	












	






Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 27.40.39 Поставка светотехнической продукции для капитальных и текущих ремонтов Каскад Кубанских ГЭС
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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc160194733][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc160194734]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 27.40.39 Поставка светотехнической продукции для капитальных и текущих ремонтов Каскад Кубанских ГЭС (далее продукция).
1.2. [bookmark: _Toc160194735][bookmark: _Toc125473242]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение обязательств по договорам Подряда заключенными между АО «Гидроремонт-ВКК» и
Филиалом ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»;
    • № 1210-343-2023 от 03.11.2023г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений»;
    • № 1-ТО-БПД-2024-ККГЭС от 25.12.2023 «Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования, зданий, сооружений Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»;
Филиалом ПАО «РусГидро» «Карачаево-Черкесский филиал»:

2. [bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc160194736][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции.
2.1.1 [bookmark: _Toc75446574][bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc160194737] Требования к объемам и срокам поставки 
2.1.2 Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc160194738][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Лампа люм.комп. DINT LL 11W/827 220-240V E27 2700К OSRAM
	шт
	6

	2.
	Лампа ДРЛ 250 Вт BL BELLIGHT
	шт
	24

	3.
	Лампа накаливания ПЖ-220-500 ГОСТ Р 52706-2007
	шт
	4

	4.
	Лампа Navigator 94 391 NLL-T8-22-230-4K-G13(аналог 36Вт. 1200 мм) 94391 NAVIGATOR
	шт
	20

	5.
	Лампа светодиодная LED-A70-VC 30Вт 230В Е27 4000К 2850Лм IN HOME 4690612024141 IN HOME
	шт
	24

	6.
	Светильник LE-ССП-15-040-0467-65Д
	шт
	47

	7.
	Светильник ЛПО TCS022 2xTL-D18W IC P 910402419712 PHILIPS
	шт
	2

	8.
	Светильник светодиодный герметичный СПП 1565-ОВАЛ 15Вт 6500К 1350Лм IP65 160х88мм
	шт
	1

	9.
	Лампа светодиодная LED-A60-VC 12Вт 230В Е27 6500К 1140Лм IN HOME 4690612020259 IN HOME
	шт
	88

	10.
	Панель светодиодную универсальную ДВО-02 4065-ОПАЛ 40 Вт 6500К IP40 595х595х22мм NEOX 4690612038810IN HOME
	шт
	57

	11.
	Уличный светильник TL-STREET 70 Plus 5K D
	шт
	9

	12.
	Светильник светодиодный встраиваемый LE-СВО-02-040-*0033*-40Д.
	шт
	5

	13.
	Светильник светодиодный настенный/потолочный ЛЕД-Эффект Титан LEССП-15-040-0467-65Д 4000К 28Вт 3700лм 1000х160х65мм IP65
	шт
	32


2.1.3 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc160194740][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции  
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 27.40.39 Поставка светотехнической продукции для капитальных и текущих ремонтов Каскад Кубанских ГЭС
	с даты подписания договора
	не позднее 30.03.2027


2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125473256][bookmark: _Toc160194741]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Лампа люм.комп

	1.1.1
	Цоколь
	Е27

	1.1.2
	Мощность, Вт
	11

	1.1.3
	Напряжение (В)
	220

	1.1.4
	Цветовая температура
	2700

	1.2
	Лампа ДРЛ 250

	1.2.1
	Тип лампы
	ртутная

	1.2.2
	Тип цоколя
	Е40

	1.2.3
	Напряжение (В)
	220

	1.2.4
	Мощность, Вт
	250

	1.3
	Лампа накаливания ПЖ-220-500

	1.3.1
	Мощность, Вт
	500

	1.3.2
	Тип цоколя
	Е27

	1.3.3
	Напряжение, В
	220

	1.4
	Лампа Navigator

	1.4.1
	Тип цоколя
	G13

	1.4.2
	Мощность, Вт
	22

	1.4.3
	Цветовая температура
	6500

	1.4.4
	Форма колбы лампы
	Трубчатая

	1.5
	Лампа светодиодная

	1.5.1
	Мощность, Вт
	30

	1.5.2
	Тип цоколя
	Е27

	1.5.3
	Световой поток,лм
	2850

	1.5.4
	Форма
	Грушевидная

	1.6
	Светильник LE-ССП-15-040-0467-65Д

	1.6.1
	Мощность, Вт
	33

	1.6.2
	Световой поток, Лм
	3500

	1.6.3
	Ширина
	16

	1.6.4
	Цветовая температура
	4000

	1.7
	Светильник

	1.7.1
	Мощность лампы
	18

	1.7.2
	Отражатель
	белый

	1.7.3
	Цоколь лампы
	G13

	1.7.4
	Материал корпуса
	сталь

	1.7.5
	Ширина
	110

	1.7.6
	Высота
	62

	1.7.7
	Длина
	615

	1.7.8
	Степень защиты IP
	20

	1.8
	Светильник светодиодный

	1.8.1
	Мощность, Вт
	15

	1.8.2
	Световой поток, Лм
	6500

	1.8.3
	Степень защиты IP
	65

	1.8.4
	Высота, мм
	84

	1.8.5
	Длина, мм
	158

	1.8.6
	Ширина, мм
	84

	1.9
	Лампа светодиодная

	1.9.1
	Мощность, Вт
	12

	1.9.2
	Тип цоколя
	Е27

	1.9.3
	Форма
	Грушевидная

	1.9.4
	Световой поток, Лм
	1140

	1.10
	Панель светодиодную универсальную

	1.10.1
	Мощность, Вт
	40

	1.10.2
	Габариты, мм
	595х595

	1.10.5
	Световой поток, Лм
	3600

	1.10.6
	Степень защиты IP
	40

	1.10.7
	Цветовая температура
	6500

	1.11
	Уличный светильник

	1.11.1
	Мощность, Вт
	67

	1.11.2
	Степень защиты IP
	67

	1.11.3
	Кронштейн в комплекте
	Да

	1.11.4
	Цветовая температура
	5000

	1.12
	Светильник светодиодный встраиваемый

	1.12.1
	Мощность, Вт
	33

	1.12.2
	Тип крепления
	Универсальный

	1.12.3
	Световой поток, Лм
	3400

	1.12.4
	Цветовая температура
	4000

	1.12.5
	Степень защиты IP
	40

	1.13
	Светильник светодиодный

	1.13.1
	Мощность, Вт
	33

	1.13.2
	Цветовая температура
	4000

	1.13.3
	Степень защиты IP
	65

	1.13.4
	Световой поток, Лм
	3700

	1.13.5
	Тип крепления
	Накладной/ Подвесной

	1.13.6
	Габариты
	1000х160х65

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию.

	2.1. 
	Гарантия
	не менее 36 месяцам с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)

	2.2. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	     3.1
	Поставщик должен предоставить копии (оригиналы) документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, удостоверяющими качество продукции  и гарантийные обязательства производителя, выданные производителем продукции. Заводскую документацию (паспорт, инструкция по эксплуатации).

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	  4.1
	Место поставки
	На склад Покупателя по адресу:
Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск,  Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:
с 8-00 до 12-00 и
с 13-00 до 16-00
(по местному времени).
по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	4.2
	Условия поставки
	За счет средств Поставщика

	4.3
	На упаковках (ящиках) должно быть указано наименование и количество продукции

	4.4
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 34897.2-1-2022 «Светильники. Часть 2-1. Частные требования. Светильники стационарные общего назначения». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

	4.5
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной.
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