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1. [bookmark: __RefHeading___Toc7017_899461045][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7019_899461045]Наименование закупаемой продукции
	СТО
	стандарт организации

	ТТ
	технические требования


1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7021_899461045]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 42.99.19.140  Поставка элементов ограждения на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc8323_2243388018]Цель использования закупаемой продукции
Закупаемая продукция предназначена для Выполнение монтажных работ в части инженерно-технических средств защиты, включая поставку оборудования и материалов по 3-м системам (системе контроля и управление доступом; системе охранной, телевизионной; инженерно-технических средств защиты) комплексной системы безопасности Колымской ГЭС в рамках инвестиционного проекта у взаимозависимого лица по лоту №0012-ТПиР БЕЗОП-2026-КЭ-КГЭС, подписанного между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».
2. [bookmark: __RefHeading___Toc8325_2243388018][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc124846885][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7023_899461045][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7025_899461045][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc7027_899461045][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	1. 
	Столб металлический Fensys для ограждения, горячеоцинкованный с полимерным покрытием, толщина стенки 3 мм, размеры 120х80 мм, высота 3000 мм
	шт.
	1038
	

	2. 
	Заглушка столба Fensys 120х80 мм торцевая
	шт.
	1038
	

	3. 
	Панель ограждения стальная сварная Fensys, четыре ребра жесткости, горячеоцинкованная с полимерным покрытием, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 150х50 мм, высота 2230 мм
	шт.
	1036
	

	4. 
	Скоба усиленная Fensys для крепления панели ограждения к столбу
	шт.
	4148
	

	5. 
	Метизы Fensys для крепления усиленной скобы (Комплект: винт М8х25, шайба М8)
	шт.
	4148
	

	6. 
	Столб металлический  Fensys для ограждения, горячеоцинкованный с полимерным покрытием, толщина стенки 3 мм, размеры 120х80 мм, высота 2300 мм
	шт.
	266,000
	

	7. 
	Заглушка столба Fensys 120х80 мм торцевая
	шт.
	266,000
	

	8. 
	Панель ограждения Fensys стальная сварная, четыре ребра жесткости, горячеоцинкованная с полимерным покрытием, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 150х50 мм, высота 2230 мм
	шт.
	265,000
	

	9. 
	Скоба усиленная Fensys для крепления панели ограждения к столбу
	шт.
	1060,000
	

	10. 
	Метизы Fensys для крепления усиленной скобы (Комплект: винт М8х25, шайба М8)
	шт.
	1060,000
	





2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7029_899461045]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: __RefHeading___Toc7031_899461045][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	5
	[bookmark: _Toc46743510]6

	1.
	ОКПД2 42.99.19.140  Поставка элементов ограждения на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.
	С даты подписания договора, но не ранее 15.01.2027*
	Не позднее 25.04.2027

	*Срок «не ранее 15.01.2027», обусловлен отсутствием персонала Покупателя на площадке производства работ, в месте поставки товара, до указанного срока.
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7033_899461045][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc547856221]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc7035_899461045][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1-10 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 42.99.19.140  Поставка элементов ограждения на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	1.1
	Столб металлический Fensys для ограждения, горячеоцинкованный с полимерным покрытием, толщина стенки 3 мм, размеры 120х80 мм, высота 3000 мм
	

	1.1.1
	
	Производитель
	Fensys
	Согласие с требованием

	1.1.2
	
	Тип конструкции
	Столб ограждения
	

	1.1.3
	
	Конструкция крепления
	Под бетонирование
	

	1.1.4
	
	Цинкование
	Горячее
	

	1.1.5
	
	Тип АКЗ
	Полимерное
	

	1.1.6
	
	Толщина стенки
	3 мм
	

	1.1.7
	
	Размер профиля
	120х80 мм
	

	1.1.8
	
	Высота столба
	3000 мм
	

	1.1.9
	
	Вариант исполнения
	резьбовые отверстия (термосверление) под винт
	

	1.1.10
	
	Материал изготовления
	Железо
	

	1.1.11
	
	Антикоррозионная защита
	Наличие
	

	1.1.12
	
	Горячеоцинкованное покрытие
	Наличие
	

	1.1.13
	
	Тип АКЗ
	полимерное
	

	1.1.14
	
	Цвет
	Зеленый RAL 6005
	

	1.2
	Заглушка столба Fensys 120х80 мм торцевая
	

	1.2.1
	
	Производитель
	Fensys
	Согласие с требованием

	1.2.2
	
	Тип конструкции
	Заглушка для столба
	

	1.2.3
	
	Размер заглушки
	120х80 мм
	

	1.2.4
	
	Применение конструкции
	На торцах
	

	1.2.5
	
	Материал изготовления
	Пластик
	

	1.2.6
	
	Цвет
	Черный RAL 9005
	

	1.3
	Панель ограждения стальная сварная Fensys, четыре ребра жесткости, горячеоцинкованная с полимерным покрытием, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 150х50 мм, высота 2230 мм
	

	1.3.1
	
	Производитель
	Fensys
	Согласие с требованием

	1.3.2
	
	Тип конструкции
	Панель ограждения
	

	1.3.3
	
	Ребра жесткости
	4 шт.
	

	1.3.4
	
	Диаметр прутков
	5 мм
	

	1.3.5
	
	Длина
	3000 мм
	

	1.3.6
	
	Высота
	2230 мм
	

	1.3.7
	
	Размер ячейки
	150х50 мм
	

	1.3.8
	
	V-образные изгибы
	4
	

	1.3.9
	
	Материал изготовления
	Железо
	

	1.3.10
	
	Антикоррозионная защита
	Наличие
	

	1.3.11
	
	Горячеоцинкованное покрытие
	Наличие
	

	1.3.12
	
	Тип АКЗ
	полимерное
	

	1.3.13
	
	Цвет
	Зеленый RAL 6005
	

	1.4
	Скоба усиленная для крепления панели ограждения к столбу
	

	1.4.1
	
	Производитель
	Fensys
	Согласие с требованием

	1.4.2
	
	Тип конструкции
	Скоба
	

	1.4.3
	
	Усиление
	Наличие
	

	1.4.4
	
	Поставка
	Комплект
	

	1.4.5
	
	Кол-во шт. в комплекте
	4
	

	1.4.6
	
	Применение для столбов
	80х80/100/120
	

	1.4.7
	
	Материал изготовления
	Железо
	

	1.4.8
	
	Антикоррозионная защита
	Наличие
	

	1.4.9
	
	Горячеоцинкованное покрытие
	Наличие
	

	1.4.10
	
	Тип АКЗ
	полимерное
	

	1.4.11
	
	Цвет
	Зеленый RAL 6005
	

	1.5
	Метизы Fensys для крепления усиленной скобы (Комплект: винт М8х25, шайба М8)
	

	1.5.1
	
	Производитель
	Fensys
	Согласие с требованием

	1.5.2
	
	Винт 8х25
	4 шт.
	

	1.5.3
	
	DIN
	912
	

	1.5.4
	
	Материал винта
	А2-70
	

	1.5.5
	
	Шайба М8
	4 шт.
	

	1.5.6
	
	DIN
	125
	

	1.5.7
	
	Материал винта
	А2-70
	

	1.6.
	Столб металлический  Fensys для ограждения, горячеоцинкованный с полимерным покрытием, толщина стенки 3 мм, размеры 120х80 мм, высота 2300 мм
	Согласие с требованием

	1.6.1
	
	Производитель
	Fensys
	

	1.6.2
	
	Тип конструкции
	Столб ограждения
	

	1.6.4
	
	Цинкование
	Горячее
	

	1.6.5
	
	Тип АКЗ
	Полимерное
	

	1.6.6
	
	Толщина стенки
	3 мм
	

	1.6.7
	
	Размер профиля
	120х80 мм
	

	1.6.8
	
	Высота столба
	2300 мм
	

	1.6.9
	
	Вариант исполнения
	резьбовые отверстия (термосверление) под винт
	

	1.6.10
	
	Материал изготовления
	Железо
	

	1.6.11
	
	Антикоррозионная защита
	Наличие
	

	1.6.12
	
	Горячеоцинкованное покрытие
	Наличие
	

	1.6.13
	
	Тип АКЗ
	полимерное
	

	1.6.14
	
	Цвет
	Зеленый RAL 6005
	

	2.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	2.1
	Место поставки
	До склада Колымской ГЭС, Ягодинский муниципальный округ, Магаданская область.
	Согласие с требованием

	2.2
	Поставка
	Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).
Поставка товара осуществляется по заявкам транспортом и силами Поставщика.
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту поставки. Поставка Товаров должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные Договором сроки.
	Согласие с требованием

	2.3
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям.
	Согласие с требованием

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	

	3.1
	Гарантия, не менее
	36 месяцев
Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	Согласие с требованием

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	4.1
	Документ о качестве продукции (паспорт)
	Документы на русском языке (декларация соответствия и сертификат качества, паспорт)
	Согласие с требованием

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	Согласие с требованием

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документа-ми, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	Согласие с требованием


[bookmark: __RefHeading___Toc17952_2062082439]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
