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1. Общие сведения
1.1 Обозначения и сокращения
	РФ
	Российская Федерация

	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортной компании РусГидро»

	ОКПД
	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

	АБК
	Административно-бытовой комплекс

	ФЗ
	Федеральный закон

	УХЛ 
	Умеренно холодный климат

	ТТ
	Технические требования

	ГОСТ
	Государственный отраслевой стандарт

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза


1.2 Наименование закупаемой продукции
         ОКПД2  25.11.23  Поставка ворот промышленных, секционных для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро»
1.3 Цель использования закупаемой продукции  
  
Обеспечение теплового контура ремонтного бокса АБК, стояночных боксов грузовых машин. С целью достижения экономии потребления электроэнергии и обеспечения нормальных условий для содержания транспорта в осенне-зимний период для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро».
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Главный корпус автобазы
	Республика Хакасия г.Саяногорск р.п.Черёмушки, стр 101.
	Главный корпус автобазы
	-


2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг
Таблица 2      Перечень и объем оказываемых услуг
	№

п/п
	Наименование услуг/этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	4
	5

	1. 
	ОКПД2  25.11.23  Поставка ворот промышленных, секционных для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро»
	шт
	5

	2. 
	Монтаж секционных ворот

	усл. ед.
	5


2.1.2. Требования к срокам оказания услуг 
Таблица 3.  Требования к срокам  оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2  25.11.23  Поставка ворот промышленных, секционных для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро»
	С момента заключения договора 
	70 дней

	2. 
	Монтаж ворот секционных 
	с момента поставки ворот
	      31.12.2026


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 4. Требования к качеству продукции 
Наименование услуг/этапа услуг (все позиции № Таблицы 2): ОКПД2  25.11.23  Поставка ворот промышленных, секционных для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро»
	№

 п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Ширина, мм
	4500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.2
	Высота, мм
	4100
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3
	Количество 
	4
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.4
	Притолка, мм
	1000 (стандартный подъем)
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5
	Цвет
	RAL 8014 Сепия коричневый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.6
	Тип калитки 
	 V-4
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.7
	Управление
	ручной цепной привод (РЦП)
	Предложение по управлению
	-
	

	1.1.8
	Панели
	 Энергоэффективные сэндвич-панели толщиной 40 мм и усилением под внутренние 

петли и боковые опоры 
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.9
	Торсионный механизм 
	Должен рассчитан на 25000 циклов


	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.10
	Долговечность 
	Конструкция ворот обеспечивает открывание и закрывание полотна без усилий
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.11
	Устройство защиты от обрыва троса 
	Устанавливается в качестве нижнего кронштейна на полотно ворот. В случае обрыва троса механизм срабатывает и предотвращает падение полотна ворот
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.1
	Ширина, мм
	3500
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.2
	Высота, мм
	3000
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.3
	Количество 
	1
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.4
	Притолка, мм
	1000 (стандартный подъем)
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.5
	Цвет
	RAL 8014 Сепия коричневый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.6
	Тип калитки 
	 V-4
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.7
	Управление
	ручной цепной привод (РЦП)
	Предложение по управлению
	-
	

	1.2.8
	Панели
	 Энергоэффективные сэндвич-панели толщиной 40 мм и усилением под внутренние 

петли и боковые опоры 
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.9
	Торсионный механизм 
	Должен рассчитан на 25000 циклов


	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.10
	Долговечность 
	Конструкция ворот обеспечивает открывание и закрывание полотна без усилий
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.11
	Устройство защиты от обрыва троса 
	Устанавливается в качестве нижнего кронштейна на полотно ворот. В случае обрыва троса механизм срабатывает и предотвращает падение полотна ворот
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3
	Дополнительные функции:
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1
	Уплотнение
	Резиновый порог для примыкания ворот к полу (для грузовых автомобилей)
	Предложение по порогу
	
	

	1.3.2.
	Монтаж
	Монтажные работы должны быть выполнены согласно паспортных данных и технических характеристик
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Требования к безопасности поставляемой продукции
	В целях безопасности и качества, сертификаты соответствия на поставляемые продукцию части должны соответствовать 

требованиям ТР ТС 010/2011 от 18.10.2011 (ред. от 09.03.21г.) Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности машин и оборудования». «ГОСТ 31174-2017. Межгосударственный стандарт. Ворота металлические. Общие технические условия»
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	«ГОСТ 31174-2017. Межгосударственный стандарт. Ворота металлические. Общие технические условия»
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Климатическое исполнение поставляемого оборудования
	Климатическое исполнении, УХЛ
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Место поставки
	Доставка продукции производится силами Поставщика за его счет, по адресу: Республика Хакасия, город Саяногорск, рабочий поселок Черёмушки, стр 101.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.2
	Способ доставки до места поставки (получения)
	Доставка осуществляется силами Поставщика:

 Доставка до места поставки осуществляется рекомендованными способами завода изготовителя.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3
	Требования к подготовке к транспортировке и условиям транспортировки
	Обеспечение сохранности Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями.
	Согласие с требованием
	-
	

	6.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Продукция должна быть новой, заводского производства.
	Согласно с требованием
	-
	

	    7.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1
	Срок гарантии
	Срок гарантии  секционных ворот должен составлять - не менее 24 месяцев  с момента подписания акта по монтажу ворот.
	Согласно с требованием
	-
	

	8.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, Паспорт ворот, сервисную книжку, руководство по эксплуатации ворот на русском языке, 
	Согласие с требованием
	-
	


2.3  В составе заявки необходимо предоставить:
 Участник должен предоставить Коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с настоящим ТТ по форме, представленной в документации о закупке с указанием стоимости предложения. 
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

3.3. Цена на продукцию должна включать в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по доставке погрузочно - разгрузочные работы, страхование, уплата таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей и выражена в рублях Российской Федерации.
Старший мастер ГЭЗСиТ                                                                                                                                 Кшуманев С.

