Технические требования 


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ОКДП2.71.12.13.000 «Корректировка проектной и рабочей документации уч. №5 объекта «Реконструкция магистральной тепловой сети 4*Ду500 на 4*Ду700 от врезки на “Зеленстрой” ЯГРЭС до ТП 15-2 (7,742 км)»;.

1. Основание для проектирования
- Инвестиционная программа ПАО «Якутскэнерго» на 2026-2031г.
2. Вид строительства
- Реконструкция МТС.
3. Район, пункт и площадка строительства
- Республика Саха (Якутия), г.Якутск, квартал квартала 164, 166, 165
4. Назначение объекта
Оптимизация котельных АО «Теплоэнергия» 2-го, 3-го, 4-го кварталов, переключение в ЦТП. Снятие ограничений по технологическому присоединению к тепловым сетям по указанным кварталам в целом.
5. Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проекта:
5.1. Нормативные акты федерального уровня:
· Федеральный закон «Об охране окружающей среды». от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ;
· Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха». от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ;
· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
· Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ;
· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 г. №102-ФЗ;
· Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ;
· Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ;
· Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 20.12.2009 г. №384-ФЗ;
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждены приказом  Ростехнадзора от 15.12.2020г. №536.
5.2. Отраслевые НТД:
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утверждены приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022г. №1070;
· Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом   Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 277;
· Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 281;
5.3. Нормативные документы республиканского уровня:
· Действующие законы, нормативы, положения и постановления РС(Я).

6. Перечень сокращений и обозначений
НТД — нормативно-технические документы;
ППО — предпроектное обследование
ОТР — основные технические решениям
ПД — проектная документация
РД — рабочая документация
ПСД — проектно-сметная документация
ГВС — горячее водоснабжение
ХВС — холодное водоснабжение
ЦГВС — централизованное горячее водоснабжение
ТП — тепловой пункт
ЦТП — центральный тепловой пункт
МТС — магистральная тепловая сеть
ПУЭ — правило устройства электроустановок
ПТЭ — правило технической эксплуатации
СНиП — строительные нормы и правила
СП — свод правил
ТКП — технико-коммерческое предложение
ВРУ — вводно-распределительное устройство
КИП — контрольно-измерительные приборы
АВР — автоматический ввод резерва
ОДС — оперативно-диспетчерская служба
УУТЭ — Узел учета тепловой энергии
МП (МС) — минераловатный мат прошивной металлической сеткой
ИБП — источник бесперебойного питания
ОПС — охранно-пожарная сигнализация
ИТС — инженерно-технические системы
ППТ — проект планировки территории
ПМТ — проект межевания территории
ФСНБ — федеральная сметно-нормативная база;
ФРСН - Федеральный реестр сметных нормативов;
ССРСС — сводный сметный расчет стоимости строительства;
ЛСР — локальный сметный расчет;
ГЭСН — государственные единичные сметные расценки;
ФЕР — федеральные единичные расценки;
ЕГРН — единый государственный реестр недвижимости;
ППР — проект производства работ
ПОС — проект организации строительства
ЗВ — загрязняющие вещества
СЗЗ — санитарно-защитная зона
ДгиТИ — департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры
ДииЗО — Департамент имущественных и земельных отношений;
МКУ «СЭГХ» - Муниципальное казенное учреждение «Служба эксплуатации городского хозяйства»
ГлавАПУ - Главное архитектурно-планировочное учреждение 
МИЗО — Министерство имущественных и земельных отношений
ГОиЧС - гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
ТУ — технические условия
GPRS/LTE/ethernet - протокол пакетной передачи данных, используемый совместно с беспроводной и сотовой связью, локальной сетью 

7. Стадии выполнения работ
· I этап: Предпроектное обследование, согласование отчета предпроектного обследования;
· II этап: Проведение инженерных изысканий;
· III этап: Корректировка и согласование с ПАО «Якутскэнерго» и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования проектной документации в соответствии с требованиями НТД.
Одновременно с первичным направлением на рассмотрение и согласование томов проектной документации в ПАО «Якутскэнерго» направляется перечень томов ПД, корректируемых в рамках настоящей работы;
· IV этап: Корректировка, согласование с ПАО «Якутскэнерго» рабочей документации.
Одновременно с первичным направлением на рассмотрение и согласование томов рабочей документации в ПАО «Якутскэнерго» направляется перечень томов рабочей документации, корректируемых в рамках настоящей работы;

8. Общие сведения:
8.1. Перечень объектов проектирования
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	11
1
	Т/сети ЯГРЭС-ТП 12-4 (инв.№Ф0000130) и Т/сети ТП 12-4- ТП 15-3 (инв.№Ф0000323), расположенных на территории кварталов 164, 166, 165, 9А, 9, 4А г. Якутска.
Введены в эксплуатацию соответственно в 1989 г. и 1991 г.
	Российская Федерация, г. Якутск, квартал 164, 165, 166
	Расчетные: Т – 150/70 град.по Цельсию; Р – 16 кгс/см2

Протяженность участка №5 – От ТП 12/3 – по ТП 12/4 – 0,175 км;



9. Объем выполняемой работы и технические решения
9.1. I Этап: «Предпроектные обследования»
9.1.1. Перед началом проектирования выполнить:
- предпроектные визуальное и инструментальное обследование существующих опор тепловых сетей для дальнейшего принятия решения на усиление, реконструкцию или использование новых конструкций;
9.1.2. Составить, согласовать и утвердить с Заказчиком Программу проведения обследования.
9.1.3. Предпроектные обследования проводит проектная организация самостоятельно, с выездом специалистов на объект, с обязательным проведением соответствующих инструктажей, обеспечивающих безопасное нахождение специалистов и проведение работ. Заказчик обеспечивает специалистам доступ на объект, оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных. 
9.1.4. Отчет по результатам предпроектного обследования оформляется отдельным внестадийным томом.

9.2. II этап. Инженерные изыскания
9.3.1. До начала проведения дополнительных изысканий составить Программу инженерных изысканий с содержанием:
· краткой характеристики участка;
· сведений об изученности участка;
· сведений о составе и видов изысканий, организации их выполнения, объемы работ;
· методики, безопасности производства работ;
· сведений о контроле качества и приемке работ;
· требований по охране труда и технике безопасности при производстве работ;
· сведений об охране окружающей среды.
9.3.2. Выполнить необходимый для корректировки инженерные изыскания в соответствии с утвержденной Программой, с соблюдением требований пункта 4.15 СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП11-02-96», раздела 5 СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ».
· Инженерно-геодезические изыскания
· Инженерно-геологические изыскания
9.3.3. Для участка изысканий предоставить данные по растительности и животному миру. Получить справки от государственных органов: о фоновом загрязнении атмосферного воздуха, о наличии (или отсутствии) объектов историко-культурного наследия, о наличии (или отсутствии) в районе исследований источников водоснабжения, о наличии (или отсутствии) в районе исследований месторождений полезных ископаемых, о наличии (или отсутствии) в районе исследований скотомогильников и биотермических ям, о наличии (или отсутствии) в районе исследований свалок и полигонов ТБО.
9.3.4. Объем Инженерных изысканий должен соответствовать стадии проектирования ПД, РД и обеспечивать оформление Заказчиком землеустроительной документации и при необходимости прохождение экспертизы проектной документации и материалов инженерных изысканий;
9.3.5. В Программу проведения инженерных изысканий необходимо включить Перечень фондовых материалов прошлых лет (при наличии), изучаемых и принимаемых для изыскательских работ, с указанием исполнителя, сроков выполнения, шифр.
В соответствии с п.5.1.20, п.5.3.4 СП 317.1325800.2017, п.6.1.7 СП 47.13330.2016 при истечении срока давности отчета о произведенных инженерных изысканиях до проведения экспертизы проектной документации, произвести актуализацию ранее материалов выполненных инженерных изысканий. Программу на актуализацию ранее произведенных инженерных изысканий (вид, объемы), сроки проведения согласовать с заказчиком.
9.3.6. Дополнительно к Отчету по инженерным изысканиям предоставляется следующая информация:
1) Перечень использованных фондовых материалов (архивные материалы);
2) Полевые журналы по рекогносцировочному обследованию;
3) Журналы полевой документации инженерно-геологических выработок:
4) - буровые журналы;
5) - шурфов.
6) Фотофиксация инженерно-геологических процессов;
7) Фотофиксация процесса работы, вынутого керна;
8) копия ведомости проведения полевых испытаний и определения характеристик прочности и деформируемости;
9) копии лабораторных журналов, актов приемки образцов и проб воды;
10) копии записи полевых исследований: ВЭЗ, термометрия скважин;
11) копии уведомительных писем о проведении буровых работ изыскательской организации собственникам земель, а также муниципальным и федеральным органам, и соответственно разрешения на проведение данных работ;
12) копии лабораторных журналов, где представлены все промежуточные результаты, с временем проведения испытаний, указанием исполнителя по данному виду исследования;
13) копии актов приемки полевых, лабораторных и камеральных работ, акты ликвидации скважин и шурфов (внутренний контроль);
14) сведения о буровой бригаде: копии удостоверений работников, документы на буровые установки;
15) копии свидетельства о поверке используемого оборудования;
16) копии свидетельства о поверке лабораторного оборудования, аттестации лаборатории.
9.3.7. Итогом выполнения инженерных изысканий является:
· Отчеты о проведении инженерных изысканий в соответствии с утвержденной Программой инженерных изысканий;
· Материалы геологических и геодезических изысканий;
· Материалы экологических изысканий;
· Материалы инженерно-геодезических изысканий выполнить в бумажном и в электронном виде в формате *.dwg, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте, согласованным Заказчиком).

9.4. Этап III. Проектная документация
9.4.1. Произвести корректировку ранее разработанной проектной документации по данному титулу, в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
9.4.2. Скорректированная проектная документация должна быть согласована в требуемом объеме с ЯТЭЦ ПАО «Якутскэнерго», при необходимости, собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования;
9.4.3. Документация на отдельные этапы/пусковые комплексы оформляются раздельными томами в полном составе в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», отдельными разделами сметной документации (локальные, объектные сметы, сводный сметный расчет стоимости строительства).

9.4.5. При корректировке выполнить/определить:
9.4.5.1. Размещение, трассировка внутриквартальных сетей теплоснабжения;
9.4.5.2. Необходимый для корректировки проектной документации объем изыскательских работ с выносом и закреплением на местности временными реперами площадки;
9.4.5.3. Проект демонтажных работ, подготовки территории строительства, в том числе выполнить расчет и сформировать сводную информацию:
9.4.5.4. Об объемах лома цветных и черных металлов, планируемого к высвобождению при осуществлении реконструкции (демонтаже) объектов собственности ПАО «Якутскэнерго» на основании данных технической документации (технических паспортов) реконструируемых объектов движимого и недвижимого имуще

9.5. Этап IV. Рабочая документация
9.5.1. Корректировку ранее разработанной рабочей документации (далее – РД) выполняется на основании согласованной и утвержденной ПД с максимальным применением конструктивных и технологических решений, учтенных в проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, и типовых решений, рекомендуемых производителями оборудования. Применение не типовых решений, ведущих к увеличению стоимости ПИР и СМР, допускается только при соответствующем обосновании и согласовании Заказчика. 
9.5.2. Объем корректируемой РД должен соответствовать действующей НТД.
9.5.3. Материалы РД должны быть согласованы:
· с Заказчиком;
· собственниками объектов, технологически связанных с объектами проектирования – в части технических решений, затрагивающих интересы этих собственников.
9.5.4. По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов, достаточный для закупки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных, демонтажных и пуско-наладочных работ.
9.5.5. В составе рабочей документации необходимо разработать план-график строительства объекта с декомпозиционной разбивкой, учитывающей мероприятия МТиО, СМР, ПНР и вводу объекта в эксплуатацию.


10. Иная документация
10.1. Параллельно с РД отдельными томами по каждому этапу разработать внестадийную документацию со следующим содержанием: 
· пояснительная записка, включающая в себя проектный расчет всех параметров, рекомендации к выполнению особых работ;
· Технологические карты и ПОС на строительно-монтажные и на другие специализированные работы (на основании полученных данных от Якутской ТЭЦ по способу проведения работ, применяемого транспорта, грузоподъёмных, землеройных и прочих машин и механизмов, а также других приспособлений и оснасток);
· Схемы, планы, чертежи технологических и технических решений.
Данная документация выдается Заказчику одновременно с Рабочей документацией по каждому участку (пусковому этапу).
10.2. Разработать ПОС с учетом:
- работы в охранной зоне инженерных сооружений сторонних организаций и согласовать с владельцем;
- перекрытия дороги, объездной временной дороги. Предусмотреть проходимость и массу наземных транспортных средств. 
Схему движения, тип покрытия дорожного полотна, освещение и прочие решения уточнить при проектировании, учесть затраты на демонтаж временной дороги, восстановление прочих сооружений и рекультивацию. ПОС согласовать с МКУ «СЭГХ» и ДГТИ ГО «город Якутск»;

11. Осуществление авторского надзора.
Осуществление авторского надзора на период строительства выполняется в соответствии с условиями в рамках отдельно заключенного Договора.

12. Особые условия:
12.1. Проектная организация производит сбор всех необходимых для выполнения проектных и изыскательских работ для нужд строительства объекта исходных данных, получает все необходимые согласования и заключения с природоохранными органами, ГО и ЧС, Министерств (по соответствующим требованиям нормативов), и других государственных органов исполнительной власти. В обязательном порядке согласовывает с Заказчиком принимаемые технические решения, вопросы строительства, подбора и применения основного, вспомогательного оборудования до начала разработки проектной документации;
12.2. Проектная организация проводит согласование всех принципиальных решений, в том числе и не нашедших отражения в настоящем документе с Заказчиком:
- получение всех согласований и разрешений, в т.ч. ЦРЭС ЦЭС ПАО «Якутскэнерго», АО «Сахатранснефтегаз», АО «Водоканал», ПАО «Ростелеком», землепользователями и собственниками земельных участков, а также с застройщиком (заказчиком) земельного участка, для которого проектируются данные сети;
- получение согласования выбора технологического коридора под размещение сетей с собственниками земельных участков, а также получение всех необходимых согласований и разрешений: МИиЗО РС(Я), Окружной администрацией г.Якутска (в Департаменте градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации г. Якутска, ДИиЗО Окружной администрации г. Якутска, МБУ ГлавАПУ);
12.3. Проектная организация должна соблюдать требования Регламента РГ-00-032.06-24 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО «Якутскэнерго»; Стандарта ПАО «Якутскэнерго» «Положение по обращению с отходами», размещенных на сайте компании по адресу https://www.yakutskenergo.ru/files/detail.php?ID=59175&sphrase_id=16990;
12.4. Контроль и ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом проектной организации (в т.ч. персонал субподрядной организации, привлекаемый на специализированные работы), при выполнении работ на всех этапах возлагается на Подрядчика;
12.5. В соответствии с Положением «Об управлении инвестиционными проектами технического перевооружения и реконструкции в ПАО «Якутскэнерго» (утвержден Приказом №2323 от 16.04.2025г.) для обеспечения реализации инвестиционного проекта в установленные сроки с требуемым качеством, при соблюдении ресурсных ограничений, обеспечения координированной деятельности различных структурных подразделений и филиалов Заказчика с учётом баланса приоритетов текущих задач структурных подразделений и задач управления инвестиционными проектами, проектная организация разрабатывает подробный календарно-сетевой график по утвержденному шаблону РусГидро в формате MS Project;
12.7. Проектная организация обеспечивает получение всех необходимых согласований и разрешений с Окружной Администрацией г.Якутска (ДИиЗО, МБУ ГлавАПУ, ДГиТИ), МИЗО, согласование перехода с получением (при необходимости) технических условий на переход, переустройство коммуникаций, получение заключения о выполнении ТУ. Все расходы, связанные с получением разрешений/согласований/заключений, несет проектная организация и включается в стоимость работ.
12.8. Указанные в настоящем Задании на проектирование ссылки на марку (тип), фирменное наименование продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Подрядчиком, вместо оборудования/материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, будет предложена эквивалентная продукция (эквивалент) - продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в настоящем Задании на проектирование, в т.ч. по гарантийным срокам и срокам эксплуатации, Подрядчику необходимо в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленного в настоящем Задании на проектирование требований и получить предварительное согласование его с Заказчиком. 
12.9. Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.
12.10. Все экземпляры Проектной и Рабочей документации должны быть оформлены в строгом соответствии с принятыми цветовыми оформлениями и обозначениями. Выдача экземпляров документации в монохромном виде не допускается.
12.11. Используемые форматы документации: 
· текстовая и табличная часть в формате А4, А3;
· графическая часть в форматах А2, А1;
12.12 Проектную и рабочую документацию выполнить в 2-х экземплярах в бумажном виде, а также 1 экземпляр на электронном носителе (flash-диск) в формате данных:
· текстовая часть в совместимом формате MS Office (*.doc, *.xls);
· графическая часть в совместимом формате NanoCAD (*.dwg);
· в виде скан-образов в формате Adobe Portable Document format (*.pdf).

13. Стадии проектирования
· Проектная документация
· Рабочая документация

14. Сроки проектирования
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