
















Технические требования на поставку МТР
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Автомобильная всесезонная шина 315/80R22,5
	шт.
	54

	2
	Автомобильная всесезонная шина 11.00 R22,5
	шт.
	16

	3
	Автомобильная шина камерная 8.25R20
	шт.
	30

	4
	Автомобильная всесезонная шина 12.00 R20
	шт.
	22

	5
	Автомобильная всесезонная шина 12.00/ 22,5
	шт.
	20

	6
	Автомобильная всесезонная шина 10,00/ 22,5
	шт.
	6

	7
	Автомобильная шина камерная 9R20
	шт.
	6

	8
	Всесезонная сельскохозяйственная (камерная) шина 15,5/38
	шт.
	6

	9
	Автомобильная всесезонная шина 7.00 R16
	шт.
	6

	10
	Грузовая всесезонная  (камерная) шина 11,2/-20
	шт.
	4
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
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Наименование: ОКПД2: 22.11.13.110 Автомобильные шины для самосвальной техники для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро"

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложения участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-
	

	1.1
	Наименование продукции
	Технические характеристики
	Кол-во
	-//-
	-//-
	Технические характеристики
	Количество
	Производитель, страна происхождения
	

	1.1.1.
	Автомобильная всесезонная шина
315/80R22,5
	Назначение: для карьерной, строительной и грузовой техники;
Ширина шины 315
Высота (профиль) 80
Диаметр посадочный 22.5
Индекс грузоподъемности 157/154
Индекс скорости K
Сезонность Всесезон
Камерная Нет
Слойность 20
	54
	указание характеристик
	-
	
	
	
	

	1.1.2
	Автомобильная всесезонная шина
11.00 R22,5
	Пневматическая, радиальная
Ширина профиля: 290
Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее 148/145
Индекс скорости: не ниже L — 120 км/ч
Сезонность: всесезонные
Исполнение: бескамерная
Назначение: грузовая
Максимальная нагрузка: не менее 3150/2900
ГОСТ 5513-97
	16
	указание характеристик
	-
	
	
	
	

	1.1.3
	Автомобильная шина камерная 8.25R20
	Пневматическая, радиальная
Норма слойности — не менее 14PR
Ширина профиля: 230
Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее  133/131
Индекс скорости: не ниже К - 110км/ч
Сезонность: всесезонные
Исполнение: камерная
Назначение: грузовая
Максимальная нагрузка не менее  2060/1950
ГОСТ 5513-97
	30
	указание характеристик
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Автомобильная всесезонная шина 12.00 R20
	Пневматическая, радиальная
Ширина профиля: 290
Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее 154/165
Индекс скорости: не ниже L — 120 км/ч
Сезонность: всесезонные
Исполнение: бескамерная
Назначение: грузовая
Максимальная нагрузка: не менее 3450/3750
ГОСТ 5513-97
	22
	указание характеристик
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Автомобильная всесезонная шина 12.00/ 22,5

	Пневматическая, радиальная
Ширина профиля: 290
Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее 148/145
Индекс скорости: не ниже L — 120 км/ч
Сезонность: всесезонные
Исполнение: бескамерная
Назначение: грузовая
Максимальная нагрузка: не менее 3150/2900
ГОСТ 5513-97
	20
	указание характеристик
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Автомобильная всесезонная шина 10,00/ 22,5
	Пневматическая, радиальная
Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее 148/145
Индекс скорости: не ниже L — 120 км/ч
Сезонность: всесезонные
Исполнение: бескамерная
Назначение: грузовая
Максимальная нагрузка: не менее 3150/2900
ГОСТ 5513-97
	6
	указание характеристик
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Автомобильная шина камерная 9R20
	Пневматическая, радиальная
Норма слойности — не менее 14PR
Ширина профиля: 230
Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее  133/131
Индекс скорости: не ниже К - 110км/ч
Сезонность: всесезонные
Исполнение: камерная
Назначение: грузовая
Максимальная нагрузка не менее  2060/1950
ГОСТ 5513-97
	6
	указание характеристик
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Всесезонная сельскохозяйственная (камерная) шина 15,5/38
	Пневматическая, радиальная
Норма слойности — не менее 8PR
Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее  134
Сезонность: всесезонные
Исполнение: камерная
Назначение: сельскохозяйственная
ГОСТ 5513-97
	6
	указание характеристик
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Автомобильная всесезонная шина 7.00 R16
	Пневматическая, радиальная
Норма слойности — не менее 14PR
Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее  118/114
Сезонность: всесезонные
Исполнение: бескамерная
Назначение: грузовая
ГОСТ 5513-97
	6
	указание характеристик
	
	
	
	
	

	1.1.10
	Грузовая всесезонная  (камерная) шина 11,2/-20
	Норма слойности — не менее 8PR
Индекс нагрузки для одинарных/сдвоенных: не менее  114
Сезонность: всесезонные
Исполнение: камерная
Назначение: сельскохозяйственная
ГОСТ 5513-97
	4
	указание характеристик
	
	
	
	
	

	2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-
	

	2.1
	Безопасность продукции
	Качество и безопасность товара должны соответствовать требованиям:
ГОСТ 5513-97 «Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия».
	согласие с требованием
	-
	
	

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1
	Место поставки
	Республика Хакасия г. Саяногорск рп. Черёмушки, д. 101
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.2
	Требования к упаковке
	Продукция должна поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.
Маркировка и (или) упаковка продукции должна обеспечивать Заказчику возможность идентифицировать продукцию.
	согласие с требованием
	-
	
	

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-
	

	4.1
	Требования к эксплуатации
	Продукция должна обеспечивать взаимодействие с транспортным средством Заказчика, а именно при установке на автомобиль продукция должна обеспечивать устойчивую, надёжную и безопасную работу агрегатов и узлов автомобиля.
Продукция должна быть не прошедшей ремонт, в том числе восстановление и замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
Год изготовления товара – не ранее 2026.
	согласие с требованием
	-
	
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-
	

	5.1
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, равен гарантийному сроку производителя и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара.
	согласие с требованием
	-
	
	

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-
	

	6.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру
	согласие с требованием
	-
	
	





3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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