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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное Средство

	ТТ
	Технические требования

	Продукция 
	Вахтовый автобус на шасси Камаз 43502 14 мест с грузовым отсеком

	ПТС
	Паспорт транспортного средства

	ТТ
	Технические требования 

	VIN
	Идентификационный номер транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ГЛОНАСС
	Глобальная навигационная спутниковая система


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 29.10.30.110 Поставка вахтового автобуса для нужд Южного филиала 

АО «ТК РусГидро»
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Закупается с целью обеспечения Кубанского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» транспортным средством для перевозки пассажиров. 
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.30.110 Поставка вахтового автобуса для нужд Южного филиала АО «ТК РусГидро»
	шт.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.30.110 Поставка вахтового автобуса для нужд 

Южного филиала АО «ТК РусГидро»
	С даты подписания договора
	45 календарных дней с даты заключения договора


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции 
ОКПД 2: 29.10.30.110 Поставка вахтового автобуса для нужд Южного филиала АО «ТК РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Шасси
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Вахтовый автобус на шасси Камаз 43502
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2.
	Ошинковка 
	Односкатная
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.3.
	Задняя подвеска 
	Рессорная
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4.
	Задний мост 
	На рессорной подвеске
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Тип двигателя
	Дизельный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	Мощность, л. с.
	Не более 277
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.3.
	Емкость топливного бака, л
	2х210
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.4
	Объем двигателя, л
	Не менее 6,7
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	КПП
	Механическая 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2.
	Количество передач
	 9-вперед, 1-назад
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.3.
	Колесная формула/привод
	4х4
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Усилитель руля
	Гидравлический
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2.
	Расположение руля
	Левый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Тип
	Пневматическая 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2.
	Передние
	Барабанные
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.3.
	Задние
	Барабанные
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.
	Колеса и шины
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Размер шин
	425/85R21 или 390/95R20
	Указание характеристик
	-
	

	2. 
	Фургон
	
	
	

	2.1.1.
	Габаритные размеры (без надрамника) 
	5300х2500х2000
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2.
	Технология производства / форма
	Каркасная / прямоугольная
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.3.
	Каркас
	Труба профильная, соотв. ГОСТ 8545-68
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.4.
	Утеплитель
	Пенополистирол марки ПСБ-С-25, соотв. ГОСТ 15588-85. Толщина утеплителя в бортах, передней стенке, крыше, боковой и задней дверях – 40 мм
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.5.
	Внешняя обшивка (облицовка)
	На бортах, передней стенке - соединенные между собой листы оцинкованной стали, соотв. ГОСТ Р 52146-2003, с полимерно-порошковым покрытием белого цвета. Толщина листа -  0,55 мм. Стыки между листами заполняются герметиком ms-полимер, соотв. ГОСТ 25621-83
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	На крыше  листы оцинкованной стали белого цвета. Толщина листа - 0,5 мм, соотв. ГОСТ 19904-74. Стыкование листов - лежачий фальц
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.6.
	Внутренняя обшивка
	Лам. фанера серая 6мм
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.7.
	Состав пола (перечисление слоев: снизу-вверх)
	Оцинкованная сталь, соотв. ГОСТ 25621-83, фанера толщиной 18 мм, соотв. ГОСТ 3916.1-96., транспортный линолеум (автолин)
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.8.
	Основание (надрамник)
	Сварная конструкция, состоящая из двух продольных лонжеронов (швеллеров), соотв. ГОСТ 11474-93, и поперечных перекладин (профиль прямоугольного сечения), соотв. ГОСТ 8545-68. Соединение лонжеронов и поперечных балок усилено укосинами из трубы профильной, соотв. ГОСТ 8545-68.
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.9.
	Крепление на шасси
	Осуществляется стремянками и металлическими щеками с болтовыми соединениями, предотвращающими боковое смещение фургона. Переднее крепление лонжеронов фургона и лонжеронов шасси осуществлено не жестко (с помощью демпфирующих элементов).

Резьбы стремянок покрыты специальным составом, исключающим коррозию
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.10.
	Двери
	С правого борта – одностворчатая распашная шириной 720 мм с углом открывания 180°, с фиксацией в открытом положении, с глухим окном 
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Задние двустворчатые распашные с углом открывания 270°, с фиксацией в открытом положении
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.11.
	Резиновый уплотнитель дверей
	Боковой - "Змейка", соотв. ТУ 38-1051868-88, Задних – 2-лепестковый, соотв. ГОСТ 7338-90
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.12.
	Доступ в фургон
	Под боковой дверью – Заниженный вход, лестница с откидной ступенью.

Под задней дверью – выдвижная лестница стальная оцинкованная. Материал ступеней – просеченная или рифленая сталь (на усмотрение изготовителя) 

С внутренней стороны проема задней двери – поручень, с внутренней стороны проема боковой двери – поручень
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.13.
	Окна:
тип – количество
	В стальной раме с одинарным стеклом:

на левом борту фургона в задней части – раздвижное размером 1085х555 мм - 1шт., Глухое- 1шт.

на правом борту фургона в задней части – раздвижное размером 1085х555 мм - 1 шт.

-боковая дверь – глухое 1 шт.

· Стекла отвечают требованиям Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств (ТРБКТС), правилам ЕЭК ООН № 43 (ГОСТ 5727-88)
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.15.
	Электропроводка
	· По внутренней обшивке прокладывается в кабель-каналах, соотв. ТУ 3464-001-18461115-2002, проводом ПВАМ сечением 0,75 мм.

· Под фургоном прокладывается в защитной гофре, соотв. ГОСТ 50827 - 95. Ввод в фургон – через герметичный клапан. 

	Согласие с требованием
	
	

	2.1.16.
	Освещение внутреннее

	Внутреннее (от электросети автомобиля, 24 В): накладной плафон с лампой накаливания 24В: 6 шт. Выключатель – возле боковой двери внутри фургона
	Согласие с требованием
	
	

	
	Освещение внешнее
	Внешнее (от электросети автомобиля, 24 В): габаритные фонари светодиодные, соотв. ГОСТ 8769-75, в количестве согласно требований ТРБКТС  (правило ЕЭК ООН № 48)
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.17.
	Люки
	Аварийно-вентиляционный люк с фиксацией в открытом положении – 1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Внутреннее оснащение фургона
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1.
	Сиденья пассажирские
	Сиденья модели «ПС-03» с ремнями безопасности.
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.2.
	Переговорное устройство
	Проводная связь «Фургон-Кабина» с громкоговорителем
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.3.
	Отопитель
	Автономный дизельный отопитель Планар 4Д, 24 В
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.4.
	Молоток для разбития стекла
	Закреплен у аварийного выхода
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.5.
	Тосольный отопитель
	Зависимый тосольный отопитель 24В от системы охлаждения двигателя
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Поставляемое ТС должно соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (в действующей редакции) и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки скан копии указанного сертификата со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	Согласие с требованием
	Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех. регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
	

	5. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от — 30 до + 30 °С.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	6. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Место поставки
	1). РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск


	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	6.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей), (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на  авторизованном техническом центре)
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	4.3
	Способ транспортировки до места поставки (получения)
	 Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
 Доставка до места поставки осуществляется рекомендованными способами завода изготовителя.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	7. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2025.
	Согласие с требованием
	-
	

	8. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на транспортное средство - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Заказчику.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	9. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Вентиляция
	Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше, кондиционер
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	9.2. 
	Комплект поставки, дополнительные опции
	)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н).

2)
Огнетушители (пункт 11.4 Приложения N 8 к Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011);

3) Комплект инструмента.


	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	9.3. 
	Комплектация ТС
	-Антиблокировочная система тормозов (ABS)

-Тахограф

-Грузовой отсек
	Согласие с требованием
	
	

	9.4. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, паспорт транспортного средства, руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	10. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	10.1. 
	Цвет кузова 
	Кузов: белый/серый/серебристый/
	Указание характеристик
	-
	-


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
Руководитель группы КЭО И РТС
Южного филиала АО ТК «РусГидро»





Ю.А. Патычек 

Специалист по МТО

Южного филиала АО «ТК РусГидро»





Н.Н. Щигарев
