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Технические требования на поставку МТР


«ОКПД 27.3. Поставка комплектующих и материалов для защиты 
резервного пункта управления (РПУ) филиала ПАО «РусГидро» - 
«Жигулевская ГЭС» в помещении производственного здания»
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1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc236398616]Обозначения и сокращения

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	РПУ
	Резервный пункт управления



1.2. [bookmark: _Toc236398617]Наименование закупаемой продукции
«Поставка комплектующих и материалов для защиты резервного пункта управления (РПУ) филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» в помещении производственного здания».
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc236398618]Цель использования закупаемой продукции 
Защита резервного пункта управления (РПУ) филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc236398619]Требования к продукции
1.4. [bookmark: _Toc236398620]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc236398621]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc236398622]Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Кабельная продукция

	1.1
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)- LS 10х1,5
	м
	1 700

	1.2
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)- LS 4х2,5
	м
	1 700

	   1.3
	Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 белый
	м
	800

	   1.4
	Провод силовой ПУГВнг(А)-LS 1х1.5 ТРТС белый
	м
	300

	2. 
	Кнопки 

	2.1
	Выключатель КМЕ 4110м красный IP40 УХЛ3 10А 1но 0нз aB-DB-0Ai-0211
	шт
	44

	   2.2
	Защита от нажатия кнопки с грибовидным толкателем ЗК02
	шт
	44

	3. 
	Переключатель КПЕ 4620 -Р черный 2но+0нз Ручка 3-поз IP65
	шт
	66

	4. 
	Комплектующие и материалы для монтажа

	   4.1
	Клемма проходная винтовая JXB 6 мм2 серая EKF
	шт
	400

	   4.2
	Заглушка для JXB-4-6-10 EKF
	шт
	20

	   4.3
	Перемычка тип 10PIN для 6,0 мм2 (10 шт.) EKF
	уп
	1

	   4.4
	Фиксатор ФК-102-01 на DIN-рейку
	шт
	10

	   4.5
	TEKFOR DIN-рейка (200см) оцинкованная 1мм
	шт
	2

	   4.6
	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0.75-8
	шт
	1000

	   4.7
	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1.5-8
	шт
	1000

	   4.8
	Ответвитель параллельный прокалывающего типа ОВ 1
	шт
	200

	   4.9
	Ответвитель параллельный прокалывающего типа ОВ 2
	шт
	200

	  4.10
	Держатель маркировки ДМ22-2 d22 20x25мм
	шт
	110

	  4.11
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник 55х55х55мм)
	шт
	500

	  4.12
	Герметик противопожарный терморасширяющийся       ОГНЕЗА-ГТ, ведро 3 кг, цвет серый
	шт
	3

	  4.13
	Стяжка нейлоновая КСС 4х200 (бел) (100шт)
	уп
	10

	  4.14
	Труба гофрированная ПВХ 25 мм с протяжкой легкая серая (50м)
	м
	50

	  4.15
	Монтажная база двойная самоклеящаяся 19x19, белая для хомутов шириной до 3,6мм
	шт
	100

	  4.16
	Трубка ТВ-40 ПВХ 3мм кембрик (1уп=300м)
	м
	300

	  4.17   
	Трубка ТВ-40 ПВХ 4 мм кембрик (1уп = 150 м)
	м
	150

	  4.18
	Трубка термоусаживаемая 19/6мм c клеевым составом
	м
	10

	  4.19
	Шина заземления медная с изоляторами, 20 точек подключения, 19 дюймов
	шт
	2

	  4.20
	Кабельное крепление, хомут ККХ-3/69-90 мм (универсальное) TDM
	шт
	10

	  4.21
	Короб перфорированный RL12 80х100 синий
	шт
	8

	  4.22
	Ввод кабельный для труб IP55 диаметр 25мм
	шт
	4



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc236398623]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	[bookmark: _GoBack]Комплектующие и материалы для защиты резервного пункта управления (РПУ) филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» в помещении производственного здания (п.п. 1-4 таблицы 1.1.) 
	С даты заключения договора
	В течение 3-х месяцев с даты заключения договора (но не позднее 10.12.2026)
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1.5. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc236398625][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc236398626] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиции №№1-4 Таблицы 1.1.)

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)- LS 10х1,5
	Контрольный экранированный кабель, с медной жилой, с отсутствием защитного покрова, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности
(не распространяет горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением (low smoke)): количество жил – 10,
сечение жилы – 1,5 мм2.  
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)- LS 4х2,5
	Контрольный экранированный кабель, с медной жилой, с отсутствием защитного покрова, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности
(не распространяет горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением (low smoke)): количество жил – 4,
сечение жилы – 2,5 мм2.  
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Провод установочный ПуГВ 1х0,75
	Медная однопроволочная или многопроволочная жила;
изоляция из ПВХ пластиката.
Число жил и номинальное сечение, кв.мм - 1/0,75.
Наружный диаметр кабеля, мм - 2,6.
Масса 1 км кабеля, кг - 9.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Провод установочный ПуГВ 1х1,5
	Медная однопроволочная или многопроволочная жила;
изоляция из ПВХ пластиката.
Число жил и номинальное сечение, кв.мм - 1/1,5.
Наружный диаметр кабеля, мм - 3,4.
Масса 1 км кабеля, кг - 19,1.
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Позиции №№ 2-4 таблицы 1.1.
	В соответствии с указаниями в столбце 2 таблицы 1.1.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к изготовлению
	В соответствии с ГОСТ
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Условия доставки
	Габаритный груз в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку.
Приемка поставляемой продукции будет осуществляться на складе Заказчика. Поставщик должен предусмотреть отправку своего представителя для осуществления приемки.
Входной контроль включает внешний осмотр поставленных МТР на предмет отсутствия физических дефектов упаковки. 
Продукция должна быть поставлена в будние рабочие дни с 8-00 до 15-00 по местному времени.
Поставщик должен уведомить Заказчика о поставке продукции не позднее дня, предшествующего дню поставки, необходимо также указать марку и государственный номер автомобиля, на котором будет осуществляться поставка, а также ФИО и номер водительского удостоверения водителя.
В случае необходимости организации поставки несколькими партиями, на этапе подачи заявки приложить График поставки.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Место поставки оборудования
	Поставка осуществляется на склад заказчика: Московское шоссе, д.2, 
г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Назначенный срок службы
	Не менее 10 лет.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Срок  гарантии на кабельную продукцию, оборудование, комплектующие и материалы для монтажа
	Срок гарантии на МТР составляет 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Документы, передаваемые вместе с МТР при поставке
	Поставщик должен обеспечит наличие документов:
- сертификаты соответствия ГОСТ;
- паспорт;
- товарная накладная по форме ТОРГ-12 (2 шт.).
	Согласие с требованием
	
	



8

[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc236398627]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме согласно Приложению № 2 к настоящим ТТ (в двух вариантах – в pdf и Excel).
 3.2. Участник готовит и предоставляет информацию согласно требованиям настоящих ТТ как в текстовой форме, так и в виде заполнения таблиц, указанных в настоящем ТТ. Все включенные в предложение в соответствии с настоящими ТТ таблицы Участника должны иметь электронную версию в формате совместимом с программными продуктами AlterOffice, LibreOffice и MS Office.
Участник должен представить техническое предложение, состоящее из комментариев по исполнению требований настоящих ТТ, заполнив столбец 6 «Предложение участника по характеристикам и параметрам».
При составлении технического предложения возможно использование эквивалентов закупаемого товара для позиций. Эквивалентной продукцией является товар, который по техническим и функциональным характеристикам, установочным размерам, не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. 
Неисполнение вышеуказанных требований будет служить основанием для отклонения заявки Участника.




