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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на поставку силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена 

«ОКПД2 27.32.13 Поставка кабелей алюминиевых с изоляцией из сшитого полиэтилена для Центральных электрических сетей в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках реализации инвестиционных проектов Г3»






















1. [bookmark: _Toc126579158][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc126579159][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования 

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТУ
	Технические условия




1.2. [bookmark: _Toc126579160]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc126579161][bookmark: _Toc46743507]«ОКПД2 27.32.13 Поставка кабелей алюминиевых с изоляцией из сшитого полиэтилена для Центральных электрических сетей в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках реализации инвестиционных проектов Г3»

1.3. Цель использования закупаемой продукции
В целях выполнения мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
2. [bookmark: _Toc126579162][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc126579163]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc126579164]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc126579165][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество*
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Кабель АПвПуг 3х95мк/25–10
	км
	0,2
	27.32.14.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	2. 
	Кабель АПвПуг 3х185мк/25–10
	км
	0,2
	27.32.14.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	3. 
	Кабель АПвПуг 3х240мк/25–10
	км
	1
	27.32.14.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	4. 
	Кабель АПвБШп 4х50 мс(N)–1 кВ
	км
	2,8
	27.32.13.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	5. 
	Кабель АПвБШп 4х120 мс(N)–1 кВ
	км
	0,7
	27.32.13.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	6. 
	Кабель АПвБШп 4х150 мс(N)–1 кВ
	км
	1,1
	27.32.13.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	7. 
	Кабель АПвБШп 4х185 мс(N)–1 кВ
	км
	2,4
	27.32.13.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	8. 
	Кабель АПвБШп 4х240 мс(N)–1 кВ
	км
	2,2
	27.32.13.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции


*- допускается отклонение (-1 %) (минус один процент) от общего объема продукции при доведении транзитной нормы отгрузки.
2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc126579166]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc126579167][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Силовой кабель (позиции 1-8 таблицы 1.1)
	С даты подписания договора
	В течение 90 календарных дней с даты подписания договора




1

2

1.1. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc132960857][bookmark: _Toc135475703][bookmark: _Toc126072368][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc54785622]Требования к качеству продукции (представлены в таблицах 3-10).
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1): Кабель АПвПуг 3х95мк/25–10
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Номинальное напряжение, кВ
	 10 кВ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.2.
	Номинальная частота, Гц
	50
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.3.
	Количество и сечение основных жил, мм2
	3*95
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.4.
	Сечение экрана, мм2
	25
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.5.
	Материал экрана
	Медные проволоки, скрепленные медной лентой
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.6.
	Фазная изоляция
	Из сшитого полиэтилена
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.7.
	Разделительный слой
	Электропроводящяя водоблокирующая лента
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.8.
	Наружный покров
	Оболочка из полиэтилена, увеличенной толщины
	Указание характеристик
	-//-
	





Таблица 4. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1): Кабель АПвПуг 3х185мк/25–10
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Номинальное напряжение, кВ
	 10 кВ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.2.
	Номинальная частота, Гц
	50
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.3.
	Количество и сечение основных жил, мм2
	3*185
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.4.
	Сечение экрана, мм2
	25
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.5.
	Материал экрана
	Медные проволоки, скрепленные медной лентой
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.6.
	Фазная изоляция
	Из сшитого полиэтилена
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.7.
	Разделительный слой
	Электропроводящяя водоблокирующая лента
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.8.
	Наружный покров
	Оболочка из полиэтилена, увеличенной толщины
	Указание характеристик
	-//-
	




Таблица 5. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 3 Таблицы 1): Кабель АПвПуг 3х240мк/25–10
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Номинальное напряжение, кВ
	 10 кВ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.2.
	Номинальная частота, Гц
	50
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.3.
	Количество и сечение основных жил, мм2
	3*240
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.4.
	Сечение экрана, мм2
	25
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.5.
	Материал экрана
	Медные проволоки, скрепленные медной лентой
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.6.
	Фазная изоляция
	Из сшитого полиэтилена
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.7.
	Разделительный слой
	Электропроводящяя водоблокирующая лента
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.8.
	Наружный покров
	Оболочка из полиэтилена, увеличенной толщины
	Указание характеристик
	-//-
	




Таблица 6. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 4 Таблицы 1): Кабель АПвБШп 4х50 мс(N)–1 кВ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Номинальное напряжение, кВ
	1 кВ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.2.
	Номинальная частота, Гц
	50
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.3.
	Количество и сечение основных жил, кв.мм
	4*50
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.4.
	Броня
	Из стальных оцинкованных лент
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.5.
	Изоляция токопроводящих жил
	Из сшитого полиэтилена
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.6.
	Токопроводящие жилы
	Алюминий
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.7.
	Защитный шланг
	Полиэтилен
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.8.
	Маркировка жил
	Цветовая - белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.9.
	Конструктивное исполнение
	мс - многопроволочная секторная жила
	Указание характеристик
	-//-
	

	2.0.
	Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Цвет изоляции жил многожильных кабелей должен соответствовать ГОСТ 31996-2012**.
	Согласие с требованием
	-//-
	


Таблица 7. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 5 Таблицы 1): Кабель АПвБШп 4х120 мс(N)–1 кВ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Номинальное напряжение, кВ
	1 кВ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.2.
	Номинальная частота, Гц
	50
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.3.
	Количество и сечение основных жил, кв.мм
	4*120
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.4.
	Броня
	Из стальных оцинкованных лент
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.5.
	Изоляция токопроводящих жил
	Из сшитого полиэтилена
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.6.
	Токопроводящие жилы
	Алюминий
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.7.
	Защитный шланг
	Полиэтилен
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.8.
	Маркировка жил
	Цветовая - белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.9.
	Конструктивное исполнение
	мс - многопроволочная секторная жила
	Указание характеристик
	-//-
	

	2.0.
	Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Цвет изоляции жил многожильных кабелей должен соответствовать ГОСТ 31996-2012**.
	Согласие с требованием
	-//-
	




Таблица 8. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 6 Таблицы 1): Кабель АПвБШп 4х150 мс(N)–1 кВ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Номинальное напряжение, кВ
	1 кВ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.2.
	Номинальная частота, Гц
	50
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.3.
	Количество и сечение основных жил, кв.мм
	4*150
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.4.
	Броня
	Из стальных оцинкованных лент
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.5.
	Изоляция токопроводящих жил
	Из сшитого полиэтилена
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.6.
	Токопроводящие жилы
	Алюминий
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.7.
	Защитный шланг
	Полиэтилен
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.8.
	Маркировка жил
	Цветовая - белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.9.
	Конструктивное исполнение
	мс - многопроволочная секторная жила
	Указание характеристик
	-//-
	

	2.0.
	Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Цвет изоляции жил многожильных кабелей должен соответствовать ГОСТ 31996-2012**.
	Согласие с требованием
	-//-
	



Таблица 9. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 7 Таблицы 1): Кабель АПвБШп 4х185 мс(N)–1 кВ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Номинальное напряжение, кВ
	1 кВ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.2.
	Номинальная частота, Гц
	50
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.3.
	Количество и сечение основных жил, кв.мм
	4*185
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.4.
	Броня
	Из стальных оцинкованных лент
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.5.
	Изоляция токопроводящих жил
	Из сшитого полиэтилена
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.6.
	Токопроводящие жилы
	Алюминий
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.7.
	Защитный шланг
	Полиэтилен
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.8.
	Маркировка жил
	Цветовая - белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.9.
	Конструктивное исполнение
	мс - многопроволочная секторная жила
	Указание характеристик
	-//-
	

	2.0.
	Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Цвет изоляции жил многожильных кабелей должен соответствовать ГОСТ 31996-2012**.
	Согласие с требованием
	-//-
	



Таблица 10. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 8 Таблицы 1): Кабель АПвБШп 4х240 мс(N)–1 кВ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Номинальное напряжение, кВ
	1 кВ
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.2.
	Номинальная частота, Гц
	50
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.3.
	Количество и сечение основных жил, кв.мм
	4*240
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.4.
	Броня
	Из стальных оцинкованных лент
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.5.
	Изоляция токопроводящих жил
	Из сшитого полиэтилена
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.6.
	Токопроводящие жилы
	Алюминий
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.7.
	Защитный шланг
	Полиэтилен
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.8.
	Маркировка жил
	Цветовая - белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.9.
	Конструктивное исполнение
	мс - многопроволочная секторная жила
	Указание характеристик
	-//-
	

	2.0.
	Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Цвет изоляции жил многожильных кабелей должен соответствовать ГОСТ 31996-2012**.
	Согласие с требованием
	-//-
	




[bookmark: _Toc135475707][bookmark: _Toc132960861]2.3. Общие требования к позициям № 1-8 Таблицы 1 (представлены в таблице 11).

Таблица 11. Требования к продукции (Общие требования)

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	В соответствии с ГОСТ 12.2.007.14-75**
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Продукция должна быть новой (производства не ранее 2026 года выпуска), ранее не использованной.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Требования маркировки, транспортировки, хранения
	В соответствии с ГОСТ 18690-2012**
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.2. 
	Место доставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск , проспект Михаила Николаева, д.26
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок эксплуатации продукции – не менее 60 месяцев с даты ввода кабеля в эксплуатацию. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
	Указание гарантийного срока
	-//-
	

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенной продукции на этапе поставки продукции, поставщик предоставляет следующие документы на предлагаемую к поставке продукцию, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции
	- сертификат   соответствия на кабель;
-документ о качестве (паспорт качества) 
 - декларация о соответствии на кабель;
-документ о качестве (паспорт качества)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	7. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Поставляемая продукция должна соответствовать государственным стандартам и действующим общероссийским нормам, и правилам, а также отвечать всем требованиям критериям и регламентам энергоэффективности продукции. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. №261-ФЗ
	Согласие с требованием
	-//-
	

	8. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1
	
Для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции требованиям настоящих ТТ, участник в составе своей заявки предоставляет следующие документы:
	Протоколы периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) согласно требованиям ГОСТ Р 55025-2012/ ГОСТ 34834-2022 (п. 7.4), ГОСТ 31996-2012 (п. 7.4), при этом дата окончания периодических испытаний должна быть не более 12 месяцев до момента подачи заявки Участником. Лаборатория, проводившая испытания кабеля, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы(органа) на момент испытаний, размещенном в открытом доступе в сети Internet.  
Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то данный номер ТУ должен быть отражен в протоколах периодических испытаний
	 Предоставление указанных документов в составе заявки
	Предоставление указанных документов в составе заявки
	

	8.2
	
	Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то для проверки соответствия технических характеристик и требуемых параметров, Участник должен предоставить в составе своей заявки подписанные должным образом, отсканированную(ые) копию(и) (полный текст) ТУ, в соответствии с которыми выпускается кабель марки АПвБШп 1 кВ
	
Предоставление указанных документов в составе заявки документов
	Предоставление указанных документов в составе заявки документов
	

	8.3
	
	Документ о качестве (паспорт качества) на произведённую не ранее 2026 г. партию кабеля марки АПвБШп 1 кВ. Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то данный номер ТУ должен быть отражен в документе о качестве (паспорт качества)
	Предоставление указанных документов в составе заявки документов
	Предоставление указанных документов в составе заявки документов
	

	8.4
	
	1. В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" Участник должен предоставить сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 на кабель марки АПвБШп 1 кВ. Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 должен иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в соответствующей государственной службе (органа), размещенном в открытом доступе в сети Internet, а также должен быть действующим на момент подачи заявки Участником.
[bookmark: _GoBack]Участник должен предоставить документы, на основании которых был выдан сертификат соответствия.  
 
2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", в составе заявки представить отсканированную(ые) копию декларации(ий) о соответствии ГОСТ Р 55025-2012 / ГОСТ 34834-2022 на кабель марки АПвБШп 1 кВ либо предлагаемый эквивалент с приложением документов, на основании которых выдана декларация соответствия.  
 
Лаборатория, проводившая испытания кабеля, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы (органа) на момент испытаний, размещенном в открытом доступе в сети Internet.  
Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то данный номер ТУ должен быть отражен в сертификате соответствия.
	Предоставление указанных документов в составе заявки документов
	Предоставление указанных документов в составе заявки документов
	

	9.
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875

	-//-
	-//-
	-//-

	
	В составе заявки необходимо представить:
Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение»
	



** ** В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
Участник должен принять во внимание, что ссылка на ТУ, марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: 
Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию (в формате сравнения) в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований.
           Допускается предложение продукции, изготовленной в соответствии с ТУ, при этом ТУ должно быть разработано на основе ГОСТ, продукция, изготавливаемая в соответствии с ТУ должна соответствовать требованиям, предъявляемым ГОСТ (соответствие подтверждается участником).
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