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[bookmark: _Toc54643697]Цель оказания услуг 
Разработать проектную и рабочую документацию для капремонта кровли турбинного отделения, чтобы обеспечить безопасный, надёжный и экономически обоснованный ремонт с соблюдением нормативов и учётом особенностей объекта.
 
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698]Существующее положение 
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Главный корпус АО «ДГК» СП «Хабаровская ТЭЦ-3»
	
Федоровское шоссе, 10
	Турбинное отделение (оси 1-21,
ряды А-Б)
	

	2. 
	
	
	Котельное отделение (оси1-21, ряды В-Г)
	


[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
· [bookmark: _Hlk48209761]При оценке заявки Подрядчика будет учитываться ценовая составляющая, а так же сроки оказания услуг. 
· В составе заявки Подрядчик должен предоставить сведения о стоимости услуг, а также информацию о сроках оказания услуг.
[bookmark: _Toc54643701][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Иные требования и сведения общего характера 
· Соблюдение требований внутриобъектового и контрольно-пропускного режимов, установленных на территории Заказчика.
· Соблюдение требований и правил охраны труда, технической, промышленной, пожарной, экологической безопасности и иные установленные на территории Заказчика требования.
· Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ. Обязанности Подрядчика включают в себя, помимо прочего, предотвращение загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами Подрядчика и т.д.
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702]Требования к продукции
[bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли главного корпуса:
	-
	-

	1.1. 
	Турбинное отделение (оси 1-21,
ряды А-Б)
	м3
	357 100

	1.2. 
	Котельное отделение (оси1-21, ряды В-Г)
	м3
	667 900
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[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оказание услуг по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли главного корпуса для нужд АО «СК РусГидро»
	С даты подписания Договора
	До 30.09.2026
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643709]Требования к качеству продукции
Таблица 4. Требования к качеству продукции
Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД2 71.12.12.190 Оказание услуг по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли главного корпуса для нужд АО «СК РусГидро» 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Услуги оказываются в объемах и сроках, указанных в п.п.1 и 2 настоящих Технических требований.
	Согласие с требованием
	

	1.1.2. 
	Обязанности исполнителя
	Исполнитель обязуется оказать услуги, в порядке и на условиях, предусмотренных договором и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иными требованиями, связанными с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика.
	Согласие с требованием
	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Стадийность выполнения работ
	1. Разработка эскизного проекта, включающего вариантное проектирование по кровельному покрытию (не менее 3ех вариантов)
2. Разработка проектной документации;
3. Разработка рабочей документации.

	Согласие с требованием
	

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Этапность работ
	- вариантное проектирование с предложением не менее 3-х вариантов по оказанию услуг;
- оценка экономической эффективности каждого из предложенных вариантов;
- комиссионная защита предложенных технических решений перед Заказчиком, утверждение итогового варианта;
- разработка проектной документации на капитальный ремонт кровли турбинного отделения Главного корпуса (оси 1-21, ряды А-Б);
- разработка рабочей документации на капитальный ремонт кровли турбинного отделения Главного корпуса (оси 1-21, ряды А-Б);
- разработка проектной документации на капитальный ремонт кровли котельного отделения Главного корпуса (оси1-21, ряды В-Г);
- разработка рабочей документации на капитальный ремонт кровли котельного отделения Главного корпуса (оси1-21, ряды В-Г);
- получение положительного заключения экспертизы проектной документации выданной специализированной аккредитованной экспертной организацией.

При оказании услуг должны быть согласованы с Заказчиком все результаты оказанных услуг, любые дополнения и изменения. 
	Согласие с требованием
	

	1.3.2. 
	Сроки выполнения работ
	с даты заключения договора до 30.09.2026 г.

	Согласие с требованием
	

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Основные технические решения
	При капитальном ремонте кровли с заменой конструкций кровельного покрытия, утепления, пароизоляции, основные технические решения должны содержать:
- Замену несущего основания из профилированных листов покрытия;
- Замену поврежденных стальных конструкций покрытия;
- Антикоррозионную защиту металлических балок покрытий;
- Замену теплоизоляционного и уклонообразуещего слоя из несгораемых или трудносгораемых материалов;
- Замену существующего кровельного покрытия из наплавляемых рулонных материалов на ТПО мембрану с дополнительным механическим креплением телескопическими анкерами к профилированным листам и с устройством примыканий к парапетам, вентиляционным шахтам, проходкам через кровлю и т.д.;
- Замену организованного внутреннего водостока с устройством водоприемных воронок;
- Замену покрытий из листовой стали (устройство парапетов и примыканий);
- Установку аэраторов;
- Устройство системы молниезащиты кровли;
- Восстановление кирпичных пожарных перегородок (отсечек) на кровле, с предложением вариантов применения альтернативных материалов;
- Предусмотреть вывоз строительных отходов.
При разработке ПОС, в подготовительном периоде предусмотреть мероприятия по защите технологического оборудования станции (Устройство защитно-улавливающей сетки). Строительно-монтажные работы рекомендуется осуществлять поточным методом, т.е. производить демонтаж и монтаж определенных элементов кровли одним захватом за несколько последовательных проходок, с обеспечением мероприятий по временному укрытию вскрываемых участков, для исключения попадания атмосферных осадков под кровлю.
Провести теплотехнический расчет конструкций кровли.
Выполнить поверочный расчет конструкций покрытия с составлением пространственной схемы.
	Согласие с требованием
	 

	1.4.2. 
	Требования к сборникам спецификаций материалов и оборудования
	В составе проекта выполнить сводные спецификации изделий и материалов, с указанием основных технических характеристик. Типы и характеристики материалов, предусматриваемых проектом к монтажу, должны иметь сертификаты, соответствовать ГОСТ. Разрешение на применение на территории РФ. Материалы и изделия предусматривать Российского производства.
	Согласие с требованием
	

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Соблюдение требований внутриобъектового и контрольно-пропускного режимов, установленных на территории Заказчика.
Соблюдение требований и правил охраны труда, технической, промышленной, пожарной, экологической безопасности и иные установленные на территории Заказчика требования.
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результатом оказанных услуг является разработка проектной и рабочей документации, согласно требованиям таблицы №2 настоящих технических требований.
	Согласие с требованием
	

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Основные требования к проектной документации 
	Разработку проектной документации выполнить в соответствие с требованием Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Каждый раздел документации должен быть выполнен в соответствии с видом работ и оформлен отдельным томом.

Разработанная документация должна включать в себя (не ограничиваясь) следующие разделы:
- Раздел 1. Пояснительная записка (ПЗ)
- Раздел 3. Архитектурные решения (АР)
- Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения (КР)
- Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (ИОС). 
- Подраздел 5.1. Система электроснабжения
- Подраздел 5.3. Система водоотведения
- Раздел 6. Проект организации строительства (ПОС)
- Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (ППБ)
- Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства (СМ)
	Согласие с требованием
	

	2.2.2. 
	Основные требования к рабочей документации 

	Разработку рабочей документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Комплекты чертежей рабочей документации должны быть разработаны в достаточном объеме, для последующего выполнения строительно-монтажных работ при  проведении капитального ремонта крыши турбинного отделения здания Главного корпуса (ячейка энергоблока №3). В каждом комплекте рабочей документации должен быть представлен перечень используемых нормативных документов и оформлена ведомость объемов работ, спецификация основных материалов.
Разработанная документация должна включать в себя (не ограничиваясь)  следующие разделы:
- АС (Архитектурно-строительные решения)
- КМ (Конструкции металлические)
- ВК (Водоснабжение и канализация)
- ЭМ (Силовое электрооборудование)
- СМЗ (Системы молниезащиты и заземления)
	Согласие с требованием
	

	2.2.3. 
	Требования к подготовке сметной документации 
	При составлении сметной документации руководствоваться актуальными методическими документами, действующими на момент составления проектной документации.
Сметную документацию составить в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.)
Сметная документация разрабатывается согласно следующих критериев:
- Ресурсно-индексным методом в текущем уровне цен         1 квартала 2026 года;
- Непредвиденные затраты в размере 3%;
- Ресурс-электроэнергия предоставляется на месте производства работ;		
- Ресурс-вода предоставляется на месте производства работ;
- Данные сплит-формы индексов и сметных цен для ценовой зоны Хабаровский край (1 зона) на 3 квартал 2026 года.				
- Утилизация мусора на полигоне в р-не им. Лазо (Приказ №206-П от 03.12.2025 г.) – 798,41 руб. без НДС за 1 т., V=409,14 тн
Стоимость материалов и оборудования, учтённых в сметах по текущим ценам принять на основании разработанного конъектурного анализа с предложениями от трех поставщиков.
	Согласие с требованием
	

	2.2.4. 
	Состав, количество и формат предоставляемой  документации
	Количество передаваемой документации ‒ 4 экземпляра на бумажном носителе, два экземпляра в электронном виде на компакт-диске (CD/DVD и флеш носителе).
Формат передаваемой в электронном виде документации:
- текстовая часть – docx (MS Word), pdf («ПОС» обязательно и в .pdf и .docx) с подписями на титульных листах;
- графическая часть – dwg (AutoCAD), pdf, tiff, cdw (Компас);
- таблицы данных – pdf, docx (MS Word), xlsx (MS Excel);
- сметные расчеты – в формате ПК «Гранд-Смета» ‒ gsfx, Excel – xlsx. 
Не допускается передача документации в указанных форматах с пофайловым разделением страниц. 
Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО Заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом:
- таблицы данных – docx (MS Word), xlsx (MS Excel);
- презентационные материалы – pptx (MS PowerPoint).
При направлении откорректированных материалов ПД разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.
	Согласие с требованием
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Перечень обязательной к применению нормативно-технической документации
	При разработке должны учитываться требования следующих нормативно-технических документов:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон РФ №190 от 29.12.2004 г.;
- «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (приказ МинЭнерго России от 25.10.2017г. №1013);
- РД 153-34.0-21.601-98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений предприятия. Часть 2. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и  ограждающие конструкции»; 
- СП 56.13330.2021. Производственные здания (утв. Приказом Минстроя от 27.12.2021 № 1024/пр);
- СП 17.13330.2017. «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (утв. И введен в действие Приказа Минстроя России от 31.05.2017№ 827/пр)»;
- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия
- СП 293.1325800.2017. Системы фасадные теплоизоляционные композитные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ ( утв. Приказом Минстроя от 10.07.2017 г. № 981/пр);
- Положением «Об организации контроля и приемке выполненных     работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения». Определение эффективности воздействия на оборудование АО «ДГК», утвержденным приказом №555 от 29.11.2019г. АО «ДГК»» 21-003-2019);
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- РД 153-34.0-21.601-98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений предприятия. Часть 2. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений»;
- СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр) (ред. от 17.12.2021);  
- СТО 17330282.27.100.006-2008 «Ремонт и техобслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями, нормы и требования»;  
- Методические указания «По организации технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений», утвержденные приказом № 587 от 12.10.2022г. АО «ДГК»;
- Приказом Ростехнадзора № 519 от 11.12.2020   Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах (в ред. от 03 февраля 2023 года № 44.);
- СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП31-03-2001 (дата введения 20.05.2011);
- СТО 17330282.27.100.006-2008 «Ремонт и техобслуживание оборудования, зданий и со оружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями, нормы и требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80;
- ГОСТ Р 12.3.050-2017 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы на высоте. Принят и введен в действие Приказом Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии от 21.07.2017 г. № 737-ст;
- «Правила по охране труда при работе на высоте утвержденные Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.;
- «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Федеральный закон от 30.12.2009 «384-ФЗ);
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ).
- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61413); 
- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411); 
- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477); 
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 N 61904); 
- "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97" (утв. Минтопэнерго России03.04.1997) (по состоянию на 03.04.2000) (ред. от 22.02.2000).
	Согласие с требованием
	

	3.2. 
	Требования к выполнению работ
	В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам.
	Согласие с требованием
	

	3.3. 
	Требования по охране окружающей среды
	Исполнителем должны быть учтены все действующие на момент передачи разработанной проектной документации Заказчику требования по охране окружающей среды.
Документацию разработать в соответствии:
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции 08.08. 2024 г. N 296-ФЗ);
- Федеральным Законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 "Об отходах производства и потребления»" (в редакции 08.08. 2024 г. N 296-ФЗ);
- СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации и строительства и проектах производства работ"
(Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 № 122) и другими нормативными документами в области охраны окружающей среды, действующими или вступающих в силу на момент окончания проектных работ.
	Согласие с требованием
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-

	4.1. 
	В случае выявления работ, не учтенных заданием на проектирование, без выполнения которых реализация проекта будет невозможна или не обеспечит должное качество строительно-монтажных работ, своевременно уведомить об этом заказчика в письменном виде.
Недостающие данные необходимые для производства проектных работ собираются Исполнителем самостоятельно, в т.ч. непосредственно на объекте.
Согласование разработанной документации со всеми заинтересованными участниками производится Исполнителем работ.
	Согласие с требованием
	

	5. 
	Прочие требования к оказываемым услугам 
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Исходные данные
	- Технический паспорт зданий;
- Правоустанавливающие документы на здание и земельный участок;
- Отчет по результатам технического обследования конструкций кровли
Дополнительные сведения предоставляются Заказчиком по письменному запросу Подрядчика с указанием перечня необходимых сведений документов.

	Согласие с требованием
	



 В составе заявки необходимо предоставить:
Коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке
	
[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc230168488]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc230168489][bookmark: _Toc132899363]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при выполнении работ, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренные Проектом договора.

[bookmark: _Toc54281228][bookmark: _Toc54643711][bookmark: _Toc230168491]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, предложенной Участником закупки, который был признан Победителем.
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[Приложение № 1 к ТТ] 
[bookmark: _Toc54451385][bookmark: _Toc54459816][bookmark: _Toc54464115][bookmark: _Toc54643713]Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию могут быть дополнительно представлены в отдельном файле (порядок и содержание вышеуказанных требований определен в Методике.
