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Технические требования 

«[ОКПД2 43.99.90.190] Выполнение работ по очистке сухим льдом главного генератора №2 Ирганайской ГЭС методом бластинга сухого льда.»
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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc221896729]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc221896730]Обозначения и сокращения
	ОКПД
	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ТТ
	Технические требования

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ЭБ
	Электробезопасность 

	ПОТ
	Правила по охране труда






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc221896731]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Hlk218516554]«ОКПД2 [43.99.90.190] Выполнение работ по очистке сухим льдом главного генератора №2 Ирганайской ГЭС методом бластинга сухого льда для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.»
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc221896732]Цель выполнения работ
«Исполнение договора № 1-РЕМ-2023-ДФ 08.11.2023г. “Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений Дагестанского филиала”.
[bookmark: _Toc221896733]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Ирганайская ГЭС
	Ирганайская ГЭС ( ДФ «РусГидро), Российская Федерация,
Р. Дагестан,
Унцукульский район, село Гимры)
	Гидрогенератор №2
	-


1.4. [bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc221896734][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Заказчик предоставит подрядчику следующие виды ресурсов:
1.1	Электроэнергия
1.2	Вода
1.3	Воздух
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc221896735][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
1.5. [bookmark: _Toc221896736]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc221896737]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc221896738]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ 
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Очистка обмотки статора главного генератора в районе лобовых частей, вентиляционных каналов, активного железа сердечника со стороны спинки статора гранулами сухого льда: диаметр ротора генератора от 6 до 9 м.
	статор 
	1
	Площадь очищаемой поверхности  105 м2

	2. 
	Очистка обмотки ротора главного генератора в расточке со статором, зон активного железа обода ротора, вентиляционных каналов полюсов, изоляции полюсов гранулами сухого льда: диаметр ротора генератора от 6 до 9 м.
	ротор
	1
	Площадь очищаемой поверхности  85 м2



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc221896739]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc221896740][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Требования к началу срока выполнения работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Очистка сухим льдом главного генератора №2 Ирганайской ГЭС методом бластинга сухого льда
	
01.04.2027
	
[bookmark: _GoBack]01.06.2027
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1.6. [bookmark: _Toc221896741][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc221896742]Таблица 4. Требования к качеству продукции
 
Наименование работ (позиция № 1-2 Таблицы 2): ОКПД2 [43.99.90.190] Выполнение работ по очистке сухим льдом главного генератора№2 Ирганайской ГЭС методом бластинга сухого льда.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Допуск персонала на объекты ГЭС осуществляется в строгом соответствии с Временным положением о допуске персонала ремонтных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро».
Работы должны выполняться в соответствии с правилами в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности РФ.
Все необходимые материалы для выполнения работ подрядчик закупает собственными силами и за свой счет.
Подрядчик должен обеспечить сбор и утилизацию отходов возникших при выполнении работ.
Работы должны выполняться с учетом требований по охране окружающей среды, отраженных в действующем законодательстве РФ.
Установленный внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика является обязательным для персонала Подрядчика и должен строго выполняться в соответствии с действующим Положением по пропускному и внутриобъектовому режиму филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» в течение всего периода выполнения работ.
Подрядчик представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств. 
Подрядчик обеспечивает свой персонал жильем, и несет все командировочные расходы.
	Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	1.	Работы должны выполняться в соответствии с НТД, указанными в п. 4.2.4 Таблицы 2 настоящих ТТ;
2.	Работы должны выполняться в соответствии с календарным графиком;
3.	Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ;
4.	Согласование со службой эксплуатации Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях); 
5. Текущий контроль выполняемых работ должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. 
6. Оформление отчётной документации по выполненным работам, КС-2, КС-3, приемо-сдаточная документация.
	Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	У Подрядчика должно быть все необходимое оборудование для выполнения работ по очистке методом бластинга, сухого льда, а также наличие сопел с изогнутым концом для очистки в труднодоступных местах.
	Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	 

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов. 
Входной контроль должен включать проверку: 
а) наличия соответствующих сертификатов;
б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; 
в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; 
г) правильности складирования и хранения.
Д) Двуокись углерода твердая (сухой лед),в гранулах,Ø 3мм в термоконтейнерах поставщика
	Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	


	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Подрядчик обязуется выполнять работы с привлечением собственного персонала обладающего соответствующими лицензиями и сертификатами. 
Привлекаемый персонал должен находиться в трудовых отношениях с Подрядной организацией. (Подрядчик должен предоставлять справки с места работы). 
Рабочей бригаде должно быть не менее трех работников.
У работников должны быть действующие удостоверения проверки знаний по электробезопасности с присвоенными группами по электробезопасности и подтверждающие протокола проверки знаний по электробезопасности. (Удостоверение о проверке знаний по ЭБ, Протокол проверки знаний по ЭБ).
Бригада должна состоять из ответственного руководителя работ- с V группой по ЭБ в электроустановках до и выше 1000 В, производителя работ - с IV группой по ЭБ в электроустановках до и выше 1000 В и не мене 2 рабочих - с III, II группой по ЭБ в электроустановках до и выше 1000 В. (ОРД организации о предоставлении права быть ответственным).
Работники должны быть обучены по охране труда в соответствии с ПП РФ 2464:
- ПОТ при работе на высоте Приказ 782н от 16.11.2020 г.
- ПОТ при работе в ограниченно замкнутых пространствах Приказ 902н от 15.12.2020 г.
-ПОТ при эксплуатации электроустановок Приказ №903н от 15.12.2020 г.
[bookmark: _Toc221896753](Протокол проверки знаний по ОТ согласно ПП РФ 2464 от 24.12.2021г (IV,V,VI, (п. 46а), б), в)))
- медицинское заключение работников (Заключение о прохождении медицинского осмотра).
Обладать достаточной квалификацией для выполнения всего перечня работ в соответствии с ПОТ при эксплуатации электроустановок №903н
Документы, подтверждающие квалификацию персонала, предоставляются подрядчиком до начала выполнения работ.
	Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	[bookmark: _Toc218518571]














	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Получить вводный инструктаж от заказчика по охране труда, мерах безопасности и производственной санитарии при работе с опасными отходами. (Приказ от 22 сентября 2020 г. № 796 Об утверждении правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации)
	Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.6.2. 
	Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные мероприятия, комплектность персонала, наличие средств индивидуальной защиты. Безопасность производства работ должна соответствовать характеру выполняемых работ. (ПОТ при эксплуатации электроустановок Приказ №903н от 15.12.2020 г.)
	Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.6.3. 
	Подготовка рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет оперативный персонал Заказчика. (ПОТ при эксплуатации электроустановок Приказ №903н от 15.12.2020 г.)
	Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	[bookmark: _Toc218518577]

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	После очистки методом бластинга сухого льда, поверхность статора должна быть обезжиренной и без остаточных следов масла.
	Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	
[bookmark: _Toc218518579][bookmark: _Toc221896764]-

	2.2. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Отчётные документы представить на бумажном носителе в 2 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.PDF, *.word, *.dос, *.хlsх.
	Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	[bookmark: _Toc218518581][bookmark: _Toc221896766]-
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1. 
[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc221896769]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
1.7. [bookmark: _Toc221896770]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.
1.8. [bookmark: _Toc221896771]Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
[bookmark: _Toc221896772]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
1.9. [bookmark: _Toc221896773]Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение № 1 к настоящим техническим требованиям).
[bookmark: _Toc221896774]Приложения:
1.10. [bookmark: _Toc221896775]Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию на выполнение работ по программе ремонтов.




Приложение № 1
к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению
 сметной документации по ценообразованию на выполнение работ по программе ремонтов.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам на 2026 год.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2025.1.
4. При составлении смет руководствоваться:
· Приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 №891 «Об утверждении Единой методики установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке в проведении закупок в Группе РусГидро», с учетом изменений и дополнений;
· Приказом ПАО «РусГидро» от 23.11.2022г. №893 «Об утверждении Единой методики формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций группы РусГидро», с учетом изменений и дополнений (далее – Методика ПЦ); 
5. Сметная документация на ремонт энергетического оборудования составляется с применением сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт», с учетом дополнений и изменений (БЦ с учетом Доп.1-12). 
6. Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный ПАО «РусГидро»: для работ, выполняемых в 2026 году, применять поправочные индексы к БЦ в размере, не превышающем 2,46 с начислением индекса-дефлятора на 2026 год в размере 7,57%, рассчитанного в соответствии с п.10 настоящих требований.
7. При отсутствии единичных расценок на ремонт энергетического оборудования в БЦ, а также при составлении локальных смет на ремонт зданий и сооружений, сметная документация составляется базисно-индексным методом (далее – БИМ) с использованием сметно-нормативной базы ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с Изм.1-9) с КСР по приказу №969/пр от 17.11.2022. Сметная документация составляется в текущем уровне цен, с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН.
8. [bookmark: _Hlk126840498]В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением государственных элементных сметных норм (далее – ГЭСН) сборников СНБ ФСНБ-2022 (актуальной на момент составления сметной документации), сметных норм сборников «Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). При этом уровень оплаты труда для ГЭСН, ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН. Применение сметных норм сборников ГЭСН является приоритетным.
Нормы накладных расходов и сметной прибыли определять на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.
9. При определении сметной стоимости БИМ применяются индексы изменения сметной стоимости по статьям затрат для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), публикуемые Минстроем РФ.
Для работ, выполняемых в 2026 году применять индексы по состоянию на 2 квартал 2025 года с применением индекса-дефлятора, рассчитанного в соответствии с п.10 настоящих требований.
10. Расчет индексов-дефляторов осуществлять на основании актуальных прогнозных среднегодовых индексов-дефляторов (ИПЦ базовый, по строке – Показатель инфляции / в среднем за год) по данным прогноза Министерства экономического развития РФ.  В настоящий момент актуальным является прогноз от 30.04.2025 года:
· На 2025 год – 109,3%;
· На 2026 год – 105,4%.
Показатель индекса-дефлятора на работы, выполняемые в 2026г. рассчитывается следующим образом:
 

 




11. Стоимость материально-технических ресурсов (далее–МТР), не учтенных в расценках, определять по сборнику ФССЦ, сметно-нормативной базы «ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с Изм. 1-9)». Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной ведомостью объемов работ, «применительно» использование расценок сборника не допускается. 
При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике ФССЦ, сметные цены на такие МТР определяются в уровне цен составления сметной документации на основании данных о сметных ценах в текущем уровне цен, размещенных в ФГИС ЦС с индексами изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов, информация о которых размещена в ФГИС ЦС, для субъекта Российской Федерации в котором расположен филиал ПАО «РусГидро». Уровень цен на МТР определяемых по ФГИС ЦС принимается аналогично указаниям в п.9 настоящих Требований. При этом в наименовании ресурса необходимо указать код ресурса («Паронит марки ПЭ, толщина от 0,5 до 4 мм» (ФГИС 01.1.02.08-1051), стоимость указывать в формате произведения сметной стоимости и индекса к группе однородных строительных ресурсов (173.96*0.99). 
При отсутствии возможности определения стоимости МТР по сборникам ФССЦ и данным ФГИС ЦС, допускается определять стоимость как среднерыночную по региону расположения Филиала ПАО «РусГидро», при этом среднерыночная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов. 
В сметах в графе «обоснование» указывать шифр согласно справочнику ТМЦ ЕСУ НСИ (при этом наименование МТР корректировке не подлежит), во вкладке «Дополнительная информация. Примечания» ПК «Гранд-смета» указывать номер позиции согласно Общему расчету плановой цены (Приложение №3). 
Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует в ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. 
12. Транспортные затраты определяются следующими методами:
12.1 по доставке материальных ресурсов:
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов с учетом заготовительно-складских расходов (по решению Заказчика);
· методом анализа ТКП, по среднерыночной стоимости, в соответствии с Приложением №3 к настоящим Требованиям;
12.2 по доставке оборудования:
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (по решению Заказчика);
· методом анализа ТКП, по среднерыночной стоимости, в соответствии с Приложением №3 к настоящим Требованиям;
13. Если транспортировка осуществляется Заказчиком самостоятельно (самовывоз), данные расходы в сметной документации дополнительно не учитываются. 
14. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:
· 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
· 0,75%- для металлоконструкций;
· 1,2% - для оборудования.
15. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП, по среднерыночной стоимости в соответствии с Приложением №3 и включаются в Главу 9 ССР.
16. При составлении сметной документации корректировка наименования работ, принятой расценки недопустима. При необходимости, вся дополнительная информация указывается в скобках, после указания наименования расценки (например, Разборка, очистка, замена уплотнения, сборка крышки ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0.95 до 1,5 м (диаметр шейки вала – 1.3 м).
17. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
18. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно.
19. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических требованиях и начислять в ССР в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.
Сметная документация на непредвиденные работы и затраты составляется на основании ведомостей объемов работ либо иной технической документации. 
Стоимость работ на непредвиденные работы и затраты определяется в соответствии с указаниями в пп.9-10 настоящих требований.
20. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
21. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно- строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
22. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.
23. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.
Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 500 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется по среднерыночной стоимости, Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №3 к настоящим требованиям.
24. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»[footnoteRef:1]: [1:  Пункт 24 учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».  ] 

24.1. В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать. 
24.2. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:
24.2.1. По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:
· Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы. 
В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются
24.2.2. По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):
· Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в смете на СМР, со знаком «–». 
· Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.
· При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.
24.2.3. По предоставляемому сжатому воздуху:
· Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 
24.2.4. По предоставляемой воде:
· Из норм и расценок исключать стоимость воды.
24.2.5.  Учтенные в составе накладных расходов:
· расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,02%);
· содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,01%);
·  расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 1,61%)
исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93[footnoteRef:2]. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы. [2:  Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498. 
] 

25. При выполнении работ Заказчиком, например, по химическому анализу турбинных масел и осушению проточной части гидроагрегата, стоимость указанных работ не включать в ведомости объемов работ и цену договора подряда.
26. ССР составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССР являются локальные сметы (по образцу в соответствии с Приложением №1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов), подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССР выполнять по Образцам Приложения №№ 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов.
27. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать выходным шаблонам ПК «Гранд-Смета» «ЛСР по методике 2020 (БИМ)». 
28. Сметная документация должна быть представлена на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»).


Приложение 1.1
                                                                                           к Требованиям к оформлению и составлению 
сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов
	СОГЛАСОВАНО:
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	Наименование программного продукта
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	(наименование стройки)
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	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 
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	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	тыс.руб.
	

	
	монтажных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	
	чел.час.
	

	
	оборудования
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	 
	чел.час.
	

	
	прочих затрат
	
	
	тыс.руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения  
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на ед
	коэффиц
	всего с учетом коэф
	на ед.
	коэффициенты
	всего
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	



