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1. [bookmark: __RefHeading___Toc174063174]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc174063175]Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	Продукция
	Автогидроподъемник

	ТТ
	Технические требования

	ТС
	Транспортное средство

	VIN
	Идентификационный номер транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	СП
	Свод правил

	ГЛОНАСС
	Глобальная навигационная спутниковая система

	КПП
	Коробка переключения передач

	ТУ
	Технические условия

	ПТС
	Паспорт транспортного средства

	ЭПТС
	Электронный паспорт транспортного средства

	ОТТС
	Одобрение типа транспортного средства



1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc174063176]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД 2: 29.10.59.270 Поставка автогидроподъемника для нужд АО «ТК РусГидро»
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc174063177]Цель использования закупаемой продукции 
Автогидроподъемник закупается с целью обеспечения Саратовского транспортного участка Приволжского филиала АО «ТК РусГидро» подъемным сооружением для подъема людей при проведении монтажных и строительных работ на высоте.

2. [bookmark: __RefHeading___Toc174063178]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc174063179]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc174063180]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc174063181]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	4
	5

	1.
	Автогидроподъемник
	шт.
	1



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc174063182]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: __RefHeading___Toc174063183]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Автогидроподъемник
	С даты подписания договора
	Не позднее 18.12.2026г.





[bookmark: __RefHeading___Toc174063184]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc174063185]Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1): «ОКПД 2: 29.10.59.270 Поставка автогидроподъемника для нужд АО "ТК РусГидро"
	 № п/п
	Наименование
параметра
	Требования
заказчика
	Способ подтверждения
участником соответствия
требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с
требованием/
указание
характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	
-//-

	-//-

	1.1. 
	Размеры и вес
	
	

	
	Тип
	Автогидроподъёмник с рабочей высотой подъёма не менее 30 метров
	Указание характеристик
(марка, модель и модификация предлагаемого ТС)
	-
	

	
	Габариты в транспортном положении, мм:
	
	
	
	

	
	- длина
	Не более 8 350
	Указание характеристик
	-
	

	
	- ширина
	Не более 2 550
	Указание характеристик
	-
	

	
	- высота
	Не более 3 550
	Указание характеристик
	-
	

	
	Полная масса подъемника, кг
	Не более 14 590
	Указание характеристик
	
	

	1.2. 
	Двигатель
	
	-//-
	-//-

	
	Рабочий объём двигателя, см3
	не менее 6 700
	Указание характеристик
	
	

	
	Мощность двигателя, л.с.
	не менее 242
	Указание характеристик
	
	

	
	Тип двигателя
	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	
	Экологический класс
	Не ниже Евро 5
	Указание характеристик
	
	

	1.3.
	Потребление топлива
	
	

	
	Вид топлива
	Дизельное топливо
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	
	Вместимость топливного бака, л
	Не менее 300
	Указание характеристик
	-
	

	1.4.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-

	
	Тип
	Механическая, 6-ти ступенчатая
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	
	Колесная формула
	4×2
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.5. 
	Рулевое управление
	-//-
	-//-

	
	Тип
	С усилителем руля
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.6. 
	Колеса
	
	

	
	Тип шин
	Пневматические
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	
	Размер шин
	10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5
	Указание характеристик
	
	

	1.7. 
	Тормозная система
	
	

	
	Передние
	Барабанные или дисковые
	Указание характеристик
	
	

	
	Задние
	Барабанные или дисковые
	Указание характеристик
	
	

	1.8. 
	Автогидроподъемник (подъемное сооружение)
	
	

	
	Назначение
	Подъем людей на высоту
	Согласие с требованием
	
	

	
	Грузоподъемность рабочей платформы , кг
	Не менее 300
	Указание характеристик
	
	

	
	Рабочая высота подъема, м
	Не менее 29,7
	Указание характеристик
	
	

	
	Вылет максимальный, м
	Не менее 16
	Указание характеристик
	
	

	
	Опорный контур, м:
- поперечный
- продольный
	
Не менее 6.0, не более 6,1
Не менее 3.5, не более 4.6
	Указание характеристик
	
	

	
	Время подъема рабочей платформы на максимальную высоту, с
	Не менее 50
Не более 70
	Указание характеристик
	
	

	
	Угол наклона стрелы, (относительно горизонта), градус
	от -17 до 79
	Указание характеристик
	
	

	
	Тип стрелы
	телескопическая
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	
	Размеры рабочей платформы, мм
	
	
	
	

	
	Длина, мм
	Не менее 2000
Не более 2400
	Указание характеристик
	
	

	
	Ширина, мм
	Не менее 800
Не более 850
	Указание характеристик
	
	

	
	Высота, мм
	Не менее 1000
Не менее 1100
	Указание характеристик
	
	

	
	Материал изготовления люльки
	Сталь или алюминий
	Указание характеристик
	
	

	
	Угол поворота стрелы, град.
	360
	Указание характеристик
	-
	

	
	Угол поворота люльки, град.
	90
	Указание характеристик
	-
	

	
	Расположение люльки
	За кабиной
	Указание характеристик
	
	

	
	Электроизоляция люльки, В
	Не менее 1000
	Указание характеристик
	
	

	
	Способ управления
	Электрогидравлический
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	
	Система безопасности
	Предохранительный клапан, балансировочный клапан аварийного выпадения стрелы, двойной балансировочный клапан выдвижения и сложения стрелы, двойной обратный клапан аварийного выдвижения и сложения опорного цилиндра, клапан аварийной остановки оборудования, отводной клапан рабочей системы (оборудование/аутригеры), аварийный насос, аварийные световые лампы, защитный датчик от опрокидывания, весовой тензодатчик, анемометр
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	
	Комплектация
	● Дистанционный пульт управления;
● Анемометр;
● Изоляция рабочей платформы не менее 1000 В;
● Система аварийной остановки двигателя с возможностью управления из рабочей платформы и с пульта оператора;
● Ограничитель зоны обслуживания;
● Ограничитель максимального груза в рабочей платформы (тензодатчик);
● Механизм блокировки стрелы при выходе из безопасной зоны обслуживания;
● Блокировка работы стрелы до момента установки автогидроподъемника на выносные опоры;
● Блокировка подъема опор при рабочем положении стрелы;
● Аварийный режим складывания (электрический гидронасос);
● Платформа подъёмника покрыта рифлёным нескользящим листом;
● Гидрозамки запирания рабочей жидкости в полостях гидроцилиндров;
● Подача предупредительных звуковых сигналов;
● Автоматическая система выравнивания горизонтального положения рабочей платформы;
● Система управления оборотов двигателя в ПДУ и поста управления;
● Система управления СТАРТ/СТОП двигателя с ПДУ и поста управления;
● Проблесковые рабочие огни;
● Система охлаждения гидравлического масла;
● Розетка 220в на рабочей платформе;
● Перила рабочей платформы облицованы малотеплопроводным материалом;
● Все рабочие поверхности облицованы алюминием
● Система подогрева масляного бака
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.9.
	Кабина
	-//-
	-//-

	
	Расположение
	Над двигателем цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, без спального места
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	
	Количество мест в кабине
	Не менее двух включая водителя
	Указание характеристик
	
	

	
	Система мониторинга
	УВЭОС «Эра-Глонасс»
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	2. 
	Требования к безопасности
	
	

	2.1.
	Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 823 (в действующей редакции) и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации
	Согласие с требованием
	Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями  ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и действующий сертификат соответствия (ОТТС)
	

	2.2.
	Габаритные и весовые характеристики поставляемой продукции должны соответствовать требованиям Приложения № 5 ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 (в действующей редакции).
	Согласие с требованием
	Предоставление в составе заявки копии действующего сертификата/декларации соответствия, выданного органом сертификации Российской Федерации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf), в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».
	

	3
	Требование к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Комплект поставки
	Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)» (в действующей редакции) – 1 шт.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	
	
	Огнетушитель ОП-2 (Приложение «В» к СП "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. СП 9.13130.2009"», утвержденному Приказом МЧС России от 25.03.2009 года № 179  (в действующей редакции)

	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	
	
	Знак аварийной остановки – 1 шт.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	
	
	Противооткатный упор – 2 шт.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	
	
	ПТС/ЭПТС транспортного средства, инструкция по эксплуатации, сервисная книжка
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	
	
	Запасное колесо
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	
	
	Резиновые коврики в кабину
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	
	
	Комплект запчастей, инструментов, принадлежностей (включая домкрат, ключ баллонный) и расходных материалов (ЗИП) в соответствии с комплектовочными ведомостями (или упаковочными листами) заводов изготовителей, для данной комплектации автомобиля и дополнительного оборудования
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	РФ, Саратовская область, город Балаково, территория Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	4.2. 
	Срок поставки
	Согласно таблицы 2 настоящих Технических требований
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	4.3. 
	Способ доставки до места поставки (получения)
	Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки указанного в п.4.1 Таблицы №3 настоящим ТТ:
1) Доставка до места поставки осуществляется рекомендованными способами завода изготовителя, в случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке.
2) Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии, подписанные и заверенные ответственным лицом), предоставляются при передаче ТС Заказчику.
3) Фото с фиксацией пробега (название файла VIN ТС) при каждом техническом обслуживании до места поставки, предоставляются при передаче ТС Заказчику.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	4.4. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей) (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре)
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	
	

	5.1. 
	Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся. Год изготовления товара – не ранее 2026.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на транспортное средство - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты передачи Заказчику
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	7.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС/ЭПТС транспортного средства, Сертификат соответствия подъемного сооружения, Руководство по эксплуатации, Сервисную книжку, Паспорт подъёмного сооружения, Паспорт на каждый установленный прибор  безопасности, полный пакет документов для регистрации подъемного сооружения в Ростехандзоре
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	8.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	8.1.
	Подтверждение происхождения товара
	Национальный режим предоставляется.
Поставка по лоту №1018-ТПИР ОНМ-2026-ТК, включена в допустимый диапазон в размере 10 % закупок, не входящих в объем минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения (90%) по ОКПД 2 29.10.59.270 (позиция 203 «Средства транспортные, оснащенные подъемниками с рабочими платформами») согласно приложения № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-





[bookmark: __RefHeading___Toc174063186] 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


 
