

Технические характеристики продукции 

Плата коммутации на 8 трансляционных линий SC-008A JDM


Назначение: для обеспечения подключения одного из восьми (8) контролируемых каналов акустических систем ко входу блока во время проведения проверочного измерения сопротивления нагрузки в линии. В случае обнаружения неисправности, модуль SC-008A отключает поврежденный канал от трансляции.

Технические характеристики:

Тип устройства	: Встраиваемый модуль на 8 реле
Совместимость: 	SC-132A
Количество выходов:	8
Реле выходов:	НО
[bookmark: _GoBack]Ток потребления:	180 мА
Потребляемая мощность:	23 Вт


Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 5 календарных  дней
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