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Москва, 2025 г.


1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	АКБ
	Аккумуляторная батарея

	2
	Акт допуска вагона
	Акта допуска Вагона Заказчика к эксплуатации на железнодорожных путях общего пользования после ремонта, оформленный в соответствии Положением о допуске пассажирских вагонов к эксплуатации на инфраструктуре ОАО «РЖД» после изготовления, модернизации или ремонта, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 12.082019 № 1745/р

	3
	Акт ФМУ-73
	Акт о браковке деталей и узлов вагона, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2688р

	4
	Акт ФПУ-26
	Акт о выполненных работах (оказанных услугах), утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008
№ 2688р

	5
	АСУПВ
	Автоматизированная система управления эксплуатацией и ремонтом парка пассажирских вагонов

	6
	Вагоны
	Железнодорожные вагоны АО «Почта России» 

	7
	ВРП
	Вагоноремонтное предприятие (завод, депо)

	8
	ВУ-36
	Уведомление формы ВУ-36 – документ, удостоверяющий выполнение ремонта вагона в полном соответствии с правилами ремонта, техническими условиями, чертежами и пригодность вагона для дальнейшей эксплуатации. На основании уведомления отремонтированные вагоны снимаются с учета неисправных и перечисляются в парк исправных. Форма утверждена ОАО «РЖД» в 2004 году

	9
	ВУ-41М
	Уведомление формы ВУ-41М – акт-рекламация, который составляется на узлы и детали пассажирского вагона, не выдержавшие гарантийного срока после произведенного ТО и ремонта вагоноремонтными предприятиями. Форма утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 23.05.2011 № 1104р

	10
	ВУ-5 
	Технический паспорт пассажирского вагона формы ВУ-5, утвержденный ОАО «РЖД» в 2004 году

	11
	ВУ-5М
	Технический паспорт пассажирского вагона, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 06.05.2008 № 988

	12
	Заказчик,
Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России», в том числе УФПС

	13
	Колесная пара
	Сборочная единица, состоящая из оси колес и буксовых узлов

	14
	МХ-1
	Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение, утвержденный постановлением Росстата от 09.08.1999 № 66

	15
	МХ-3
	Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, утвержденный постановлением Росстата от 09.08.1999 № 66

	16
	Подрядчик
	Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, выполняющее работы по капитальному ремонту вагонов в объеме КР-1 в соответствии
с заключенным договором

	17
	Работы, КР-1
	Выполнение работ по капитальному ремонту вагонов 
в объеме КР-1

	18
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик (каждый в отдельности – Сторона)

	19
	ТЗ
	Техническое задание

	20
	УКВ
	Установка кондиционирования воздуха

	21
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, являющийся обособленным подразделением, расположенным вне места нахождения Общества и осуществляющим все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных Обществом положений, руководитель филиала действует на основании выданной Обществом доверенности

	22
	ЦТА ОАО «РЖД»
	Центр технического аудита ОАО «РЖД»

	23
	ЭЧТК
	Экологически чистый туалетный комплекс вагона


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
Выполнение работ по капитальному ремонту вагонов в объеме КР-1 для нужд УФПС Иркутской области, УФПС Красноярского края, УФПС Новосибирской области, УФПС Омской области.
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
В соответствии с разделом IX Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 23.06.2022 № 250, вагоны должны своевременно проходить планово-предупредительные виды ремонта. 
Целью выполнения Работ является полное восстановление ресурса Вагона.
Задачами выполнения Работ является замена или ремонт изношенных и поврежденных узлов и деталей с контролем технического состояния составных частей.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Начало выполнения Работ: с даты заключения договора.
4.2. Окончание выполнения Работ: 31 декабря 2026 г.
4.3. Местом выполнения Работ являются железнодорожные пути ВРП Подрядчика, где технологическими процессами осуществляются данные работы.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
5.1. Работы проводятся в соответствии с нормативными документами, указанными в п. 6.1 ТЗ, на основании заявок, поданных Заказчиком по форме, указанной в договоре. Применение локальных нормативных актов Подрядчика в ходе выполнения Работ не допускается.
5.2. Перечень основных работ в зависимости от модели Вагона приведен в Приложении № 1 к ТЗ. Основные работы являются неделимыми.
5.3. Количество Вагонов, которым необходимо провести Работы, является прогнозным по срокам выбраковки, пробега и приведено
в Приложении № 2 к ТЗ.
5.4. По согласованию с Заказчиком в соответствии с порядком, указанным в договоре, возможно выполнение дополнительных работ, указанных в Приложении № 2 к ТЗ, не вошедших в основные работы согласно перечню, приведенному в Приложении № 1 к ТЗ.
5.5. Окраска Вагонов выполняется лакокрасочными материалами по схеме окраски Заказчика с нанесением корпоративного логотипа и в соответствии документами, указанными в п. 6.1 ТЗ. Подрядчик обеспечивает сохранность заводских табличек и их наличие на Вагоне после ремонта. Схему окраски Заказчик направляет Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора на электронную почту Подрядчика, указанную в договоре.
5.6. Работа по замене и/или установке запасных частей, узлов или деталей включает в себя стоимость запасных частей, узлов или деталей Подрядчика, а также работы по их монтажу, демонтажу, подкатке, выкатке и прочим работам, входящим в технологию замены узла или детали.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству работ
При выполнении Работ Подрядчик обязан руководствоваться следующими нормативными и иными документами: 
· Приказ Минтранса России от 23.06.2022 № 250 «Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации»;
· ГОСТ Р 54893-2024 «Национальный стандарт Российской Федерации. Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Требования к лакокрасочным покрытиям и противокоррозионной защите»;
· Постановление Росстата от 09.08.1999 № 66 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения»;
· Постановление Госкомстата России от 21.01.2003 №  7 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств»;
· Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистрали железных дорог колеи 1520 (1524) мм, утвержденный протоколом шестьдесят третьего заседания Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества от 4-5.11.2015 № 63;
· Приказ Минтранса России от 13.01.2011 № 15 «О внесении изменений в приказ Министерства путей сообщений Российской Федерации 
от 04.04.1997 № 9Ц»;
· Указание МПС России от 28.12.1998 № Б-1515у «Инструктивные указания по заполнению учетных форм ВУ-23, ВУ-36, ВУ-30 по пассажирскому хозяйству»;
· Указание МПС России от 23.12.1997 № В-1465у «Об установлении норм простоя пассажирских вагонов при техническом обслуживании, деповском и капитальном ремонтах»;
· Распоряжение ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2688р «Об утверждении Альбома форм первичной учетной документации»;
· Руководство «Вагоны пассажирские. Руководство по капитальному ремонту (КР-1)» ЛВ1.0031 РК, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 22.01.2020 № 115/р;
· Руководство «Вагон багажно-почтовый модели 61-4505. Руководство по деповскому и капитальному (КР-1) ремонтам ЛВ1.0003 РК», утвержденное ОАО «РЖД» 17.11.2015;
· Руководство «Вагон багажно-почтовый модели 61-4504. Руководство по деповскому и капитальному (КР-1) ремонтам ЛВ1.0004 РК», утвержденное ОАО «РЖД» 17.11.2015;
· Руководство «Электрическое оборудование пассажирских вагонов локомотивной тяги. Руководство по ремонту» ЛВ1.0018 РК, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 28.12.2017 № 2773р; 
· Руководство по ремонту «Экологически чистый туалетный комплекс «ЭКОТОЛ-В». РД 104.2.738-2008.
При подготовке Вагона в рейс после проведения Работ должно быть обеспечено соблюдение следующих нормативных документов: 
· Типовой технологический процесс подготовки и экипировки пассажирских вагонов в рейс (ТК-140), утвержденный МПС СССР в 1986 г.;
· Меры по обеспечению отопления пассажирских вагонов углем, введенные приказом МПС СССР от 14.09.1978 № 32/ЦЗ.
6.2. Условия выполнения работ
6.2.1. Заказчик передает Вагон уполномоченному лицу Подрядчика для проведения Работ по акту приема-передачи вагона в ремонт.
6.2.2. Все работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными актами, указанными в п. 6.1 ТЗ. В случае утраты силы указанных нормативных документов работы выполняются в соответствии с заменившими их документами.
6.2.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за сохранность Вагонов во время выполнения Работ с момента подписания акта приема-передачи вагона в ремонт (по форме, указанной в договоре) до момента подписания акта приема-передачи вагона из ремонта (по форме, указанной в договоре). 
6.2.4. Подрядчиком к выполнению Работ должны привлекаться работники, прошедшие обучение и проверку на знание конструкции, особенностей эксплуатации, обслуживания, ремонта вагонов, прошедшие специальную подготовку, обучение и проверку знаний по охране труда.
6.2.5. К началу и в период выполнения Работ Подрядчик без привлечения Заказчика должен обеспечить наличие всех материалов, запасных частей и комплектующего оборудования.
6.2.6. Заказчик ежемесячно, за 15 (пятнадцать) дней до начала месяца, в котором планируется направление Вагона для выполнения Работ, направляет в адрес Подрядчика заявку на выполнение Работ. В заявку могут быть включены как один Вагон, так и партия Вагонов, подлежащих к проведению КР-1.
6.2.7. Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявки на выполнение Работ направляет Заказчику составленный график выполнения Работ по всем заявленным Вагонам, который является обязательным для исполнения Заказчиком и Подрядчиком.
6.2.8. В представленном Подрядчиком графике выполнения Работ отражаются адреса ВРП Подрядчика в отношении каждого Вагона, указанного в заявке Заказчика.
6.2.9. Подрядчик составляет график выполнения Работ только на тот месяц, который указан Заказчиком в заявке на выполнение Работ, и не может переносить начало выполнения Работ, в отношении указанных в заявке Вагонов, в график следующего месяца.
6.2.10. Простой Вагона в ремонте устанавливается с момента оформления (подписания Сторонами) акта приема-передачи вагона в ремонт и до выписки уведомления ВУ-36.
6.2.11. Срок выполнения Работ должен соответствовать нормам простоя вагонов, утвержденным указанием МПС России от 23.12.1997 № В-1465у 
«Об установлении норм простоя пассажирских вагонов при техническом обслуживании, деповском и капитальном ремонтах»:
· при ремонте КР-1 в условиях вагоноремонтных депо:
вагоны с принудительной вентиляцией (без УКВ) – общий простой не более 15 (пятнадцати) календарных суток, при этом простой в ремонте не более 11 (одиннадцати) рабочих суток; 
вагоны с кондиционированием воздуха (с УКВ) – общий простой не более 16 (шестнадцати) календарных суток, при этом простой в ремонте не более 12 (двенадцати) рабочих суток.
· при ремонте КР-1 на вагоноремонтных заводах: 
вагоны с принудительной вентиляцией (без УКВ) – общий простой не более 21 (двадцати одних) календарных суток, при этом простой в ремонте не более 12 (двенадцати) календарных суток;
вагоны с кондиционированием воздуха (с УКВ) – общий простой не более 23 (двадцати трех) календарных суток, при этом простой в ремонте не более 13 (тринадцати) рабочих суток.
6.2.12. Основные работы, указанные в разделе 5 ТЗ, выполняются без разделения на отдельные технологические операции и в полном объеме в соответствии с нормативными документами, указанными в пункте 6.1 ТЗ.
6.2.13. Дополнительные работы должны выполняться в полном объеме без разделения их на отдельные технологические операции.
6.2.14. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты начала выполнения Работ Подрядчик способом, указанным в договоре, составляет и направляет Заказчику на согласование 2 (два) экземпляра дефектной ведомости и сметы с указанием перечня дополнительных работ, их стоимость, даты начала и окончания дополнительных работ, а также акт браковки узлов и деталей (в случае необходимости замены узлов и деталей).
6.2.15. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления документов рассматривает дефектную ведомость и смету на ремонт и в случае согласия подписывает оба экземпляра документов, один из которых направляет Подрядчику.
6.2.16. В случае несогласия с дефектной ведомостью и (или) сметой на ремонт, составленными Подрядчиком, Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их поступления направляет Подрядчику мотивированные возражения, на основании которых Подрядчик составляет новые дефектную ведомость и (или) смету на ремонт с учетом возражений и предложений Заказчика и направляет на согласование Заказчику. 
6.2.17. Отсутствие у Подрядчика согласованной сметы и дефектной ведомости не является согласованием дополнительных работ. 
6.2.18. Заказчик имеет право отказать в согласовании выполнения дополнительных работ при отсутствии акта браковки узлов и деталей, дефектной ведомости, сметы.
6.2.19. Дополнительные работы проводятся только на основании согласованных Заказчиком дефектной ведомости и сметы на дополнительные работы.
6.2.20. В ходе проведения КР-1 при обнаружении в Вагонах узлов и деталей, не подлежащих восстановлению, Подрядчик обязан составить Акт ФМУ-73, дефектную ведомость по форме, указанной в договоре, смету по форме, указанной в договоре, и после согласования с Заказчиком осуществить их замену на годные узлы и детали. При этом составляется акт замены деталей по форме, указанной в договоре, с указанием номера забракованной детали и номера установленной детали, года выпуска и ее состояния.
6.2.21. Подрядчик должен устранять недостатки, обнаруженные
в результате приемки работ Заказчиком, за свой счет в согласованный с Заказчиком срок.
6.2.22. Заказчик, в лице уполномоченного представителя, имеет право проводить проверку качества ремонта Вагона, отдельных узлов и деталей как в период проведения ремонта, так и при приемке Вагона из ремонта. При проверке Заказчик имеет право контролировать занесение данных о ремонте, проверке, испытании узлов и деталей Вагона, в учетных формах (журналы, электронные базы данных).
6.2.23. Дополнительные условия при выполнении Работ на территории Российской Федерации.
Доставка Вагонов от станции дислокации Вагонов до станции примыкания к ВРП Подрядчика и обратно осуществляется за счет Заказчика.
Необходимые платы и сборы за подачу-уборку Вагонов от станции примыкания к месту выполнения Работ оплачиваются Подрядчиком в соответствии действующими Тарифными руководствами.
Организация подачи и уборки Вагона от станции примыкания к ВРП Подрядчика (местам выполнения Работ) и обратно, включая необходимые маневровые работы и контроль за своевременностью их выполнения, осуществляется Подрядчиком.
Подрядчик обязан принять на ответственное хранение Колесные пары, колеса, оси и подвагонные тележки, в том числе неремонтопригодные, с оформлением акта приемки-передачи товарно-материальных ценностей по форме № МХ-1.
Срок безвозмездного хранения Колесных пар, колес, осей и подвагонных тележек, в том числе неремонтопригодных, составляет
90 (девяносто) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение по форме № МХ-1. Датой снятия Колесных пар, колес, осей и подвагонных тележек с ответственного хранения является дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, по форме № МХ-3. 
В случае хранения Колесных пар, колес, осей и подвагонных тележек Заказчика на территории Подрядчика более 30 (тридцати) календарных дней, Подрядчик письменно информирует Заказчика о данном факте с просьбой вывезти данные материалы с территории ВРП или заключить дополнительный договор на оказание услуг по хранению (в случае его отсутствия).
Хранение Колесных пар, колес, осей и подвагонных тележек, в том числе неремонтопригодных, свыше 90 (девяносто) календарных дней осуществляется на территории Подрядчика в соответствии с договором на оказание услуг по хранению Колесных пар, колес, осей и подвагонных тележек.
Подрядчик обязан осуществить по заявке Заказчика возврат принятых на хранение Колесных пар, колес, осей и подвагонных тележек, в том числе неремонтопригодных, с оформлением акта о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение по форме № МХ-3, подписанного уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Погрузо-разгрузочные работы производятся Подрядчиком.
Подрядчик не в праве удерживать имущество (хранящиеся в ВРП детали) Заказчика по истечении срока хранения данного имущества.
Заказчик обязан вывезти принятые на хранение Подрядчиком Колесные пары, колеса, оси и подвагонные тележки, в том числе неремонтопригодные, по истечении 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение по форме
№ МХ-1 и при отсутствии заключенного договора на оказание услуг по хранению. 
6.2.24. Дополнительные условия при выполнении Работ на территории других государств.
Доставка Вагонов от станции дислокации Вагонов до станции передачи в Московском железнодорожном узле (далее – Станция передачи), которая определяется условиями договора на выполнение Работ, и обратно осуществляется за счет Заказчика.
Плательщиком всех услуг по доставке Вагонов от Станции передачи до станции примыкания к ВРП Подрядчика и обратно, включая необходимые платы и сборы на данном участке, является Подрядчик либо другое лицо, действующее от его имени.
Срок, за который Заказчик доставляет Вагоны на Станцию передачи для осуществления оформления их в адрес ВРП Подрядчика, определяется исходя из места выполнения Работ и указывается в договоре в календарных днях.
Перевозочные документы для следования Вагонов от Станции передачи до ВРП Подрядчика оформляются Заказчиком с указанием платежных реквизитов, предоставленных Подрядчиком.
Организация подачи и уборки Вагона на ВРП Подрядчика (к местам выполнения Работ) и обратно, включая необходимые маневровые работы и контроль за своевременностью их выполнения, осуществляется Подрядчиком.
6.2.25. По заявке Заказчика Вагоны, после выполнения Работ, перед отправкой Заказчику должны быть экипированы в рейс в соответствии с пунктами 8.7, 8.8 Типового технологического процесса подготовки и экипировки пассажирских вагонов в рейс (ТК-140): растоплены, заправлены водой до полной вместимости баков, углем до полной вместимости штатных угольных коробов.
6.2.26. В случае если по причине ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком Вагон не может следовать или быть включенным в состав пассажирского или почтово-багажного поезда, Подрядчик обязуется устранить обнаруженные дефекты незамедлительно.
6.3. Требования к безопасности
Работы должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства.
6.4. Требования к конфиденциальности
Не установлены.
6.5.	Требования к сдаче-приемке работ
6.5.1. Подрядчик обязан сдать Работы по окончании КР-1 уполномоченному представителю Заказчика и передать документацию, перечень и сроки предоставления которой указаны в п. 6.6 ТЗ.
6.5.2. Работы считаются принятыми после подписания обеими сторонами Акта ФПУ-26.
6.5.3. Срок приемки Работ продлевается на срок проведения экспертизы, Заказчик проводит экспертизу выполненных Работ.
6.5.4. В случае, если работы оказаны полностью в соответствии с условиями Договора, они подлежат приемке Заказчиком в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных п.6.6.1.
6.6.	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)
6.6.1. Сдача Подрядчиком выполненных Работ и их приемка Заказчиком производится путем оформления и двустороннего подписания Акта ФПУ-26 в 2 (двух) экземплярах с обязательным приложением 1 (одного) экземпляра комплекта следующих документов для Заказчика: 
· уведомления о приемке вагонов из ремонта формы ВУ-36;
· копии Акта допуска вагона;
· дефектной ведомости (по форме, указанной в договоре);
· сметы (по форме, указанной в договоре);
· Акта ФМУ-73;
· акта технического состояния вагона (по форме, указанной в договоре);
· акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы № ОС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств»;
· акта замены-установки деталей (в случае его составления, по форме, указанной в договоре);
· технического паспорта вагона формы ВУ-5 или ВУ-5М с внесенными Подрядчиком изменениями;
· счет-фактура.
6.6.2. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней по окончании Работ каждого Вагона направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт ФПУ-26 с приложением вышеуказанных документов.
6.6.3. Уведомление формы ВУ-36 не может быть оформлено ранее даты подписания акта технического состояния вагона после окончания Работ.
6.6.4. Счет предоставляется Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами Акта ФПУ-26.
6.6.5. Счет-фактура предоставляется в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации.
6.6.6. В случае если ремонт производится на территории иного государства: 
· внесение данных о проведенных КР-1 Вагонов в базу данных АСУПВ производится Подрядчиком;
· организация приемки Вагона ЦТА ОАО «РЖД» после проведенного КР-1 с оформлением Акта допуска вагона производится Подрядчиком не позднее чем через 7 (семь) календарных дней, после прибытия вагона на Станцию передачи.
7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
7.1. Гарантийный срок устанавливается на срок с момента оформления уведомления о приемке Вагона из ремонта по форме ВУ-36 до проведения следующего планового вида ремонта, а также в соответствии с Руководством по капитальному ремонту пассажирских вагонов.
7.2. Отцепка (браковка) Вагона по технической неисправности в течение гарантийного срока из-за некачественного выполнения работ Подрядчиком признается гарантийным случаем на основании расследования с оформлением акта формы ВУ-41М. 
7.3. Стоимость затрат по устранению неисправности Вагона, возникшего в период гарантийного срока, оплачивает Подрядчик.
7.4. При наступлении происшествия (сход, авария, крушение) из-за некачественного выполнения Работ Подрядчиком последний возмещает Заказчику расходы, ущерб и иные затраты, связанные с устранением последствий, включая затраты, понесенные Заказчиком на возмещение претензий третьих лиц.
7.5. При обнаружении технологических дефектов в течение гарантийного срока, возникших в процессе эксплуатации Вагонов вследствие некачественно выполненных Работ (далее – дефекты), Вагоны направляются за счет Подрядчика в место выполнения Работ для устранения выявленных дефектов. В случае невозможности устранения дефектов в месте выполнения Работ или невозможности отправки Вагона в место выполнения Работ Заказчик имеет право устранить их в иных организациях, выполняющих техническое обслуживание и ремонт подвижного состава с компенсацией Подрядчиком понесенных Заказчиком расходов: передислокация Вагона к месту ремонта и после ремонта до ближайшей станции, находящейся на маршруте следования Вагона, с возможностью оформления перевозочных документов, а также затраты на ремонт и отстой Вагона в период проведения гарантийного ремонта.
7.6. Организация устранения недостатков, указанных в настоящем разделе ТЗ, должна осуществляться Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика. Подрядчик имеет право привлечь для устранения дефектов третьих лиц, имеющих право на выполнение технического обслуживания и ремонта подвижного состава.
7.7. Транспортные расходы Подрядчика, связанные с проведением гарантийного ремонта Вагонов, Заказчиком не возмещаются.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ВРП подрядчика должно иметь условный номер клеймения в соответствии с Положением об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей, утвержденным протоколом от 22.10.2014 № 61 заседания Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Объем выполняемых работ при выполнении основных работ по КР-1 Вагонов
	13

	2
	Перечень и объем основных и дополнительных работ при проведении КР-1 Вагонов
	14
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Приложение № 1 к ТЗ

	Объем выполняемых работ при выполнении основных работ 
по КР-1 Вагонов

	№
	Наименование работы
	Модели вагонов

	
	
	61-4505
	61-4505.01
	61-531
	61-531.003
	61-906

	1
	Дефектовка вагона и узлов вагона
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	2
	Ремонт тележек и их составных частей
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	3
	Ремонт привода подвагонного генератора
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	4
	Ремонт тормозного оборудования
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	5
	Ремонт сцепного устройства
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	6
	Ремонт буферных устройств
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	7
	Ремонт входных площадок, подножек
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	8
	Ремонт кузова и рамы вагона
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	9
	Ремонт наружных дверей
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	10
	Ремонт внутреннего оборудования, окон и дверей
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	11
	Ремонт системы отопления
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	12
	Ремонт системы водоснабжения и водяного пожаротушения
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	13
	Ремонт системы пожарной сигнализации и установки пожаротушения
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	14
	Ремонт экологически чистых туалетов
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	15
	Ремонт вентиляции
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	16
	Ремонт УКВ (системы кондиционирование воздуха)
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	17
	Ремонт электрооборудования
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	18
	Ремонт генератора
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	19
	Окраска вагона с нанесением знаков и надписей
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	20
	Испытание и приемка вагонов после ремонта
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да





Приложение № 2 к ТЗ


Перечень и объем основных и дополнительных работ 
при проведении КР-1 Вагонов
	№ п/п
	Наименование ТРУ
	Единица измерения
	Прогнозное количество (объем)

	Основные работы

	1
	Проведение капитального ремонта вагонов со служебными помещениями, оборудованных УКВ и ЭЧТК
	Единица
	7

	Дополнительные работы

	1
	Откачка, очистка и дезинфекция ЭЧТК
	Единица
	7

	2
	Замена циркуляционного насоса
	Единица
	6

	3
	Установка нового комплекта АКБ 40KL-300P, 40FL-300Р (40ВНЖ – 300П-У2)
	Комплект
	2

	4
	Капитальный ремонт колесной пары без редуктора, с заменой двух колес с толщиной обода не менее 70 мм
	Единица
	20

	5
	Замена колесной пары без редуктора с толщиной обода/ диаметром колеса более 55-59 мм
	Единица
	1

	6
	Замена оси колесной пары
	Единица
	2

	7
	Замена приточного вентилятора УМКВ
	Единица
	3

	8
	Замена преобразователя УМКВ
	Единица
	3

	9
	Замена компрессора УМКВ
	Единица
	3

	10
	Замена генератора электрического импульса (ГЭИ) ПТКЛ.425532.011 ПС системы автономного пожаротушения
	Единица
	7

	11
	Замена узла защиты УЗ-1 УЗ-2 ПТКЛ.421461.201 ПС системы автономного пожаротушения
	Единица
	7

	12
	Замена генератораогнетушащего аэрозоля ГОА-II-3, 0-060-024 "ТОР-3000" системы автономного пожаротушения
	Единица
	28

	13
	Экипировка вагона углем
	Килограмм
	8 500



