












ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по обслуживанию лифтов для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской












































1. Наименование услуги

Оказание услуг по обслуживанию лифтов для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Характеристика обслуживаемых объектов:
	[bookmark: _Hlk89100868]№
п/п
	Адрес
	Тип оборудования
	Заводской номер
	Г/п, кг
	Кол-во остановок
	Инвентарный номер

	1.
	г. Санкт-Петербург, 
ул. Введенская, 10а
	Пассажирский лифт
	М-11137
	350
	4
	08200611005459

	2.
	г. Санкт-Петербург, 
ул. Софийская, д. 56
	Грузовой лифт
	2269
	1000
	3
	08200211031150

	3.
	г. Санкт-Петербург,  
ул. Введенская, 10а
	Грузовой лифт
	24417
	1000
	4
	08202411029337




2. Описание услуги, цель и задачи

2.1. Техническое обслуживание лифтов имеет целью содержание объектов УФПС в технически исправном состоянии.
	В рамках настоящего Договора Исполнитель оказывает следующие виды услуг:
-      Осмотры Оборудования;
· Техническое обслуживание Оборудования; 
· Аварийно-техническое обслуживание Оборудования; 
· Подготовка Оборудования к периодическому техническому освидетельствованию.
Перечень работ при проведении технического обслуживания лифтов

	№п/п
	Состав работ


Ежемесячное техническое обслуживание 1 лифта (ТО-1)
	1.
	Проверка двусторонней переговорной связи и сигналов неисправности лифта из кабины

	2.
	Проверка двусторонней переговорной связи из машинного помещения и сигналов неисправности лифта, а также контроля закрытия дверей

	3.
	Проверка освещения (посадочные площадки, купе, шахта, подходы к машинному помещению)

	4.
	Проверка точности остановок и работы лифта по вызовам

	5.
	Проверка точности остановок и работы лифта по приказам

	6.
	Проверка ограждения и надежности запирания дверей шахты

	7.
	Проверка купе кабины лифта

	8.
	Проверка подвижного пола кабины

	9.
	ТО подвески кабины

	10.
	Проверка автоматических замков дверей шахты и кабины лифта с раздвижными дверями

	11.
	Проверка санитарного состояния крыши кабины и приямка шахты

	12.
	Проверка машинного помещения

	13.
	ТО канатоведущего шкива

	14.
	ТО смазывающих устройств


Ежеквартальное техническое обслуживание 1 лифта (ТО-3)
	1.
	Работы, предусмотренные по ТО-1

	2.
	ТО тормозного устройства

	3.
	ТО электромагнита тормозного устройства

	4.
	ТО редуктора главного привода

	5.
	ТО шахты

	6.
	ТО дверей шахты с автоматическим приводом дверей

	7.
	ТО устройства слабины подъемных канатов (СПК)

	8.
	ТО крыши кабины и каркаса

	9.
	ТО башмаков кабины

	10.
	ТО кабин лифта

	11.
	ТО привода дверей кабины

	12.
	ТО электромагнитной отводки (ЭМО)

	13.
	ТО башмаков противовеса

	14.
	ТО направляющих кабины или противовеса

	15.
	ТО датчиков селекции или точной остановки

	16.
	ТО вызывных аппаратов

	17.
	ТО натяжного устройства

	18.
	ТО электроаппаратов, установленных в приямке

	19.
	ТО ограничителей скорости

	20.
	Проверка исправности работы ограничителя скорости

	21.
	ТО датчиков в шахте


Полугодовое техническое обслуживание 1 лифта (ТО-6)
	1.
	Работы, предусмотренные  по ТО-3

	2.
	ТО вводного рубильника

	3.
	ТО ловителей лифтового оборудования

	4.
	ТО электродвигателя

	5.
	ТО поста управления в кабине лифта

	6.
	ТО конечного выключателя на лифтах

	7.
	ТО этажных переключателей

	8.
	ТО канатов тяговых или ограничителей скорости

	9.
	ТО электропроводки в клеммной коробке шахты

	10.
	ТО шкафа управления лифтом

	11.
	Проверка электроаппаратов на крыше кабины

	12.
	Проверка подвесного кабеля

	13.
	ТО трансформаторов

	14.
	ТО отводных блоков


Годовое техническое обслуживание 1 лифта (ТО-12)
	1.
	Работы, предусмотренные по ТО-6

	2.
	ТО каркаса противовеса

	3.
	ТО подвески противовеса

	4.
	ТО пружин буфера

	5.
	Проверки электропроводки в машинном помещении или в шахте лифта

	6.
	Комплексная очистка приямка лифтового оборудования


В стоимость технического обслуживания лифтов входит стоимость замены из своих материалов вышедших из строя узлов/деталей, за исключением узлов, перечисленных ниже, включая входящие в них детали, замена которых относится к работам капитального характера и не является предметом настоящего Договора:
· лебедка главного привода и ее составные части: редуктор, червячная пара, тормоз, отводной блок, моторной или редукторной полумуфт;
· электродвигатель лебедки главного привода;
· канатоведущий шкив лебедки главного привода, барабан трения;
· привод дверей кабины и его составные части: редуктор, электродвигатель, балка привода дверей;
· посты управления;
· кабина и ее составные части: каркас кабины, рама пола, щиты купе кабины, подвески в сборе, отводные блоки (при наличии) грузовзвешивающее устройство;
· двери шахты, кабины и их составные части: створки, пороги, замки, верхние балки дверей, каретки, линейки;
· шкаф управления и его составные части: электронные платы, трансформаторы;
· преобразователь частоты и его составные части: силовой модуль, сетевой фильтр, тормозной резистор, электронные платы;
· натяжное устройство уравновешивающих канатов;
· ограничитель скорости в сборе, шкив ограничителя скорости, натяжное устройство ограничителя скорости;
· ловители;
· противовес и его составные части: рама противовеса, подвески в сборе, отводные блоки (при наличии);
· разводка проводов по машинному помещению, шахте и кабине;
· подвесной кабель;
· тяговые элементы;
· уравновешивающие канаты, цепи; 
· канат ограничителя скорости;
· буфер.
	Аварийно-техническое обслуживание лифтов включает проведение работ по безопасной эвакуации пассажиров из кабин остановившихся лифтов и пуск остановившихся лифтов в работу, в том числе в выходные и праздничные дни.
2.2 Сроки выполнения работ Исполнителем:
Периодические осмотры и текущий ремонт производится персоналом Исполнителя в рабочие дни (понедельник – пятница) в период с 8.00 до 17.00 часов. Исполнитель информирует Заказчика о датах проведения работ. 
	В случае непредвиденной остановки лифта с находящимися в нем пассажирами, Исполнитель осуществляет эвакуацию пассажиров из кабины лифта в течение 30 минут, после получения сообщения диспетчером Исполнителя.
	После получения сообщения диспетчером Исполнителя заявки о неисправности Оборудования, гарантируется прибытие специалиста Исполнителя в течение 3 часов в период с 8.00 до 17.00 в рабочие дни (понедельник – пятница), в течение 6 часов - в остальное время. Время устранения неисправности Оборудования зависит от ее типа и причины. Заказчик будет проинформирован о сроке выполнения, если на устранение неисправности требуется более 6 часов. Время прибытия специалиста меняется в зависимости от транспортной обстановки в городе.
3. Персонал Исполнителя
3.1. Исполнитель приказом назначает специалиста, ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию лифтов, прошедшего подготовку и имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности (Технический регламент, ГОСТ, Правила).
3.2. Исполнитель приказом назначает электромехаников, осуществляющих ежемесячное обслуживание, закрепляет за ними соответствующее Оборудование и возлагает на них выполнение соответствующих работ на оборудовании (Технический регламент, ГОСТ, Правила).
3.3. Исполнитель организует проведение аттестации, обучения и периодическую проверку знаний технического персонала, в том числе обучение и проверку знаний правил по Оборудованию и по электробезопасности. Обеспечивает персонал производственными и должностными инструкциями, инструкциями по технике безопасности и несет ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций. Технический персонал должен иметь соответствующую квалификацию и не иметь медицинских противопоказаний к указанной работе (Технический регламент, ГОСТ, Правила).
4. Требования к сроку и месту оказания услуг

Оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области-филиал АО "Почта России" по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.56, ул. Введенская, 10а, сроком 12 месяцев.

5. Требования к качеству оказываемых услуг

Используемые в ходе технического обслуживания запасные части, комплектующие и применяемые расходные материалы должны быть новыми, ранее не находившимся в эксплуатации у Исполнителя и (или) третьих лиц, быть не подвергавшимся ранее восстановлению, не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
При выполнении работ Исполнителем должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: 

·  «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены Министерством энергетики РФ Приказ №6 от 13.01.2003г.,
· «Правила устройства электроустановок», утверждены Министерством энергетики РФ Приказ №204 от 08.07.2002г.,
· «Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», принятые  Постановлением Правительства РФ № 743 от 24 июня 2017 года.
· «Технический регламент Таможенного союза. ТР ТС 011/2011. Безопасность лифтов» - технический регламент, утвержденный Решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824.
· «ГОСТ Р 53783-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации». Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 года № 44-ст (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 03.11.2010 N 343-ст).
· «ГОСТ Р 55964-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации». Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06 марта 2014 года № 93-ст.
· Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
· «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
· ПОТЭУ «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328Н.


6. Требования к конфиденциальности

Стороны могут в ходе исполнения Договора в одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны. 
Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную по Договору от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.
Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.
Условия, изложенные в настоящем разделе, обязательны для Сторон как в период действия Договора, так и в течение трех лет с момента прекращения действия Договора по любым основаниям.

7. Требования по приемке услуг

7.1. Отчетным периодом оказания Услуг является календарный месяц.
7.2. Оказанные Услуги фиксируются Сторонами в Акте, подписываемом уполномоченными представителями Сторон.
7.2.1.1. В течение 5(пяти) дней с даты окончания отчетного периода Исполнитель направляет в адрес Заказчика Акт в 2 (двух) экземплярах, подписанный уполномоченным лицом и заверенный оттиском печати Исполнителя.
7.2.2. Приемка оказанных Услуг осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента их окончания и получения Заказчиком Акта.
7.2.3. По результатам приемки оказанных Услуг Заказчиком принимается одно из следующих решений:
· услуги оказаны в соответствии с условиями Договора, Заказчик не имеет замечаний. Факт оказания услуг оформляется Актом, подписываемым Сторонами;
· услуги оказаны с нарушением условий Договора. Заказчиком выявлены замечания (недостатки) в оказанных услугах. Заказчик оформляет мотивированный отказ от подписания Акта и устанавливает Исполнителю срок для устранения выявленных недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;
· услуги оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, что является существенным нарушением условий Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.
7.2.4. По итогам приемки оказанных услуг Заказчик подписывает и передает Исполнителю один экземпляр Акта или отказывается от приемки оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.
7.2.5. При отказе Заказчика от подписания Акта из-за обнаруженных недостатков, Заказчик составляет мотивированный отказ от подписания Акта и устанавливает Исполнителю срок для устранения выявленных недостатков.
7.2.6. Приемка оказанных Услуг после устранения замечаний/недостатков осуществляется сначала в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

8. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов, которые регулируют качество оказания услуг определенного вида, а также в соответствии с условиями Договора и приложениями к Договору. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги.

9. Специальные обязательства

Исполнитель обязан:
- Совместно с Заказчиком выполнять устранение замечаний по предписаниям государственных надзорных органов, выданных при проведении мероприятий по контролю за эксплуатацией и содержанием Объектов строго в сроки, указанные в выданных документах;
-Обеспечивать допуск, сопровождение и контроль оказания услуг на Объектах сторонними организациями;
-Все необходимое для оказания услуг: инвентарь, инструменты, оборудование приобретаются и доставляются Исполнителем своими силами и за свой счет. Исполнитель обязан следить за достаточностью инвентаря, оборудования и расходных материалов, их надлежащим состоянием (чистота, исправность, срок годности, условия хранения и транспортировки) и в случае неисправности своевременно их менять;
-Обеспечивать за свой счет проведение обучения, экзаменов и инструктажей персонала Исполнителя в объеме требований по охране труда. Нести ответственность по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности при выполнении персоналом Исполнителя работ.
-Исполнитель за свой счет должен обеспечивать привлекаемый персонал средствами защиты, необходимыми для выполнения работ в действующих электроустановках, спецодеждой, инструментом, измерительными приборами и эксплуатационно-расходными материалами.
-Сотрудники, используемые Исполнителем,  если этого требует законодательство РФ, должны иметь разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, определенные нормативными актами, позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности.
-Исполнитель обязуется обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка, установленного на Объекте.
-Исполнитель не позднее З (трех) дней со дня заключения договора представляет Заказчику список сотрудников на Объектах и назначает ответственных лиц на Объектах.
-Допуск персонала Исполнителя на Объекты осуществлять в строгом соответствии с требованиями службы безопасности Заказчика.
10. Специальные требования

Исполнитель должен соответствовать следующим требованиям: 
1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
2. Персонал Исполнителя должен иметь гражданство РФ.
3. Персонал Исполнителя должен пройти инструктаж по правилам и мерам безопасности производства работ.
4. Исполнитель должен представить письмо руководителя организации, подтверждающего необходимую аттестации персонала для проведения работ в соответствии с п. 3 технического задания.




	Главный инженер
	
	Брыкин В.А.
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