
















Технические требования на поставку МТР
ОКПД2: 27.12.31Поставка щитов ВРУ для монтажных работ по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС»
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1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 27.12.31 Щиты  ВРУ для монтажных работ по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС» (далее – продукция). 27.90.31.110 Поставка щитов ВРУ для выполнения работ на Угличской ГЭС (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc75446569_Копия_1][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Исполнение протокола б/н от 27.05.2026  «Монтажные работы по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС»
 
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	Единица измерения

	Количество

	

	1
	2
	3
	4
	

	1.
	Перечень оборудования для сборки щита ВРУ 200кВт (1шт) , с  двумя отходящими линиями по 80 кВт  (фирма производитель IEK)

	

	1.1 
	Корпус щита ВРУ из полиэстера армированного стекловолокном (GRP) (Артикул GRP/SMC 1200х600х400) или аналог из нержавеющей стали
	шт
	1,0
	

	1.2
	Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 400А 35кА КАРАТ (Артикул SVA 50-3-0400)
	шт
	1,0
	

	1.3
	Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 160А 35кА КАРАТ (Артикул SVA 30-3-0400)
	шт
	2,0
	

	1.4
	Переходные панели (широкие) для ВА88-37.   (Артикул SVA50-РР)
	комплект
	1,0
	

	1.5
	Изолятор шинный лесенка распределительный ИШП-40. (Артикул YIS 11-40)
	шт
	4,0
	

	1.6
	Шина медная электротехническая ШМТ 40х4 мм (длина 1-2м) (Отрезная погонная)
	м
	6,0
	

	1.7
	Шина заземления медная ШМТ 40х4мм (Отрезная погонная)
	м
	1,5
	

	1.8
	Изолятор шинный плоский СМ 35 ( С болтом М8).         (Артикул YIS 21-35)
	шт
	4,0
	

	1.9
	Индикатор светодиодный ЛС-47( Матричный).             (Артикул MVA 10 D-L-R (красный))
	шт
	1,0
	

	1.10
	Индикатор светодиодный С47(Матричный).
 (Артикул MVA 10 D-L-Y (Желтый))
	шт
	1,0
	

	1.11
	Индикатор светодиодный ЛС-47(Матричный).             
(Артикул MVA 10 D-L-G (Зеленый))
	шт
	1,0
	

	1.12
	Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 6А С4,5кА (Артикул  MVA 20-1-006C)
	шт
	1,0
	

	1.13
	Труба термоусадочная ТУТ (Желтая, зеленая, красная, синяя) (Серия ТУТ ( под шину 40мм)) по 1,5м каждого цвета
	м
	6,0
	

	1.14
	Сальник (кабельный ввод) под большой диаметр кабеля PG-48. (Артикул YKV 10-48-54)  Ввод 3х185+1х0,5 (отходящая линия (на 80кВт) 5х70 медь)
	шт
	3,0
	

	2
	Перечень оборудования для сборки щита ВРУ 80кВт (2шт) , с  двумя отходящими линиями по 10 кВт  (фирма производитель IEK)
	

	2.1
	Щит ВР из полиэстера армированного стекловолокном (GRP). (Артикул GRP/SMC 1200х600х400) или аналог из нержавеющей стали
	шт
	2
	

	2.2
	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 160А 35кА КАРАТ/MASTER (Артикул SVA 30-3-0160)
	шт
	2
	

	2.3
	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10кА КАРАТ (Артикул MVA 40–100-C)
	шт
	4
	

	2.4
	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р С25А 10кА КАРАТ (Артикул MVA 40-3-025-C)
	шт
	4
	

	2.5
	Изолятор шинный лесенка распределительный ИШП-40. (Артикул YIS 11-40)
	шт
	8
	

	2.6
	Шина медная электротехническая ШМТ 20х3 мм (длина 1-2м) (Отрезная погонная)
	м
	8
	

	2.7
	Шина заземления медная ШМТ 20х3мм (Отрезная погонная)
	м
	2
	

	2.8
	Изолятор шинный плоский СМ 25 ( С болтом ).               (Артикул YIS 21-35)
	шт
	8
	

	2.9
	Блок распределительный (кросс-модуль) КРД-125 2Р (2х7 групп). (Артикул YND 10-2-125)
	шт
	4
	

	2.10
	Индикатор светодиодный ЛС-47( Матричный).             (Артикул MVA 10 D-L-R (красный))
	шт
	2
	

	2.11
	Индикатор светодиодный ЛС-47( Матричный).             (Артикул MVA 10 D-L-Y (Желтый))
	шт
	2
	

	2.12
	Индикатор светодиодный                                       ЛС-47(Матричный). (Артикул MVA 10 D-L-G (Зеленый))
	шт
	2
	

	2.13
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6АС 4,5кА (Артикул MV 20-1-006-С)
	шт
	2
	

	2.14
	Труба термоусадочная ТУТ (Желтая,зеленая, красная, синяя) (Серия ТУТ ( под шину 20мм)) По 2м каждого цвета
	м
	8
	

	2.15
	Набор сальников (гермоводных кабельных вводов PG-29. (Артикул YKV 10-29-54)
	шт
	10
	

	3
	Перечень оборудования для сборки переносных щитков (распределительных) (2шт), мощностью 10 кВт ( фирма производитель IEK)
	

	3.1
	Корпус щитка из полиэстера армированного стекловолокном (GRP). Артикул GRP/SMC 400х500х200) или аналог из нержавеющей стали
	шт
	2,0
	

	3.2
	Выключатель автоматический ВА47-29, 3Р 20А, характеристика С 4,5 кА (Артикул MVA 20-3-020-C)
	шт
	2,0
	

	3.3
	 Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А,          С 4,5 кА. (Артикул MVA 20-3-016-C)
	шт
	10,0
	

	3.4
	Шина соединительная типа P/N (гребенка) 1 фазная 63А, (Артикул YON 21-1-063)
	м
	1,0
	

	

	



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	[bookmark: _GoBack]Поставка щитов ВРУ для выполнения работ на Угличской ГЭС 
	С даты подписания договора
	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора
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2.2.  Требования к качеству продукции 

[bookmark: _Toc75446582_Копия_1]Таблица 2.3. Требования к продукции 
	Наименование продукции (позиции № 1.1 Таблицы 2.3): ОКПД2 27.90.31.110 Поставка щитов ВРУ на Угличской  ГЭС

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра 
	Требование заказчика

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Корпус щита ВРУ из полиэстера армированного стекловолокном (GRP) (Артикул GRP/SMC 1200х600х400)
	Защита
	От коррозии и УФ-излучения

	
	
	Материал 
	Армированный стекловолокном полиэстер

	
	
	Серия 
	GRP

	
	
	Размеры 
	1200х600х400

	1.2
	Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 400А 35кА КАРАТ (Артикул SVA 50-3-0400)
	Артикул
	SVA 50-3-0400

	
	
	Номинальный ток
	400А

	
	
	Количество полюсов
	3

	
	
	Предельная отключающая способность
	35 кА

	
	
	Номинальное рабочее напряжение
	До 400В/690В (50 Гц)

	
	
	Тип расцепителя 
	Тепловой и эл.магнитный

	
	
	Степень защиты корпуса 
	IP 30

	
	
	Климатическое исполнение
	УХЛЗ

	
	
	Габариты
	210*268*150

	
	
	Вес 
	9,27кг

	1.3
	Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 160А 35кА КАРАТ (Артикул SVA 30-3-0400)
	Артикул
	SVA 30-3-0400

	
	
	Номинальный ток
	160А

	
	
	Количество полюсов
	3

	
	
	Предельная отключающая способность
	35 кА

	
	
	Номинальное рабочее напряжение
	До 400В/690В (50 Гц)

	
	
	Тип расцепителя 
	Тепловой и эл.магнитный

	
	
	Степень защиты корпуса 
	IP 30

	
	
	Климатическое исполнение
	УХЛЗ

	
	
	Габариты
	170*105*135

	
	
	Вес 
	4,1кг

	1.4
	Переходные панели (широкие) для ВА88-37.   (Артикул SVA50-РР)
	Артикул
	SVA50-РР

	
	
	Количество полюсов
	3

	
	
	Номинальная частота сети
	50Гц

	
	
	Климатическое исполнение
	УХЛЗ

	
	
	Габариты
	140*254*135

	1.5
	Изолятор шинный лесенка распределительный ИШП-40. (Артикул YIS 11-40)
	
	

	
	
	Количество полюсов(шин)
	4

	
	
	Мах номинальный ток
	До 600А

	
	
	Номинальное рабочее напряжение
	До 660В

	
	
	Материал
	Специальный негорючий полимер

	
	
	Габариты 
	164*150

	
	
	Вес 
	0,67кг

	1.6
	Шина медная электротехническая ШМТ 40х4 мм (длина 1-2м) (Отрезная погонная)
	Артикул
	КЗОЦМ

	
	
	Размеры 
	40*4

	
	
	Поперечное сечение
	160мм2

	
	
	Марка меди
	М1 или М1Т

	
	
	Номинальный ток 
	625А

	
	
	Вес 1м.п
	1,43кг

	1.7
	Шина заземления медная ШМТ 40х4мм (Отрезная погонная)
	Артикул
	КЗОЦМ

	
	
	Размеры 
	40*4

	
	
	Поперечное сечение
	160мм2

	
	
	Марка меди
	М1 или М1Т

	
	
	Номинальный ток 
	625А

	
	
	Вес 1м.п
	1,43кг

	1.8
	Изолятор шинный плоский СМ 35 ( С болтом М8).         (Артикул YIS 21-35)
	Артикул
	YIS 21-35

	
	
	Высота
	35мм

	
	
	Диаметр
	32мм

	
	
	Резьба/крепеж
	М8 или М10

	
	
	Материал корпуса
	Полиэфирная смола

	
	
	Материал втулки
	Латунь 

	1.9; 1.10; 1.11
	Индикатор светодиодный ЛС-47(Матричный).        (Артикул MVA 10 D-L-R (красный; желтый; красный))
	Артикул 
	MVA 10 D-L-R

	
	
	Номинальное рабочее напряжение
	230В

	
	
	Частота 
	50Гц

	
	
	Тип источника света
	Неоновая лампа

	
	
	Ширина 1 модуль
	18мм

	
	
	Степень защиты
	IP20

	
	
	Цвет колпачка 
	Красный; зеленый; желтый

	1.12
	Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 6А С4,5кА (Артикул  MVA 20-1-006C)
	Артикул
	

	
	
	Номинальный ток
	От 0,5 до 63А

	
	
	Номинальное напряжение
	230/400В

	
	
	Отключающая способность
	4,5кА

	
	
	Количество полюсов 
	1

	
	
	Ширина 1 модуля
	17,5мм

	
	
	Степень защиты 
	IP20

	1.13
	Труба термоусадочная ТУТ (Желтая,зеленая, красная, синяя) (Серия ТУТ ( под шину 40мм)) по 1,5м каждого цвета
	Серия
	ТУТ

	
	
	Диаметр до усадки 
	40-41,5мм

	
	
	Коэффициент усадки
	2:1

	
	
	Рабочее напряжение
	690В

	
	
	Материал
	Светостабелизировонный полиолефин

	
	
	Цвет
	Желтый; зеленый; красный; синий 

	1.14
	Сальник (кабельный ввод) под большой диаметр кабеля PG-48. (Артикул YKV 10-48-54)  Ввод 3х185+1х0,5 (отходящая линия (на 80кВт) 5х70 медь)
	Артикул
	YKV 10-48-54

	
	
	Тип резьбы
	PG-48

	
	
	Диаметр зажимаемого кабеля
	От 37 до 44мм

	
	
	Степень защиты
	IP54

	
	
	Материал корпуса
	Полиамид или нейлон 

	2.3
	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10кА КАРАТ (Артикул MVA 40-100-C)
	Артикул
	MVA 40-100-C

	
	
	Номинальный ток
	От 10 до100А

	
	
	Количество полюсов
	3

	
	
	Предельная отключающая способность
	10 кА

	
	
	Номинальное рабочее напряжение
	До 400В

	
	
	Тип расцепителя 
	Тепловой и эл.магнитный

	
	
	Степень защиты корпуса 
	IP 20

	
	
	Климатическое исполнение
	УХЛЗ

	
	
	Габариты
	81*83,5*74

	
	
	Вес 
	0,47кг

	2.4
	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р С25А 10кА КАРАТ (Артикул MVA 40-3-025-C)
	Артикул
	MVA 40-3-025-C

	
	
	Номинальный ток
	25А

	
	
	Количество полюсов
	3

	
	
	Предельная отключающая способность
	10 кА

	
	
	Номинальное рабочее напряжение
	До 400В

	
	
	Тип расцепителя 
	Тепловой и эл.магнитный

	
	
	Степень защиты корпуса 
	IP 20

	
	
	Климатическое исполнение
	УХЛЗ

	
	
	Габариты
	81*80*74,3

	
	
	Вес 
	0,45кг

	2.6
	Шина медная электротехническая ШМТ 20х3 мм (длина 1-2м) (Отрезная погонная)
	Артикул
	КЗОЦМ

	
	
	Размеры 
	20*3мм

	
	
	Поперечное сечение
	60мм2

	
	
	Марка меди
	М1 или М1Т

	
	
	Номинальный ток 
	275А

	
	
	Вес 1м.п
	0,534 кг

	2.7
	Шина заземления медная ШМТ 20х3мм (Отрезная погонная)
	Артикул
	КЗОЦМ

	
	
	Размеры 
	20*3мм

	
	
	Поперечное сечение
	60мм2

	
	
	Марка меди
	М1 или М1Т

	
	
	Номинальный ток 
	275А

	
	
	Вес 1м.п
	0,534 кг

	2.8
	Изолятор шинный плоский СМ 25 ( С болтом).       (Артикул YIS 21-35)
	Артикул
	YIS 21-35

	
	
	Высота
	25мм

	
	
	Диаметр
	От 27-30мм

	
	
	Резьба/крепеж
	М6

	
	
	Материал корпуса
	Полиэфирная смола

	
	
	Материал втулки
	Латунь 

	2.9
	Блок распределительный (кросс-модуль) КРД-125 2Р (2х7 групп). (Артикул YND 10-2-125)
	Артикул
	

	
	
	Номинальный ток 
	125А

	
	
	Количество полюсов
	2

	
	
	Номинальное напряжение 
	690В

	
	
	Материал шин
	Латунь

	
	
	Материал корпуса
	Полиамид 

	2.14
	Труба термоусадочная ТУТ (Желтая,зеленая, красная, синяя) (Серия ТУТ ( под шину 20мм)) По 2м каждого цвета
	Серия
	ТУТ

	
	
	Диаметр до усадки 
	40-41,5мм

	
	
	Коэффициент усадки
	2:1

	
	
	Рабочее напряжение
	690В

	
	
	Материал
	Светостабелизировонный полиолефин

	
	
	Цвет
	Желтый; зеленый; красный; синий 

	2.15
	Набор сальников (гермоводных кабельных вводов PG-29. (Артикул  YKV 10-29-54)
	Артикул
	YKV 10-29-54

	
	
	Тип резьбы
	PG-29

	
	
	Диаметр зажимаемого кабеля
	От 18-25мм

	
	
	Степень защиты
	IP54

	
	
	Материал корпуса
	Полиамид или нейлон 

	3.1
	Корпус щитка из полиэстера армированного стекловолокном (GRP).                                                 Артикул GRP/SMC 400х500х200)
	Защита
	От коррозии и УФ-излучения

	
	
	Материал 
	Армированный стекловолокном полиэстер

	
	
	Серия 
	GRP

	
	
	Размеры 
	400*500*200

	3.3
	 Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А,          С 4,5 кА. (Артикул MVA 20-3-016-C)
	Артикул
	MVA 40-3-016-C

	
	
	Номинальный ток
	16А

	
	
	Количество полюсов
	1

	
	
	Предельная отключающая способность
	4,5 кА

	
	
	Номинальное рабочее напряжение
	230/400В

	
	
	Тип расцепителя 
	Тепловой и эл.магнитный

	
	
	Степень защиты корпуса 
	IP 20

	
	
	Климатическое исполнение
	УХЛЗ

	
	
	Габариты
	80*73,6*45мм

	3.4
	Шина соединительная типа P/N (гребенка) 1 фазная 63А, (Артикул YON 21-1-063)
	Артикул
	YON 21-1-063

	
	
	Количество полюсов
	1

	
	
	Рабочее напряжение
	230/400В

	
	
	Материал проводника
	Медь 

	
	
	Номинальный ток 
	63А

	
	
	Материал изоляции
	Пластик 

	
	
	Шаг контактов 
	18мм

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Филиал ПАО РусГидро-Каскад Верхо-Волжских ГЭС, Угличская ГЭС, РФ, 152615, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д. 33

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 8-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. 

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта  по тел. 8 908-648-70-86

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	· Сертификат качества в 1 экз.;
· Технический паспорт на русском языке в 1 экз.;
· Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.;
· Упаковочный лист на Продукцию в 1 экз.;
· Сертификат о происхождении Продукции в 1 экз.;
· иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
· Обязательные первичные документы:
· Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200);
· Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД).

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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