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1. Общие сведения
1.1 Обозначения и сокращения
	РФ
	Российская Федерация

	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортной компании РусГидро»

	ОКПД
	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

	АБК
	Административно-бытовой комплекс

	ФЗ
	Федеральный закон

	УХЛ 
	Умеренно холодный климат

	ТТ
	Технические требования

	ГОСТ
	Государственный отраслевой стандарт

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза



	РЦП
	Ручной цепной привод 

	мм
	Миллиметры 

	ГОСТ
	Государственный стандарт


1.2 Наименование закупаемой продукции
         ОКПД2  25.11.23  Поставка ворот промышленных, секционных для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро»
1.3 Цель использования закупаемой продукции  
  
Обеспечение теплового контура ремонтного бокса АБК, стояночных боксов грузовых машин. С целью достижения экономии потребления электроэнергии и обеспечения нормальных условий для содержания транспорта Саяно-Шушенского филиала в осенне-зимний период.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1      Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.  
	ОКПД2  25.11.23  Поставка ворот промышленных, секционных для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро»
	шт
	5


Таблица 1.2     Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№

п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	   1.
	Оказание услуг по монтажу ворот промышленных, секционных для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро»
	усл. ед.
	5


2.1.2. Требования к срокам  поставки продукции и оказания сопутствующих услуг 
Таблица 2.1  Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2  25.11.23  Поставка ворот промышленных, секционных для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро»
	С момента заключения договора 
	В течении 40 дней


Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Оказание услуг по монтажу ворот промышленных, секционных для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро»
	с момента поставки ворот
	31.12.2026
	


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (позиция № 1Таблицы 2.1): ОКПД2  25.11.23  Поставка ворот промышленных, секционных для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро»
	№

 п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Ширина, мм
	4500
	Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме технического предложения, установленной в Документации о закупке

	-
	

	1.1.2
	Высота, мм
	4100
	
	-
	

	1.1.3
	Количество 
	4
	
	-
	

	1.2.1
	Ширина, мм
	3500
	
	
	

	1.2.2
	Высота, мм
	3000
	
	
	

	1.2.3
	Количество 
	1
	
	
	

	1.3.1
	Притолка, мм
	1000 (стандартный подъем)
	
	-
	

	1.3.2
	Цвет
	RAL 8014 Сепия коричневый
	
	-
	

	1.3.3
	Тип калитки 
	 V-4
	
	-
	

	1.3.4
	Управление
	РЦП
	
	-
	

	1.3.5
	Панели
	 Энергоэффективные сэндвич-панели толщиной  от 40 мм и усилением под внутренние петли и боковые опоры 
	
	-
	

	1.3.6
	Торсионный механизм 
	Должен рассчитан на 25000 циклов


	
	-
	

	1.3.7
	Долговечность 
	Конструкция ворот обеспечивает открывание и закрывание полотна без усилий
	
	-
	

	1.3.8
	Устройство защиты от обрыва троса 
	Устанавливается в качестве нижнего кронштейна на полотно ворот. В случае обрыва троса механизм срабатывает и предотвращает падение полотна ворот
	
	-
	

	1.4
	Дополнительные функции:
	
	-//-
	-//-

	1.41
	Уплотнение
	Резиновый порог для примыкания ворот к полу (для грузовых автомобилей)
	
	
	

	1.3.2.
	Монтаж
	Монтажные работы должны быть выполнены согласно указаний по монтажу производителя с учетом технических характеристик ворот.
	
	
	

	2.
	Требования к безопасности 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Требования к безопасности поставляемой продукции
	В целях безопасности и качества, сертификаты соответствия на поставляемые продукцию части должны соответствовать 

требованиям ТР ТС 010/2011 от 18.10.2011 (ред. от 09.03.21г.) Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности машин и оборудования». "ГОСТ 31174-2017. Межгосударственный стандарт. Ворота металлические. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.10.2017 N 1405-ст)  «О введении в действие межгосударственного стандарта»  
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	«ГОСТ 31174-2017. Межгосударственный стандарт. Ворота металлические. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.10.2017 N 1405-ст)  «О введении в действие межгосударственного стандарта»  
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Климатическое исполнение поставляемого оборудования
	Климатическое исполнении, УХЛ
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Место поставки
	Доставка продукции производится силами Поставщика за его счет, по адресу: Республика Хакасия, город Саяногорск, рабочий поселок Черёмушки, стр 101.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.2
	Способ доставки до места поставки (получения)
	Доставка осуществляется силами Поставщика:

 Доставка до места поставки осуществляется рекомендованными способами завода изготовителя.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3
	Требования к подготовке к транспортировке и условиям транспортировки
	Обеспечение сохранности Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями.
	Согласие с требованием
	-
	

	6.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Продукция должна быть новой, заводского производства.
	Согласно с требованием
	-
	

	    7.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1
	Срок гарантии
	Срок гарантии  секционных ворот должен составлять - не менее 24 месяцев  с момента подписания акта по монтажу ворот.
	Согласно с требованием
	-
	

	8.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, Паспорт ворот, сервисную книжку, руководство по эксплуатации ворот на русском языке, 
	Согласие с требованием
	-
	

	9.
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	

	9.1
	Требования к прочим услугам:
	-//-
	-//-
	

	9.1.1
	Симметрия и выравнивание
	Симметрия и выравнивание. Ворота должны быть расположены симметрично относительно вертикальной оси проёма. Опорные стойки выставляют по уровню в вертикальных плоскостях. Они должны прилегать к обрамлению проёма по всей длине; местные зазоры допускаются не более 5 мм. Разность длин диагоналей (по крайним точкам стоек) — не более 2 мм.
	Согласие с требованием
	-
	

	9.1.2
	Крепление
	Крепление. Выбор крепёжных элементов зависит от материала проёма. Все крепёжные детали должны быть стойкими к коррозии. При сверлении важно соблюдать режим: для пустотелого кирпича, ячеистых бетонов — чистое сверление (без удара); для полнотелого кирпича — с лёгкими ударами; для плотного бетона и натурального камня — перфорирование. Глубина отверстия должна быть больше анкеруемой части дюбеля как минимум на один диаметр винта, а диаметр рассверливаемого отверстия не должен превышать диаметра дюбеля. 
	Согласие с требованием
	-
	

	9.1.3
	Усиление
	При необходимости опорные стойки усиливают угловыми кронштейнами, которые крепят к проёму и стойке. 
	Согласие с требованием
	-
	


2.3  В составе заявки необходимо предоставить:
 Участник должен предоставить Коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с настоящим ТТ по форме, представленной в документации о закупке с указанием стоимости предложения. 
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

3.3. Цена на продукцию должна включать в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по доставке погрузочно - разгрузочные работы, страхование, уплата таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей и выражена в рублях Российской Федерации.


