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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ОКПД2 28.14.20.100 Поставка рольставен DoorHan для нужд Волжского филиала

лот № 0061-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ВолФ





















1. Общие сведения
1.1.	Наименование закупаемой продукции
 ОКПД2 28.14.20.100 Поставка рольставен DoorHan для нужд Волжского филиала (далее – Продукция).

[bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]1.2 	Цель использования закупаемой продукции  
[bookmark: _Hlk149052456] Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ на Волжской ГЭС для исполнения Договора №9-ВЛГЭС-2022 от 23.12.2022 года "Выполнение первоочередных строительно-монтажных и демонтажных работ по модернизации ОРУ-500 кВ Волжской ГЭС" заключенный между филиалом ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС» и Волжским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1 Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п.п.
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Роллетная система типа С-1сп общими габаритными размерами 1460х1530(h)* мм. Для проема
1190х1200(h)** мм. Накладной монтаж, короб наружу, с пружинно-инерционным механизмом, с ригельным замком,
тип профиля RHE45M, цвет серебристый***, материал основания монтажа - стеновая сэндвич-панель.
	шт
	10

	2
	Конструкция рольставен DoorHan для
проема 1190х1200 мм. Встроенный монтаж,
полотно из алюминиевого , экструдированного
профиля RHE45M, цвет Серебро, с
пружинно-инерционным механизмом, с
ригельным замком
	шт
	4






	
	Роллетная система типа С-2пб общими габаритными размерами 1190х1200(h)* мм. Для проема
1190х1200(h)** мм. Встроенный монтаж, короб наружу, с пружинно-инерционным механизмом, с ригельным замком,
тип профиля RHE45M, цвет серебристый***, материал основания монтажа - бетон.
	шт.
	3


2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 28.14.20.100 Поставка рольставен DoorHan для нужд Волжского филиала
	С даты заключения договора
	45 дней с даты подписания догвора*

	*срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п.1.2. Технических требований


[bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД2 28.14.20.100 Поставка кареток поворотных для нужд Волжского филиала
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	Ед.измерения
	Значение

	1
	2
	3
	4

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	Рольставени DoorHan
	

	1.1. 
	Безотказность рольставен*
	цикл откр.-закр.
	не менее 10 000

	1.2. 
	Прочность запорного ручного механизма
	Н
	не менее 1 000

	1.3. 
	Прочность механического замка
	Н
	не менее 150

	1.4. 
	Безотказность электропривода
	цикл откр.-закр.
	не менее 18 000

	2
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	

	2.1
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	

	3
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	3.1
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
    • Сертификат качества в 2 экз.;
    • Технический паспорт на русском языке в 2 экз.;
    • Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 2 экз.;
    • Упаковочный лист на Продукцию 2 экз.;
    • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Сертификат о происхождении товара, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
    • Обязательные первичные документы:
    • Товарно-транспортную накладную формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;
    • Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз.
	

	4
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	

	4.1
	Место поставки
404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС».
	

	4.2
	Приемка продукции
Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	

	4.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	

	5
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	

	5.1
	Продукция должна соответствовать требованиям: Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011. Продукция должна быть новой не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	







