















Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.33.13. Поставка электромонтажной продукции для нужд Жигулевского филиала
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1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2 27.33.13. Поставка электромонтажной продукции для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Продукция предназначена для исполнения договора подряда №1-ТО-БПД-2025 …. заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

2. Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Классификатор ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1. 
	Бокс с монтажной платой EKF PROxima 400х300х170 мм, IP65, пластиковый PB65MP003
	27.12.40.000
	шт
	5

	1.2. 
	Бокс пластиковый с монтажной платой 800х600х260 мм IP65 PROxima PB65MP010 EKF
	27.12.40.000
	шт
	1

	1.3. 
	Модульный автоматический выключатель 3р, 63А, С, 4,5кА, 400V, на Дин-рейку
	27.12.22.000
	шт
	3

	1.4. 
	Модульный автоматический выключатель 3р, 40А, С, 4,5кА, 400V, на Дин-рейку
	27.12.22.000
	шт
	6

	1.5. 
	Модульный автоматический выключатель 1р, 16А, С, 4,5кА, 400V, на Дин-рейку
	27.12.22.000
	шт
	3

	1.6. 
	Модульный автоматический выключатель 3р, 25А, С, 4,5кА, 400V, на Дин-рейку
	27.12.22.000
	шт
	2

	1.7. 
	Модульный автоматический выключатель 1р, 25А, С, 4,5кА, 400V, на Дин-рейку
	27.12.22.000
	шт
	3

	1.8. 
	Сальник EKF PG36 IP54 d отверстия 46 мм / d проводника 22-32 мм PROxima plc-pg-36-1-r
	27.33.13.130
	шт
	11

	1.9. 
	Сальник EKF PROxima PG25, IP54, d отверстия 31 мм, d провода 16-21 мм, 20 штук plc-pg-25-r
	27.33.13.130
	шт
	4

	1.10. 
	Распределительная клемма EKF КСР с двойным винтом 2x25/2x16 синяя PROxima ksr-2.25-2.16-blue
	27.33.13.120
	шт
	4

	1.11. 
	Силовая вводная тройная клемма EKF, КСВ 16-50 серая PROxima plc-kvs3-16-50-grey
	27.33.13.120
	шт
	3

	1.12. 
	Штифтовой наконечник Navigator 80 220 NET-НШМЛ-10-7-13 медный луженый, 80220
	27.33.13.130
	шт
	100

	1.13. 
	Шина соединительная IEK PIN 63A, 36 модулей, для АД12, 1м, YNS21-2-063-036
	27.33.13.120
	шт
	1

	1.14. 
	Дин-рейка перфорированная DKC С1F, 30x15x16мм. 2м 02165DIY
	27.33.13.130
	шт
	1

	1.15. 
	Луженый наконечник ТМЛ 10-8-5
	27.33.13.130
	шт
	20

	1.16. 
	Ограничитель на DIN-рейку (металл) YXD10 IEK
	27.33.13.130
	шт
	16

	1.17. 
	Профиль монтажный перфорированный (Профиль перфорированный Z-образный К241 2000 IEK)
	27.33.13.130
	шт
	6

	1.18. 
	Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой РЗ-ЦПнг-LS 32мм черный
	27.33.13.130
	м
	25

	1.19. 
	Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой РЗ-ЦПнг-LS 38мм черный
	27.33.13.130
	м
	25

	1.20. 
	Пластиковый колодец КН-1000 H1300 с крышкой D780 мм (модификация с предустановленными кабельными стойками) PR08.33186 Промрукав
	27.33.13.130
	шт
	2

	1.21. 
	Двустенная труба ПНД жесткая для кабельной канализации д.110мм, SN14, 750Н, 6м, безгалогеновая, цвет красный 160911 ДКС
	27.33.13.130
	шт
	48

	1.22. 
	Муфта разъемная с фиксатором для двустенных дренажных труб, д.110мм 017110 ДКС
	27.33.13.130
	шт
	44





2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1. 
	Продукция указанная в п.п. 1.1.-1.22. таблицы 2.1.
	С даты подписания договора 
	Не позднее 
30.09.2026



Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договоров подряда №1-ТО-БПД-2025г.

[bookmark: _Toc75446582]2.2. Требования к качеству продукции 
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Таблица 3. Требования к продукции
ОКПД2 27.33.13. Поставка электромонтажной продукции для нужд Жигулевского филиала
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	

	1.1. 
	Бокс с монтажной платой EKF PROxima 400х300х170 мм, IP65, пластиковый PB65MP003
	Тип изделия
	Щит распределительный
	ГОСТ 32127-2013

	
	
	Способ монтажа
	Навесной
	

	
	
	Материал изделия
	Пластик
	

	
	
	Степень защиты
	IP65
	

	
	
	Цвет 
	Серый
	

	
	
	Размеры (ВхШххГ), мм
	400х300х170
	

	1.2. 
	Бокс пластиковый с монтажной платой 800х600х260 мм IP65 PROxima PB65MP010 EKF
	Тип изделия
	Щит распределительный
	ГОСТ 32127-2013

	
	
	Способ монтажа
	Навесной
	

	
	
	Материал изделия
	Пластик
	

	
	
	Степень защиты
	IP65
	

	
	
	Цвет 
	Серый
	

	
	
	Размеры (ВхШххГ), мм
	800х600х260
	

	1.3. 
	Модульный автоматический выключатель 3р, 63А, С, 4,5кА, 400V, на Дин-рейку
	Номинальный ток, А
	63
	ГОСТ Р 50031-2012,
ГОСТ Р 51324.1-2012
(МЭК 60669-1:2007)

	
	
	Количество силовых полюсов
	3
	

	
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	

	
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	4,5
	

	
	
	Количество модулей DIN
	3
	

	
	
	Напряжение, В
	400
	

	
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	

	1.4. 
	Модульный автоматический выключатель 3р, 40А, С, 4,5кА, 400V, на Дин-рейку
	Номинальный ток, А
	40
	ГОСТ Р 50031-2012,
ГОСТ Р 51324.1-2012
(МЭК 60669-1:2007)

	
	
	Количество силовых полюсов
	3
	

	
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	

	
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	4,5
	

	
	
	Количество модулей DIN
	3
	

	
	
	Напряжение, В
	400
	

	
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	

	1.5. 
	Модульный автоматический выключатель 1р, 16А, С, 4,5кА, 400V, на Дин-рейку
	Номинальный ток, А
	16
	ГОСТ Р 50031-2012,
ГОСТ Р 51324.1-2012
(МЭК 60669-1:2007)

	
	
	Количество силовых полюсов
	1
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	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	

	
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	4,5
	

	
	
	Количество модулей DIN
	1
	

	
	
	Напряжение, В
	400
	

	
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	

	1.6. 
	Модульный автоматический выключатель 3р, 25А, С, 4,5кА, 400V, на Дин-рейку
	Номинальный ток, А
	25
	ГОСТ Р 50031-2012,
ГОСТ Р 51324.1-2012
(МЭК 60669-1:2007)

	
	
	Количество силовых полюсов
	3
	

	
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	

	
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	6
	

	
	
	Количество модулей DIN
	3
	

	
	
	Напряжение, В
	380
	

	
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	

	1.7. 
	Модульный автоматический выключатель 1р, 25А, С, 4,5кА, 400V, на Дин-рейку
	Номинальный ток, А
	25
	ГОСТ Р 50031-2012,
ГОСТ Р 51324.1-2012
(МЭК 60669-1:2007)

	
	
	Количество силовых полюсов
	3
	

	
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	

	
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	6
	

	
	
	Количество модулей DIN
	3
	

	
	
	Напряжение, В
	380
	

	
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	

	1.8. 
	Сальник EKF PG36 IP54 d отверстия 46 мм / d проводника 22-32 мм PROxima plc-pg-36-1-r
	Тип изделия 
	Ввод сальниковый
	-

	
	
	Материал 
	Пластик
	

	
	
	Тип резьбы
	PG
	

	
	
	Шаг резьбы, мм
	1,59
	

	
	
	Размер вводимого кабеля диаметром:, мм
	От 22 до 32
	

	
	
	Степень защиты (IP)
	54
	

	1.9. 
	Сальник EKF PROxima PG25, IP54, d отверстия 31 мм, d провода 16-21 мм, 20 штук plc-pg-25-r
	Тип изделия 
	Ввод сальниковый
	-

	
	
	Материал 
	Пластик
	

	
	
	Тип резьбы
	PG
	

	
	
	Шаг резьбы, мм
	1,59
	

	
	
	Размер вводимого кабеля диаметром:, мм
	От 16 до 21
	

	
	
	Степень защиты (IP)
	54
	

	1.10. 
	Распределительная клемма EKF КСР с двойным винтом 2x25/2x16 синяя PROxima ksr-2.25-2.16-blue
	Тип изделия 
	Клемма распределительная
	ГОСТ 10434-82

	
	
	Количество контактоа, шт
	4
	

	
	
	Диапазон сечений, мм2
	16-25
	

	
	
	Напряжение номинальное, В
	380
	

	
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	

	1.11. 
	Силовая вводная тройная клемма EKF, КСВ 16-50 серая PROxima plc-kvs3-16-50-grey
	Тип изделия 
	Клемма распределительная
	ГОСТ 10434-82

	
	
	Количество контактов, шт
	6
	

	
	
	Диапазон сечений, мм2
	16-50
	

	
	
	Напряжение номинальное, В
	380
	

	
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	

	1.12. 
	Штифтовой наконечник Navigator 80 220 NET-НШМЛ-10-7-13 медный луженый, 80220
	Тип изделия 
	Наконечник кабельный
	ГОСТ 7386-80

	
	
	Материал изделия 
	Медь электротехническая луженая
	

	
	
	Сечение присодиняемой жилы, мм2
	10
	

	
	
	Способ монтажа
	Опрессовка
	

	1.13. 
	Шина соединительная IEK PIN 63A, 36 модулей, для АД12, 1м, YNS21-2-063-036
	Тип изделия 
	Шина соединительная для модульных выключателей
	-

	
	
	Материал изделия 
	Медь электротехническая луженая
	

	
	
	Напряжение номинальное, В
	220/380
	

	
	
	Количество фаз
	1
	

	
	
	Ток продолжительный номинальный, А
	63
	

	
	
	Количество коммутируемых модулей 
	36
	

	
	
	Длина, мм
	1000
	

	1.14. 
	Дин-рейка, перфорированная DKC С1F, 30x15x16мм. 2м 
	Тип изделия
	Дин-рейка
	-

	
	
	Материал изделия 
	Сталь оцинкованная
	

	
	
	Ширина, мм
	30
	

	
	
	Высота, мм
	15
	

	
	
	Длина, мм
	2000
	

	1.15. 
	Луженый наконечник ТМЛ 10-8-5
	Тип изделия
	Наконечник кабельный
	ГОСТ 7386-80

	
	
	Материал изделия 
	Медь электротехническая луженая
	

	
	
	Сечение присодиняемой жилы, мм2
	10
	

	
	
	Способ монтажа
	Опрессовка
	

	1.16. 
	Ограничитель на DIN-рейку (металл) YXD10 IEK
	Материал изделия 
	Сталь ананодированная
	-

	
	
	Высота, мм
	15
	

	
	
	Длина, мм
	45
	

	1.17. 
	Профиль монтажный перфорированный Z-образный К241 2000, IEK
	Тип изделия
	Перфопрофиль  Z-образный
	-

	
	
	Материал изделия 
	Сталь оцинкованная
	

	
	
	Ширина, мм
	32
	

	
	
	Высота, мм
	62
	

	
	
	Длина, мм
	2000
	

	
	
	Толщина, мм
	2
	

	1.18. 
	Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой РЗ-ЦПнг-LS 32мм черный
	Вид изделия
	Труба гибкая
	ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014
ТУ 25.99.29-072-97284872-2017

	
	
	Материал
	оцинкованная сталь
	

	
	
	Изоляция
	ПВХ
	

	
	
	Степень защиты
	65 IP
	

	
	
	Внешний диаметр, мм
	38,6
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	32
	

	
	
	Диаметр условного прохода, мм
	32
	

	
	
	Минимальный радиус изгиба, мм
	96
	

	
	
	Прочность на разрыв, Н
	700
	

	
	
	Степень защиты от влаги и пыли
	IP 65
	

	
	
	Степень защиты от удара
	IK 07
	

	1.19. 
	Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой РЗ-ЦПнг-LS 38мм черный
	Вид изделия
	Труба гибкая
	ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014
ТУ 25.99.29-072-97284872-2017

	
	
	Материал
	оцинкованная сталь
	

	
	
	Изоляция
	ПВХ
	

	
	
	Степень защиты
	65 IP
	

	
	
	Внешний диаметр, мм
	45,2
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	39,2
	

	
	
	Диаметр условного прохода, мм
	38
	

	
	
	Минимальный радиус изгиба, мм
	160
	

	
	
	Прочность на разрыв, Н
	1050
	

	
	
	Степень защиты от влаги и пыли
	IP 65
	

	
	
	Степень защиты от удара
	IK 07
	

	1.20. 
	Пластиковый колодец КН-1000 H1300 с крышкой D780 мм (модификация с предустановленными кабельными стойками) PR08.33186 Промрукав
	Тип изделия
	Кабельный колодец для сетей связи
	-

	
	
	Способ монтажа
	В грунт
	

	
	
	Материал изделия
	Пластик
	

	
	
	Диаметр смотрового люка, мм
	780
	

	
	
	Цвет 
	Черный
	

	
	
	Высота, мм
	1300
	

	
	
	Ширина, мм
	1000
	

	
	
	Длина, мм
	1000
	

	
	
	Тип ввода
	В предустановленные закладные трубы с 4-х сторон
	

	
	
	Количество закладных труб с каждой стороны
	Д-110 мм – 6 шт;
Д-160 мм- 2 шт.
	

	1.21. 
	Двустенная труба ПНД жесткая для кабельной канализации д.110мм, SN14, 750Н, 6м, безгалогеновая, цвет красный 160911 ДКС
	Тип изделия
	Труба двухстенная жесткая
	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014;
ТУ 2248-19-47022248-2008

	
	
	Способ монтажа
	В грунт
	

	
	
	Материал изделия
	Полиэтилен низкого давления
	

	
	
	Диаметр наружный, мм
	110
	

	
	
	Диаметр внутренний, мм
	91
	

	
	
	Длина, мм
	6000
	

	1.22. 
	Муфта разъемная с фиксатором для двустенных дренажных труб, д.110мм 017110 ДКС
	Тип изделия
	Муфта соединительная
	

	
	
	Способ монтажа
	На трубу
	

	
	
	Материал изделия
	Полиэтилен низкого давления
	

	
	
	Диаметр наружный, мм
	125
	

	
	
	Диаметр внутренний, мм
	110
	

	
	
	Степень защиты
	IP65
	





	
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00

	2.3.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификат качества;
· паспорт на каждую единицу изделия;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.





