















Технические требования

ОКПД2 27.33.13.130 Поставка кабельных металлоконструкций ДКС для нужд
Жигулевского филиала
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1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2 27.33.13.130 Поставка кабельных металлоконструкций ДКС для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция)».

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
ДОГОВОР 

2. Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Классификатор ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1. 
	П-образный профиль PSM, L500, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный BPM2905HDZ, ДКС
	27.33.13.130
	шт
	63

	1.2. 
	Консоль универсальная усиленная основание 200 мм, горячеоцинкованная арт. BBN6020HDZ, ДКС
	27.33.13.130
	шт
	141

	1.3. 
	Лоток перфорированный 100х100 L 3000, арт. 35341HDZ, ДКС
	27.33.13.130
	шт
	62

	1.4. 
	Крышка на лоток с заземлением основанием 100 мм, L=3000 мм  арт. 35522HDZ, ДКС
	27.33.13.130
	шт
	62

	1.5. 
	Держатель крышки, цинк-ламельный 38500RZL, ДКС
	27.33.13.130
	шт
	120

	1.6. 
	Болт с шестигранной головкой М8х80, горячеоцинкованный CM080880HDZ, ДКС
	25.94.11.110
	шт
	252

	1.7. 
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8, горячеоцинкованная CM100800HDZ, ДКС
	25.94.11.130
	шт
	378

	1.8. 
	Болт с шестигранной головкой М8х25, горячеоцинкованный CM020825HDZ, ДКС
	25.94.11.110
	шт
	126

	1.9. 
	Шайба с узкими полями М8, горячеоцинк. CM240800HDZ, ДКС
	25.94.11.130
	шт
	126

	1.10. 
	Винт с крестообразным шлицем М6х10, горячеоцинкованное, CM010610HDZ, ДКС
	25.94.11.110
	шт
	300

	1.11. 
	Гайка с насечкой препятствующей откручиванию, М6, DIN6923, горячеоцинкованное, CM100600HDZ, ДКС
	25.94.11.130
	шт
	676

	1.12. 
	Винт для электрического соединения М5х8,  арт. CM030508, ДКС
	25.94.11.110
	шт
	60

	1.13. 
	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20, арт.  CM010620, ДКС
	25.94.11.110
	шт
	376

	1.14. 
	Болт анкерный с гайкой М6/8х65 CLP1M-A-B-8-65 IEK
	25.94.11.110
	шт
	30



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	 2.1.
	Продукция указанная в п/п. 1.1-1.14 Таблицы 2.1.
	С даты подписания договора
	 Не позднее 15.10.26.
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Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиции № 1.1. - 1.14. Таблицы 2.1): ОКПД2 [27.33.13.130] Поставка кабельных металлоконструкций для нужд Жигулевского филиала
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.
	П-образный профиль PSM, L500, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный BPM2905HDZ, ДКС
	Вид/марка материала
	Сталь
	ТУ 3449-001-63774458-2015, ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	[bookmark: _GoBack]
	
	Тип перфорации
	Перфорация с 3-х сторон
	
	
	

	
	
	Форма профиля
	U-профиль
	
	
	

	
	
	Высота, мм
	29
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	500
	
	
	

	
	
	Толщина материала, мм
	2.5
	
	
	

	
	
	Ширина прореза/щели, мм
	17
	
	
	

	
	
	Ширина отверстия, мм
	10.5
	
	
	

	
	
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	
	
	

	1.2.
	Консоль универсальная усиленная основание 200 мм, горячеоцинкованная арт. BBN6020HDZ, ДКС
	Вид/марка материала
	Сталь
	ТУ 3449-001-63774458-2015, ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006)
	
	

	
	
	Высота, мм
	90
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	330
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	44
	
	
	

	
	
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	
	
	

	1.3.
	Лоток перфорированный 100х100 L 3000, арт. 35341HDZ, ДКС
	Вид/марка материала
	Сталь
	ТУ 3449-001-63774458-2015, ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006)
	
	

	
	
	Высота, мм
	100
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	3000
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	100
	
	
	

	
	
	Толщина материала, мм
	0,7
	
	
	

	
	
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	
	
	

	1.4.
	Крышка на лоток с заземлением основанием 100 мм, L=3000 мм  арт. 35522HDZ, ДКС
	Вид/марка материала
	Сталь
	ТУ 3449-001-63774458-2015, ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006)
	
	

	
	
	Длина, мм
	3000
	
	
	

	
	
	Ширина крышки , мм
	100
	
	
	

	
	
	Толщина материала, мм
	0,6
	
	
	

	
	
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.5.
	Держатель крышки, цинк-ламельный 38500RZL, ДКС
	Вид/марка материала
	Сталь
	ТУ 3449-001-63774458-2015, ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006)
	
	

	
	
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	
	
	

	1.6.
	Болт с шестигранной головкой М8х80, горячеоцинкованный CM080880HDZ, ДКС
	Метрический размер резьбы
	М8
	DIN 933
	
	

	
	
	Длина, мм
	70
	
	
	

	
	
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	1.7.
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8, горячеоцинкованная CM100800HDZ, ДКС
	Вид/марка материала
	Сталь
	DIN6923
	
	

	
	
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	
	
	

	
	
	Метрический размер резьбы
	М8
	
	
	

	1.8.
	Болт с шестигранной головкой М8х25, горячеоцинкованный CM020825HDZ, ДКС
	Метрический размер резьбы
	М8
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	25
	
	
	

	
	
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	1.9.
	Шайба с узкими полями М8, горячеоцинк. CM240800HDZ, ДКС
	Метрический размер резьбы
	М8
	DIN125
	
	

	
	
	Наруж. диаметр, мм
	16
	
	
	

	
	
	Внутр. диаметр, мм
	8
	
	
	

	
	
	Толщина, мм
	1,6
	
	
	

	
	
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	1.10.
	Винт с крестообразным шлицем М6х10, горячеоцинкованное, CM010610HDZ, ДКС
	Вид/марка материала
	Сталь
	
	
	

	
	
	Диаметр резьбы, мм
	6
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	10
	
	
	

	
	
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	
	
	

	
	
	Форма головки
	Сферическая (полупотайная) головка
	
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.11.
	Гайка с насечкой препятствующей откручиванию, М6, DIN6923, горячеоцинкованное, CM100600HDZ, ДКС
	Вид/марка материала
	Сталь
	DIN6923
	
	

	
	
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	
	
	

	
	
	Метрический размер резьбы
	М6
	
	
	

	1.12.
	Винт для электрического соединения М5х8,  арт. CM030508, ДКС
	Вид/марка материала
	Сталь
	ТУ 3449-001-63774458-2015, ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006)
	
	

	
	
	Длина, мм
	8
	
	
	

	
	
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	
	
	

	
	
	Метрический размер резьбы
	М5
	
	
	

	1.13.
	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20, арт.  CM010620, ДКС
	Вид/марка материала
	Сталь
	DIN603
	
	

	
	
	Диаметр резьбы, мм
	6
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	20
	
	
	

	
	
	Защитное покрытие поверхности
	Гальваническое/электролитическое цинковое покрытие
	
	
	

	
	
	Форма головки
	Сферическая (полупотайная) головка
	
	
	

	1.14.
	Болт анкерный с гайкой М6/8х65 CLP1M-A-B-8-65 IEK
	Вид/марка материала
	Сталь
	
	
	

	
	
	Диаметр резьбы, мм
	6
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	65
	
	
	

	
	
	Размер резьбы
	М8 
	
	
	

	
	
	Защитное покрытие поверхности
	Гальваническое
	
	
	

	
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	

	4.1.
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС
	

	4.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00
	

	4.3.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	

	5.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя.
	

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	6.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты качества или отказные письма;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
	

	7.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	

	7.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	

	7.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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