[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]













[bookmark: _Toc124336829_Копия_1]Технические требования на поставку МТР


ОКПД 2: 29.10.30.111 Поставка автобуса для нужд Кубанского филиала 
АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск
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1. [bookmark: _Toc130203439][bookmark: _Toc124337638]Общие сведения
[bookmark: _Toc130203440][bookmark: _Toc124336830][bookmark: _Toc130203440][bookmark: _Toc124336830]
1.1. [bookmark: _Toc130203441][bookmark: _Toc124336831]Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 29.10.30.111 Поставка автобуса для нужд Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск (далее — Продукция)

1.2. [bookmark: _Toc130203442][bookmark: _Toc124336832]Цель использования закупаемой продукции 

Исполнение Инвестиционной программы на 2026 год для нужд Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск. 

2. [bookmark: _Toc130203443]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc130203444]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc130203445]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc124337397][bookmark: _Toc130203446]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Автобус
	шт.
	1

	


2.1.2. [bookmark: _Toc130203447]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc130203448]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.30.111 Поставка автобуса для нужд Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск
	2 квартал 2027 г.
	2 квартал 2027 г.
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2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc130203449]Таблица 3. Требования к продукции 
     Наименование продукции: Автобус
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика*

	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложения участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1.
	Характеристики

	1.1.1
	Длина, мм
	Не более 6415
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.2
	Ширина, мм
	Не более 2513
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3
	Высота, мм
	Не более 2837
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.4
	Максимальная скорость, км/ч
	Не менее 90
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5
	Максимальная пассажировместительность
	Не менее 19+1 посадочных пассажирских мест 
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7
	Двигатель
	
	Указание характеристик
	
	

	
	Максимальная мощность,  л.с.
	Не менее (149,6кВт / 2499 об/мин
	
	-
	

	1.1.8
	Тип двигателя
	Дизельный
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.9
	Экологический класс
	Не ниже Евро 5
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.10
	Объем
	Не менее 2000 куб. см.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.11
	Емкость топливного бака, л
	Не менее 70
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.12
	Электростеклоподъемники
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.13
	Кондиционер
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.14
	Автомагнитола
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.15
	Центральный эамок
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.16
	Размер шин
	Не менее 185/75R16
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.17
	Колесная база, мм
	Не более 3950
	Указание характеристик
	
	

	1.1.18
	Антиблокировочная тормозная система
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.19
	Комплект поставки
	Медицинская автоаптечка (Приказ Минздравсоцразвития России от 08 октября 2020 года N 1080н)
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	
	Огнетушители (Приложение «В» к Приказу МЧС России №179 от 25.03.2009 года) - 2 шт
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	
	Знак аварийной остановки
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	
	Противооткатные упоры
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	
	Тахограф с блоком СКЗИ.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.
	Требования к безопасности

	2.1
	Поставляемые ТС в отношении используемого шасси, должны соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	3.1
	Автобус должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха не уже от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	-

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1
	Место поставки 
	368219, Россия, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, автодорога «Кавказ»  246км+1200м (справа)
	согласие с требованием
	-
	

	4.2
	Способ доставки до места поставки (получения)
	Доставка осуществляется силами Поставщика:
1) Доставка до места поставки осуществляется рекомендованными способами завода изготовителя. В случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке.
2) Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии, подписанные и заверенные ответственным лицом), предоставляются при передаче ТС Заказчику.
3) Фото с фиксацией пробега (название файла VIN ТС) при каждом техническом обслуживании до места поставки, предоставляются при передаче ТС Заказчику.
4) При поступлении транспортного средства на склад Заказчика, пробег транспортного средства на одометре не должен превышать 10 000 км.
	согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей), (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре)
	согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	5.1
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование должен составлять - не менее 12 месяцев или 50000 км. с даты продажи Заказчику, в зависимости от того, что наступит ранее.
Срок гарантии на базовое шасси должен составлять - не менее 18 месяцев или 180000 км с даты продажи Заказчику, в зависимости от того, что наступит ранее.
	согласие с требованием
	-
	

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	6.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС/ выписку из ЭПТС транспортного средства, Паспорт подъемного сооружения, Руководство по эксплуатации транспортного средства на русском языке. Сервисную книжку.
А также:
- Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех. регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
- Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех.регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	7.1
	Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся.
Год изготовления товара – не ранее 2025 г.
	Согласие с требованием
	
	






