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[bookmark: _Toc125476050][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc125476051][bookmark: _Toc125473241]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2: 25.11.23 Поставка металлических кабельных лотков для нужд ОП «УКС-Запад» (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc125476052]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение обязательств по договору подряда № ИП25/0129/4/ИД/ЗУ от 27.08.2025г «Выполнение работ по модернизации комплексной системы безопасности Филиала АО «Инфраструктурные проекты» - «Зуевская ТЭС»» заключенного между АО «Инфраструктурные Проекты» и АО «Гидроремонт-ВКК».

[bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc125476056][bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc125476056]
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]2. Требования к продукции.

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc125476057][bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125473250]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Лоток перфорированный
	шт.
	3411

	2. 
	Крышка на лоток с заземлением
	шт.
	3411

	3. 
	Винт с крестообразным шлицем
	шт.
	18863

	4. 
	Гайка  с насечкой препятствующей откручиванию
	шт.
	25495

	5. 
	Держатель крышки
	шт.
	13644

	6. 
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию
	шт.
	26361

	7. 
	Винт для электрического соединения
	шт.
	4545

	8. 
	Соединитель регулируемый горизонтальный H100
	шт.
	212

	9. 
	Горизонтальный изменяемый угол
	шт.
	40

	10. 
	Крышка для угла горизонтального изменяемого угла
	шт.
	40

	11. 
	Соединитель лотков шарнирный
	шт.
	240

	12. 
	Защитный ограничитель
	м.
	480

	13. 
	Гайка антивандальная
	шт.
	6436

	14. 
	Болт с шестигранной головкой
	шт.
	12

	15. 
	Консоль с опорой
	шт.
	3100

	16. 
	Угол CD 90 вертикальный внешний
	шт.
	4

	17. 
	Крышка CD 90 на угол вертикальный внешний
	шт.
	4

	18. 
	Пластина никелированная для заземления
	шт.
	562

	19. 
	Усиленная консоль тяжелая
	шт.
	72

	20. 
	Прижим кабельного лотка
	шт.
	6416

	21. 
	Винт М6
	шт.
	6632

	22. 
	Болт с шестигранной головкой
	шт.
	6424

	23. 
	Гайка
	шт.
	12873

	24. 
	Угол  вертикальный внутренний
	шт.
	4

	25. 
	Крышка на угол вертикальный внутренний
	шт.
	4

	26. 
	Ответвитель Т-образный горизонтальный
	шт.
	14

	27. 
	Крышка Т-образного ответвителя
	шт.
	14

	28. 
	Болт с шестигранной головкой
	м.
	176

	29. 
	Гайка
	шт.
	176

	30. 
	Шайба кузовная M6
	шт.
	352

	31. 
	Корпус сварной
	шт.
	42

	32. 
	Болт М8
	шт.
	168

	33. 
	Гайка М8
	шт.
	168

	34. 
	Шайба
	шт.
	336

	35. 
	Комплект соединительный
	шт.
	320

	36. 
	Фланец соединительный
	шт.
	80



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2:  25.11.23 Поставка металлических кабельных лотков для нужд ОП «УКС-Запад» (в соответствии с Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции)
	С даты подписания договора
	[bookmark: _GoBack]в течение 30 календарных дней с даты подписания договора



[bookmark: _Toc125476061_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1]2.2 Требования к качеству продукции
4

[bookmark: _Toc125476062_Копия_1][bookmark: _Toc125473256_Копия_1]                    Таблица 3. Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc125473257_Копия_1] Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «ОКПД 2:  25.11.23, позиции 1-41, Поставка металлических кабельных лотков для нужд Кубанского филиала»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.1
	Лоток перфорированный
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.1.1
	Перфорированная боковая стенка
	Да
	Согласие с требованием
	                 -
	

	1.1.2
	Толщина материала, мм
	Не менее 0,7
	Указание характеристик
	                 -
	

	1.1.3
	Вид/ марка материала
	Сталь
	Согласие с требованием
	                 -
	

	1.1.4
	Ширина, мм
	Не менее 150
	Указание характеристик
	                 -
	

	1.1.5
	Длина, мм
	Не менее 3000
	Указание характеристик
	                 -
	

	1.1.6
	Высота, мм
	Не менее 100
	Указание характеристик
	                 -
	

	1.1.7
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	                 -
	

	1.1.8
	Модель/исполнение
	С интегрированным соединительным разъемом
	Согласие с требованием
	                 -
	

	1.1.9
	Цвет
	Светло-серый
	Согласие с требованием
	               -
	

	1.2
	Крышка на лоток с заземлением
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.2.1
	Цвет
	Светло-серый
	Согласие с требованием
	                -
	

	1.2.2
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.3
	Длина, мм
	Не менее 3000
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.4
	Ширина крышки, мм
	Не менее 150
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.5
	Материал
	 сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.6
	Толщина материала, мм
	Не менее 0,7
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.7
	Заземление
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3
	Винт с крестообразным шлицем
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.3.1
	Метрический размер резьбы
	М6
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2
	С гайкой
	нет
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.3
	Форма головки
	Плоская круглая головка с квадратным подголовком
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.4
	Система завинчивания / тип шлица
	Крестообразный шлиц PH
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.5
	Длина, мм
	10
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.6
	Материал
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.7
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4
	Гайка  с насечкой препятствующей откручиванию
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.4.1
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2
	Материал
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.3
	Метрический размер резьбы
	М6
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.4
	Самоконтрящаяся (с защитой от саморазвинчивания)
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5
	Держатель крышки
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.5.1
	Материал
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.3
	Толщина, мм
	Не менее 1,2
	Указание характеристик
	-
	

	1.6
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.6.1
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.2
	Материал
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.3
	Метрический размер резьбы
	М5
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.4
	Самоконтрящаяся (с защитой от саморазвинчивания)
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Винт для электрического соединения
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.7.1
	Размер ключа, мм
	5
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.2
	Метрический размер резьбы
	М5
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.3
	С гайкой
	Нет
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.4
	С шайбой
	Нет
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.5.
	Подходит для монтажа кабеленесущих систем
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.6
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.7
	Класс прочности
	Не менее 5.6
	Указание характеристик
	-
	

	1.7.8
	Длина, мм
	8
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.9
	Материал
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8
	Соединитель регулируемый горизонтальный
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.8.1
	Цвет
	Светло-серый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.2
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.3
	Материал
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.4
	Подходит для лотка шириной, мм
	150
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.5
	Высота кабельного лотка, мм
	100
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.6
	Модель/исполнение
	Соединитель продольный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8.7
	Тип соединения
	Винтовой разъем
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9
	Горизонтальный изменяемый угол
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.9.1
	Модель/исполнение
	Без соединительного разъема
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9.2
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9.3
	Толщина материала, мм
	 Не менее 0,8
	Указание характеристик
	-
	

	1.9.4
	Отклонение (угол)
	Регулируемый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9.5
	Угол поворота, гр
	Не более 90
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Не менее 0
	
	
	

	1.9.6
	Перфорированная боковая стенка
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9.7
	Вид/ марка материала
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9.8
	Перфорация в основании для монтажа
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9.9
	Ширина кабельного лотка, мм
	150
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9.10
	Высота кабельного лотка, мм
	100
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9.11
	Изменение направления
	Горизонтальное
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9.12
	С крышкой
	Нет
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9.13
	Исполнение изгиба
	Плавный изгиб
	Согласие с требованием
	-
	

	1.10
	Крышка для угла горизонтального изменяемого угла
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.10.1
	Угол поворота, гр
	Не более 90
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Не менее 0
	
	
	

	1.10.2
	Ширина, мм
	150
	Согласие с требованием
	-
	

	1.10.3
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.10.4
	Отклонение (угол)
	Регулируемый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.10.5
	Шарнирный (-ая)
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.10.6
	Длина, мм
	142
	Согласие с требованием
	-
	

	1.10.7
	Материал
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.10.8
	Тип крепления
	Привинчивание
	Согласие с требованием
	-
	

	1.10.9
	Подходит для (листового) кабельного лотка
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.10.10
	Изменение направления
	Горизонтальное
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11
	Соединитель лотков шарнирный
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.11.1
	Модель/исполнение
	Соединительная накладка на стык основания лотка
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11.2
	Высота, мм
	100
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11.3
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11.4
	Толщина материала, мм
	Не менее 1,5
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.5
	Тип соединения
	Винтовой разъем
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11.6
	Длина, мм
	140
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11.7
	Материал
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11.8
	Вертикал.-поворотный/шарнирный
	Присутствует
	Согласие с требованием
	-
	

	1.12
	Защитный ограничитель
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.12.1
	Ширина, мм
	111
	Согласие с требованием
	-
	

	1.12.2
	Модель/исполнение
	Соединительная накладка на стык основания лотка
	Согласие с требованием
	-
	

	1.12.3
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.12.4
	Материал
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.12.5
	Тип соединения
	Винтовой разъем
	Согласие с требованием
	-
	

	1.12.6
	Длина перфорации, мм
	143
	Согласие с требованием
	-
	

	1.13
	Гайка антивандальная
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.13.1
	Шаг резьбы,  мм
	1.5
	Согласие с требованием
	-
	

	1.13.2
	Материал
	Нержавеющая сталь A2
	Согласие с требованием
	-
	

	1.13.3
	Номинальный диаметр, мм
	10
	Согласие с требованием
	-
	

	1.13.4
	Тип крепления.
	Отрывная конструкция – головка гайки разрушается при попытке демонтажа
	Согласие с требованием
	-
	

	1.14
	Болт с шестигранной головкой
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.14.1
	Защитное покрытие поверхности
	Гальваническое/электролитическое цинковое покрытие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.14.2
	Размер ключа, мм
	17
	Согласие с требованием
	-
	

	1.14.3
	Класс прочности
	Не менее 5.8
	Указание характеристик
	-
	

	1.14.4
	Длина, мм
	160
	Согласие с требованием
	-
	

	1.14.5
	Материал
	Оцинкованная сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.14.6
	Метрический размер резьбы
	М10
	Согласие с требованием
	-
	

	1.14.7
	С гайкой
	Нет
	Согласие с требованием
	-
	

	1.14.8
	С шайбой
	Нет
	Согласие с требованием
	-
	

	1.15
	Консоль с опорой
	               -//-
	  -//-
	             -//-

	1.15.1
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.15.2
	Длина, мм
	233
	Согласие с требованием
	-
	

	1.15.3
	Материал
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.15.4
	Высота, мм
	130
	Согласие с требованием
	-
	

	1.15.5
	Ширина, мм
	44
	Согласие с требованием
	-
	

	1.15.6
	Несущая способность, кН
	1,9
	Согласие с требованием
	-
	

	1.15.7
	Вид/ марка материала
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.15.8
	Модель/исполнение
	Консоль настенная
	Согласие с требованием
	-
	

	1.16
	Угол CD 90 вертикальный внешний
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.16.1
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.16.2
	Вид/ марка материала
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.16.3
	Высота кабельного лотка, мм
	100
	Согласие с требованием
	-
	

	1.16.4
	Ширина кабельного лотка, мм
	150
	Согласие с требованием
	-
	

	1.16.5
	угол
	90°
	Согласие с требованием
	-
	

	1.16.6
	Модель/исполнение
	С соединит. разъемом в комплекте
	Согласие с требованием
	-
	

	1.16.7
	Изменение направления
	Вертикально ниспадающий (внешний)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.16.8
	Исполнение изгиба
	Плавный изгиб
	Согласие с требованием
	-
	

	1.17
	Крышка CD 90 на угол вертикальный внешний
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.17.1
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.17.2
	Вид/ марка материала
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.17.3
	Ширина кабельного лотка, мм
	150
	Согласие с требованием
	-
	

	1.17.4
	угол
	90°
	Согласие с требованием
	-
	

	1.17.5
	Изменение направления
	Вертикально ниспадающий (внешний)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.17.6
	Исполнение изгиба
	Плавный изгиб
	Согласие с требованием
	-
	

	1.17.7
	Тип крепления
	Защелкивание
	Согласие с требованием
	-
	

	1.18
	Пластина никелированная  для заземления
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.18.1
	Ширина, мм
	18
	Согласие с требованием
	-
	

	1.18.2
	Толщина, мм
	1
	Согласие с требованием
	-
	

	1.18.3
	Материал
	Медь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.18.4
	Защитное покрытие поверхности
	Гальваническое никелирование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.18.5
	Длина, мм
	49
	Согласие с требованием
	-
	

	1.19
	Усиленная консоль тяжелая
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.19.1
	Ширина, мм
	40
	Согласие с требованием
	-
	

	1.19.2
	Модель/исполнение
	Консоль для крепления в профиль
	Согласие с требованием
	-
	

	1.19.3
	Высота, мм
	150
	Согласие с требованием
	-
	

	1.19.4
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.19.5
	Длина, мм
	435
	Согласие с требованием
	-
	

	1.19.6
	Несущая способность, кН
	4,16
	Согласие с требованием
	-
	

	1.20
	Прижим кабельного лотка
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.20.1
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.20.2
	Длина, мм
	37
	Согласие с требованием
	-
	

	1.20.3
	Материал
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.20.4
	Ширина , мм
	35
	Согласие с требованием
	-
	

	1.20.5
	Толщина мм
	3
	Согласие с требованием
	-
	

	1.20.6
	Длина отверстия, мм
	17
	Согласие с требованием
	-
	

	1.20.7
	Ширина  отверстия, мм
	7
	Согласие с требованием
	-
	

	1.21
	Винт М6х20
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.21.1
	Тип резьбы
	М6
	Согласие с требованием
	-
	

	1.21.2
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.21.3
	Длина, мм
	20
	Согласие с требованием
	-
	

	1.21.4
	Тип изделия
	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником
	Согласие с требованием
	-
	

	1.21.5
	Вид/ марка материала
	4.6 (сталь)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.22
	Болт с шестигранной головкой
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.22.1
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.22.2
	Размер ключа, мм
	10
	Согласие с требованием
	-
	

	1.22.3
	Класс прочности
	Не менее 5.6
	Указание характеристик
	-
	

	1.22.4
	Длина, мм
	120
	Согласие с требованием
	-
	

	1.22.5
	Метрический размер резьбы
	М10
	Согласие с требованием
	-
	

	1.22.6
	С гайкой
	Нет
	Согласие с требованием
	-
	

	1.22.7
	С шайбой
	Нет
	Согласие с требованием
	-
	

	1.23
	Гайка
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.23.1
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.23.2
	Метрический размер резьбы
	М10
	Согласие с требованием
	-
	

	1.23.3
	Самоконтрящаяся (с защитой от саморазвинчивания)
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.23.4
	Вид/ марка материала
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.24
	Угол  вертикальный внутренний
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.24.1
	Модель/исполнение
	Без соединит. разъема
	Согласие с требованием
	-
	

	1.24.2
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.24.3
	Толщина материала, мм
	0,8
	Согласие с требованием
	-
	

	1.24.4
	Отклонение (угол)
	90°
	Согласие с требованием
	-
	

	1.24.5
	Перфорированная боковая стенка
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.24.6
	Материал
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.24.7
	Перфорация в основании для монтажа
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.24.8
	Внутр. радиус, мм
	115
	Согласие с требованием
	-
	

	1.24.9
	Ширина кабельного лотка, мм
	150
	Согласие с требованием
	-
	

	1.24.10
	Высота кабельного лотка, мм
	100
	Согласие с требованием
	-
	

	1.24.11
	Изменение направления
	Вертикально восходящий (внутренний)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.24.12
	С крышкой
	Нет
	Согласие с требованием
	-
	

	1.24.13
	Исполнение изгиба
	Плавный изгиб
	Согласие с требованием
	-
	

	1.25
	Крышка на угол вертикальный внутренний
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.25.1
	Ширина, мм
	150
	Согласие с требованием
	-
	

	1.25.2
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.25.3
	Отклонение (угол)
	90°
	Согласие с требованием
	-
	

	1.25.4
	Шарнирный (-ая)
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.25.5
	Длина, мм
	130
	Согласие с требованием
	-
	

	1.25.6
	Материал
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.25.7
	Тип крепления
	Защелкивание
	Согласие с требованием
	-
	

	1.25.8
	Подходит для (листового) кабельного лотка
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.25.9
	Изменение направления
	Вертикально восходящий (внутренний)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.26
	Ответвитель Т-образный горизонтальный
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.26.1
	Конструктивное исполнение
	Тройник горизонтальный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.26.2
	Вид/ марка материала
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.26.3
	Внутренний радиус, мм
	100
	Согласие с требованием
	-
	

	1.26.4
	Ширина кабельного лотка, мм
	150
	Согласие с требованием
	-
	

	1.26.5
	Высота кабельного лотка, мм
	100
	Согласие с требованием
	-
	

	1.26.6
	Модель/исполнение
	С соединительным разъемом в комплекте
	Согласие с требованием
	-
	

	1.26.7
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.26.8
	В комплекте с крепежными элементами
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.27
	Крышка Т-образного ответвителя
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.27.1
	Ширина, мм
	150
	Согласие с требованием
	-
	

	1.27.2
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.27.3
	Материал
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.27.4
	Тип крепления
	Защелкивание
	Согласие с требованием
	-
	

	1.27.5
	Подходит для (листового) кабельного лотка
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.27.6
	Нержавеющая сталь травлёная
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.28
	Болт с шестигранной головкой
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.28.1
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.28.2
	Размер ключа, мм
	6
	Согласие с требованием
	-
	

	1.28.3
	Класс прочности
	Не менее 5.6
	Указание характеристик
	-
	

	1.28.4
	Длина, мм
	120
	Согласие с требованием
	-
	

	1.28.5
	Метрический размер резьбы
	М6
	Согласие с требованием
	-
	

	1.28.6
	С гайкой
	Нет
	Согласие с требованием
	-
	

	1.28.7
	С шайбой
	Нет
	Согласие с требованием
	-
	

	1.29
	Гайка
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.29.1
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.29.2
	Метрический размер резьбы
	М10
	Согласие с требованием
	-
	

	1.29.3
	Самоконтрящаяся (с защитой от саморазвинчивания)
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.29.4
	Вид/ марка материала
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.29.5
	Длина, мм
	140
	Согласие с требованием
	-
	

	1.29.6
	Модель/исполнение
	Соединительная накладка на стык основания лотка
	Согласие с требованием
	-
	

	1.29.7
	Тип соединения
	Винтовой разъем
	Согласие с требованием
	-
	

	1.29.8
	Ширина, мм
	80
	Согласие с требованием
	-
	

	1.29.9
	Вертикальный-поворотный/шарнирный
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.30
	Шайба кузовная
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.30.1
	Вид/ марка материала
	С45 (сталь)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.30.2
	Наруж. диаметр, мм
	18
	Согласие с требованием
	-
	

	1.30.3
	Внутр. диаметр, мм
	6,6
	Согласие с требованием
	-
	

	1.30.4
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.30.5
	Толщина, мм
	1,6
	Согласие с требованием
	-
	

	1.31
	Корпус сварной
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.31.1
	Способ монтажа
	Открытой установки
	Согласие с требованием
	-
	

	1.31.2
	С монтажной платой/панелью
	Нет
	Согласие с требованием
	-
	

	1.31.3
	Глубина установочная (встраив.), мм
	200
	Согласие с требованием
	-
	

	1.31.4
	Материал корпуса
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.31.5
	Ширина, мм
	400
	Согласие с требованием
	-
	

	1.31.6
	Высота, мм
	600
	Согласие с требованием
	-
	

	1.31.7
	Глубина, мм
	200
	Согласие с требованием
	-
	

	1.31.8
	Номер цвета RAL
	7035
	Согласие с требованием
	-
	

	1.31.9
	Степень защиты (IP)
	66
	Согласие с требованием
	-
	

	1.31.10
	Материал уплотнителя
	Вспененный полиуретан
	Согласие с требованием
	-
	

	1.31.11
	Климатическое исполнение
	УХЛ1,
	Согласие с требованием
	-
	

	1.31.12
	Исполнение корпуса
	Сплошная реверсивная дверь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.31.13
	Толщина каркаса, мм
	1,2
	Согласие с требованием
	-
	

	1.31.14
	Толщина двери/крышки, мм
	1,5
	Согласие с требованием
	-
	

	1.32
	Болт М8
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.32.1
	Стандарт
	DIN 933
	Согласие с требованием
	-
	

	1.32.2
	Диаметр
	8
	Согласие с требованием
	-
	

	1.32.3
	Длина
	35
	Согласие с требованием
	-
	

	1.32.4
	Материал
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.33
	Гайка М8
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.33.1
	Диаметр резьбы
	м8
	Согласие с требованием
	
	

	1.33.2
	Материал
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.33.3
	Тип резьбы
	метрическая
	Согласие с требованием
	-
	

	1.33.4
	Тип покрытия
	Zn (цинк)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.34
	Шайба
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.34.1
	Внутренний диаметр, мм
	8
	Согласие с требованием
	-
	

	1.34.2
	Материал
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.34.3
	Тип покрытия
	Zn (цинк)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.34.4
	Наружный диаметр, мм
	24
	Согласие с требованием
	-
	

	1.35
	Комплект соединительный
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.35.1
	Комплект
	Винт с гайкой
	Согласие с требованием
	-
	

	1.35.2
	Метрический размер резьбы
	м6
	Согласие с требованием
	-
	

	1.35.3
	Длина, мм
	10
	Согласие с требованием
	-
	

	1.35.4
	Материал
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.35.5
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.36
	Фланец соединительный
	               -//-
	               -//-
	             -//-

	1.36.1
	 Тип изделия
	Соединитель
	Согласие с требованием
	-
	

	1.36.2
	Ширина, мм
	100
	Согласие с требованием
	-
	

	1.36.3
	Высота, мм
	100
	Согласие с требованием
	-
	

	1.36.4
	Защитное покрытие поверхности
	Горячее цинкование
	Согласие с требованием
	-
	

	1.36.5
	Материал
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.36.6
	Материал
	Сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.36.7
	Назначение
	Соединительный фланец служит для ввода кабельной трассы в стену, потолок или оборудование

	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1
	Гарантия, не менее
	не менее 36 месяцев со дня подписания товарной накладной на продукцию, но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции
	
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	Согласие с требованием
	
	

	3.1
	Паспорт качества
	2 экземпляра
	
	
	

	3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра
	
	
	

	3.3
	Сертификат страны происхождения (РФ)
	2 экземпляра
	
	
	

	3.4
	Упаковочный лист
	1 шт.
	
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1
	Место поставки
	На склад Покупателя по адресу:
ДНР, г.о. Харцызск, г. Зугрэс, ул. 60 Лет Октября, д. 100 в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	
	

	4.2
	Условия поставки за счет средств Поставщика
	Согласие с требованием
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	
	

	4.5
	Доставка кабельного лотка должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	
	


[bookmark: _Toc125485145]                                                                                       3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней             инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
                     3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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