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АО «ПОЧТА РОССИИ»	
Вологодский почтамт

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
от «7» июля  2026 г.
	   1. Комиссия в составе:
Председатель  комиссии – заместитель директора УФПС Вологодской области – Кравец О.И.
Члены комиссии 
                             – руководитель отдела ОКСиЭ – Юричев В.Е.
                             - главный специалист отдела ОКСиЭ  -  Соколов И.В.
	произвела осмотр


помещений ОПС 160031 по адресу:  г. Вологда, ул. Кирова, д. 38 А для нужд УФПС Вологодской области, инв.номер 1300701003493


2. В результате обследования данного объекта (основного средства) обнаружены следующие дефекты:
2.1     Металлические двери входной группы повреждены требуется замена, тамбур холодный, требуется утепление тамбура;
2.2.   Штукатурка и краска на стенах в тамбуре, лестничной клетке, в помещениях отвалилась, шелушится требуется ремонт;
2.3. Отсутствует твердое покрытие перед входной группой, заносится грязь в ОПС, необходимо устройство площадки;
2.4. Остекление треснуло необходима замена витража:
2.5.  Полы из линолеума вытерлись, местами порвались, требуется замена;
2.6.    Штукатурка у дверных откосов треснула, местами отвалилась необходим ремонт и замена дверных блоков;
2.7.    Светильники не работают, отсутствуют плафоны, проводка не соответствует требованиям электробезопасности;
2.8. Слаботочные системы связи устарели, требуют замены.
2.9 С потолков падает побелка, необходимо устройство подвесного потолка.
2.10. В санитарной комнате сантехническое оборудование устарело требует замены, необходим косметический ремонт.
                     (выявленный дефект)

Требуется выполнение следующих видов работ:
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Входная группа

	Демонтажные работы

	1
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	100 м2
	0,0045
	ГЭСНр57-01-002-04
	 

	2
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб
	100 м
	0,035
	ГЭСНр58-01-003-03
	 

	3
	Демонтаж  металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	2,016
	ГЭСН09-04-012-01
	 

	4
	Демонтаж  ящиков почтовых
	шт
	1
	ГЭСН09-05-016-01
	 

	5
	Демонтаж вывесок
	шт
	6
	ГЭСН09-05-014-03
	 

	6
	Демонтаж металличекого профлиста с подшивки козырька
	100 м2
	0,1186
	ГЭСН09-04-002-01
	 

	7
	Клей
	т
	0,00011
	ФСБЦ-14.1.02.04-0101
	 

	Монтажные работы

	8
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	0,0045
	ГЭСН11-01-027-01
	 

	9
	Плитка тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 200х100х100 мм
	м2
	0,459
	ФСБЦ-05.2.02.19-0053
	 

	10
	Установка водосточной системы из ПВХ: труб
	100 м
	0,035
	ГЭСН12-01-036-02
	 

	11
	Желоб из ПВХ для водосточных систем, диаметр желоба 125 мм, толщина стенки 1,53 мм, длина 1500 мм
	шт
	4
	ФСБЦ-12.1.01.04-0043
	 

	12
	Труба из ПВХ для водосточных систем, диаметр трубы 82 мм, толщина стенки 1,63 мм, длина 2000 мм
	шт
	2
	ФСБЦ-12.1.01.04-0041
	 

	13
	Хомут стальной для трубы из ПВХ для водосточных систем, диаметр трубы 82 мм, размеры 119х123х19 мм
	шт
	4
	ФСБЦ-12.1.01.04-0038
	 

	14
	Заглушка желоба из ПВХ для водосточных систем, диаметр желоба 125 мм, размеры 145х26х77 мм
	шт
	0
	ФСБЦ-12.1.01.04-0034
	 

	15
	Воронка водоприемная из ПВХ для водосточных систем, диаметр желоба 125 мм, диаметр трубы 82 мм, размеры 147х262х146 мм
	шт
	1
	ФСБЦ-12.1.01.04-0030
	 

	16
	Монтаж  металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	1
	ГЭСН09-04-012-01
	 

	17
	Колено трубы 135° из ПВХ для водосточных систем, диаметр трубы 82 мм, размеры 88х88х200 мм
	шт
	2
	ФСБЦ-12.1.01.04-0035
	 

	18
	Наконечник универсальный из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм
	шт
	2
	ФСБЦ-12.1.01.04-0010
	 

	19
	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 960 х2100 мм
	шт
	1
	ФСБЦ-07.1.01.01-0025
	 

	20
	Замок врезной цилиндровый
	компл
	1
	ФСБЦ-01.7.04.04-1008
	 

	21
	Ручка-скоба
	шт
	2
	ФСБЦ-01.7.04.10-1000
	 

	22
	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг
	компл
	1
	ФСБЦ-01.7.04.11-0090
	 

	23
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	1
	ГЭСН09-04-012-02
	 

	24
	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг
	шт
	1
	ФСБЦ-01.7.04.01-1007
	 

	25
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	0,04
	ГЭСНр61-01-001-09
	 

	26
	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм
	кг
	34,2
	ФСБЦ-04.3.02.09-1015
	 

	27
	Очистка поверхности щетками
	м2
	28,95
	ГЭСН13-06-003-01
	 

	28
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза
	100 м2
	0,2895
	ГЭСН13-03-002-04
	 

	29
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 зам 2раза
	100 м2
	0,2895
	ГЭСН13-03-004-26
	 

	30
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов  (включая шпаклевку и грунтовку) ( стен RAL 9002; цоколь RAL 7003)
	100 м2
	0,04
	ГЭСН15-04-007-01
	 

	31
	Краска водно-дисперсионная  ( стен RAL 9002; цоколь RAL 7003)
	т
	0,0012
	ФСБЦ-14.3.02.01-0381
	 

	32
	Монтаж  ящиков почтовых ранее снятых
	шт
	1
	ГЭСН09-05-016-01
	 

	33
	Монтаж вывесок ранее снятых
	шт
	6
	ГЭСН09-05-014-03
	 

	34
	Монтаж металличекого профлиста с подшивки козырька
	100 м2
	0,1186
	ГЭСН09-04-002-01
	 

	35
	Профнастил оцинкованный Н75-750-0,7
	м2
	12,0972
	ФСБЦ-08.3.09.01-0101
	 

	36
	Выделение контрастным цветом (желтым) первой и последней ступеньки шир. 100
	100 шт
	0,04
	ГЭСН11-01-038-04
	 

	37
	Выделение контрастным цветом (желтым) первой и последней ступеньки шир. 100 из ПВХ, размеры 300х300 мм, толщина с учетом высоты тактильных элементов 5 мм
	м2
	0,36
	ФСБЦ-01.6.03.01-1000
	 

	Раздел 2. Тамбур

	Демонтажные работы

	38
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок
	100 м2
	0,03
	ГЭСНр63-03-004-01
	 

	39
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
	100 м2
	0,0054
	ГЭСНр57-01-021-02
	 

	40
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,0054
	ГЭСНр57-01-002-03
	 

	41
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
	100 м
	0,012
	ГЭСНр57-01-003-02
	 

	42
	ПримРазборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков ( вагонки из пластика)
	100 м2
	0,0054
	ГЭСНр63-03-004-02
	 

	43
	(прим. Демонтаж) Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,01974
	ГЭСН10-01-047-01
	 

	Монтажные работы

	44
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой:
	100 м2
	0,03
	ГЭСН10-06-038-01
	 

	45
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,01974
	ГЭСН10-01-047-01
	 

	46
	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2
	м2
	1,974
	ФСБЦ-11.3.01.02-0024
	 

	47
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	1
	ГЭСН09-04-012-02
	 

	48
	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг
	шт
	1
	ФСБЦ-01.7.04.01-1007
	 

	49
	Установка дверного ограничителя
	100 шт
	0,01
	ГЭСНр56-01-012-13
	 

	50
	Нанесение грунтовки укрепляющей по ГКЛ
	100 м2
	0
	ГЭСН15-04-006-03
	 

	51
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиляУстройство подвесных потолков типа <Армстронг>
	100 м2
	0,0054
	ГЭСН15-01-047-15
	 

	52
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые,
	м2
	0,56
	ФСБЦ-01.6.04.02-0011
	 

	53
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт
	0,01
	ГЭСНм08-03-593-19
	 

	54
	Светильник для потолка
	шт
	1
	ТЦ_62.2-7704844420-.01_26-02
	 

	55
	шпатлевка окраске поГКЛ: стен
	100 м2
	3
	ГЭСН15-04-027-01
	 

	56
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,0054
	ГЭСНр57-01-002-03
	 

	57
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
	100 м2
	0,0054
	ГЭСН11-01-027-02
	 

	58
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,2127
	ГЭСН15-04-005-03
	 

	59
	Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22
	т
	0,0134
	ФСБЦ-14.3.02.02-0101
	 

	60
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	6
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	 

	Раздел 3. Клиетскийзал.БЭК зона

	Демонтажные работы

	61
	Демонтаж каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей
	100 м2
	0,1487
	ГЭСН09-04-018-02
	 

	62
	ДЕМОНТАЖ  стекол из переплетов металлических и железобетонных, площадью остекления: свыше 0,5 до 1 м2
	100 м2
	0,1487
	ГЭСНр63-01-006-06
	 

	63
	Демонтаж  решеток на окна массой: до 25 кг/м2
	т
	0,0763
	ГЭСН09-04-016-01
	 

	64
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,29
	ГЭСНр57-01-002-01
	 

	65
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,2196
	ТЕРр57-3-1
	 

	66
	Демонтаж таблички "ВЫХОД"
	шт
	1
	ГЭСН09-05-014-03
	 

	67
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок
	100 м2
	0,2088
	ГЭСНр63-03-004-01
	 

	68
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,03
	ГЭСНр67-01-004-01
	 

	69
	Демонтаж: светильников
	100 шт
	0,02
	ГЭСНр67-01-004-05
	 

	70
	Прим Демонтаж деревянных панелей со стен
	100 м2
	0,2088
	ГЭСНр63-03-004-02
	 

	71
	(прим).Демонтаж деревянного барьера
	100 м2
	0,0761
	ГЭСН15-01-050-04
	 

	72
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных с отбивкой откосов и снятием наличников
	100 м2
	0,0567
	ГЭСН46-04-012-03
	 

	Монтажные работы

	73
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
	100 м2
	0,0397
	ГЭСН10-01-034-02
	 

	74
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3 м2
	м2
	3,97
	ФСБЦ-11.3.02.01-0001
	 

	75
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,109
	ГЭСН10-01-034-05
	 

	76
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь1 до 2 м2
	м2
	10,9
	ФСБЦ-11.3.02.01-0031
	 

	77
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,17
	ГЭСН10-01-035-01
	 

	78
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 800 мм
	м
	7
	ФСБЦ-11.3.03.01-0012
	 

	79
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм
	м
	7
	ФСБЦ-11.3.03.01-0007
	 

	80
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0,8
	ФСБЦ-11.3.03.14-1000
	 

	81
	Заделка швов в местах примыкания металлических оконных блоков, перегородок, витражей к стенам и между собой: (герметизация швов)
	100 м
	0,14
	ГЭСН09-04-014-01
	 

	82
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,1125
	ГЭСН15-01-050-04
	 

	83
	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной
	1000 м2
	0,011812
	ФСБЦ-11.2.11.01-0001
	 

	84
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,2812
	ГЭСН10-01-036-01
	 

	85
	Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм
	10 м
	2,812
	ФСБЦ-11.3.03.13-0048
	 

	86
	Установка противомоскитных сеток
	100 шт
	0,06
	ГЭСН10-01-037-01
	 

	87
	Сетка полимерная противомоскитная, цвет белый, плотностью 48 г/м2
	м2
	14,87
	ФСБЦ-08.1.02.17-0072
	 

	88
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,0567
	ГЭСН10-01-039-06
	 

	89
	Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем,
	100 шт
	0,3
	ФСБЦ-01.7.15.07-0097
	 

	90
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	м2
	5,67
	ФСБЦ-11.2.02.01-1094
	 

	91
	Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 75х12 мм
	м
	30,618
	ФСБЦ-11.1.01.10-0041
	 

	92
	Дверные упоры
	компл
	3
	ФСБЦ-01.7.04.11-0062
	 

	93
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,024
	ГЭСНр61-01-007-01
	 

	94
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой:
	100 м2
	0,1973
	ГЭСН10-06-038-01
	 

	95
	Выключатель
	100 шт
	0,02
	ГЭСНм08-03-591-03
	 

	96
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	2
	ФСБЦ-20.4.01.02-1025
	 

	97
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,04
	ГЭСНм08-03-591-09
	 

	98
	Розетки скрытой проводки с заземлением
	100 шт
	0,04
	ФСБЦ-20.4.03.06-0005
	 

	99
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,1733
	ГЭСН15-04-005-03
	 

	100
	Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22
	т
	0,0109
	ФСБЦ-14.3.02.02-0101
	 

	101
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,29
	ГЭСН11-01-011-01
	 

	102
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 до 30 мм
	100 м2
	0,29
	ГЭСН11-01-011-02
	 

	103
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,88
	ФСБЦ-04.3.01.09-0012
	 

	104
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных Укладка керамической плитки 300х300
	100 м2
	0,29
	ГЭСН11-01-027-02
	 

	105
	Установка решеток вентиляционных
	шт
	5
	ГЭСН20-02-002-01
	 

	106
	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х400 мм
	шт
	5
	ФСБЦ-19.2.03.02-0156
	 

	107
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м
	0,03294
	ГЭСН11-01-039-04
	 

	108
	Плитка керамическая плинтусная, глазурованная, , ширина 80 мм, толщина 11 мм
	м
	3,32
	ФСБЦ-06.2.05.03-0031
	 

	109
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиляУстройство подвесных потолков типа <Армстронг>
	100 м2
	0,0525
	ГЭСН15-01-047-15
	 

	110
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм
	м2
	5,4
	ФСБЦ-01.6.04.02-0011
	 

	111
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт
	0,02
	ГЭСНм08-03-593-19
	 

	112
	Светильник для потолка
	шт
	2
	ТЦ_62.2-7704844420-.01_26-02
	 

	Балка

	113
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза
	100 м2
	0,0572
	ГЭСН13-03-002-04
	 

	114
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 зам 2раза
	100 м2
	0,0572
	ГЭСН13-03-004-26
	 

	Решетка

	115
	Монтаж  решеток на окна массой: до 25 кг/м2
	т
	0,196
	ГЭСН09-04-016-01
	 

	116
	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, сварные, прямые
	т
	0,196
	ФСБЦ-07.1.03.05-0011
	 

	117
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза
	100 м2
	0,14
	ГЭСН13-03-002-04
	 

	118
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 зам 2раза
	100 м2
	0,14
	ГЭСН13-03-004-26
	 

	119
	Установка (жалюзи)
	100 шт
	0,03
	ГЭСН10-01-037-01
	 

	120
	Штора прулонная
	шт
	3
	ТЦ.11.01.7704357909-01.26.02
	 

	121
	Монтаж таблички "ВЫХОД" ранее снятой
	шт
	1
	ГЭСН09-05-014-03
	 

	Раздел 4. Комната приема пищи

	Демонтажные работы

	122
	Демонтаж каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей
	100 м2
	0,109
	ГЭСН09-04-018-02
	 

	123
	ДЕМОНТАЖ  стекол из переплетов металлических и железобетонных, площадью остекления: свыше 0,5 до 1 м2
	100 м2
	0,109
	ГЭСНр63-01-006-06
	 

	124
	Демонтаж  решеток на окна массой: до 25 кг/м2
	т
	0,1526
	ГЭСН09-04-016-01
	 

	125
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,05
	ГЭСНр67-01-004-01
	 

	126
	Демонтаж: светильников
	100 шт
	0,01
	ГЭСНр67-01-004-05
	 

	127
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,078
	ГЭСНр57-01-002-01
	 

	128
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,1308
	ТЕРр57-3-1
	 

	129
	Демонтаж: кабеля
	100 м
	0,2
	ГЭСНр67-01-001-01
	 

	130
	Демонтаж датчиков пожарных
	шт
	2
	ГЭСНм10-08-002-01
	 

	131
	Демонтаж: радиаторов весом до 80  пластинчатых радиаторов
	100 шт
	0,02
	ГЭСНр65-02-008-01
	 

	132
	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных
	100 м2
	0,2663
	ГЭСН46-02-009-04
	 

	Монтажные работы

	133
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
	100 м2
	0,0545
	ГЭСН10-01-034-02
	 

	134
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3 м2
	м2
	5,45
	ФСБЦ-11.3.02.01-0001
	 

	135
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,0545
	ГЭСН10-01-034-05
	 

	136
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь1 до 2 м2
	м2
	5,45
	ФСБЦ-11.3.02.01-0031
	 

	137
	Установка противомоскитных сеток
	100 шт
	0,02
	ГЭСН10-01-037-01
	 

	138
	Сетка полимерная противомоскитная, цвет белый, плотностью 48 г/м2
	м2
	10,9
	ФСБЦ-08.1.02.17-0072
	 

	139
	Установка   решеток на окна массой: до 25 кг/м2
	т
	0,1526
	ГЭСН09-04-016-01
	 

	140
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза решеток
	100 м2
	0,109
	ГЭСН13-03-002-04
	 

	141
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 зам 2раза решеток
	100 м2
	0,109
	ГЭСН13-03-004-26
	 

	142
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,05
	ГЭСН10-01-035-01
	 

	143
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм
	м
	5
	ФСБЦ-11.3.03.01-0007
	 

	144
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0,4
	ФСБЦ-11.3.03.14-1000
	 

	145
	Заделка швов в местах примыкания металлических оконных блоков, перегородок, витражей к стенам и между собой: (герметизация швов)
	100 м
	0,14
	ГЭСН09-04-014-01
	 

	146
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,05488
	ГЭСН15-01-050-04
	 

	147
	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной
	1000 м2
	0,005762
	ФСБЦ-11.2.11.01-0001
	 

	148
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,1372
	ГЭСН10-01-036-01
	 

	149
	Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм
	10 м
	1,372
	ФСБЦ-11.3.03.13-0048
	 

	150
	Установка (жалюзи)
	100 шт
	0,1
	ГЭСН10-01-037-01
	 

	151
	Штора прулонная
	шт
	10
	ТЦ.11.01.7704357909-01.26.02
	 

	152
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой:
	100 м2
	0,1672
	ГЭСН10-06-038-01
	 

	153
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
	100 м
	0,2
	ГЭСНм08-02-390-02
	 

	154
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм
	100 м
	0,2
	ФСБЦ-20.2.05.04-0060
	 

	155
	Затягивание провода в проложенные трубы
	100 м
	0,2
	ГЭСНм08-02-412-09
	 

	156
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,02
	ФСБЦ-21.1.06.10-0529
	 

	157
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	15
	ГЭСНм10-08-019-01
	 

	158
	Коробки разветвительные
	10 шт
	0,3
	ФСБЦ-20.5.02.06-0044
	 

	159
	Выключатель
	100 шт
	0,01
	ГЭСНм08-03-591-03
	 

	160
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	1
	ФСБЦ-20.4.01.02-1025
	 

	161
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,04
	ГЭСНм08-03-591-09
	 

	162
	Розетки скрытой проводки с заземлением
	100 шт
	0,04
	ФСБЦ-20.4.03.06-0005
	 

	163
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,1672
	ГЭСН15-04-005-03
	 

	164
	Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22
	т
	0,0105
	ФСБЦ-14.3.02.02-0101
	 

	165
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,078
	ГЭСН11-01-036-02
	 

	166
	Клей
	т
	0,0039
	ФСБЦ-14.1.02.04-0101
	 

	167
	Линолеум
	м2
	7,956
	ФСБЦ-01.6.03.04-0111
	 

	168
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,1308
	ГЭСН11-01-040-03
	 

	169
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	13,21
	ФСБЦ-11.3.03.06-0001
	 

	170
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиляУстройство подвесных потолков типа <Армстронг>
	100 м2
	0,078
	ГЭСН15-01-047-15
	 

	171
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм
	м2
	8,034
	ФСБЦ-01.6.04.02-0011
	 

	172
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт
	0,02
	ГЭСНм08-03-593-19
	 

	173
	Светильник для потолка
	шт
	2
	ТЦ_62.2-7704844420-.01_26-02
	 

	174
	Монтаж датчиков пожарных (ранее снятых)
	шт
	2
	ГЭСНм10-08-002-01
	 

	175
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10
	100 шт
	0,02
	ГЭСН18-03-006-02
	 

	176
	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 9, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,773 кВт
	шт
	2
	ФСБЦ-18.5.10.05-0244
	 

	177
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	100 шт
	0,02
	ФСБЦ-18.5.08.05-0022
	 

	178
	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"
	компл
	2
	ФСБЦ-18.5.10.08-0016
	 

	179
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2
	0,01
	ГЭСНр62-03-005-02
	 

	180
	Краска масляная МА-22Н, белила цинковые
	т
	0,00016
	ФСБЦ-14.4.02.04-0224
	 

	Раздел 5. Помещение №13(почтальонская и разгрузочная)

	Демонтажные работы

	181
	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных
	100 м2
	0,145
	ГЭСН46-02-009-04
	 

	182
	Демонтаж: светильников
	100 шт
	0,02
	ГЭСНр67-01-004-05
	 

	183
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,258
	ГЭСНр57-01-002-01
	 

	184
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,26
	ТЕРр57-3-1
	 

	185
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,06
	ГЭСНр67-01-004-01
	 

	186
	Демонтаж: кабеля
	100 м
	0,38
	ГЭСНр67-01-001-01
	 

	187
	Расчистка вручную поверхностей Очистка стен вручную от масляной краски во вспомогательных помещениях
	м2
	25,8
	ГЭСНр62-04-011-01
	 

	Монтажные работы

	188
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	0,145
	ГЭСНр61-01-001-09
	 

	189
	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм
	кг
	123,98
	ФСБЦ-04.3.02.09-1015
	 

	190
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов  (включая шпаклевку и грунтовку)
	100 м2
	0,6685
	ГЭСН15-04-007-01
	 

	191
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0,02
	ФСБЦ-14.3.02.01-0381
	 

	192
	Грунтовка
	кг
	6,6
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	 

	193
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов  (включая шпаклевку и грунтовку)
	100 м2
	0,258
	ГЭСН15-04-007-01
	 

	194
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0,0077
	ФСБЦ-14.3.02.01-0381
	 

	195
	Грунтовка
	кг
	2,5
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	 

	196
	Выключатель
	100 шт
	0,02
	ГЭСНм08-03-591-03
	 

	197
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	2
	ФСБЦ-20.4.01.02-1025
	 

	198
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,04
	ГЭСНм08-03-591-09
	 

	199
	Розетки скрытой проводки с заземлением
	100 шт
	0,04
	ФСБЦ-20.4.03.06-0005
	 

	200
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,258
	ГЭСН11-01-036-02
	 

	201
	Клей
	т
	0,0129
	ФСБЦ-14.1.02.04-0101
	 

	202
	Линолеум
	м2
	26,316
	ФСБЦ-01.6.03.04-0111
	 

	203
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,26
	ГЭСН11-01-040-03
	 

	204
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	26,26
	ФСБЦ-11.3.03.06-0001
	 

	205
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
	100 м
	0,38
	ГЭСНм08-02-390-02
	 

	206
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм
	100 м
	0,38
	ФСБЦ-20.2.05.04-0060
	 

	207
	Затягивание провода в проложенные трубы
	100 м
	0,38
	ГЭСНм08-02-412-09
	 

	208
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,038
	ФСБЦ-21.1.06.10-0529
	 

	209
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт
	0,04
	ГЭСНм08-03-593-19
	 

	210
	Светильник для потолка
	шт
	4
	ТЦ_62.2-7704844420-.01_26-02
	 

	211
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов  чугунных  за 2 раза
	100 м2
	0,02
	ГЭСНр62-03-005-02
	 

	212
	Краска масляная МА-22Н, белила цинковые
	т
	0,00032
	ФСБЦ-14.4.02.04-0224
	 

	213
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2
	0,015
	ГЭСНр62-03-005-02
	 

	214
	Краска масляная МА-22Н, белила цинковые
	т
	0,00024
	ФСБЦ-14.4.02.04-0224
	 

	Раздел 6. Коридор.сан.узел.щитовая-помещения № 9.10.11.12

	Демонтаж

	215
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,03
	ГЭСНр56-01-009-01
	 

	216
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,036
	ГЭСНр56-01-010-01
	 

	217
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,155
	ГЭСНр57-01-002-01
	 

	218
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,1936
	ТЕРр57-3-1
	 

	219
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,021
	ГЭСНр57-01-002-03
	 

	220
	Расчистка вручную поверхностей Смывка побелки с потолка и стен
	м2
	26,29
	ГЭСНр62-04-011-01
	 

	221
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,041
	ГЭСН46-02-009-02
	 

	222
	Демонтаж: унитазов и писсуаров
	100 шт
	0,01
	ГЭСНр65-01-004-02
	 

	223
	Разборка трубопроводов  канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0,052
	ГЭСНр65-01-002-02
	 

	224
	Снятие кранов шаровых
	100 шт
	0,01
	ГЭСНр65-01-003-01
	 

	225
	Снятие счетчика воды
	100 шт
	-0,01
	ГЭСНр65-01-003-20
	 

	226
	прим Снятие фасонных частей (тройник и колено)
	100 шт
	0,04
	ГЭСНр65-01-003-20
	 

	227
	Прим Разборка трубопроводов из ПВХ  труб диаметром: свыше 25 до 32 мм
	100 м
	0,04
	ГЭСНр65-01-001-02
	 

	228
	Демонтаж: умывальников и раковин
	100 шт
	0,01
	ГЭСНр65-01-004-01
	 

	229
	Демонтаж: светильников
	100 шт
	0,06
	ГЭСНр67-01-004-05
	 

	230
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,07
	ГЭСНр67-01-004-01
	 

	231
	Демонтаж: кабеля
	100 м
	0,36
	ГЭСНр67-01-001-01
	 

	232
	Демонтаж: коробки ответвительной
	100 шт
	0,05
	ГЭСНр67-01-004-01
	 

	Монтажные работы

	233
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,1212
	ГЭСН15-01-020-11
	 

	234
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм
	м2
	12,3624
	ФСБЦ-06.2.01.02-0010
	 

	235
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,155
	ГЭСН11-01-036-02
	 

	236
	Клей
	т
	0,0077
	ФСБЦ-14.1.02.04-0101
	 

	237
	Линолеум
	м2
	15,81
	ФСБЦ-01.6.03.04-0111
	 

	238
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,1936
	ГЭСН11-01-040-03
	 

	239
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	19,55
	ФСБЦ-11.3.03.06-0001
	 

	240
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,0378
	ГЭСН10-01-039-06
	 

	241
	Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем,
	100 шт
	0,12
	ФСБЦ-01.7.15.07-0097
	 

	242
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	м2
	3,78
	ФСБЦ-11.2.02.01-1094
	 

	243
	Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 75х12 мм
	м
	20,41
	ФСБЦ-11.1.01.10-0041
	 

	244
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	0,041
	ГЭСНр61-01-001-09
	 

	245
	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм
	кг
	35
	ФСБЦ-04.3.02.09-1015
	 

	246
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке (включая шпаклевку и грунтовку)
	100 м2
	0,6575
	ГЭСН15-04-007-01
	 

	247
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	1,9725
	ФСБЦ-14.3.02.01-0381
	 

	248
	Грунтовка
	кг
	6,5
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	 

	249
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке (включая шпаклевку и грунтовку)
	100 м2
	0,2629
	ГЭСН15-04-007-01
	 

	250
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0,0079
	ФСБЦ-14.3.02.01-0381
	 

	251
	Грунтовка
	кг
	2,6
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	 

	252
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных Укладка керамической плитки 300х300 (санузел)
	100 м2
	0,029
	ГЭСН11-01-027-02
	 

	253
	Выключатель
	100 шт
	0,01
	ГЭСНм08-03-591-03
	 

	254
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	1
	ФСБЦ-20.4.01.02-1025
	 

	255
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,06
	ГЭСНм08-03-591-09
	 

	256
	Розетки скрытой проводки с заземлением
	100 шт
	0,06
	ФСБЦ-20.4.03.06-0005
	 

	257
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
	100 м
	0,36
	ГЭСНм08-02-390-02
	 

	258
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм
	100 м
	0,36
	ФСБЦ-20.2.05.04-0060
	 

	259
	Затягивание провода в проложенные трубы
	100 м
	0,36
	ГЭСНм08-02-412-09
	 

	260
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,036
	ФСБЦ-21.1.06.10-0529
	 

	261
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт
	0,02
	ГЭСНм08-03-593-19
	 

	262
	Светильник для потолка
	шт
	2
	ТЦ_62.2-7704844420-.01_26-02
	 

	263
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м
	0,052
	ГЭСН16-04-004-02
	 

	264
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм
	м
	5,189
	ФСБЦ-24.3.02.05-0029
	 

	265
	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм
	шт
	1
	ФСБЦ-24.3.05.12-0001
	 

	266
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	100 м
	0,08
	ГЭСН16-04-005-02
	 

	267
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	8,2
	ФСБЦ-24.3.02.05-0022
	 

	268
	Хомуты для крепления труб
	шт
	83
	ФСБЦ-24.1.02.01-0113
	 

	269
	Кран шаровойприсоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	3
	ФСБЦ-18.1.09.06-0043
	 

	270
	Водорозетки
	шт
	2
	ФСБЦ-24.3.05.07-0034
	 

	271
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм
	шт
	3
	ФСБЦ-24.3.05.15-0143
	 

	272
	Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм
	шт
	2
	ФСБЦ-24.3.05.15-0199
	 

	273
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл
	0,1
	ГЭСН17-01-003-01
	 

	274
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, размеры 353х648х775 мм
	компл
	1
	ФСБЦ-18.2.01.06-0056
	 

	275
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 1000 мм
	10 шт
	0,1
	ФСБЦ-18.2.06.08-0016
	 

	276
	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л
	шт
	1
	ГЭСН18-02-004-01
	 

	277
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	1,5
	ФСБЦ-24.3.02.05-0022
	 

	278
О
	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощность 2 кВт, объем бака 50 л
	компл
	1
	ФСБЦ-63.1.01.03-0006
	 

	279
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
	шт
	1
	ГЭСН16-06-005-01
	 

	280
	Счётчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм
	шт
	1
	ФСБЦ-65.1.01.01-1057
	 

	281
	Фильтр сетчатый латунный для очистки воды, с внутренней резьбой, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	1
	ФСБЦ-18.2.08.08-1018
	 

	282
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт
	0,06
	ГЭСНм08-03-593-19
	 

	283
	Светильник светодиодный, 600*600
	шт
	6
	ФСБЦ-20.3.03.07-1484
	 

	284
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,04
	ГЭСНм08-03-591-02
	 

	285
	Выключатель , проходной, одноклавишный, цвет белый, IP20
	шт
	4
	ФСБЦ-20.4.01.01-1055
	 

	286
	Розетка штепсельная одноместная
	100 шт
	0,04
	ГЭСНм08-03-591-09
	 

	287
	Розетка  одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой
	шт
	4
	ФСБЦ-20.4.03.05-1067
	 

	288
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,5
	ГЭСНм08-02-390-01
	 

	289
	Кабель-канал (короб), размеры 40х25 мм
	м
	50
	ФСБЦ-20.2.05.04-0028
	 

	290
	Затягивание провода в проложенные трубы и Монтаж кабеля UTP в гофрированной трубе в штробе UTP кат.5e (в пучках)
	100 м
	0,5
	ГЭСНм08-02-412-09
	 

	291
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,05
	ФСБЦ-21.1.06.10-0529
	 

	292
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл
	0,1
	ГЭСН17-01-001-14
	 

	293
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм
	компл
	1
	ФСБЦ-18.2.01.05-0051
	 

	294
	Установка смесителей
	10 шт
	0,1
	ГЭСН17-01-002-03
	 

	295
	Смеситель для мойки и умывальника
	компл
	1
	ФСБЦ-18.1.10.10-0025
	 

	296
	Смена: гибких подводок к умывальнику 2.к водонагреватею 2
	100 шт
	0,04
	ГЭСНр65-01-006-10
	 

	297
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 1000 мм
	10 шт
	0,4
	ФСБЦ-18.2.06.08-0016
	 

	298
	Устройство покрытий: из готовых ковров насухо на комнату
	100 м2
	0,0054
	ГЭСН11-01-037-05
	 

	299
	Коврик резиновый
	шт
	1
	ТЦ.11.01.7704217370.01.26.02
	 

	Раздел 7. Строительный мусор

	300
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	4,751
	47-1
	 

	301
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	4,751
	01-20-1-01-0010
	 





Подписи председателя и членов комиссии:
	Заместитель директора УФПС Вологодской области
	
	______________________
	
	О.И. Кравец

	(должность)

	
	(подпись)

___________________________

	
	(расшифровка подписи)


	Руководитель отдела ОКСиЭ
	
	______________________
	
	В. Е. Юричев

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Главный специалист ОКСиЭ
	
	______________________
	
	И.В. Соколов

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



	
	
	
	
	






































