Приложение № 1 к Техническому 


СПЕЦИФИКАЦИЯ  И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

	№ п.п
	Наименование товара, его показатели
	Ед. изм
	кол-во 
	Характеристики 

	1.
	Радиатор алюминиевый 500 мм 6 секций 1" боковое подключение белый  

	шт.
	15
	Материал-Алюминий
Тип подключения -Боковое
Тип радиатора-Секционный
Установка- Настенная
Теплоотдача секции, Вт – не менее 180
цвет-белый 
Высота, мм- не более 585
Ширина, мм не более 490
Глубина, мм – не более 85



	2.
	Радиатор алюминиевый 500 мм 8 секций 1" боковое подключение белый   
	шт.
	14
	Материал-Алюминий
Тип подключения -Боковое
Тип радиатора-Секционный
Установка- Настенная
Теплоотдача секции, Вт – не менее 180
цвет-белый 
Высота, мм- не более 570
Ширина, мм не более 650
Глубина, мм – не более 95


	3.
	Радиатор алюминиевый 500 мм 10 секций 1" боковое подключение белый
	шт.
	12
	Материал-Алюминий
Тип подключения -Боковое
Тип радиатора-Секционный
Установка- Настенная
Теплоотдача секции, Вт – не менее 180
цвет-белый 
Высота, мм- не более 570
Ширина, мм не более 810
Глубина, мм – не более 85



	4.
	Радиатор алюминиевый 500 мм 12 секций 1" боковое подключение белый    

	шт.
	4.
	Материал-Алюминий
Тип подключения -Боковое
Тип радиатора-Секционный
Установка- Настенная
Теплоотдача секции, Вт – не менее 180
цвет-белый 
Высота, мм- не более 570
Ширина, мм не более 980
Глубина, мм – не более 95



	5.
	Радиатор алюминиевый 350 мм 6 секций 1" боковое подключение белый
	шт.
	1
	Тип радиатора-Секционный
Установка- Настенная
Теплоотдача секции, Вт – не менее 139
цвет-белый
Габариты (В×Ш×Г) не более: 420 × 485 × 95 мм

	6.
	Радиатор алюминиевый 350 мм 8 секций 1" боковое подключение белый   

	шт.
	4
	Тип радиатора-Секционный
Установка- Настенная
Теплоотдача секции, Вт – не менее 139
цвет-белый
Габариты (В×Ш×Г) не более: 420 × 645 × 95 мм

	7.
	Радиатор алюминиевый 350 мм 10 секций 1" боковое подключение белый 

	шт.
	4
	Тип радиатора-Секционный
Установка- Настенная
Теплоотдача секции, Вт – не менее 139
цвет-белый
Габариты (В×Ш×Г) не более: 420 × 805 × 95 мм


	8.
	Радиатор биметаллический 500 мм 12 секций 1" боковое подключение белый
	шт.
	3
	Материал: биметалл (стальные коллекторы + алюминиевая оболочка)
Габариты (Ш×Г×В):  не более 965 × 105 × 575 мм.
Теплоотдача:  не менее 190 Вт на одну секцию 
Тип подключения: боковое, резьба G1"
Тип установки: настенный

	9.
	Радиатор биметаллический  500 мм 6 секций 1" боковое подключение белый
	шт.
	1
	Материал: биметалл (стальные коллекторы + алюминиевая оболочка)
Теплоотдача:  не менее 190 Вт на одну секцию 
Тип подключения: боковое, резьба G1"
Тип установки: настенный
Габариты (Ш×Г×В):  не более 575 × 485 × 105 мм.


	10
	Радиатор стальной панельный 1/2 боковое подключение белый
	шт.
	17
	Материал: холоднокатаная сталь
Габариты (В×Ш×Г): высота — 500 мм, ширина — 1000 мм, глубина — 102 мм
Тип установки: настенный.

	11
	Радиатор стальной панельный  1/2 боковое подключение белый
	шт.
	12
	Материал: холоднокатаная сталь
Габариты (В×Ш×Г): высота — 500 мм, ширина — 800 мм, глубина — 102 мм
Тип установки: настенный.

	12
	Радиатор стальной панельный 1/2 боковое подключение белый
	шт.
	1
	Габариты: высота — 500 мм, ширина (длина) — 1200 мм, глубина — 102 мм.
Материал: холоднокатаная сталь
Тип установки: настенный.

	13.
	Радиатор стальной панельный 500х1200 мм 1/2 боковое подключение белый

	шт.
	2
	Габариты: высота — 500 мм, ширина (длина) — 1200 мм, глубина — 102 мм.
Материал: холоднокатаная сталь
Тип установки: настенный.

	14
	Радиатор стальной панельный  1/2 боковое подключение белый

	шт.
	1
	Габариты: высота — 300 мм, ширина (длина) — 1000 мм, глубина — 102 мм.
Материал: холоднокатаная сталь
Тип установки: настенный.




