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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ 
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	Покупатель
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	2.
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором

	3.
	ГОСТ 
	Государственный стандарт Российской Федерации

	4.
	Товар
	Мешки брезентовые согласно п. 3.2. Технического задания

	5.
	ТЗ
	Техническое задание


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
Предмет закупки: Поставка мешков брезентовых для нужд АО «Почта России».
Цель поставки товара: обеспечение работников АО «Почта России» Товарами для бесперебойной и качественной работы структурных подразделений. 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к товару
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц. 
3.2. Спецификация поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование Товара
	Единица измерения 
	Количество поставляемого товара

	1.
	Мешок брезентовый 550х900 мм
	штука
	40


3.3. Основные характеристики товара
Характеристики Товара должны соответствовать:
- Техническим требования к мешку брезентовому (Приложение №1 к настоящему ТЗ).
3.4. Комплектность товара
Определена Приложением №1 к настоящему ТЗ.
3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
В соответствии с Приложением №1 к настоящему ТЗ.
3.6. Объем гарантий и гарантийный срок
Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с момента подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.
При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар товаром надлежащего качества в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в проекте Договора, факсимильным сообщением или иным способом, указанным в проекте Договора. 
Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с требованиями настоящего ТЗ в течение гарантийного срока.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Требования к маркировке определены в Приложении №1 к Техническому заданию.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Требования к упаковке определены в Приложении №1 к Техническому заданию.
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки
6.1.1. Срок поставки Товара: 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора.
6.1.2. Место поставки Товара: г. Москва, пос. Марушкинское, квартал №63, домовладение 1, строение 2 (ЛЦ Внуково 2).
6.2. Условия поставки
1. Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1.1. настоящего ТЗ, единоразово, в объеме, указанном в п. 3.2. настоящего ТЗ. Поставщик уведомляет Покупателя о дате и времени поставки Товара по указанной в договоре электронной почте не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента его поставки.
1. Покупатель посредством направления сообщения по электронной почте, указанной в договоре, подтверждает Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится. 
1. Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 часов, в пятницу с 9:00 до 15:45 часов.
1. Доставка Товара до места, определенного покупателем, разгрузка, подъем товара до помещений покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п. 7.2. настоящего ТЗ. 
Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя по усмотрению Покупателя. Не позднее чем за 1 (один) календарный день Покупатель обязан уведомить по электронной почте, указанной в договоре, Поставщика о дате приемки Товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.
Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.
7.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик поставляет Товар Покупателя с оформленными сопроводительными документами:
- товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД; 
- документами, подтверждающими качество товара и его безопасность, если товар подлежит обязательной сертификации (паспорт качества/удостоверение качества/сертификат качества);
- счет-фактурой[footnoteRef:1]/УПД. [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость.] 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
В процессе транспортировки Товар должен быть защищён от намокания, загрязнения и механических повреждений.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Не установлены.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не установлены.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 
Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
14.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Технические требования к мешку брезентовому
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Приложение №1
к Техническому заданию на поставку мешков брезентовых и сумок инкассаторских для нужд АО «Почта России»

Технические требования к мешку брезентовому

1.	Основные параметры и характеристики
1.1.	Мешок брезентовый (далее – мешок) предназначен для пересылки страховой почты.
1.2.	Мешок должен изготавливаться по ГОСТ 30090-93 «Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия» в соответствии с параметрами, указанными для мешков технического назначения, повышенной прочности и отвечать настоящим техническим требованиям. При изготовлении мешков разрешается применять допуски в соответствии с ГОСТ 30090-93 «Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия».
1.3.	Основные параметры и характеристики мешка представлены в таблице № 1. 
Таблица № 1
	№
п/п
	Наименование параметра/характеристики
	Значение параметра/характеристики

	1. 
	Размеры мешка, мм
	ширина – 550
длина – 900

	2. 
	Разрывная нагрузка полоски ткани, размером 50 х 200 мм по основе и утку, Н (кгс), 
не менее 
	755 (77)

	3. 
	Разрывная нагрузка шва мешка, Н (кгс), не менее
	бокового – 588 (60)
донного – 588 (60)

	4. 
	Номинальная поверхностная плотность ткани, г/м2, 
не менее
	550

(c учётом п. 1.2.8, п.1.2.10 ГОСТ 15530-93 «Парусины и двунитки. Общие технические условия»)

	5. 
	Водоупорность ткани мешка по кошель-пенетрометру,
Па (мм вод. ст.), не ниже
	1471 (150)

(ГОСТ 15530-93 «Парусины и двунитки. Общие технические условия»)



1.4. На мешки должна быть нанесена трафаретная надпись чёрного цвета «ПОЧТА». Трафаретная надпись наносится с одной стороны мешка. Общий вид мешка с нанесенной трафаретной надписью представлен в приложении №1 к настоящим техническим требованиям. Трафаретная надпись должна быть четкой, ровной, легко читаемой, нестираемой. Не допускаются загрязнения или пятна от печатной краски, затрудняющие чтение трафаретной надписи или искажающие её. 

2. Требования к сырью и материалам

2.1. Мешки должны быть изготовлены из брезента – плотной суровой парусины, c пропиткой СКП (светопрочная комбинированная водоупорно-биостойкая) по ГОСТ 15530-93 «Парусины и двунитки. Общие технические условия».
2.2.  Надписи должны производиться типографской чёрной краской № 1712-02, выпускаемой по технической документации, утверждённой в установленном порядке. Краска, используемая для нанесения трафаретной надписи, должна быть устойчива к истираниям и воздействию внешних факторов окружающей среды. Построение букв и цифр и расстояние между ними должно соответствовать требованиям ГОСТ 2930-62 «Приборы измерительные. Шрифты и знаки». 
2.3. Все материалы, используемые при изготовлении мешков, должны быть разрешены к применению органами Роспотребнадзора.
2.4. Мешки должны обеспечивать сохранность вложения при следующих условиях:
 - температура окружающей среды от минус 60оС до плюс 60оС;
 - относительная влажность 98% при температуре плюс 25оС;
 - атмосферное давление (84-106) кПа.
2.5. Пошив мешков должен осуществляться из одного отреза ткани в соответствии с ГОСТ 30090-93 «Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия» для пошива технических мешков. Все швы мешка должны быть внутренними, двойными. Для защиты от несанкционированного проникновения внутрь мешка с вложением, внутренние швы дополнительно окантовать тесьмой.
2.6. Количество стежков на 10,0 см шва – в соответствии с 
ГОСТ 30090-93 «Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия» для технических мешков.
2.7. Подшив горловины мешка – в подгибку с закрытым срезом. Для защиты от несанкционированного вскрытия мешка в подгиб верха мешка должен быть вложен вкладыш из веревки пеньковой диаметром не менее 10 мм (ГОСТ 1868-88 «Веревки технические и хозяйственные. Технические условия») или каната капронового диаметром не менее 10 мм (ГОСТ 30055-93 «Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические условия»).
2.8. Количество пороков внешнего вида и качество пошива мешков должно соответствовать первому сорту по ГОСТ 30090-93 «Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия».

3. Упаковка, маркировка
3.1. Упаковку готовых мешков осуществить в пачки и кипы в соответствии с ГОСТ 30090-93 «Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия». В верхнюю пачку кипы вложить ярлык с маркировкой в соответствии с ГОСТ 30090-93 «Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия». 
3.2. Транспортная маркировка кипы должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 30090-93 «Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия». 



Приложение № 1 к Техническим требованиям к мешку брезентовому

Общий вид мешка с нанесенной трафаретной надписью
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