

















ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ 
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	Покупатель
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	2.
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором

	3.
	ГОСТ 
	Государственный стандарт Российской Федерации

	4.
	Товар, НСПУ
	Номерное сигнальное пластиковое устройство (пломба «Номерная для мешка» ШК – (НСПУ-1))

	5.
	ТЗ
	Техническое задание


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
Предмет закупки: Поставка номерных сигнальных пластиковых устройств для нужд АО «Почта России».
Цель поставки товара: обеспечение работников АО «Почта России» Товаром для бесперебойной и качественной работы структурных подразделений. 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к товару
Поставляемые НСПУ должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц. НСПУ предназначено для опломбирования следующих объектов: почтовой емкости, помещения кассы (кладовой, хранилища, в том числе сейфов, сумок с денежной наличностью), кузова автомашины с почтовыми отправлениями и почтовыми емкостями. 
3.2. Спецификация поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование Товара
	Единица измерения 
	Количество поставляемого товара

	1.
	Пломба «Номерная для мешка» ШК – (НСПУ-1)
	штука
	600


3.3. Основные характеристики товара
3.3.1. Пломба «Номерная для мешка» ШК – (НСПУ-1) должна состоять из информационного флажка с замковым устройством затягивающегося типа и плоской гибкой ленты-поводка, составляющие единую конструкцию.
Замковый элемент – стальная вставка обеспечивающая надежное запирание ленты-поводка в замковой камере.
Характеристики НСПУ представлены в таблице №1.
Таблица №1
	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1.
	Рабочая длина НСПУ (длина гибкой ленты-поводка от информационного флажка) (мм)
	Не менее 350 

	2.
	Размер информационного флажка с замковым устройством (мм)
	Размер информационного флажка должен позволять разместить на нем логотип и штриховой идентификатор в соответствии с требованиями пункта 2.1.

	3.
	Ширина гибкой ленты-поводка (мм)
	7,5 -8

	4.
	Возможность фиксации НСПУ на горловине мешка. (Максимальная масса мешка с вложением – 32 кг). Перед опломбированием мешка посредством НСПУ верхняя часть мешка туго свертывается и на ней фиксируется НСПУ с таким расчетом, чтобы вложение мешка не перемещалось.
НСПУ, затянутое на горловине мешка, не должно перемещаться по поверхности мешка и не должно позволять уменьшать диаметр скрученной горловины мешка путем её дальнейшего скручивания.
	В конструкции НСПУ должны содержаться элементы, с помощью которых НСПУ надежно фиксируется на горловине мешка, изготовленного из полиэстеровой ткани или из полипропиленовой пленочной нити. 

	5.
	Возможность контроля усилия затягивания НСПУ на горловине мешка.
	Для контроля усилия затягивания НСПУ, на его гибкой ленте-поводке должны быть нанесены деления шагом 10 мм. Конструкция НСПУ должна позволять образовывать петлю из гибкой ленты-поводка для обеспечения максимального затягивания НСПУ. 

	6.
	Возможность фиксации гибкой ленты - поводка после затягивания НСПУ
	Предусмотреть возможность фиксации гибкой ленты - поводка на теле НСПУ после затягивания НСПУ на горловине мешка.

	7.
	Возможность прикрепления адресного ярлыка на почтовую емкость с использованием НСПУ
	Предусмотреть возможность прикрепления к НСПУ адресного ярлыка, оформленного на мешок, посредством отверстия диаметром 9 мм, имеющегося на адресном ярлыке.

	8.
	Цвет НСПУ
	Синий (Pantone Reflex Blue)


3.3.2. НСПУ должны быть одноразового применения.
3.3.3. Установка НСПУ должна осуществляться человеком вручную без использования специальных инструментов.
3.3.4. Конструкция и технология изготовления НСПУ, а также наносимая на НСПУ информация должны соответствовать п. 6.2 и п. 6.3.1 ГОСТ 31283-2004 «Пломбы индикаторные. Общие технические требования».
3.3.5. На информационный флажок НСПУ должны быть нанесены штриховой идентификатор и логотип, выполненные в соответствии с макетом заказчика, содержать информацию о порядковом номере и серии НСПУ. 
Размер информационного флажка (мм) – 40 х 20 (± 0,5 мм), рисунок 1.
[image: ]
Рис. 1 
На флажке расположено поле, на которое наносится информация (штриховой индикатор, индивидуальный номер). На НСПУ наносят следующие логотипы: «ПОЧТА».
Надписи и изображения, наносимые на пломбы четкие, без подтеков. Пробельные зоны без загрязнений и следов краски. Нанесенные на НСПУ надписи не стираются при воздействии внешних факторов, согласно требованиям п. 6.2 ГОСТ 31283-2004 «Пломбы индикаторные. Общие технические требования».
3.4. Комплектность товара
Не установлена.
3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
· ГОСТ 31283-2004 «Межгосударственный стандарт. Пломбы индикаторные. Общие технические требования» (далее – ГОСТ 31283-2004);
· ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов» (далее – ГОСТ 14192-96);
· ГОСТ 31282-2021 «Межгосударственный стандарт. Устройства пломбировочные. Классификация» (далее – ГОСТ 31282-2021).
3.6. Объем гарантий и гарантийный срок
Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с момента подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.
При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар товаром надлежащего качества в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в проекте Договора, факсимильным сообщением или иным способом, указанным в проекте Договора. 
Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с требованиями настоящего ТЗ в течение гарантийного срока. 
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ ТОВАРА
Требования к маркировке установлены в соответствии с п. 6.6 
ГОСТ 31283-2004. 
Маркировка должна быть нанесена на оборотную сторону флажка НСПУ. Оборотной стороной флажка считать сторону, свободную от штрихового идентификатора и порядкового номера или логотипа. 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА
Требования к упаковке установлены в соответствии с п. 6.9 
ГОСТ 31283-2004. Упаковка должна обеспечивать сохранение свойств и характеристик НСПУ при транспортировке, хранении. Транспортная маркировка упакованной продукции должна быть выполнена в соответствии с нормативными документами на продукцию с учетом требований 
ГОСТ 14192-96.
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки
6.1.1. Срок поставки Товара: 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора.
6.1.2. Место поставки Товара: г. Москва, пос. Марушкинское, квартал №63, домовладение 1, строение 2 (ЛЦ Внуково 2).
6.2. Условия поставки
1. Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1.1. настоящего ТЗ, единоразово, в объеме, указанном в п. 3.2. настоящего ТЗ. Поставщик уведомляет Покупателя о дате и времени поставки Товара по указанной в договоре электронной почте не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента его поставки.
1. Покупатель посредством направления сообщения по электронной почте, указанной в договоре, подтверждает Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится. 
1. Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 часов, в пятницу с 9:00 до 15:45 часов.
1. Доставка Товара до места, определенного покупателем, разгрузка, подъем товара до помещений покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п.7.2. настоящих ТТ. 
Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя по усмотрению Покупателя. Не позднее чем за 1 (один) календарный день Покупатель обязан уведомить по электронной почте, указанной в договоре, Поставщика о дате приемки Товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.
Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.
7.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик поставляет Товар Покупателя с оформленными сопроводительными документами:
- товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД; 
- документами, подтверждающими качество товара и его безопасность, если товар подлежит обязательной сертификации (паспорт качества/удостоверение качества/сертификат качества);
- счет-фактурой[footnoteRef:1]/УПД. [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость.] 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений. Транспортировка Товара осуществляется согласно требованиям, установленным п. 6.10 
ГОСТ 31283-2004.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Хранение Товара осуществляется согласно требованиям, установленным п. 6.10 ГОСТ 31283-2004.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не установлены.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Товар должен соответствовать требованиям Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и п. 4.8 ГОСТ 31282-2021.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 
Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.
Требования к безопасности НСПУ – по ГОСТ 31283-2004. 
НСПУ должны обеспечивать безопасную (без механических травм или иного ущерба для здоровья людей) работу персонала при их установке, снятии и обслуживании.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
14.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
[bookmark: _GoBack]Не установлены.
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