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Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.30.11.150 Приобретение радиостанций для организации единой сети радиосвязи для совместного использования органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы РСЧС в рамках инвестиционного проекта Q_508-9349
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc19707_2480058698][bookmark: _Toc178933450][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
0.1. [bookmark: __RefHeading___Toc19709_2480058698][bookmark: _Toc178933451][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	Руководящие документы Государственный стандарт

	ЗРУ
	Закрытое распределительное устройство

	МИП
	(Шкаф) Многофункциональных измерительных преобразователей

	ОРУ
	Открытое распределительное устройство

	ПС
	Подстанция

	ТТ
	Техническое требование

	ЦЭС
	Центральные электрические сети (Филиал ПАО «Якутскэнерго»)

	ШКТМ
	Шкаф телемеханики

	ШПК
	Шкаф промежуточных клемм




0.2. [bookmark: __RefHeading___Toc19711_2480058698][bookmark: _Toc178933452][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции:
ОКПД2 26.30.11.150 Приобретение радиостанций для организации единой сети радиосвязи для совместного использования органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы РСЧС в рамках инвестиционного проекта Q_508-9349
0.3. [bookmark: __RefHeading___Toc19713_2480058698][bookmark: _Toc178933453][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ
Приобретение оборудования для организации единой сети радиосвязи для совместного использования органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы РСЧС в РЭС ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» в целях исполнения решения КЧС и ПБ Республики Саха (Якутия) от 10 октября 2023 №249 «О создании единой сети радиосвязи в УКВ диапазоне для обеспечения оперативного взаимодействия органов управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС - «Взаимодействие РСЧС»
[bookmark: _Toc46743509_Копия_1][bookmark: _Hlk49857604_Копия_1][bookmark: _Hlk46492347_Копия_1]1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Toc178933457_Копия_1]Заказчик обеспечивает Подрядчику возможность предоставления площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения закупаемого оборудования (шкафов). Содержание пожарной и сторожевой охраны.
1.5. Иные требования и сведения общего характера
[bookmark: __RefHeading___Toc19741_2480058698_Копия]Все поставляемое базовое и специализированное программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

1. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc19717_2480058698][bookmark: _Toc178933455]Таблица 1.1  Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	4
	5

	1
	Радиостанция DMR цифровая мобильная 400-470МГц, 25Вт, Tier 2/3, IP67
	шт.
	6

	2
	Блок питания с АКБ
	шт.
	6

	3
	Настольный микрофон DM100
	шт.
	6

	4
	Коллинеарная дипольная антенна UHF диапазона TC420D1-3
	шт.
	6

	5
	Кабельная сборка к антенне (линия)
	шт.
	6

	6
	Кабель RG-213 (100м.)
	шт.
	6

	7
	Разъёмы кабельные на  RG-213 (комплект 2 шт.)
	шт.
	6

	8
	Грозоразрядник
	шт.
	6

	9
	Кабельная сборка разрядник-радиостанция
	шт.
	6

	10
	Кабель вывода аудиосигнала на запись
	шт.
	6

	11
	Кабель программирования
	шт.
	2



[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc19745_2480058698][bookmark: _Toc178933471][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Поставка оборудования в соответствии с Таблицей №3
	С даты заключения договора
	В течении 5 месяцев с даты заключения договора
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[bookmark: __RefHeading___Toc19747_2480058698][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc178933472]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc19749_2480058698][bookmark: _Toc178933473]Таблица 3. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Наименование продукции (позиция № 1-11 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 26.30.11.150 Приобретение радиостанций для организации единой сети радиосвязи для совместного использования органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы РСЧС в рамках инвестиционного проекта Q_508-9349

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам* (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Радиостанция DMR цифровая мобильная 400-470МГц, 25Вт, Tier 2/3, IP67
	Технические характеристики:
Частотный диапазон: 400-470 МГц
Мощность передатчика: 25Вт
Банк каналов памяти: 1024 каналов, 248 зон
Шаг сетки частот: 25 КГц/12.5 КГц (Аналоговый)
12.5 КГц (Цифровой)
Номинальная мощность динамика: 3 Ватта
Рабочее напряжение: 13.6 В DC ±20%
Герметичность: класс IP67
MIL-STD-810G: Да
Стандарт DMR: Tier III
Вывод аналогового аудиосигнала для записи переговоров: Да
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Блок питания с АКБ
	- Входное напряжение 175-275В, 50Гц,
- Выходное напряжение 13,8В+-1%,
- Выходной ток 12А,
- Максимальный ток нагрузки 15А,
- Защита от перегрузки и КЗ,
- Защита от повышенного и пониженного Uвх,
- Защита от превышения Uвых,
- Тепловая защита
- Гальваническая развязка корпуса и выхода,
- Индикация основных режимов,
- Стабилизированный ток заряда АКБ,
- Автоматическое отключение АКБ при ее заряде,
- Электронная защита выхода контроллера от короткого замыкания АКБ, от короткого замыкания в нагрузке, контроллера и нагрузки, от переполюсовки АКБ.
АКБ:
- Необслуживаемая герметизированная свинцово-кислотная батарея.
- Напряжение, В 12
- Емкость, Ач 40
- Технология AGM
- Срок службы, лет 7
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Настольный микрофон
	- Совместимый с радиостанцией предложенной участником по п.1.1 Таблицы 3 настоящих технических требований
- PPT: да
	Согласие с требованием
	
	

	1.4
	Коллинеарная дипольная антенна UHF диапазона TC420D1-3
	- Тип конструкции: коллинеарная дипольная
- Рабочий диапазон: 400–440 МГц
- Частотный диапазон: UHF (400-470/520 МГц)
- Полоса: 40 МГц
- Коэффициент усиления: 3 дБ
- Предельная мощность: 200 Вт
- КСВ: < 1,5:1
- Волновое сопротивление: 50 Ом
- Угол по вертикали: 65°
- DC-ground: да
- Разъем подключения: N-гнездо
- Допустимый ветер: до 240 км/ч
- Комплектация: Антенна, Хомуты крепления на мачту, Техническая документация, Гарантия, Упаковка
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Кабельная сборка к антенне (линия)
	Кабельная сборка
	Согласие с требованием
	
	

	1.6
	Кабель RG-213 (100м.)
	- Волновое сопротивление (Импеданс): 50.0 Ом
- Электрическая емкость: 101.0 пФ/м
- Скорость распространения (Velocity): 66.0 %
- Максимальная рабочая частота: 11000 МГц
- Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +85 °С
- Максимальное рабочее напряжение: 3700 В
	Согласие с требованием
	
	

	1.7
	Разъёмы кабельные на  RG-213 (комплект 2 шт.)
	Разъёмы кабельные на  RG-213
	Согласие с требованием
	
	

	1.8
	Грозоразрядник
	Грозоразрядник
	Согласие с требованием
	
	

	1.9
	Кабельная сборка разрядник-радиостанция
	Кабельная сборка разрядник-радиостанция
	Согласие с требованием
	
	

	1.10
	Кабель вывода аудиосигнала на запись
	Совместимый с радиостанцией предложенной участником по п.1.1 Таблицы 3 настоящих технических требований
	Согласие с требованием
	
	

	1.11
	Кабель программирования
	Совместимый с радиостанцией предложенной участником по п.1.1 Таблицы 3 настоящих технических требований
	Согласие с требованием
	
	

	2
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции № 1-11 продукции представлены в Таблице №3 настоящих Технических требований
	Указание характеристик
	
	

	3.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Поставщик гарантирует, что товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным в заявке.
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 677021, г. Якутск, проспект Михаила Николаева, 26.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Поставщик обеспечивает упаковку (укладку) товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на продукцию: не менее 24 месяцев с момента поставки на склад Покупателя
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-



	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Сертификаты / технический паспорт, инструкции по эксплуатации, упаковочный лист, иные документы
	Требуется в составе заявки представить сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации на поставляемое оборудование
	
	

	
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	
	
	

	7.2.
	Поставка
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	

	8.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Товар должен быть новым (период изготовления: не ранее 3 квартала 2026 года), ранее не использованным.
	Согласие с требованием
	
	



 * Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»

6
10
Примечание: В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
[bookmark: __RefHeading___Toc15940_2903166146][bookmark: _Toc165117214][bookmark: _Toc178933477]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc165117215][bookmark: _Toc178933478]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
[bookmark: _Toc165117217][bookmark: _Toc178933480]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
3.3. Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции (к позициям № 1-11 Таблицы 1.1. Перечень и объём закупаемой продукции).



