ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка колес для ремонта контейнеров и тележек в СПб РАСЦ для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Покупатель
	Управление Федеральной почтовой связи г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

	2
	Заказчик
	АО «Почта России»

	3
	Товар
	Товарно-материальные ценности в соответствии со спецификацией (п. 3.2)

	4
	ГОСТ
	Межгосударственный стандарт

	6
	ТУ
	Технические условия



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
Поставка колес для ремонта почтовых контейнеров и тележек для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится на основании Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Цель закупки – Обеспечение оперативного ремонта и поддержание работоспособности контейнеров и тележек, используемых для транспортировки почты в УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1 Требования к товару
Поставляемый Товар должен полностью соответствовать требованиям к параметрам, предъявляемым данным техническим заданием. 
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим процедуру восстановления, не являться выставочным образцом, быть свободным от прав третьих лиц.
Товар должен полностью соответствовать требованиям, указанным в пункте 3.3[footnoteRef:1] [1:  Изображения колес в таблице 3.3. «Основные характеристики товара» не являются параметром соответствия, а носят информационный характер] 


3.2 Спецификация поставляемого товара
	№
	Наименование товара
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Колесо 250 мм.
	10
	шт.

	2
	Колесо 200 мм. 
	60
	шт.

	3
	Заднее колесо 250 мм. вместе с кронштейном
	30
	шт.



3.3 Основные характеристики товара
	№
	Наименование товара, размер
	Характеристики товара

	Контейнер КПС-5 (СК)

	1
	Колесо 250 мм 
[image: C:\Users\Vladimir.Nerobov\Desktop\be2fff53856300c5a5232a613fe9a1f1.jpg]
	Шарикоподшипники: два запрессованных шарикоподшипника, смазанных долговечной смазкой. 
Диаметр колеса (мм)	250
Контактный слой	Мягкий полиуретан либо резина 
Тип подшипника	Шариковый
Ширина колеса (мм)	50
Диаметр осевого отверстия (мм)	20
Ширина ступицы колеса (мм)	60
Грузоподъемность (кг) не менее 180 
Температурный диапазон(min) °C	-25

	2
	Колесо 200 мм[image: C:\Users\Vladimir.Nerobov\Desktop\be2fff53856300c5a5232a613fe9a1f1.jpg]
	Шарикоподшипники: два запрессованных шарикоподшипника, смазанных долговечной смазкой. 
Диаметр колеса (мм)	200
Контактный слой	Мягкий полиуретан либо резина 
Тип подшипника	Шариковый
Ширина колеса (мм)	50
Диаметр осевого отверстия (мм)	20
Ширина ступицы колеса (мм)	60
Грузоподъемность (кг) не менее 180
Температурный диапазон(min) °C	-25

	Контейнер КПС-6

	3
	Заднее колесо 250 мм вместе с кронштейном

	Типы подшипников
два запрессованных шарикоподшипника.
Диаметр колеса (мм)	250
Контактный слой	Мягкий полиуретан либо резина
Тип подшипника	Шариковый
Ширина колеса (мм)	50
Размер крепежной площадки (мм)	114*110
Расстояния между крепежными отверстиями (мм) 72-85
Диаметр крепежных отверстий (мм)	11
Смещение поворотного ролика (мм)	77
Высота ролика (мм)	295
Грузоподъемность (кг) не менее 180
Температурный диапазон(min) °C	-25
Тип	Поворотный ролик



3.4 Комплектность товара 
Комплектность товара должна соответствовать комплектности, предусмотренной производителем товара.

3.5 Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару 
Данный товар по своей принадлежности должен соответствовать ГОСТ 11112-70 Колеса с массивными резиновыми шинами безрельсового транспорта. Типы. Основные параметры и размеры.

3.6 ОБЪЕМ ГАРАНТИЙ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента установки изделия на оборудование.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Изделия, подлежат обязательной маркировке, должны быть маркированы соответствующим образом, в соответствии с требованиями ГОСТ (ТУ), либо европейских стандартов DIN и международных стандартов ISO.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Товар поставляется в специальной фирменной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки, с учетом перегрузок и длительного хранения. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя, а также маркировка с указанием номера Договора и наименования Покупателя.
Поставщик несет материальную ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товара, связанный с ненадлежащей упаковкой и/или маркировкой.

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1 Срок и место поставки 
Срок действия договора 6 (шесть) месяцев с момента заключения.
Срок поставки 60 (шестьдесят) рабочих дней.
Срок поставки начинает исчисляться со следующего календарного дня после подписания договора.
Товар поставляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Софийская ул., д. 81, корп. 1, литер А.

6.2 Условия поставки
Поставка Товара осуществляется путем ее доставки Поставщиком по адресу, указанному в п. 6.1 настоящего технического задания. Выбор способа доставки Товара определяется Поставщиком самостоятельно. Поставщик обязан известить Покупателя о времени доставки Товара не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до момента доставки Товара. Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами Поставщика.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1 Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара осуществляется Покупателем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента доставки Товара Покупателю.
При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие количеству, ассортименту, комплектности, упаковке, маркировке, оригинальности согласно условиям Договора, а также проверяет наличие документов на Товар.


7.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Товар поставляется с полным пакетом технической документации, предусмотренной заводом изготовителем (паспорта, сертификаты и т.д.). Заказчик оставляет за собой право использования полученной документации в своих целях.

8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Материалы, используемые при изготовлении Товара и вещества, которые могут выделяться при его эксплуатации и хранении, не должны вызывать у работников Заказчика заболеваний и (или) травм и не должны оказывать вредного воздействия на работающих.

9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Поставленный Товар должен соответствовать условиям по обеспечению безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте, допустимым уровням вибрационных и шумовых нагрузок в соответствии с действующими нормами и т.д. и отвечать требованиям следующих нормативных актов:
· Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.003-91
· СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
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