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№
п/п
	
Наименование продукции
	
Единица измерения
	
Количество
	Применение законодательства о национальном режиме

	
	
	
	
	Код по ОКПД 2
	Меры по предоставлению национального режима

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ЯГРЭС
	
	

	1. [bookmark: __RefNumPara__25024_3612817740][bookmark: __RefNumPara__25024_3612817740]
	Табло световое ТСС-66 светодиодное 65В
	шт
	50
	27.40.24.123
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	2. 
	Табло световое ТСС-66М
	шт
	20
	27.40.24.129
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	3. 
	Табло световое ТСС-92 110В
	шт
	50
	27.40.24.129
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	
	ИТОГО:
	
	120
	
	




2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	ЯГРЭС

	1. 
	Табло световое ТСС-66 светодиодное 65В
	С даты подписания договора
	В течение 90 календарных дней с даты подписания договора

	2. 
	Табло световое ТСС-66М
	
	

	3. 
	Табло световое ТСС-92 110В
	
	


4
0

4

2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54785622]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование продукции (позиция №1-3 Таблицы 3.1): «Световое и сигнальное оборудование»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Указание характеристик
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-202. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров.
Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3. 
	В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5. 
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная.
	Согласие с требованием
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Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: «Световое и сигнальное оборудование»
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	
	
	
	

	
	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки
	Наименование продукции
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
	Место поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Позиция 1
	Табло световое ТСС-66 светодиодное 65В
	
	Техническая характеристика. Напряжение питания от 80В до 160В Напряжение зажигания	не менее 65В. Потребляемая мощность не более 2.5 Вт. Количество светодиодов 3 независимые. Нагрузка на сигнальный орган 2 Вт. Сила света и цвет излучения 100кД бел. 60кД кр. 60кД желт. 50кД зел. Ток запуска имп. реле.	55 мА Режим работы Длительный. Разъем РП-10-11. Заменяет лампы накаливания в табло ТСС без изменения конструктива и схем питания. Не содержит электромеханических реле. Помехозащишено по всем подключенным шинам. Функции выполняемые ТСС-С-66 в электронном виде полностью соответствуют ламповому аналогу.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	2. [bookmark: __RefNumPara__25022_3612817740][bookmark: __RefNumPara__25022_3612817740]
	Позиция 2
	Табло световое ТСС-66М
	
	ТСС-66М табло световое сигнальное используется в устройствах светозвуковой сигнализации, в щитах централизованного управления и контроля с больших объемов сигнализации при необходимости обеспечить отличие каждого нового сигнала от уже действующих. Технические характеристики. Диапазон рабочих температур, С  для умеренного климата от 10 до 35 для тропического климата от 10 до 45. Напряжение питания постоянного тока, В110. Допустимое отклонение напряжения питания, % +10. Нагрузка от табло на контакт сигнального органа, Вт, не более 10. Габаритные размеры, мм 45х110х220. Масса, кг, не более 1,2
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	3. 
	Позиция 3
	Табло световое ТСС-92 110В
	
	Номинальное напряжение 110В постоянный ток; Потребляемая мощность не более 18 Вт; Нагрузка выходной цепи не более 50 мА; Размер табло 45*110*170мм; Размер светового поля 93*28мм; Безопасен при демонтаже без снятия напряжения. разъем РП-10-11
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	


В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем требовании.
[bookmark: _Ref40301253]* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции
