








	










Технические требования на поставку МТР
ОКПД 2: 42.99.19.149 Поставка ограждения для нужд Кубанского филиала.
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[bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc125476050][bookmark: _Toc51339692]1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc125476051][bookmark: _Toc125473241]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 42.99.19.140 Поставка ограждения для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc125476052][bookmark: _Toc125473242]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение обязательств по Лоту № 0012-ТПиР БЕЗОП-2026-КЧФ Строительно-монтажные работы по модернизации систем: охранной телевизионной, охранной сигнализации, охранного освещения, электропитания, контроля и управления доступом, инженерных средств защиты, оповещения на г/у на р.Большой Зеленчук Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, планируемый к заключению договора между АО «УК ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».

[bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc125476056][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]2. Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125476057][bookmark: _Toc125473250]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Армированная колючая лента 500С
	бухта
	88,1

	2. 
	Комплект кронштейнов для крепления заграждения
	компл
	12

	3. 
	Ворота распашные
	компл.
	4

	4. 
	Комплект опоры заграждения (флянец)
	шт
	9

	5. 
	Комплект опоры стыковочной
	шт
	5

	6. 
	Комплект козырькового ограждения под АКЛ 500 мм
	компл
	8,22

	7. 
	Секция заграждения (фланец)
	шт
	7

	8. 
	Секция заграждения (комплект с опорой)
	шт
	268

	9. 
	Сетка противоподкопная
	шт
	282

	10. 
	Калитка
	шт
	2

	11. 
	Калитка (флянец)
	шт
	3

	12. 
	Секция заграждения
	шт
	27

	13. 
	АКЛ 900
	бухта
	10,6

	14. 
	Мобильный смотровой помост
	компл
	1



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 42.99.19.140 Поставка ограждения для нужд Кубанского филиала (в соответствии с Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции)
	с даты подписания договора
	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора



[bookmark: _Toc125476061_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1]2.2 Требования к качеству продукции
4

[bookmark: _Toc125473256_Копия_1][bookmark: _Toc125476062_Копия_1]Таблица 3. Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc125473257_Копия_1]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «ОКПД 2: 42.99.19.140 Поставка ограждения для нужд Кубанского филиала»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
	
	

	1.1 Армированная колючая лента
	
	
	

	1.1.1
	Назначение
	Спиральный барьер безопасности (СББ)
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.2
	Диаметр, мм
	не менее 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3
	Материал/ Диаметр сердечника, мм
	Проволока/2,5
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.4
	Шипы, мм
	5
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.5
	Длина м.
	10
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.6
	АКЛ представляет собой объемную трансформирующую конструкцию из стальной оцинкованной ленты, армированной канатной высокоуглеродистой оцинкованной проволокой диаметр 2,5 мм, имеющей обоюдоострые симметрично расположенные шипы
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2 Комплект кронштейнов для крепления заграждения
	
	
	

	1.2.1
	Назначение
	крепления заграждения
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.2
	Длина , мм
	2200
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.3
	Профиль. мм
	55х65х1,5
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.4
	Антикоррозионная обработка изделий, цинковое (выполнено методом горячего цинкования) с
	толщина, мкм
	не менее 200
	Указание характеристик
	-
	

	1.3 Ворота распашные
	
	
	

	1.3.1
	Ширина проезда, м
	6
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3.2
	Высота, м
	Не менее 2,2
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.3
	Размеры рамы, мм
	Глубина
	не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Ширина
	не менее 80
	Указание характеристик
	
	

	
	
	Толщина
	не менее 4
	Указание характеристик
	
	

	1.3.4
	Размеры опоры, мм
	Глубина
	не менее 140
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Ширина
	не менее 140
	Указание характеристик
	
	

	
	
	Толщина метала
	не менее 5 (до покраски)
	Указание характеристик
	
	

	1.3.5
	Заполнение  створки
	Из сварных панелей (плоских)пруток вертикальный и горизонтальный диаметр 5 мм.
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	
	Ячейка, мм
	не более 50х150
	
	
	

	1.3.6
	Цвет
	Ral 6005
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3.7
	Антикоррозионная обработка изделий, цинковое (выполнено методом горячего цинкования) с последующим нанесением полимерного покрытия
	толщина, мкм
	не менее 200
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.8
	Комплект закладных деталей
	пруток L - 1000мм/ Диаметр 24 мм с нарезанной резьбой М24х180мм , шт
	8
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	
	гайки М24, шт
	24
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	
	Шайбы 24, шт
	16
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3.9

	Ворота оснащены запорным устройством, позволяющим совмещать и фиксировать створки в одной плоскости. Комплект АКЛ-500П (достаточный для перекрытия 6 м., включает в себя:
 стойки для крепления проволоки, крепеж для стоек,
Плоский барьер безопасности Диаметр 500 мм.
Проволока 1,6-О-1Ц ГОСТ 3282-74 9 в количестве достаточном для надежной фиксации АКЛ к проволоке, Проволока 2,5-1Ц-I ГОСТ 3282-74, в количестве достаточном для надежной фиксации АКЛ)
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3.10
	Комплект закладных деталей:  пруток L - 1000мм/ Диаметр 24 мм с нарезанной резьбой М24х180мм — 8 шт , гайки М24 — 24 шт и шайбы 24 — 24шт
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.4  Комплект опоры заграждения
	
	
	

	1.4.1
	Размеры опоры, мм
	Глубина
	не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Ширина
	не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Высота
	не менее 2200
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	флянец
	160х160х8

	Согласие с требованием
	-
	-

	1.4.2
	Толщина металла, мм.
	Не менее 3  (до покраски)
	Указание характеристик
	-
	

	1.4.3
	Элементы крепления
	1 комплект антивандального крепления, с фиксацией не менее чем в 7 точках.
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Диаметр метизов не менее 6 мм
	Указание характеристик
	-
	

	1.4.4
	Гайка заклепочная
	Соответствует размеру метизов для крепления панели - 7шт (лицевая сторона) и КЗР - 2шт (тыльная сторона)
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.4.5
	Цвет
	Ral 6005
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.4.6
	Антикоррозионная обработка изделий, Цинковое (выполнено методом горячего цинкования) с последующим нанесением полимерного покрытия
	Толщина, мкм
	не менее 200
	Указание характеристик
	-
	-

	1.5 Комплект опоры стыковочной
	
	
	

	1.5.1
	Размеры опоры, мм
	Глубина
	не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Ширина
	не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Высота
	не менее 2415
	Указание характеристик
	-
	

	1.5.2
	Толщина металла, мм.
	Не менее 3  (до покраски)
	Указание характеристик
	-
	

	1.5.3
	Элементы крепления
	1 комплект антивандального крепления, с фиксацией не менее чем в 7 точках.
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Диаметр метизов не менее 6 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.5.4
	Гайка заклепочная
	Соответствует размеру метизов для крепления панели - 7шт (лицевая сторона) и КЗР - 2шт (тыльная сторона)
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.5.5
	Цвет
	Ral 6005
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.5.6
	Антикоррозионная обработка изделий, Цинковое (выполнено методом горячего цинкования) с последующим нанесением полимерного покрытия
	Толщина, мкм
	не менее 200
	Указание характеристик
	-
	-

	1.6 Комплект козырькового ограждения
	
	
	

	1.6.1
	Состав:
	Стойки, проволока, элементы крепления, комплект для монтажа – из расчета 1 комплект на 125 м.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.6.2
	Назначение
	Для крепления СББ диаметром не менее 500 мм
	Указание характеристик
	-
	

	1.6.3
	Стойка
	П-образная (не уголок) конструкция с двумя отверстиями.
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	
	На один столб - 2 стойки
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	
	Толщина металла не менее 2 мм (до покраски).
	Указание характеристик
	-
	

	1.6.4
	Элементы крепления
	Антивандальный крепеж на 1 стойку (антвандальный болт-2шт; гайка -2шт).
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	
	Диаметр метизов не менее 6 мм
	Указание характеристик
	-
	

	1.6.5
	Комплект для монтажа
	Болты, шайбы, гайки шестигранные самостопорящиеся для обеспечения монтажа всего объема козырькового заграждения.
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	
	Диаметр метизов
	не менее 6 мм
	Указание характеристик
	-
	

	1.6.6
	Антикоррозийное покрытие, Цинковое (выполн. методом горячего цинкования) с последующим нанесением полимерного покрытия
	Толщина, мкм
	не менее 200
	Указание характеристик
	-
	

	1.7 Секция заграждения (фланец)
	
	
	

	1.7.1
	Состав
	панель (и) сварные, опора с фланцем, комплект для монтажа
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.7.2
	Цвет
	RAL 6005
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.7.3
	Опора
	Ширина мм
	 не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Глубина мм
	 не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Высота мм
	не менее 2200
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Фланц, мм
	160х160х8
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	
	Толщина металла мм
	не менее 3  (до покраски)
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Гайка заклепочная
	Соответствует размеру метизов для крепления панели-7шт(лицевая сторона) и КЗР-2шт( тыльная сторона)
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	
	Заглушка пластиковая
	80х80 мм либо цельно-сварной торец
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.7.4
	Размеры полотна, мм
	Длина
	не менее 3090
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Высота
	не менее 2200
	Указание характеристик
	-
	

	1.7.5
	Размеры ячейки, мм
	Высота
	150
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	
	Ширина
	50
	Согласие с требованием
	
	

	1.7.6
	Материал/ диаметр, мм
	Пруток /5
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.7.7
	Количество усиливающих гибов шт.
	не менее - 4
	Указание характеристик
	-
	-

	1.7.8
	Элементы крепления
	1 комплект антивандального крепления, с фиксацией не менее чем в 7 точках.
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	1 комплект антивандального крепления, с фиксацией не менее чем в 7 точках.
	Указание характеристик
	-
	

	1.7.9
	Антикоррозионная обработка изделий, цинковое (выполн. методом горячего цинкования) с последующим нанесением полимерного покрытия
	Толщина, мкм
	не менее 200
	Указание характеристик
	-
	

	1.8. Секция заграждения (комплект с опорой)
	
	
	

	1.8.1
	Состав
	панель (и) сварные, опора с фланцем
, комплект для монтажа
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.8.2
	Цвет
	RAL 6005
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.8.3
	Опора
	Ширина мм
	 не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Глубина мм
	 не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Высота мм
	не менее 3200
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Толщина металла мм
	не менее 3 (до покраски)
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Гайка заклепочная
	Соответствует размеру метизов для крепления панели-7шт(лицевая сторона) и КЗР-2шт( тыльная сторона)
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	
	Заглушка пластиковая
	80х80 мм либо цельно-сварной торец
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.8.4
	Размеры полотна, мм
	Длина
	не менее 3090
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Высота
	не менее 2200
	Указание характеристик
	-
	

	1.8.5
	Размеры ячейки, мм
	Высота
	150
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	
	Ширина
	50
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.8.6
	Материал/ диаметр, мм
	Пруток /5
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.8.7
	Количество усиливающих гибов шт.
	не менее - 4
	Указание характеристик
	-
	

	1.8.8
	Элементы крепления
	1 комплект антивандального крепления, с фиксацией не менее чем в 7 точках.
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Диаметр метизов не менее 6 мм
	Указание характеристик
	
	

	1.8.9
	Антикоррозионная обработка изделий, цинковое (выполн. методом горячего цинкования) с последующим нанесением полимерного покрытия
	Толщина, мкм
	не менее 200
	Указание характеристик
	-
	

	1.9. Сетка противоподкопная
	
	
	

	1.9.1
	Размер сетки, мм
	Высота
	не менее 500
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Длина
	не менее 3145
	Указание характеристик
	-
	

	1.9.2
	
Размер ячейки, мм
	Высота
	не менее 150
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Длина
	не менее 150
	Указание характеристик
	-
	

	1.9.3
	Материал/ размер, мм
	Арматура / не менее 8
	Указание характеристик
	-
	

	1.9.4
	
Антикоррозионная обработка изделий.
	Материал
	Грунт
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Расслаивание,  см3
	не более 5
	
	
	

	
	
	Эластичность, мм,
	не более 1
	
	
	

	
	
	Адгезия, баллы,
	не более 1
	
	
	

	1.10. Калитка
	
	
	

	1.10.1
	Высота калитки, м.
	2,2
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.10.2
	Ширина перекрываемого прохода, м
	не менее 1,0
	Указание характеристик
	-
	

	1.10.3
	Высота проема, м.
	Не менее 1,9
	Указание характеристик
	-
	

	1.10.4
	Заполнение
	Створки из сварных панелей (плоских) пруток вертикальный и горизонтальный диаметр 5 мм.( без учета покрытия)
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.10.5
	Ячейка, мм.
	50х150
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.10.6
	Опора (ширина, без учета покрытия), мм.
	Не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	1.10.7
	Опора (глубина, без учета покрытия), мм.
	Не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	1.10.8
	Опора (высота, ), мм.
	Не менее 3200
	Указание характеристик
	-
	

	1.10.9
	Толщина металла, мм.
	Не менее 3
	Указание характеристик
	-
	

	1.10.10
	Комплект
	В комплекте с доводчиком (направление открывания полотна вправо), с монтажной площадкой для
установки электромеханического запирающего устройства типа Рубеж-М или аналог
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.10.11
	Цвет
	Ral 6005
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.10.12
	Антикоррозийное покрытие, цинковое (выполнено методом горячего цинкования) с последующим нанесением полимерного покрытия
	толщина, мкм
	не менее 200
	Указание характеристик
	-
	

	1.11. Калитка (тип2)
	
	
	

	1.11.1
	Высота калитки, м.
	2,2
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.11.2
	Ширина перекрываемого прохода, м
	не менее 1,0
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.3
	Высота проема, м.
	Не менее 1,9
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.4
	Заполнение
	Створки из сварных панелей (плоских) пруток вертикальный и горизонтальный диаметр 5 мм.( без учета покрытия)
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.11.5
	Ячейка, мм.
	50х150
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.11.6
	Опора фланцевая (ширина, без учета покрытия), мм.
	Не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.7
	Опора фланцевая (глубина, без учета покрытия), мм.
	Не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.8
	Опора фланцевая (высота), мм.
	Не менее 2200
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	фланец

	160x160x8

	Согласие с требованием
	-
	-

	1.11.9
	Толщина металла, мм.
	Не менее 3
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.10
	Комплект
	В комплекте с доводчиком (направление открывания полотна вправо), с монтажной площадкой для
установки электромеханического запирающего устройства типа Рубеж-М или аналог
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.11.11
	Цвет
	Ral 6005
	
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.11.12
	Антикоррозийное покрытие, цинковое (выполнено методом горячего цинкования) с последующим нанесением полимерного покрытия
	толщина, мкм
	не менее 200
	Указание характеристик
	-
	

	1.12. Секция заграждения (комплект под противотаранный цоколь)
	
	

	1.12.1
	Состав
	панель (и) сварные, опора
, комплект для монтажа
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.12.2
	Цвет
	RAL 6005
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.12.3
	Опора
	Ширина мм
	 не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Глубина мм
	 не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Высота мм
	не менее 3200
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Толщина металла мм
	не менее 3 (до покраски)
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Гайка заклепочная
	Соответствует размеру метизов для крепления панели-7шт(лицевая сторона) и КЗР-2шт( тыльная сторона)
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	
	Заглушка пластиковая
80х80 мм либо цельно-сварной торец
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	
	Фланец, мм
	160х160х8
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.12.4
	Размеры полотна, мм
	Длина
	не менее 3100
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Высота
	не менее 1600
	Указание характеристик
	-
	

	1.12.5
	Размеры ячейки, мм
	Высота
	150
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	
	Ширина
	50
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.12.6
	Материал/ диаметр, мм
	Пруток /5
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.12.7
	Количество усиливающих гибов шт.
	не менее - 4
	Указание характеристик
	-
	

	1.12.8
	Элементы крепления
	1 комплект антивандального крепления, с фиксацией не менее чем в 7 точках.
	Указание характеристик
	-
	

	
	
	Диаметр метизов не менее 6 мм
	Указание характеристик
	-
	

	1.12.9
	Антикоррозионная обработка изделий, цинковое (выполн. методом горячего цинкования) с последующим нанесением полимерного покрытия
	Толщина, мкм
	не менее 200
	Указание характеристик
	-
	

	1.13 Армированная колючая лента
	
	
	

	1.13.1
	Назначение
	Спиральный барьер безопасности (СББ)
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.13.2
	Диаметр, мм
	не менее 900
	Указание характеристик
	
	

	1.13.3
	Материал/ Диаметр сердечника, мм
	Проволока/2,5
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.13.4
	Шипы, мм
	5
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.13.5
	Длина м.
	Не менее 10
	Указание характеристик
	-
	

	1.13.6
	АКЛ представляет собой объемную трансформирующую конструкцию из стальной оцинкованной ленты, армированной канатной высокоуглеродистой оцинкованной проволокой диаметр 2,5 мм, имеющей обоюдоострые симметрично расположенные шипы
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.14 Мобильный смотровой помост односторонний

	
	
	

	1.14.1
	 Габариты, мм

	Длина
	1750
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	
	Высота
	2500
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	
	Ширина
	820
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.14.2
	 Настил, мм

	Длина
	900
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	
	Ширина
	700
	Согласие с требованием
	-
	-

	
	
	Высота
	1500
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.14.3
	Допустимая нагрузка , кг

	250
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.14.4
	Климатическое исполнение

	У1
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.1
	Гарантия, не менее
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не более 42 месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.1
	Паспорт качества
	2 экземпляра
	
	
	

	3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра
	
	
	

	3.3
	Упаковочный лист
	1 шт.
	
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	Согласие с требованием
	-
	-

	4.1
	Место поставки
	На склад Покупателя по адресу:
Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» вг. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА)в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	
	

	4.2
	Условия поставки за счет средств Поставщика
	
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	
	

	4.5
	Доставка заграждений должна соответствовать установленным требованиям, перечень которых зависит от вида транспортируемых ограждений. Порядок перевозки регламентируется ГОСТ 26653-2015. Процессе доставки необходимо обеспечить сохранность продукции, предотвратить смещение изделий и защитить от механических повреждений.
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