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1. [bookmark: _Toc220575400]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортной компании РусГидро»

	ТО
	Техническое обслуживание

	ТР
	Текущий ремонт

	ДВС
	Двигатель внутреннего сгорания

	ГРМ
	Газораспределительный механизм

	ТС
	Транспортное средство

	КПП
	Коробка передач








1.2. [bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 45.20.11.100. Услуги по техническому обслуживанию и сопутствующему ремонту негарантийных автомобилей марки TOYOTA, Lexus  для нужд Саяно-Шушенского участка Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро"

1.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг 
Проведение технического обслуживания, диагностических и сопутствующих работ с соблюдением Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.05.2025 N 780 (ред. от 27.10.2025), инструкций по эксплуатации транспортных средств, государственных стандартов к техническому состоянию транспортных средств, с целью поддержания надлежащего технического состояния транспортных средств.
[bookmark: _Toc220575401]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ОКПД2 45.20.11.100. Услуги по техническому обслуживанию и сопутствующему ремонту негарантийных автомобилей марки TOYOTA , Lexus  для нужд Саяно-Шушенского участка Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро"
	На территории Республики Хакасия не далее 150 км от места нахождения Заказчика: Республика Хакасия г.Саяногорск р.п.Черёмушки, д. 101.
	LEXUS LS 460, LEXUS LS500  TOYOTA LC-200,
TOYOTA LC-150,
TOYOTA CAMRY


	


2. [bookmark: _Toc220575402][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Hlk482097611][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc220575403]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc220575404][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	 LEXUS LS500 г.н. А 210 ТВ 777, 2019г.в.,  VIN JTHC5LFF805006920

	1.
	ТО-230 000
	шт
	1

	2.
	Развал - схождение
	шт
	1

	3.
	Замена масла в КПП
	шт
	1

	LEXUS LS 460 О837КО19, 2013г.в.,VIN JTHDL46F905005761

	1. 
	ТО-370 000
	шт
	1

	2. 
	Развал - схождение
	шт
	1

	TOYOTA LC-200 А999АА19, 2020г. в.,VIN JTMHX02J504208565

	1. 
	ТО-240 000
	шт
	1

	2. 
	ТО-250 000
	шт
	1

	3. 
	ТО-260 000
	шт
	1

	4. 
	ТО-270 000
	шт
	1

	5. 
	Развал - схождение
	шт
	1

	6. 
	Замена масла в КПП
	шт
	1

	TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 г.н. Н 111 ЕТ 07, 2013г. VIN JTEBU3FJX0K060253

	1.
	Замена масла в КПП
	шт
	1

	2.
	Замена масла в раздаточной коробке и мостах (передний, задний)
	шт
	1

	 TOYOTA CAMRY г.н У 591 КС 19, 2018г. VIN XW7BF3HK40S115552

	1.
	Замена масла в КПП
	шт
	1

	TOYOTA CAMRY г.н. Т 600 ЕУ 19,  2013г. VIN XW7BK4FK10S005563

	1.
	Замена масла в КПП
	шт
	1

	 TOYOTA CAMRY г.н. А 868 КТ 19,  2012г. VIN XW7BF4FK90S021272

	1.
	Замена масла в КПП
	шт
	1

	TOYOTA CAMRY г.н. Е 500 АА 19, 2012г. VIN XW7ВF4FK20S022862

	1.
	Замена масла в КПП
	шт
	1

	TOYOTA CAMRY г.н. А 966 КТ 19, 2013г. VIN XW7BE4FK70S025160

	1.
	Замена масла в КПП
	шт
	1


2.1.2. [bookmark: _Toc220575405][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc220575406][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 45.20.11.100. Услуги по техническому обслуживанию и сопутствующему ремонту негарантийных автомобилей марки TOYOTA, Lexus нужд Саяно-Шушенского участка Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро"
	С момента заключения договора.
	[bookmark: _Toc46743510]по 31.12.2027г.



0

5

2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc220575407]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг (все позиции Таблицы 2): ОКПД2 45.20.11.100. Услуги по техническому обслуживанию и сопутствующему ремонту негарантийных автомобилей марки TOYOTA, Lexus нужд Саяно-Шушенского участка Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро".
 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Услуги по проведению работ по техническому обслуживанию не может превышать более 1 (одних) суток и срок проведения работ по ремонту не может превышать более 30 суток с момента сдачи ТС исполнителю. При невозможности проведения работ по ТО менее 1 (одних) суток и ремонта менее 30 суток с момента сдачи ТС, исполнитель дополнительно согласовывает с заказчиком сроки проведения работ и предоставляет бесплатное хранение ТС на охраняемой территории на время ожидания работ и их проведения.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc220575408][bookmark: _Toc219988619][bookmark: _Toc181254704]-

	1.1.2. 
	ТС прошедшие техническое обслуживание и ремонт должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование ТС, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения (Постановление правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения» (ред. от 16.07.2025))..
	Согласие с требованием
	-

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	В случае сдачи автотранспорта более чем на одни сутки сервисная организация оформляет приемо-сдаточный акт по форме, предусмотренной организацией Заказчика, который подписывают представители обеих сторон. В исключительных случаях осмотр автотранспорта может осуществляться на территории Заказчика.
	Согласие с требованием
	-

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	При проведении работ по ТО и/или текущему ремонту преимущественно применение оригинальных запасных частей и расходных материалов, рекомендованных заводом-изготовителем. Услуги оказываются в полном объеме согласно регламенту и требованиям завода-изготовителя автомобилей.
	Согласие с требованием
	-

	1.3.2. 
	Запасные части, детали и расходные материалы, установленные на ТС в ходе оказания услуг и на которые в установленном порядке Заказчиком оформлена рекламация (претензия к качеству, функционированию), подлежат обязательной замене за счет средств Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней.
	Согласие с требованием
	

	1.3.3.
	В случае если в ходе проведения технических воздействий выявлена, необходимость замены какой-либо детали, узла или агрегата стоимость, которой или стоимость работы по замене которой превышает 5000 (Пять тысяч) рублей без НДС, Исполнитель обязан провести дополнительное согласование с Заказчиком о необходимости и порядке выполнения данной работы.
	Согласие с требованием
	

	1.3.4.
	По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить сертификат качества на замененные в процессе ремонта запасные части по требованию заказчика.
	Согласие с требованием
	-

	1.3.5.
	Все расходные материалы, замененные в процессе проведения технического обслуживания и ремонта ТС Заказчика, переходят в собственность Исполнителя, и утилизируются его силами.
	Согласие с требованием
	-

	1.4. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	В качестве предпочтения устанавливаются требования о наличие квалифицированного персонала по обучению программы сервисного обслуживания марок автомобилей, указанных в Таблице №2 – не менее 3 человек.
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Исполнитель должен предоставить попозиционный расчет трудозатрат в нормо-часах на произведенный текущий ремонт автомобилей марки «Toyota» или «Lexus» с подтверждением норм трудозатрат в нормо-часах из специализированных информационных систем
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc220575409][bookmark: _Toc219988620][bookmark: _Toc181254705]-

	2.1.2. 
	Допуск представителей для контроля процесса.
	Исполнитель обязан по требованию Заказчика допускать его представителей для контроля процесса выполнения технологических и ремонтных операций, качества и полноты оказания услуг и в целом выполнения договорных обязательств непосредственно к местам производства работ.
	Согласие с требованием
	-

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Передача автотранспорта после выполнения оказанных услуг
	После выполнения оказанных услуг Исполнитель информирует Заказчика о готовности автотранспорта и передает его по приемо-сдаточному акту. Исполнитель предоставляет Заказчику бесплатное хранение транспортных средств на охраняемой территории на время ожидания работ и их проведения в течение 30 суток.
	Согласие с требованием
	-

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-

	4.1.1.
	Исполнитель обязан предоставить гарантии на установленные узлы, агрегаты и запасные части согласно срокам, установленных заводом-изготовителем, а на оказанные услуги по текущему ремонту не менее 12 месяцев при условии эксплуатации транспортного средства согласно руководству по эксплуатации.
	Согласие с требованием
	-

	4.1.2.
	Гарантия на проведенные работы по ТО транспортных средств должна составлять не менее 6 месяцев или 10000 км. пробега, что наступит ранее.
	Согласие с требованием
	-

	5. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	Участник должен иметь не менее одной собственной (либо в аренде) производственной базы для проведения ТО и ремонта транспортных средств, площадью не менее 100 м2.
	Согласие с требованием
	Договор аренды или свидетельство о праве собственности
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3. [bookmark: _Toc220575410][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».


[bookmark: __RefHeading___Toc15026_4083542239][bookmark: _Toc220575411]4 . Приложения
[bookmark: _Toc220575413][bookmark: _Toc219988626]Приложение №4 - Регламент технического обслуживания

[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]




Начальник СШТУ									А.А. Сулеков















Приложение №1 к Техническим требованиям
[bookmark: _GoBack]РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
[bookmark: _Toc220575414][bookmark: _Toc219988627]РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ LS 460
	Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км)
	370 т. км

	Двигатель
	

	Проверка, регулировка приводных ремней
	П

	Моторное масло, масляный фильтр двигателя
	З

	Уровень охлаждающей жидкости двигателя, блока управления мощностью
	П

	Радиатор
	П

	Герметичность системы выпуска
	П

	Свечи зажигания
	п

	Топливная система
	П

	Система кондиционирования
	П

	Топливопровод и заливная горловина
	П

	Топливный фильтр
	З

	Воздушный фильтр двигателя
	З

	Трансмиссия
	П

	Жидкость для АКПП
	П

	Масло заднего дифференциала
	П

	Ходовая
	П

	ШРУСы (приводных валов), пыльники валов
	П

	Ступичные подшипники, шарниры подвески, пыльникм шарниров
	П

	Система управления
	

	Люфт, состояние пыльников, течь жидкости ГУР
	П

	Тормозная система
	

	Тормозные колодки, суппорты, диски, шланги
	П

	Стояночный тормоз
	П

	Тормозная жидкость
	П

	Внутрисалонный фильтр
	З

	Системы кондиционирования — проверка работы и давления в системе хладагента
	П/Дозаправка


 * П - проверка,   З — замена
[bookmark: _Toc220575415][bookmark: _Toc219988628]РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ LS 500
	Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км)
	230 т. км

	Двигатель
	

	Проверка, регулировка приводных ремней
	П

	Моторное масло, масляный фильтр двигателя
	З

	Уровень охлаждающей жидкости двигателя, блока управления мощностью
	П

	Радиатор
	П

	Герметичность системы выпуска
	П

	Свечи зажигания
	З

	Топливная система
	П

	Система кондиционирования
	П

	Топливопровод и заливная горловина
	П

	Топливный фильтр
	З

	Воздушный фильтр двигателя
	З

	Трансмиссия
	П

	Жидкость для АКПП
	П

	Масло заднего дифференциала
	З

	Ходовая
	

	ШРУСы (приводных валов), пыльники валов
	П

	Ступичные подшипники, шарниры подвески, пыльникм шарниров
	П

	Система управления
	

	Люфт, состояние пыльников, течь жидкости ГУР
	П

	Тормозная система
	

	Тормозные колодки, суппорты, диски, шланги
	П

	Стояночный тормоз
	П

	Тормозная жидкость
	З

	Внутрисалонный фильтр
	З

	Системы кондиционирования — проверка работы и давления в системе хладагента
	Дозаправка


 * П - проверка,   З - замена
 РЕГЛАМЕНТ ТО TOYOTA LAND CRUISER 200

	Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км)
	240 т. км
	250 т. км
	260 т. км
	270 т. км

	Приводные ремни — проверка, регулировка
	 
	 
	 
	З

	Моторное масло, масляный фильтр двигателя
	З
	З
	З
	з

	Охлаждающая жидкость двигателя, гидроусилителя руля, омывателей стёкол и фар — проверка уровня
	П
	П
	П
	п

	Узлы и агрегаты автомобиля — проверка на предмет утечек и внешних повреждений
	П
	П
	П
	п

	Радиатор — проверка чистоты, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п.
	 
	 
	 
	п

	Системы выпуска отработавших газов — проверка на герметичность
	 
	 
	 
	п

	Свечи зажигания
	 П
	 П
	 П
	З

	Топливный фильтр
	З 
	З 
	З 
	З 

	Воздушный фильтр (включая проверку устройства предварительной очистки воздуха, если установлено)
	 З
	 З
	 З
	з

	Топливопроводов — проверка
	 
	 
	 
	п

	Адсорбер паров топлива — проверка
	 
	 
	 
	п

	Тормозная система — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов
	П
	П
	П
	п

	Стояночный тормоз — проверка
	 
	 
	 
	п

	Тормозная жидкость — проверка, замена
	П
	П
	П
	З

	Рулевое управление — проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса
	П
	П
	П
	п

	Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов
	С/Р
	С/Р
	С/Р
	с/р

	Приводные валы и пыльники приводных валов — проверка
	П
	П
	П
	п

	Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников — проверка
	П
	П
	П
	п

	Автоматическая трансмиссия (АКПП) — проверка жидкости
	 
	 
	 
	п

	Проверка масла раздаточной коробки
	 
	 
	 
	З

	Проверка, замена масла переднего дифференциала
	 П
	 П
	 П
	З

	Проверка, замена масла заднего дифференциала
	 П
	 П
	 П
	з

	Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели — проверка
	П
	П
	П
	п

	Внутрисалонный фильтр
	З
	З
	З
	З

	Системы кондиционирования — проверка работы и давления в системе хладагента
	Дозаправка
	Дозаправка
	 Дозаправка
	Дозаправка


 * П - проверка,   З — замена

 


