
Технические характеристики продукции 

Вертикальные жалюзи блэк аут


Технические характеристики

Конструкция вертикальных жалюзи: состоит из карниза на металлическом профиле и ламелей. Материал изготовления металлического профиля - алюминиевый. Профиль с внутренней бровкой. Карниз окрашен заводским температурным способом – порошковое напыление. Цвет покрытия – белый. Механизм управления обеспечивает движение и поворот ламелей в обе стороны (открыто либо закрыто). Бегунки: пластиковые со встроенными подшипниками. Управление осуществляется пластиковой цепочкой. Пластиковая цепочка управления: предназначена для поворота ламелей вокруг своей оси 180. Шнур управления - синтетический, с помощью него конструкция собирается или растягивается.
Ламели – ширина 89мм. Материал – ткань, 100% полиэстер. Ткань «Кристал Блэкаут» белый, плотность – 340 г/м2, толщина – 0,48мм, акриловая пропитка. Светозащита – Блэкаут, 100% защита от солнца.
Количество: 2 шт.
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Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки и монтажа Товара: 14 календарных  дней


