[bookmark: _GoBack]Техническое задание
на оказание услуг по шиномонтажу транспортных средств Тобольского почтамта для нужд УФПС Тюменской области

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), являющееся собственником транспортных средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают его руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) 

	2
	УФПС
	Обособленное подразделение АО «Почта России», управление федеральной почтовой связи

	4
	Исполнитель
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором

	5
	СТО
	Станция технического обслуживания

	6
	ТС
	Транспортное средство

	7
	Общий срок оказания услуг
	Период в котором Исполнитель гарантирует  оказание услуг в надлежащем качестве согласно  требованиям Технического задания


1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Лот-2. Оказание услуг по шиномонтажу транспортных средств Тобольского почтамта для нужд УФПС Тюменской области.
1. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Оказание услуг по шиномонтажу транспортных средств Заказчика (далее – услуги) осуществляется согласно нормам, правилам и процедурам на данный вид услуг, которые установлены заводами-изготовителями с учетом условий эксплуатации данных ТС в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», а также с учетом норм времени на техническое обслуживание и ремонт легковых, грузовых автомобилей и автобусов РД 03112178-1023-99.
Услуги проводятся на СТО Исполнителя с использованием собственного оборудования, расходных материалов и запасных частей.

3.1.	Задачи оказываемой услуги
-	проведение плановой, внеплановой замены автомобильных шин, их проверки, ремонта, а также обслуживания;
-	продление эксплуатационного ресурса автомобильных шин;
-	обеспечение безопасной эксплуатации ТС.

3.2.	Цель оказываемой услуги
-	поддержание работоспособности и исправного состояния автомобильных шин и ТС;
-	выполнение производственных задач по перевозке почтовых отправлений;
-	исполнение требований Федерального закона от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
-	исполнение норм, правил и процедур технического обслуживания и ремонта ТС, которые установлены заводами-изготовителями.
1. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Место оказания услуг: услуги должны оказываться в пределах 5 км от места расположения транспортных средств по адресу Тюменская область, г. Тобольск, ул. Хохрякова 17..
Начало оказания услуг – с даты подписания договора.
Общий срок оказания услуг составляет 11 месяцев с даты подписания договора.
Срок действия договора составляет 12 месяцев с даты подписания договора.
1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Услуги, оказываемые Исполнителем, должны включать в себя следующий перечень и виды работ:
	Наименование работы
	Ед.измерения
	Количество

	Снятие/установка 1 колеса размера R15
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Перебортовка 1 колеса размера R15
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Балансировка 1 колеса размера R15
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Мойка 1 колеса размера R15
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Снятие/установка 1 колеса размера R16 УАЗ, ГАЗ, Соболь, Ford
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Перебортовка 1 колеса размера R16 УАЗ, ГАЗ, Соболь, Ford
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Балансировка 1 колеса размера R16 УАЗ, ГАЗ, Соболь, Ford
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Мойка 1 колеса размера R16 УАЗ, ГАЗ, Соболь, Ford
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Балансировка 1 колеса размера R16 ГАЗ
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Зачистка 1 борта диска 
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Герметизация 1 борта
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Устранение 1 прокола жгутом
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Устранение 1 прокола заплаткой
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Замена 1 вентиля
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Замена 1 золотника
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Ремонт 1 камеры
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Ремонт 1 шины горячей вулканизацией 
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Подкачка 1 колеса
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Замена 1 шпильки колеса
	Усл.ед
	1 усл.ед

	Замена 1 футорки 
	Усл.ед
	1 усл.ед



Перечень и объем ремонтных работ для колеса выполняются по согласованию с Заказчиком.
Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов включена в стоимость оказываемых услуг.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5. Требования к качеству оказываемых услуг
Оказание услуг по шиномонтажу ТС должны соответствовать требованиям:
· ГОСТ 33997-2016. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки;
· Федеральный закон от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Услуги должны оказываться Исполнителем собственными силами, квалифицированным персоналом, на профессиональном оборудовании, с использованием соответствующих материалов.
Устанавливаемые при выполнении услуг комплектующие изделия, расходные материалы (балансировочные грузы, жгуты, заплаты, клей для заплаток, золотники, ниппели, герметик для колес) должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не снятыми с длительного хранения.
Исполнитель предоставляет представителю Заказчика возможность осуществления контроля за оказываемыми услугами.
Колеса и автомобильные шины транспортных средств, прошедшие шиномонтаж и ремонт, должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения (Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»).
5. Условия оказания услуг
Оказание услуг по шиномонтажу ТС Заказчика производится ежедневно, без выходных дней с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, без предварительной записи в момент обращения на основании заявки от Заказчика с обязательной отметкой даты и времени прибытия транспортного средства на СТО.
Исполнитель должен иметь возможность принимать к шиномонтажу не менее двух ТС Заказчика одновременно без предварительной записи и ожидания в очереди.
Исполнитель должен обеспечить наличие необходимого запаса комплектующих изделий и расходных материалов (балансировочные грузы, жгуты, заплаты, клей для заплаток, золотники, ниппели, герметик для колес).
Фактический объем услуг определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. В случае, если в процессе выполнения услуг будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие услуги могут оказываться только с письменного согласия Заказчика.
Доставка ТС до СТО Исполнителя и обратно осуществляется силами и средствами Заказчика.
Исполнитель при оказании услуг должен обеспечить сохранность, а также неиспользование и неприменение ТС и установленного на них специального оборудования Заказчика.
Услуги должны быть оказаны в сроки, установленные Заказчиком, без учета времени согласования их объема.
В случае обнаружения в ходе приема-сдачи оказанных услуг, либо во время эксплуатации в гарантийный срок при правильной эксплуатации автомобильных шин, недостатков в оказанных услугах, либо несоответствия качества используемых материалов, данные недостатки подлежат устранению силами Исполнителя по заявке Заказчика в первоочередном порядке и за счет Исполнителя в течение не более 2 (двух) календарных дней со дня обнаружения.
5. Требования к безопасности
Услуги должны проводиться квалифицированным персоналом, в рабочей униформе, с применением работоспособных и целых инструментов, с соблюдением необходимых требований безопасности и охраны труда.
Установленные шины должны быть без повреждений (трещин, пробоев, порезов и т.д.), должны быть установлены все крепежные болты и гайки. 
5. Требования к приемке транспорта Заказчика СТО Исполнителя
Исполнитель должен принять ТС Заказчика и разместить их на СТО для оказания услуг в срок, не превышающий 2 часов с момента обращения. 
При приемке должны быть выполнены следующие виды работ:
· проверка соответствия номерных данных ТС, размера шин;
· контрольный осмотр ТС;
· определение и согласование с Заказчиком объема, стоимости и сроков выполнения работ; 
· оформление первичной документации.
Контрольный осмотр при приемке ТС должен предусматривать осмотр ТС и колес в соответствии с заявленными владельцами видами работ.
Выдача ТС должна производится мастером-приемщиком после контроля полноты и качества выполненных работ.
6.5.	Требования по приемке услуг
Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней после завершения оказания каждой услуги по Заявке передает Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах.
6.6.	Требования по передаче Заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
Исполнитель передает Заказчику отчетные и иные документы, на основании которых осуществляется приемка услуг, нарочно (курьерской доставкой). Факт получения должен подтверждаться подписью Заказчика.
Документами для передачи являются:
Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
1. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Оказываемые услуги должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением требований стандартов, технических условий, установленных заводом-изготовителем, и других нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких услуг.
Гарантийный срок на оказываемые услуги должен составлять:
-у ТС, с периодичностью шиномонтажа один раз в год – не менее 12 месяцев / 80 тыс. км пробега ТС;
- у ТС, с периодичностью шиномонтажа два раз в год – не менее 6 месяцев / 30 тыс. км пробега ТС;
- при ремонте колеса жгутом или заплатой – не менее 4 месяцев / 20 тыс. км пробега ТС.
1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	№ 1
	Список транспортных средств
	6



4


Приложение № 1 
к Техническому заданию
 

Список транспортных средств 
	№ п/п
	Марка, модель ТС
	Государственный номер
	Размер шины, количество

	1
	УАЗ 29891
	В099ОН72
	225/75R16С, 4 шт

	2
	ГАЗ 2705
	М156КС72
	185/75R16C. 6 шт

	3
	УАЗ 3909
	Р500РТ72
	225/75R16С, 4 шт

	4
	УАЗ 3909
	Р557РТ72
	225/75R16С, 4 шт

	5
	LADA Largus
	Р811MC72
	185/65R15, 4 шт

	6
	УАЗ 29891
	Р924РТ72
	225/75R16С, 4 шт

	7
	УАЗ 29891
	Р976РТ72
	225/75R16С, 4 шт

	8
	ГАЗ 27527
	Т312ХР72
	225/75R16С, 4 шт

	9
	ГАЗ 2705
	Т370ХР72
	185/75R16C. 6 шт

	10
	LADA Largus
	Т769УТ72
	185/65R15, 4 шт

	11
	ГАЗ 27527
	Т850УТ72
	225/75R16С, 4 шт

	12
	ГАЗ GAZELLE NEXT
	У193НО72
	185/75R16C. 6 шт

	13
	УАЗ 390995
	У251МТ72
	225/75R16С, 4 шт

	14
	УАЗ 390995
	У263МТ72
	225/75R16С, 4 шт

	15
	ГАЗ 27527
	У902НА72
	225/75R16С, 4 шт





