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     Главный инженер АО «ТГЭС»
                                                                                         __________________ / С.И. Медведев /
“______” _________________ 2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку смеси асфальтобетонной холодной Лот 401L. 
1. Технические требования к продукции.

Технические данные продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице 1:
Таблица 1
	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024

	№ 
	Наименование 
	Технические требования и характеристики 
	Кол-во к закупке 

тонна
	ОКПД 2
	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)

	1
	Смесь асфальтобетонная холодная 
	Средняя плотность, г/см3- 2,5

Тип согласно температуры применения W

Слеживаемость число ударов 

 не более 10

Индекс клейкости не менее 98,7

Сцепление органического вяжущего с поверхностью - 100%

Работоспособность -  подвижен

Пористость минеральной части асфальтобетонов из холодных смесей должна быть - 18%

Условная вязкость по визкозиметру с отверстием 5 мм при 60 град.

-  от 80 до 100.

Водонасыщение - 0,15
	5
	23.99.13.123
	Преимущество


2. Общие требования. 

            2.1. К поставке смеси асфальтобетонной холодной допускаются, отвечающие следующим требованиям:
            -    продукция должна быть новой, ранее не использованной;
· поставляемая продукция должна быть пригодной для целей, для которых заказчик приобретает данную продукцию – для обустройства покрытия в процессе прокладки или ремонта коммуникаций, а именно верхнего слоя дорог, парковок, тротуаров, дорожек, площадей, дворов, ремонта дорожных покрытий;

· для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
2.2. В комплект поставки материалов должны входить документы, подтверждающие технические характеристики материалов и оборудования, паспорт, технические условия, руководство по эксплуатации и т.п. на конкретный вид продукции, заверенные производителем.
2.3. Смесь асфальтобетонная холодная должна соответствовать требованиям: 

             - ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия».
2.4. Требования к упаковке товара:

Поставляемая продукция должна быть упакована и замаркирована в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов и обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении.
           Смеси отгружается упакованной в полиэтиленовые мешки толщиной пленки не менее 150 мкм вместимостью 25-50 кг.

           На мешках, должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие сведения:

- наименование продукции;

- наименование страны - изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя;

- основное предназначение продукции или область ее применения (при необходимости);

- правила и условия безопасного хранения и/или транспортирования продукции (при необходимости);

- основные потребительские свойства и/или характеристики продукции;

- информация о сертификации;

- юридический адрес предприятия-изготовителя;

- массу нетто, основные размеры, объем или количество единиц продукции;

- товарный знак (товарная марка) предприятия-изготовителя;

- дату изготовления;

- срок годности (реализации или службы);

- обозначение настоящих технических условий;

- штриховой код продукции.

            Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь Товар должен иметь индивидуальную упаковку, исключающую механические повреждения, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий. Поставщик несет ответственность перед покупателем за повреждение Товара вследствие ненадлежащей упаковки.

Доставка Товара производится в невозвратной таре (на поддонах) и индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при его перевозке и, при необходимости, последующем хранении.            
2.5. Срок изготовления должен быть не более полугода от момента поставки.
            2.6.  Требования к безопасности при поставке продукции:
Требования к безопасности продукции устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.
3. Срок (период) поставки товара: с момента подписания договора до 31.12.2026г., по предварительной заявке Заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки.
4. Требования к поставке товара: Поставщик обеспечивает доставку и выгрузку товара собственными силами, с использованием собственного транспорта и механизмов в течение 5 рабочих дней после получения заявки. Поставщик не менее чем за 2 суток уведомляет Заказчика о дате поставки товара. Поставка товара осуществляется Поставщиком в место указанное в п.7, по рабочим дням с 8-00 до 16-00 (в пятницу с 8-00 до 14-00). Поставщик предоставляет всю необходимую документацию для приема товара по количеству, ассортименту и качеству. 
4.1 Досрочная отгрузка продукции может производиться только по письменному согласованию с Заказчиком.
 5. Гарантийные обязательства.

На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода изготовителя, но не менее 12 месяцев (1календарный год). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента приемки Товара и подписания товарной накладной (УПД). Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
            6. Состав технической и эксплуатационной документации.
В комплект поставки смеси асфальтобетонной холодной должны входить документы: 

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на русском языке.

7. Правила приемки продукции.

            Вся поставляемая продукция должна пройти входной контроль, осуществляемый                представителями АО «ТГЭС» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад. 

            В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.
            Поставка осуществляется за счет поставщика на склад АО «ТГЭС» по адресу: 

г. Тула, ул. Демидовская плотина, д.10
        Начальник СЭЗиС                                                                        ______________/ А.С. Бабич
