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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	АКБ
	Аккумуляторная батарея

	2
	Акт ФМУ-73
	Акт о браковке деталей и узлов вагона, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2688р 

	3
	Акт ФПУ-26
	Акт о выполненных работах (оказанных услугах), утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2688р

	4
	БЗ
	Блок защиты

	5
	БКНБ
	Блок контроля нагрева букс

	6
	БРНГ
	Блок регулировки напряжения генератора

	7
	БРЧ
	Блок реле частоты

	8
	БУЗ
	Блок управления зарядом АКБ

	9
	БУО
	Блок управления отоплением

	10
	Б/у
	Бывшие в употреблении (детали, части)

	11
	Вагоны
	Железнодорожные вагоны АО «Почта России» 

	12
	ВРП
	Вагоноремонтное предприятие, осуществляющее работы
по техническому обслуживанию Вагонов в объеме ТО-3

	13
	ВУ–36
	Уведомление формы ВУ-36 – документ, удостоверяющий выполнение ремонта вагона в полном соответствии
 с правилами ремонта, техническими условиями, чертежами
и пригодность вагона для дальнейшей эксплуатации.
На основании уведомления отремонтированные вагоны снимаются с учета неисправных и перечисляются в парк исправных. Форма утверждена ОАО «РЖД» в 2004 году 

	14
	ВУ-41М
	Уведомление формы ВУ-41М – акт-рекламации, который составляется на узлы и детали пассажирского вагона,
не выдержавшие гарантийного срока после произведенного
ТО и ремонта вагоноремонтными предприятиями. Форма утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 17.11.2014 г. 
№ 2685р

	15
	ВУ-5 
	Технический паспорт пассажирского вагона формы ВУ-5, утвержденный ОАО «РЖД» в 2004 году 

	16
	ВУ-5М
	Технический паспорт пассажирского вагона, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 06.05.2008 № 988р

	17
	Дефектная ведомость
	Первичный документ, в котором отражают список неисправностей, требующих ремонта. Форма дефектной ведомости является приложением к договору

	18
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» 

	19
	Колесная пара
	Сборочная единица, состоящая из оси, колес и буксовых узлов

	20
	ПЖДП
	Прижелезнодорожный почтамт

	21
	Подрядчик
	Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, выполняющее работы по техническому обслуживанию в объеме ТО-3 вагонов АО «Почта России» в соответствии с заключенным договором

	22
	Работа
	Техническое обслуживание в объеме ТО-3

	23
	Сборочная единица
	Изделие состоящее из нескольких деталей, соединенных между собой при помощи различного вида сборочных операций (свинчивание, клепка, сварка, опрессовка и т. д.)

	24
	СКНБ
	Система контроля нагрева букс

	25
	Смета
	Первичный документ, формируемый при выявлении дополнительных работ при ТО-3 стоимость которых указана в договоре

	26
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик (каждый в отдельности – Сторона)

	27
	ТЗ
	Техническое задание

	28
	ТК-2/ТК-3
	Текстропно-карданный привод генератора (тип 2, тип 3)

	29
	ТО-3
	Единая техническая ревизия вагона

	30
	УКВ
	Установка кондиционирования воздуха

	31
	УФПС, Филиал Заказчика
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, являющийся обособленным подразделением, расположенным вне места нахождения Общества и осуществляющим все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных Обществом положений, руководитель филиала действует на основании выданной Обществом доверенности

	32
	ЭЧТК
	Экологически чистый туалетный комплекс вагона


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
Выполнение работ по техническому обслуживанию в объеме ТО-3 вагонов АО «Почта России».
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
3.1. Техническое обслуживание Вагонов осуществляется в соответствии с разделом IX Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23.06.2022 № 250. 
3.2. Цель закупки: поддержание Вагонов в исправном техническом состоянии для обеспечения производственных процессов Общества.
3.3. Задачи закупки: проведение ТО-3 Вагонов. 
3.4. Целью проведения ТО-3 является плановое техническое обслуживание (единая техническая ревизия) Вагонов для восстановления
их работоспособности с заменой или ремонтом отдельных составных частей, узлов и деталей.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Начало выполнения Работ: дата заключения договора, но не ранее 01.01.2027.
4.2. Окончание выполнения Работ: 30.06.2028.
4.3. Начало работ по ТО-3 определяется графиком (по форме, определенной в договоре), согласованным Сторонами в объеме, предусмотренном регламентирующими документами, указанными в п. 6.1.1 ТЗ. 
4.4. Срок выполнения работ не должен превышать:
· при проведении ТО-3 без дополнительных работ – 24 (двадцати четырех) часов с момента подписания сторонами акта приема-передачи Вагона в ремонт;
· при проведении ТО-3 с учетом дополнительных работ и периода их согласования – не более 5 (пяти) календарных дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи Вагона в ремонт.
4.5.	Место выполнения работ ТО-3:
4.5.1. Работы по ТО-3 выполняются на железнодорожных путях ВРП Подрядчика, на специализированных путях общего и необщего пользования железнодорожных станций, где технологическими процессами осуществляется данная работа Подрядчиком.
4.5.2.	Работы выполняются на территории Российской Федерации. 
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
5.1. Выполнение работ по ТО-3 Вагонов
5.1.1. Подрядчик обязан выполнять Работы в полном объеме в соответствии с нормативными документами, указанными в п. 6.1.1 ТЗ. Применение внутренних нормативных актов Подрядчика при выполнении Работ не допускается.
5.1.2. Выполнение Работ осуществляется для Вагонов Заказчика: 
· со служебным помещением, оборудованных УКВ, ЭЧТК
и высоковольтным оборудованием (модели Вагонов 61-4505, 61-4505.01,
61-531, 61-531-003, 61-906);
· без служебного помещения, не оборудованных УКВ, ЭЧТК
и высоковольтным оборудованием (модель Вагона 61-4504).
5.1.3. Филиалы Заказчика расположены по адресу, указанному
в приложении № 1 к ТЗ.
5.1.4. По письменному уведомлению Заказчика возможно проведение ТО-3 других моделей Вагонов. Проведение работ этих Вагонов Подрядчик обязан согласовать в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления от Заказчика на адрес электронной почты, указанный в договоре. 
5.1.5. Порядок проведения Работ, не входящих в перечень основных, определен п. 5.2. ТЗ.

5.2.	Проведение работ по ТО-3 Вагонов
5.2.1. Техническое обслуживание в объеме ТО-3 Вагонов моделей 61-4504, 61-4505, 61-4505.01, 61-531-003, 61-531, 61-906 включает
в себя перечень основных работ в соответствии с нормативными документами, указанными в п. 6.1.1 ТЗ.
5.2.2. Проведение дополнительных работ осуществляется по согласованию с Заказчиком.
5.2.3. Для согласования дополнительных работ, перечень которых указан в приложениях № 3 к ТЗ, Подрядчик предоставляет Заказчику акт браковки ФМУ-73, дефектную ведомость, Смету и по требованию Заказчика фотоматериал. 
Дополнительные работы считаются согласованными после подписания Сторонами дефектной ведомости и Сметы.
5.2.4. Работа по замене запасных частей, узлов или деталей при проведении ТО-3 включает в себя стоимость запасных частей, узлов или деталей Подрядчика, а также работы по их монтажу, демонтажу, подкатке, выкатке и прочим работам. 
5.2.5. Работа по ремонту запасных частей, узлов или деталей при проведении ТО-3 включает в себя стоимость работ по ремонту, их монтажу, демонтажу, подкатке, выкатке и прочим работам, входящим
в технологию ремонта узла или детали согласно требованиям действующей нормативно-технической документации.
5.2.6. Перечень основных работ при выполнении ТО-3 приведен в приложении № 2 к ТЗ.
5.2.7. Прогнозный объем основных работ, перечень и прогнозное количество дополнительных работ по выполнению ТО-3 Вагонов приведен в приложении № 3 к ТЗ. 
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1.	Требования к качеству работ
6.1.1.	При выполнении Работ Подрядчик обязан руководствоваться следующими нормативными и иными документами:
· Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23.06.2022 
№ 250;
· Указание МПС России от 23.12.1997 № В-1465у «Об установлении норм простоя пассажирских вагонов при техническом обслуживании, деповском и капитальном ремонтах»;
· Руководство «Вагоны пассажирские. Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту» ЛВ1.0005РЭ, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 30.12.2016 № 2841р;
· Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тормозного оборудования почтовых и багажных вагонов с раздельным (потележечным) торможением ЛВ1.0024 РЭ, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 18.06.2018 № 1268/р;
· руководство по эксплуатации 265Б-1.000РЭ «Авторежим 265Б-1», утвержденное ОАО «Транспневматика», согласованное письмом ОАО «РЖД» от 16.06.2015 № 3739/ЦЛ.
· руководство по ремонту 265Б-1.000РК «Авторежим 265Б-1», утвержденное ОАО «Транспневматика», согласованное письмом ОАО «РЖД» от 16.06.2015 № 3739/ЦЛ.
· другие действующие нормативные, правовые и иные акты МПС России, Минтранса России, ОАО «РЖД», регламентирующих проведение работ, а также техническая и эксплуатационная документация на Вагоны
в части, не противоречащей ТЗ и условиям договора.
6.1.2.	Заказчик в лице уполномоченного представителя вправе проводить проверку качества ремонта Вагона, отдельных узлов и деталей как в период проведения ремонта, так и при приемке Вагона из ремонта.
При проверке Заказчик вправе контролировать занесение данных о ремонте, проверке, испытании узлов и деталей Вагона в учетных формах (журналы, электронные базы данных).
6.1.3.	При обнаружении Заказчиком недостатков в результате приемки работ на Вагоне Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет
в согласованный с Заказчиком срок. 
6.2.	Условия выполнения работ при проведении ТО-3 Вагонов
6.2.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за сохранность Вагонов во время выполнения Работ с момента подписания акта приема-передачи Вагона в ремонт и до подписания акта приема передачи Вагона из ремонта 
(по форме, определенной в договоре).
6.2.2. Все необходимые для выполнения Работ запчасти, материалы
и оборудование предоставляются Подрядчиком и входят в стоимость Работ. Стоимость расходных материалов и комплектующих входит в стоимость Работ.
6.2.3. К началу выполнения Работ Подрядчик обеспечивает наличие всех материалов, запасных частей и комплектующего оборудования, необходимых для выполнения работ.
6.2.4. Заказчик не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до начала месяца, в котором планируется направление Вагона для проведения Работ, направляет в адрес Подрядчика заявку на выполнение Работ, составленную по форме, определенной в договоре.
6.2.5. Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения заявки направляет Заказчику на согласование составленный график проведения работ по форме, определенной в договоре. Стороны обязаны принять согласованный график к исполнению.
6.2.6. Подрядчик составляет График проведения работ только на тот месяц, который указан Заказчиком в соответствующей заявке на выполнение Работ и не может перенесен в график следующего месяца. 
6.2.7. При выявлении Подрядчиком дополнительных работ данные работы выполняются согласно п. 5.2 ТЗ.
6.2.8. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты начала выполнения Работ, Подрядчик составляет и направляет способом, указанным в договоре, Заказчику на согласование 2 (два) экземпляра дефектной ведомости и Сметы, акта браковки.
6.2.9. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления документов на согласование, в случае согласия подписывает оба экземпляра документов, один из которых направляет Подрядчику, либо направляет Подрядчику мотивированные возражения, на основании которых Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней составляет новую дефектную ведомость, Смету с учетом возражений и предложений Заказчика и повторно направляет Заказчику на согласование.
6.2.10. Подрядчик осуществляет выполнение дополнительных работ только после согласования документов с Заказчиком, указанных в п. 6.2.8 настоящего Технического задания.
6.2.11. Дополнительные работы, проведенные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, не подлежат оплате.
6.2.12. Заказчик вправе отказать в согласовании выполнения дополнительных работ при отсутствии акта браковки, Дефектной ведомости им сметы.
6.2.13. Дополнительные работы должны выполняться в полном объеме без разделения их на отдельные технологические операции.
6.2.14. Проведение дополнительных работ, срок выполнения которых превышает срок, указанный в п. 4.4. ТЗ, возможно по согласованию с филиалом Заказчика на основании письменного обращения Подрядчика с обоснованием необходимости их выполнения с превышением сроков.
6.2.15. Подрядчик после проведения работ при ТО-3 по замене узлов и деталей принимает на ответственное хранение Колесные пары, колеса, оси и вагонные тележки, в том числе неремонтопригодные с оформлением акта приемки-передачи товарно-материальных ценностей по форме № МХ-1, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 09.08.1999 г. № 66 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения».
6.2.16. Срок безвозмездного хранения на территории Подрядчика Колесных пар, колес, осей и вагонных тележек, в том числе неремонтопригодных, составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение по форме № МХ-1. Датой снятия Колесных пар, колес, осей и вагонных тележек с ответственного хранения является дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, по форме № МХ-3, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 09.08.1999 г. № 66 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения».
6.2.17. В случае хранения Колесных пар, колес, осей или вагонных тележек Заказчика на территории Подрядчика более 30 (тридцати) календарных дней Подрядчик письменно информирует Заказчика о данном факте с просьбой вывезти данные материалы с территории ВРП или заключить договор на оказание услуг по хранению (в случае его отсутствия).
6.2.18. Подрядчик обязан осуществить по заявке Заказчика возврат принятых на хранение Колесных пар, колес, осей и вагонных тележек, в том числе неремонтопригодных, с оформлением акта о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение по форме № МХ-3, подписанного уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Погрузо-разгрузочные работы производятся Подрядчиком.
6.2.19. Подрядчик не в праве удерживать имущество (хранящиеся в ВРП элементов ходовой части вагонов) Заказчика по истечении срока хранения данного имущества.
6.2.20. Простой Вагона в ремонте устанавливается с момента подписания Сторонами акта приема-передачи вагона в ремонт и до оформления уведомления формы ВУ-36.
6.2.21. По факту выполнения Работ, Подрядчик осуществляет внесение соответствующих изменений в информационную базу данных автоматизированной системы управления пассажирским вагонным парком. Не позднее 24 часов после выполнения Работ, по адресу электронной почты, указанной в договоре Подрядчик направляет Заказчику копию электронного паспорта на Вагон, сформированного в данной системе.
6.2.22. Доставка Вагонов от станции их дислокации до станции примыкания к месту выполнения Работ, указанных в п. 4.5.1, осуществляется и является ответственностью Заказчика.
6.2.23. Подача и уборка Вагонов на место выполнения Работ, с примыкающей железнодорожной станции, осуществляется и является ответственностью Подрядчика.
6.2.24. Вся необходимая переписка, уведомления, согласования и утверждения между Заказчиком и Подрядчиком осуществляется посредством электронной почты, указанной в договоре, если в договоре не указан иной способ.
6.3.	Требования к безопасности
Работы по ТО-3 должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства.
6.4.	Требования к конфиденциальности
Не установлены.
6.5.	Требования к сдаче-приемке работ
Подрядчик обязан сдать Работы по окончании ТО-3 уполномоченному представителю Заказчика и передать документацию, перечень и сроки предоставления которой указаны в п. 6.6.1. ТЗ.
6.6.	Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)
6.6.1. При выполнении ТО-3 сдача Подрядчиком выполненных работ
и их приемка Заказчиком производится путем оформления и двустороннего подписания акта ФПУ-26 с обязательным приложением следующих документов: 
· уведомление о приемке вагона из ремонта формы ВУ-36;
· дефектная ведомость (по форме, указанной в договоре);
· Смета (по форме, указанной в договоре);
· акт приема-передачи вагонов (по форме, указанной в договоре);
· акт замены узлов и деталей в случае замены узлов и деталей на Вагоне (по форме, указанной в договоре):
· технический паспорт вагона формы ВУ-5 (ВУ-5М) с необходимыми отметками Подрядчика;
· Акт формы ФМУ-73;
· Акт технического состояния вагона (по форме указанной договоре);
Счет-фактура предоставляется в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации.
Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней по окончании работ направляет Заказчику Акт ФПУ-26 в 2 (двух) экземплярах с приложением вышеуказанных документов.
Уведомление формы ВУ-36 не может быть оформлено ранее даты подписания Акта технического состояния вагона после окончания работ. 
Заказчик в соответствии с порядком приемки услуг, установленном договором, обязан рассмотреть и подписать Акт ФПУ-26. В случае, когда работы оказаны полностью в соответствии с условиями Договора, они подлежат приемке в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Акт ФПУ-26. 
6.6.2. Заказчик вправе не оплачивать принятые работы без предоставленной Подрядчиком корректно оформленной Счет-фактуры.
7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
7.1.	Гарантийный срок на ТО-3 устанавливается до проведения следующего вида ремонта или технического обслуживания (в зависимости от того, что будет выполняться раньше, при условии соблюдения требований правил эксплуатации и ТО Вагонов), начиная с даты оформления уведомления о приемке Вагонов из ремонта по форме ВУ‑36 в соответствии с руководством «Вагоны пассажирские. Руководство по техническому обслуживанию
и текущему ремонту» ЛВ1.0005РЭ.
7.2.	Отцепка (браковка) Вагона по технической неисправности из-за некачественного выполнения работ Подрядчиком признается гарантийным случаем на основании оформленного акта-рекламации по форме ВУ-41М.
В случае неявки представителя Подрядчика в день проведения комиссионного осмотра акт-рекламация составляется без представителей Подрядчика.
В случае наличия неисправности Вагона, которая может расцениваться как гарантийная, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика с указанием даты комиссионного осмотра Вагона. 
7.3.	При наступлении происшествия (аварии) из-за некачественного выполнения работ Подрядчиком последний возмещает Заказчику документально подтвержденные расходы, ущерб, и иные затраты, связанные
с устранением последствий, включая затраты, понесенные Заказчиком
на возмещение претензий третьих лиц.
7.4.	При обнаружении неисправностей Вагонов в течение гарантийного срока, возникших в процессе эксплуатации Вагонов, вследствие некачественно выполненных работ, Вагоны направляются за счет Подрядчика в место выполнения работ для устранения выявленных дефектов. В случае невозможности устранения дефектов или отправки Вагона в место выполнения работ Заказчик имеет право устранить их в иных организациях, выполняющих ТО-3 и ремонт подвижного состава, с компенсацией Подрядчиком понесенных Заказчиком документально подтвержденных расходов: передислокация вагона к месту ремонта и после ремонта
до ближайшей станции, находящейся на маршруте следования Вагона,
с возможностью оформления перевозочных документов, а также затраты
на ремонт.
7.5.	Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком в течение 5 (пяти) суток с даты получения от Заказчика акта-рекламации.
7.6.	Транспортные расходы Подрядчика, связанные с проведением гарантийного ремонта Вагонов Заказчиком, не возмещаются.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подразделения Подрядчика, выполняющие Работы, обязаны иметь условный номер клеймения в соответствии с Положением об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей, утвержденным протоколом от 22.10.2014 № 61 заседания Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества.
Узлы и детали, устанавливаемые на Вагоны, должны соответствовать требованиям к деталям и узлам, разрешенным для эксплуатации на пассажирских вагонах по территории Российской Федерации.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Адреса Филиалов Заказчика
	12

	2
	Объем выполняемых работ при производстве основных работ при производстве ТО-3 Вагонов
	13

	3
	Перечень и прогнозный объем основных и дополнительных работ при производстве ТО-3 Вагонов
	14
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Приложение № 1 к ТЗ

	

	
	
	

	

Адреса Филиалов Заказчика

	
	

	

	№ п/п
	Наименование Филиала Заказчика
	Адрес Филиала Заказчика

	1
	УФПС Амурской области
	РФ, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 27

	2
	УФПС Приморского края
	РФ, 690090, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 2

	3
	УФПС Иркутской области
	РФ, 664011 г. Иркутск, пер. Богданова, д. 8а

	4
	УФПС Красноярского края
	РФ, 630017, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 102

	5
	УФПС Новосибирской области
	РФ, 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 5

	6
	УФПС Омской области
	РФ, 644099, г. Омск, ул. Герцена, д. 1

	7
	УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
	РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 61

	8
	УФПС Хабаровского края
	РФ, 680000 г. Хабаровск, Ул. Муравьёва – Амурского, д. 28

	9
	УФПС Свердловской области
	РФ, 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 39

	10
	УФПС Калининградской области
	РФ, 236700, г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, д. 22

	11
	УФПС Ростовской области
	РФ, 344010 г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 116

	12
	УФПС Тюменской области
	РФ, 625000 г. Тюмень, ул. Республики, д. 56

	13
	УФПС города Москвы, включая подразделения:
	РФ, 101700, г. Москва, ул. Мясницкая, д.26а, стр.1

	13.1
	ПЖДП при Казанском вокзале
	РФ, 102000, г. Москва, пер. Краснопрудный, д. 7

	13.2
	ПЖДП при Павелецком вокзале
	РФ, 115054, Москва, ул. Дубнинская, д. 7

	13.3
	ПЖДП при Ярославском вокзале
	РФ, 102101, г. Москва, ул. Краснопрудная, д.3/5 стр. 2






Приложение № 2 к ТЗ


	Объем выполняемых работ при производстве основных работ 
при производстве ТО-3 Вагонов


	№ п/п
	Наименование работы
	Модели вагонов

	
	
	Со служебным помещением и оборудованных УКВ, ЭЧТК
(61-4505,
61-4505.01, 61-531,
61-531.003, 61-906)
	Без служебного помещения, не оборудованных УКВ, ЭЧТК (61-4504)

	1
	Техническое обслуживание кузова и рамы вагона
	да
	да

	2
	Техническое обслуживание входных и ногрузочных дверей
	да
	да

	3
	Техническое обслуживание тормозного оборудования включая раздельное (потележечное) торможение
	да
	да

	4
	Техническое обслуживание вагонных тележек
	да
	да

	5
	Техническое обслуживание Колесных пар с проведением подкатки и выкатки под вагон и текущего ремонта всем четырем Колесным парам
	да
	да

	6
	Техническое обслуживание сцепного устройства
	да
	да

	7
	Техническое обслуживание внутреннего оборудования, окон и дверей
	да
	нет

	8
	Техническое обслуживание системы водоснабжения
	да
	нет

	9
	Техническое обслуживание системы отопления
	да
	нет

	10
	Техническое обслуживание буферного комплекта
	да
	да

	11
	Техническое обслуживание системы вентиляции воздуха
	да
	да

	12
	Техническое обслуживание входных и тамбурных площадок
	да
	нет

	13
	Техническое обслуживание привода вагонного генератора
	да
	нет

	14
	Техническое обслуживание электооборудование
до 1000В
	да
	да

	15
	Техническое обслуживание электооборудование свыше 1000В
	да
	да

	16
	Техническое обслуживание системы кондиционирования воздуха
	да
	нет

	17
	Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности 
	да
	да

	18
	Техническое обслуживание аккумуляторных батарей
	да
	нет

	19
	Техническое обслуживание ЭЧТК
	да
	нет





Приложение № 3 к ТЗ


	Перечень и прогнозный объем основных и дополнительных работ 
при производстве ТО-3 Вагонов

	№ п/п
	Наименование работы
	Единица измерения
	Прогнозный объем
с 01.01.2027 по 31.12.2027
	Прогнозный объем 
с 01.01.2028 по 30.06.2028

	Основные работы 

	1
	Проведение технического обслуживания в объеме ТО-3 вагонов со служебным помещением, оборудованных УКВ и ЭЧТК
	Единица
	271
	136

	2
	Проведение технического обслуживания в объеме ТО-3 вагонов без служебного помещения, не оборудованных УКВ и ЭЧТК
	Единица
	45
	3

	ИТОГО
	316
	139

	Дополнительные работы

	3
	Откачка, промывка, дезинфекция системы ЭЧТК модели «ЭКОТОЛ-В» перед техническим обслуживанием в объеме ТО-3
	Единица
	271
	136

	4
	Замена циркуляционного насоса (новый)
	Единица
	12
	2

	5
	Замена бака водоснабжения (новый)
	Единица
	1
	1

	6
	Замена водогрейного котла (новый)
	Единица
	1
	1

	7
	Замена бойлера в системе водоснабжения (новый)
	Единица
	2
	1

	8
	Замена высоковольтных нагревателей тип ВПЭ 2-0,5/3000 в котле отопления (новый)
	Единица
	120
	40

	9
	Замена дымогарной трубы с флюгаркой (новая)
	Единица
	1
	1

	10
	Замена оконного стекла
	Единица
	5
	2

	11
	Замена комплекта АКБ тип 40KL-300P, 40FL-300Р(ВНЖ-300П-У2),  с электролитом (новый)
	Единица
	20
	3

	12
	Замена кабеля тип ППСРВ 95 высоковольтной магистрали (новый)
	Метр
	25
	25

	13
	Замена высоковольтного пинча (новый)
	Единица
	4
	2

	14
	Замена наружной буксовой пружины (новая)
	Единица
	1
	1

	15
	Замена внутренней буксовой пружины (новая)
	Единица
	1
	1

	16
	Замена гидравлического гасителя колебаний (новый)
	Единица
	10
	2

	17
	Замена карданного вала привода генератора тип ТК-2, ТК-3 (новый)
	Единица
	10
	2

	18
	Ремонт генератора тока тип 2 ГВ-003, 2ГВ-008 с частичной заменой обмоток
	Единица
	1
	1

	19
	Ремонт генератора тока тип 2ГВ-008, 2ГВ-003 с полной заменой обмоток, ремонтом подшипника узла и перемоткой якоря
	Единица
	1
	1

	20
	Ремонт генератора тока тип ЭГВ.01.1У1, ЭГВ.01.8У1 с частичной заменой обмоток
	Единица
	1
	1

	21
	Ремонт генератора тока тип  ЭГВ.01.1У1, ЭГВ.01.8У1 с полной заменой обмоток
	Единица
	1
	1

	22
	Замена переднего подшипника генератора тип 2ГВ-003, 2ГВ-008,  ЭГВ.01.1У1, ЭГВ.01.8У1, 
	Единица
	6
	1

	23
	Замена заднего подшипника генератора тип 2ГВ-003,  2ГВ-008, ЭГВ.01.1У1,  ЭГВ.01.8У1
	Единица
	5
	1

	24
	Замена фонаря концевого сигнального модель ФКС СИД
	Единица
	2
	1

	25
	Замена платы управления тип ВМ-2-30-50
	Единица
	3
	1

	26
	Ремонт платы управления тип ВМ-2-30-50
	Единица
	1
	1

	27
	Замена преобразователя тип ЭПВ 50.02 10.02.10.01.
	Единица
	4
	1

	28
	Замена преобразователя тип УПЭ 50/220 мощностью 1,5-2,5 кВт.
	Единица
	1
	1

	29
	Ремонт преобразователя тип УПЭ 50/220 мощностью 1,5-2,5 кВт.
	Единица
	1
	1

	30
	Замена преобразователя тип УПЭ 50/220 мощностью 3,0-4,5 кВт.
	Единица
	1
	1

	31
	Ремонт преобразователя тип УПЭ 50/220 мощностью 3,0-4,5 кВт.
	Единица
	1
	1

	32
	Замена преобразователя УМВК 50/220 
	Единица
	2
	1

	33
	Замена блоков управления напряжением сети тип  МВИЮ 468383.053
	Единица
	2
	1

	34
	Замена электронного блока БЗ, БРЧ, БУЗ
	Единица
	6
	3

	35
	Замена электронного блока БРНГ, БУО, БКНБ
	Единица
	6
	3

	36
	Замена извещателя пожарной сигнализации
	Единица
	12
	4

	37
	Замена блока индикации тип ЭПВ 50.02.10.01.
	Единица
	2
	1

	38
	Замена блока питания 50/24Вт тип ЭПВ 50.02.10.01.
	Единица
	2
	1

	39
	Замена отводящей(сливной) трубы от унитаза в накопительный бак ЭЧТК
	Единица
	1
	1

	40
	Замена теплообменника сливной трубы в накопительный бак ЭЧТК
	Единица
	1
	1

	41
	Замена нагревателя накопительного бака в системе ЭЧТК тип «Экотол-В»
	Единица
	1
	1

	42
	Замена преобразователя 0,5 кВт в системе ЭЧТК тип «Экотол-В»
	Единица
	1
	1

	43
	Замена электромагнитного клапана в системе ЭЧТК тип «Экотол-В» (новый)
	Единица
	1
	1

	44
	Замена циркуляционного насоса в системе ЭЧТК тип «Экотол-В» (новый)
	Единица
	1
	1

	45
	Замена насоса смыва в системе ЭЧТК тип «Экотол-В» (новый)
	Единица
	1
	1

	46
	Замена ведущего шкива привода генератора (новый)
	Единица
	10
	1

	47
	Замена ведомого шкива привода генератора (новый)
	Единица
	6
	1

	48
	Замена пружин центрального подвешивания № 101(новая)
	Единица
	1
	1

	49
	Замена пружин центрального подвешивания № 102 (новая)
	Единица
	1
	1

	50
	Замена пружин центрального подвешивания № 103 (новая)
	Единица
	1
	1

	51
	Замена пружин центрального подвешивания № 011(новая)
	Единица
	1
	1

	52
	Замена пружин центрального подвешивания № 012 (новая)
	Единица
	1
	1

	53
	Замена пружин центрального подвешивания № 013 (новая)
	Единица
	1
	1

	54
	Замена вкладыша горизонтального скользуна (новый)
	Единица
	1
	1

	55
	Замена воздухораспределителя усл. №242 (новый)
	Единица
	2
	1

	56
	Замена воздухораспределителя усл. №242 (б/у не старше 3-х лет)
	Единица
	1
	1

	57
	Замена электровоздухораспределителя усл.305.500 (новый)
	Единица
	16
	1

	58
	Замена электровоздухораспределителя усл.305.500 (б/у не старше 3-х лет)
	Единица
	4
	1

	59
	Замена переключательного клапана тип 305.081(новый)
	Единица
	2
	1

	60
	Замена авторежима тип 265-Б1 (новый)
	Единица
	16
	4

	61
	Ремонт авторежима тип 265Б-1
	Единица
	5
	2

	62
	Замена реле давления усл. № 404 тормозной системы
	Единица
	6
	2

	63
	Средний ремонт колесных пар  с ведущим шкивом привода генератора от торца шейки оси с обточкой обода колеса
	Единица
	84
	28

	64
	Средний ремонт колесных пар  с ведущим шкивом привода генератора от торца шейки оси без обточки обода колеса
	Единица
	2
	1

	65
	Средний ремонт колесных пар без редуктора с обточкой обода колеса
	Единица
	178
	60

	66
	Средний ремонт колесных пар без редуктора без обточки обода колеса
	Единица
	2
	1

	67
	Замена колесной пары без редуктора толщина обода / диаметр колеса, мм 49-45/910-900
	Единица
	1
	1

	68
	Замена колесной пары без редуктора толщина обода / диаметр колеса, мм 59-55/929-921
	Единица
	1
	1

	69
	Замена колесной пары без редуктора толщина обода / диаметр колеса, мм БОЛЕЕ 70/951
	Единица
	1
	1

	70
	Капитальный ремонт колесной пары, с прессовой посадкой двух новых колес толщиной обода не менее 70 мм
	Единица
	32
	4

	71
	Экипировка вагона углем
	Килограмм
	152 250
	50 750

	72
	Замена гидроаккумулятора системы водоснабжения
	Единица
	4
	1

	73
	Замена водяного насоса ЭЦН-2,5-15-220/3Ф, ЭЦН-1,5-20-50
	Единица
	4
	1

	74
	Ремонт водяного насоса ЭЦН-2,5-15-220/3Ф, ЭЦН-1,5-20-50
	Единица
	4
	1

	75
	Ремонт блока управления системы водоснабжения НС
	Единица
	3
	1

	76
	Замена блока управления системы водоснабжения НС
	Единица
	3
	1

	77
	Замена порошкового огнетушителя ОСП в электрощите и подвагонных ящиках
	Единица
	40
	12

	78
	Замена датчика давления воды системы водоснабжения
	Единица
	4
	1

	79
	Замена сигнально-пускового устройства УСП 101 автономной системы пожаротушения
	Единица
	2
	1

	80
	Замена генератора огнетушащего аэрозоля ТОР 3000 автономной системы пожаротушения
	Единица
	16
	4

	81
	Замена генератора электрического импульса автономной системы пожаротушения
	Единица
	2
	1

	82
	Замена пульта выносного ПКТЛ.425532.019
	Единица
	2
	1

	83
	Замена электропроводки вагона
	Метр
	15
	5



