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[bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc125476050][bookmark: _Toc51339692]1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc125476051][bookmark: _Toc125473241]Наименование закупаемой продукции. 
ОКПД 2: 26.30.50.131 Поставка досмотрового оборудования для нужд Кубанского филиала.

1.2. [bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc125476052]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение обязательств по Лоту № 0012-ТПиР БЕЗОП-2026-КЧФ Строительно-монтажные работы по модернизации систем: охранной телевизионной, охранной сигнализации, охранного освещения, электропитания, контроля и управления доступом, инженерных средств защиты, оповещения на г/у на р.Большой Зеленчук Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, планируемый к заключению договора между АО «УК ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc125476056][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]2. Требования к продукции.

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc125476057][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количес

	1. 
	Фонарь досмотровый
	шт
	2

	2. 
	Досмотровое зеркало
	шт
	2

	3. 
	Металлодетектор ручной
	шт
	2

	4. 
	Ионно-дрейфовый детектор
	шт
	1



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 26.30.50.131 Поставка досмотрового оборудования
 для нужд Кубанского филиала.
	С даты подписания договора
	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора


[bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко]
[bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко]2.2 Требования к качеству продукции
3

[bookmark: _Toc125476062_Копия_1][bookmark: _Toc125473256_Копия_1]                     Таблица 3. Требования к качеству продукции 
 Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям.
	

	1.1
	Фонарь досмотровый
	
	

	1.1.1
	Марка
	ФПС 4/6
	
	

	1.1.2
	Тип питания:
	Аккумуляторный
	
	

	1.1.3
	Максимальная освещённость на расстоянии 1 м,  люкс
	15 000
	
	

	1.1.4
	Батарея: А/ч,
	4.5
	
	

	1.1.5
	зарядное устройство
	 В комплекте
	
	

	1.1.6
	Освещение на расстоянии, м
	3000
	
	

	1.2
	Досмотровое зеркало
	
	

	1.2.1
	Марка
	Сфинкс ДУ-101
	
	

	1.2.2
	Длина изделия, мм
	От 700
	
	

	
	
	до 2000
	
	

	1.2.3
	Зеркало,мм
	160
	
	

	1.2.4
	Угол поворота зеркала
	180 °
	
	

	1.2.5
	Количество светодиодов шт
	 9
	
	

	1.2.6
	Питание
	3 ААА (4.5В)
	
	

	1.2.7
	Вес, кг
	1
	
	

	1.3
	Металлодетектор ручной
	
	

	1.3.1
	Марка
	SPHINX Сфинкс ВМ-611 ВИХРЬ ПРО
	
	

	1.3.2
	Max глубина обнаружения, м
	0.2
	
	

	1.3.3
	Частота обнаружения, Гц
	30000
	
	

	1.3.4
	Питание
	аккумулятор
	
	

	1.3.5
	Индикатор заряда батареи
	 да
	
	

	1.3.6
	Время непрерывной работы
	400 часов
	
	

	1.3.7
	Вес, кг
	0.3
	
	

	1.4
	Детектор взрывчатых веществ Кербер-Т
	
	

	1.4.1
	Диапазон измерения приведенной подвижности анализируемых ионов,
см2 В-1 с-1
	3,7
	
	

	1.4.2
	Диапазон детектирования малолетучих органических веществ по 2,4,6-
тринитротолуолу (ТНТ), г,
	от 1,0·10-11
	
	

	
	
	До 2,0·10-7
	
	

	1.4.3
	Минимальное значение концентрации паров ТНТ, полученное на
метрологически аттестованном оборудовании, г/см3
	1,0·10-13
	
	

	1.4.4
	 Время установления рабочего режима, мин,
	15
	
	

	1.4.5
	Время измерения, с,
	5
	
	

	1.4.6
	Время очистки детектора при нормальных условиях эксплуатации, мин,
	3
	
	

	1.4.7
	Вероятность ложного срабатывания %
	не более 1
	
	

	1.4.8
	Масса, кг
	не более 3,7
	
	

	1.4.9
	Время непрерывной работы, ч
	не менее 4
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия, не менее
	На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с момента подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Паспорт качества
	2 экземпляра
	
	

	3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра
	
	

	3.3
	Сертификат страны происхождения (РФ)
	2 экземпляра
	
	

	3.4
	Упаковочный лист
	1 шт.
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки
	На склад Покупателя по адресу:
Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,с.Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.2
	Условия поставки за счет средств Поставщика
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	

	4.5
	Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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