







	






Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.70.13.000 Поставка оборудования охранного телевидения для нужд Кубанского филиала
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1. [bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc125476050]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc125476051][bookmark: _Toc125473241]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 26.70.13.000 Поставка оборудования охранного телевидения для нужд Кубанского филиала (далее продукция).
1.2. [bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc125476052]Цель использования закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc125476056]Исполнение обязательств по Лоту № 0012-ТПиР БЕЗОП-2026-КЧФ Строительно-монтажные работы по модернизации систем: охранной телевизионной, охранной сигнализации, охранного освещения, электропитания, контроля и управления доступом, инженерных средств защиты, оповещения на г/у на р.Большой Зеленчук Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, планируемый к заключению договора между АО «УК ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции.

2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объёмам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc125476057]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	SV81715-R23
	шт
	7

	2. 
	SV81710RBZ
	шт
	26

	3. 
	SV81710D
	шт
	4

	4. 
	Адаптер крепления
	шт
	54

	5. 
	Универсальный адаптер
	шт
	9



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

	№ п/п
	Наименование продукции партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1. 
	ОКПД 2: 26.70.13.000 Поставка оборудования охранного телевидения для нужд Кубанского филиала
	с даты подписания договора
	в течение 120 календарных дней с даты подписания договора
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2.2. [bookmark: _Toc125476061][bookmark: _Toc125473255] Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125476062][bookmark: _Toc125473256]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические характеристики продукции
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям
	

	1.1
	Камера SV81715-R23
	
	

	1.1.1
	Исполнение камеры
	Поворотная
	
	

	1.1.2
	Дальность подсветки, м
	200
	
	

	1.1.3
	Макс. Разрешение, пикс.
	1920×1080
	
	

	1.1.4
	Рабочая температура, °C
	Не менее -40
	
	

	
	
	Не более +60
	
	

	1.1.5
	Объектив
	Моторизованный с АРД
	
	

	1.1.6
	Размер матрицы
	1/2.8"
	
	

	1.1.7
	Монтажная коробка HB-165-P2
	в комплекте
	
	

	1.1.8
	Питание В DC, Вт
	24 В 3 А (AC, DC), High PoE (802.3at) 30 Вт
	
	

	1.2
	Камера SV81710RBZ
	
	

	1.2.1
	Исполнение камеры
	Цилиндрическая
	
	

	1.2.2
	Дальность подсветки, м
	60 м
	
	

	1.2.3
	Макс. Разрешение, пикс.
	1920×1080
	
	

	1.2.4
	Рабочая температура, °C
	Не менее -40
	
	

	
	
	Не более +60
	
	

	1.2.5
	Объектив
	Моторизованный, 2.7-13.5 мм, F1.4
	
	

	1.2.6
	Размер матрицы
	1/2.8''
	
	

	1.2.7
	Степень защиты IP
	67
	
	

	1.2.8
	Питание В DC, Вт
	12В (DC), PoE IEEE 802.3af
	
	

	1.3
	Камера SV81710D
	
	

	1.3.1
	Исполнение камеры
	Купольная
	
	

	1.3.2
	Дальность подсветки, м
	25
	
	

	1.3.3
	Макс. Разрешение, пикс.
	1920×1080
	
	

	1.3.4
	Рабочая температура, °C
	Не менее -40
	
	

	
	
	Не более +60
	
	

	1.3.5
	Объектив
	2.8 / 3.6 мм
	
	

	1.3.6
	Размер матрицы
	1/2.8''
	
	

	1.3.7
	Монтажная коробка HB-155-D9
	 в комплекте
	
	

	1.3.8
	Питание В DC, Вт
	PoE IEEE 802.3 af Class 3
	
	

	1.4
	Адаптер крепления
	
	

	1.4.1
	Марка
	HT-2615U-01
	
	

	1.4.2
	Материал
	
Сталь
	
	

	1.4.3
	Монтаж на круглые опоры диаметром, мм
	От - 70
	
	

	
	
	До -275
	
	

	1.5
	Универсальный адаптер
	
	

	1.5.1
	Марка
	HT-2615U-CHS12-A2-01
	
	

	1.5.2
	Материал
	сталь нержавеющая
	
	

	1.5.3
	Монтаж на круглые опоры диаметром, мм
	От - 70
	
	

	1.5.
	
	До -120
	
	

	1.5.4
	Комплект поставки
	Адаптер, Силовые хомуты 2 шт, Комплект метизов, Упаковка
	
	

	2
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия, не менее
	36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД).
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Паспорт качества
	2 экземпляра
	
	

	3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра
	
	

	3.3
	Сертификат страны происхождения
	2 экземпляра
	
	

	3.4
	Упаковочный лист
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]1 шт.
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки
	На склад Покупателя по адресу:
Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,с.Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.2
	Условия поставки за счёт средств Поставщика
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	

	4.4
	Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.
	
	





