Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 23.61.12.162 Поставка опор граненых конических складывающихся оцинкованных с закладной деталью фундамента для нужд Кубанского филиала.
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1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 23.61.12.162 Поставка опор граненых конических складывающихся оцинкованных с закладной деталью фундамента для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

1.2. Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение обязательств по Лоту № 0012-ТПиР БЕЗОП-2026-КЧФ Строительно-монтажные работы по модернизации систем: охранной телевизионной, охранной сигнализации, охранного освещения, электропитания, контроля и управления доступом, инженерных средств защиты, оповещения на г/у на р.Большой Зеленчук Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, планируемый к заключению договора между АО «УК ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».
2. Требования к продукции.

2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Опора граненая коническая складывающаяся ОГКС- 4,0 м
	шт
	22

	2. 
	Закладная деталь фундамента ФМ 0,133-2,0
	шт
	84

	3. 
	Опора граненая коническая складывающаяся ОГКС-12,0 м
	шт
	4

	4. 
	Закладная деталь фундамента ФМ 0.219-3.0
	шт
	4

	5. 
	Опора граненая коническая складывающаяся ОГКС-5
	шт
	62

	6. 
	Кронштейн для консольных светильников
	шт
	58

	7. 
	Кронштейн двухрожковый 90 градусов
	шт
	2

	8. 
	Кронштейн двухрожковый 180 градусов 
	шт
	2

	9. 
	Кронштейн настенный 
	шт
	8


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 23.61.12.162 Поставка опор граненых конических складывающихся оцинкованных с закладной деталью фундамента для нужд Кубанского филиала
	С даты подписания договора
	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора


2.2 Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 ОКПД 2: 23.61.12.162 Поставка опор граненых конических складывающихся оцинкованных с закладной деталью фундамента для нужд Кубанского филиала
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1 
	Опора
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям.
	

	1.1.1
	Тип
	граненая, коническая складывающаяся не силовая (ОГКС)
	
	

	1.1.2
	Высота, м
	Не менее 4
	
	

	1.1.3
	Диаметр верхний, мм
	Не менее 60
	
	

	1.1.4
	Установка 
	на фланец 
	
	

	1.1.5
	Нижний диаметр, мм 
	136
	
	

	1.1.6
	Количество секций, шт 
	2
	
	

	1.1.7
	Межцентровое расстояние отверстий, мм 
	200
	
	

	1.1.8
	Размер опорного фланца, мм 
	
295
	
	

	1.1.9
	Болты, шайбы, гайки (в комплекте)
	Диаметр метизов не менее 30 мм 
	
	

	1.2
	Закладная деталь 
	
	

	1.2.1
	Тип 
	Закладная деталь для фундамента
	
	

	1.2.2
	Диаметр трубы, мм
	Не менее 133
	
	

	1.2.3
	Толщина стенки, мм 
	Не менее 4
	
	

	1.2.4
	Сторона (диаметр) фланца, мм
	295
	
	

	1.2.5
	Межцентровое расстояние фланца, мм
	200
	
	

	1.2.6
	Диаметр крепежного отверстия, мм
	33
	
	

	1.3
	Опора
	
	

	1.3.1
	Тип
	граненая, коническая складывающаяся не силовая (ОГКС)
	
	

	1.3.2
	Высота, м
	Не менее 12
	
	

	1.3.3
	Диаметр верхний, мм
	Не менее 100
	
	

	1.3.4
	Установка 
	на фланец 
	
	

	1.3.5
	Нижний диаметр, мм 
	225
	
	

	1.3.6
	Количество секций, шт 
	2
	
	

	1.3.7
	Межцентровое расстояние отверстий, мм 
	300
	
	

	1.3.8
	Размер опорного фланца, мм 
	395
	
	

	1.3.9
	Болты, шайбы, гайки (в комплекте)
	Диаметр метизов не менее 30 мм 
	
	

	1.4
	Закладная деталь 
	
	

	1.4.1
	Тип 
	Закладная деталь для фундамента
	
	

	1.4.2
	Диаметр трубы, мм
	Не менее 219
	
	

	1.4.3
	Толщина стенки, мм 
	Не менее 5
	
	

	1.4.4
	Сторона (диаметр) фланца, мм
	295
	
	

	1.4.5
	Межцентровое расстояние фланца, мм
	300
	
	

	1.4.6
	Диаметр крепежного отверстия, мм
	33
	
	

	1.5 
	Опора
	
	

	1.5.1
	Тип
	граненая, коническая складывающаяся не силовая (ОГКС)
	
	

	1.5.2
	Высота, м
	Не менее 5
	
	

	1.5.3
	Диаметр верхний, мм
	Не менее 60
	
	

	1.5.4
	Установка 
	на фланец 
	
	

	1.5.5
	Нижний диаметр, мм 
	136
	
	

	1.5.6
	Количество секций, шт 
	2
	
	

	1.5.7
	Межцентровое расстояние отверстий, мм 
	200
	
	

	1.5.8
	Размер опорного фланца, мм 
	295
	
	

	1.5.9
	Болты, шайбы, гайки (в комплекте)
	Диаметр метизов не менее 30 мм 
	
	

	1.6
	Кронштейн для консольных светильников
	
	

	1.6.1
	Модель
	К2-1,0-1,0-0-1
	
	

	1.6.2
	Посадочный размер кронштейна
	48
	
	

	1.6.3
	Вид крепления
	внутрь опоры
	
	

	1.6.4
	Количество осветительных приборов (шт.)
	1
	
	

	1.6.5
	Горизонтальный размер, м
	1
	
	

	1.6.6
	Вертикалный размер, м
	1
	
	

	1.7
	Кронштейн двухрожковый 90 градусов
	
	

	1.7.1
	Модель
	К4(90)-1,0-1,0-0-1
	
	

	1.7.2
	Посадочный размер кронштейна
	57
	
	

	1.7.3
	Вид крепления
	внутрь опоры
	
	

	1.7.4
	Количество осветительных приборов (шт.)
	1
	
	

	1.7.5
	Горизонтальный размер, м
	1
	
	

	1.7.6
	Вертикалный размер, м
	1
	
	

	1.7.7
	Угол между консолями
	90
	
	

	1.8
	Кронштейн двухрожковый 180 градусов 
	
	

	1.8.1
	Модель
	К4(180)-1,0-1,0-0-1
	
	

	1.8.2
	Посадочный размер кронштейна
	60
	
	

	1.8.3
	Вид крепления
	внутрь опоры
	
	

	1.8.4
	Количество осветительных приборов (шт.)
	1
	
	

	1.8.5
	Горизонтальный размер, м
	1
	
	

	1.8.6
	Вертикалный размер, м
	1
	
	

	1.8.7
	Угол между консолями
	180
	
	

	1.9
	Кронштейн настенный 
	
	

	1.9.1
	Модель
	КР-3
	
	

	1.9.2
	Тип монтажа
	Крепление на ровную поверхность
	
	

	1.9.3
	Кол-во устанавливаемых прожекторов
	1
	
	

	1.9.4
	Материал
	Сталь
	
	

	1.9.5
	Регулировка угла наклона.
	да
	
	

	1.9.6
	Максимальная нагрузка, кг
	26
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия
	36 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийных обязательств завода-изготовителя.
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Поставщик должен предоставить копии (оригиналы) документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, удостоверяющими качество продукции  и гарантийные обязательства производителя, выданные производителем продукции. Заводскую документацию (паспорт, инструкция по эксплуатации).
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки
	На склад Покупателя по адресу:

Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,с.Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.2
	Условия поставки за счет средств Поставщика
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	

	4.5
	Доставка опор и закладных деталей должна соответствовать установленным требованиям. Порядок перевозки регламентируется  ГОСТ 32947-2014 . Процессе доставки необходимо обеспечить сохранность продукции, предотвратить смещение изделий и защитить от механических повреждений.
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