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Технические требования на поставку МТР
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[bookmark: _Toc240279197][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc240279198][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт, национальный стандарт РФ

	ГОСТ Р
	Государственные стандарты, принимаемые только в России



0.2. [bookmark: _Toc240279199]Наименование закупаемой продукции
Поставка дренажного колодца из двухслойной спиральновитой трубы в сборе  для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
0.3. [bookmark: _Toc240279200]Цель поставки
Использование закупаемой продукции для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
0.4. [bookmark: _Toc240279201][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604]В настоящее время в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» отсутствует лабораторная база по направлению исследований глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов.
Поставка закупаемой продукции осуществляются для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21.

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc240279202][bookmark: _Toc46743509_Копия_1][bookmark: _Hlk49857604_Копия_1][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
0.5. [bookmark: _Toc240279203]Требования к объемам и срокам поставки
5. [bookmark: _Toc240279204]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc240279205][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	дренажный колодец из двухслойной спиральновитой трубы в сборе Dn800 H1000 мм
	шт.
	1

	2. 
	Доставка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21.
	Усл.ед.
	1



5. [bookmark: _Toc240279206][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc240279207][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	дренажный колодец из двухслойной спиральновитой трубы в сборе Dn800 H1000 мм
	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	В течение 20 рабочих дней с даты заключения договора


0.6. [bookmark: _Toc240279208][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc240279209] Таблица 3. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc240279210]Наименование продукции: дренажный колодец из двухслойной спиральновитой трубы в сборе Dn800 H1000 мм
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	шахта смотрового колодца по внутреннему диаметру мм
	800

	1.2. 
	шахта смотрового колодца по высоте  мм
	1000

	1.3. 
	Толщина стенки не менее мм
	15

	1.4. 
	кольцевая жесткость шахты
	SN MIN

	1.5. 
	Конструкция стен колодца
	двухслойная спиральновитая  труба

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	-
	-

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	
	

	3.2. 
	
	

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Требования к транспортировке
	Транспортировка силами и средствами поставщика

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	5.1. 
	Срок гарантийного обслуживания
	12 месяцев с момента поставки

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	6.1. 
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества либо декларация соответствия;
Паспорт изделия;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД.

	6.2. 
	Требования к комплектации
	крышка люка из композитного материала на основе полиэтилена, цвет черный/зеленый
герметично приваренное дно (для предотвращения попадания в грунт стоков)

	7. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	7.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120




