

29















Технические требования на выполнение работ:

ОКПД2 71.12.13.000 Выполнение работ по разработке рабочей документации по реконструкции 
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc180505257]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc180505258]Обозначения и сокращения
	АСУ ТП
	автоматизированная система управления технологическим процессом

	ГОСТ
	государственный стандарт

	ПЭС Лабытнанги
	Филиал ПАО «Передвижная энергетика» ПЭС Лабытнанги

	кВ
	киловольт

	КРУ
	комплектное распределительное устройство

	ТП
	трансформаторная подстанция

	НТД
	нормативно-технический документ

	ОТ
	охрана труда

	ОТР
	основные технические решения

	ПД
	проектная документация

	ПИР
	проектно-изыскательские работы

	ПОС
	проект организации строительства 

	ППР
	проект производства работ

	ППБ и Э
	Правила противопожарной безопасности

	ПСД
	проектно-сметная документация

	РД
	рабочая документация

	РУ
	распределительное устройство

	СМР
	строительно-монтажные работы

	ТТ
	технические требования 



























1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc180505259]Наименование закупаемой продукции
	Выполнение работ по разработке рабочей документации для реконструкции трансформаторной подстанции ТП-41 6/0,4 кВ (2х630 кВА) в г. Лабытнанги в рамках выполнения инвестиционного проекта P_514-411 «Реконструкция ТП 41 (2хТМГ-630 6/0,4 кВ) для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"»

1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc180505260]Цель выполнения работ.
     Выполнение комплекса строительно-монтажных работ для проведения реконструкции ТП – 41 с целью замещения морально устаревшего и физически изношенного оборудования для повышения надежности электроснабжения потребителей и сокращение времени при производстве ремонтов/переключений.

1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc180505261] Существующее положение.
	
	
1.
	Заказчик
	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» (ПАО «Передвижная энергетика») 
Филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика»
629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 60
5-59-61 (факс) 5-58-34.

	2. 
	Адрес места выполнения работ
	ЯНАО, Приуральский район, г Лабытнанги, ул. Дзержинского, кадастровый номер 89:09:010210:23.

	3.
	Наименование объекта
	Разработка рабочей документации по проекту: «Реконструкция ТП 41 (2хТМГ-630 6/0,4 кВ) для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"»

	4.
	Вид строительства
	Реконструкция

	5.
	Основание для выполнения работы
	Инвестиционная программа ПАО «Передвижная энергетика».




[bookmark: __RefHeading___Toc180505262]                                                                                            Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	ТП - 41
	ЯНАО, Приуральский район, г. Лабытнанги, ул. Дзержинского, кадастровый номер 89:09:010210:23. 
	ТП-41 (инв.№ БП 000052 (в составе ЭСК))
	Эксплуатирующая организация: филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика».


[bookmark: __RefHeading___Toc180505263]Условия производства работ:
· Одностадийное проектирование: рабочая (РД) документация;
· Замечания заинтересованных организаций, экспертных и надзорных органов, а также несоответствия проектной документации и проектных решений требованиям действующих нормативных и законодательных актов, устраняются Подрядчиком за счет собственных средств, с внесением необходимых исправлений и изменений в документацию; 
· Все применяемое в проекте оборудование должно иметь необходимые сертификаты РФ и должно быть согласовано с Заказчиком;
1.5. [bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.5.1 Сбор исходных данных осуществляется Подрядчиком самостоятельно и, при необходимости, с выездом на Объект проектирования. 
1.5.2 Заказчик обеспечивает доступ представителей Подрядчика на Объект для сбора исходных данных.
1.5.3 [bookmark: _GoBack]Информация по оборудованию запрашивается Подрядчиком у заводов-изготовителей самостоятельно и используется при проектировании после согласования применения оборудования Заказчиком.
1.5.4 Заказчик предоставляет Подрядчику:
– Паспорт ТП;
- План ТП;
- Правоустанавливающие документы на земельный участок;
- Схема/план трасс кабельных/воздушных линий, подключенных к ТП;
- электрическую схему ТП.

[bookmark: __RefHeading___Toc180505264]ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc180505265]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc180505266]Требования к видам и объемам работ 
[bookmark: __RefHeading___Toc180505267]                                            Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Предпроектное обследование и предоставление отчета Заказчику. Разработка основных технических решений.
	комплект
	1

	2. 
	Разработка Рабочей документации 
	комплект
	1

	3. 
	Разработка Сметной документации
	комплект
	1


[bookmark: __RefHeading___Toc180505272]                                     
Таблица 3. Основные характеристики проектируемого объекта
	Наименование характеристики
	Характеристика объекта

	1
	2

	Наименование проектируемого объекта
	Реконструкция ТП-41 в г. Лабытнанги 

	Номинальное напряжение
	6/0,4 кВ

	Тип и количество трансформаторов
	ТМГ-630 6/0,4 кВ - 2 шт.

	Номинальная мощность трансформатора
	630 кВА


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc180505273]Требования к срокам выполнения работ 
[bookmark: __RefHeading___Toc180505274]Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

	№ 
	Наименование работ
	Требования к началу срока выполнения работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ

	1.
	Проведение предпроектного обследования ТП-41 и прилегающих коммуникаций
	с даты подписания договора
	Не позднее 7 календарных дней

	2.
	Разработка основных технических решений (ОТР)
	С даты завершения работ по п. 1
	В течение 10 календарных дней

	3.
	Разработка рабочей документации
	С даты завершения работ по п. 2
	В течение 12 календарных дней

	4.
	Разработка сметной документации 
	С даты завершения работ по п. 3
	В течение 10 календарных дней



6

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc180505275]Требования к качеству работ
[bookmark: __RefHeading___Toc180505276]    
Таблица 5. Требования к качеству работ
Наименование работ (позиция № 1. Таблицы 2): Разработка основных технических решений.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	
	
	

	1.1 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
· Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.
· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
· Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ.
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
· Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
· Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 (ред. от 15.09.2020) "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (вместе с "Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства");
· СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;
· ВСН 34.72.111-92 «Инженерные изыскания для проектирования тепловых электрических станций»;
· СП 502.1325800.2021 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
· СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
· СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
· СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Общие правила производства работ»;
· СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»
·  ГОСТ Р 21.301-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»;
· СП 438.1325800.2019 «Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования». 
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.2. 
	Состав работ
	Выполнить предпроектное обследование ТП-41 и прилегающих коммуникаций.
Разработать и согласовать с Заказчиком основные технические решения в объеме:
- сравнительный анализ альтернативных технических решений реализации проекта с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек на создание и содержание объекта;
· расчета экономической эффективности проекта;
· расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объекта на протяжении срока его полезного использования;
· ведомость демонтажных работ;
· план благоустройства территории;
· план прокладки кабельных трасс;
·  конструктивные решения;
· решения по реализации АСУ ТП с выводом на диспетчерский пункт электрических сетей Филиал ПАО «Передвижная энергетика» ПЭС Лабытнанги;
· укрупненный сводный сметный расчет строительно-монтажных работ.
Объем работ может быть уточнен в результате проведения предпроектного обследования.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.3. 
	Иные требования
	Применять унифицированные и типовые проектные решения (схем, компоновок и т.д.).
Рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к результату работ
	Отчет о предпроектном обследовании ТП-41 и прилегающих коммуникаций. 
Основные технические решения согласованные с Заказчиком.

	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить филиалу ПЭС «Лабытнанги» в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в редактируемых форматах docx, dwg, pdf.
Документация в электронном виде должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.
	Согласие с требованием
	-
	-



Таблица 4.4 Требования к качеству работ 
Наименование работ (позиция №2,3 Таблицы 2): Разработка и согласование с Заказчиком рабочей и сметной документации (стадия - РД).

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к выполнению работ 
	
	
	

	1.1.
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться, включая, но не ограничиваясь, следующими нормативными документами:
· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
· Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
· Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 03.08.2018 № 630;
· Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.07.2018 № 548;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 №138 «Об утверждении правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон»;
· Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ;
· Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ;
· Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;
· Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ;
· Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7;
· Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96;
· Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ;
· Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ;
· Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;
· Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
· Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;
· Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования» от 20.03.2011 № 41-ФЗ;
· Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ;
· Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;
· Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ;
· Федеральный закон «О Государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 № 221-ФЗ;
· Закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
· Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;
· Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации,  утвержденные приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070;
· Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), седьмое издание (утвержденными Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204);
· РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;
· Действующие законы, нормативы, положения и постановления Ямало-Ненецкого автономного округа на момент проектирования реконструкции объекта.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.2.
	Состав работ
	· Разработка рабочей документации на основании утвержденной Заказчиком ОТР и технического задания, разработанного Подрядчиком в объеме, определённом постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, включая:
· Разработка рабочей документации стадии Р.
· Разработка сметной документации стадии Р.
Рабочая документация должна содержать следующие разделы, предусмотренные требованиями действующих нормативно-технической документации, нормативно-правовых актов и настоящих ТТ.
А также:
· демонтажные работы;
· расчистка и планировка земельного участка;
· монтаж фундаментов и конструкций;
· замена воздушного ввода 6 кВ на кабельный;
· монтаж кабельных каналов и эстакад;
· установка новых ячеек РУ 6 кВ, из них:
· ячейка трансформатора с выключателем – 2 шт;
· ячейка ввода с выключателем – 8 шт.;
· другие ячейки (ТН, СВ, СР) – 6 шт.;
· резервные ячейки;
· установка трансформатора ТМГ-630 кВА 6/0,4 кВ – 2 шт.;
· восстановление КЛ;
· прокладка резервных кабелей;
· благоустройство территории земельного участка;
· решения по реализации АСУ ТП с выводом на диспетчерский пункт электрических сетей Филиал ПАО «Передвижная энергетика» ПЭС Лабытнанги;
· ведомость объема работ;
· перечень приемо-сдаточных испытаний и измерений.
Объем работ может быть уточнен по результатам разработки и утверждения основных технических решений.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Требования к ПО 
	Сметная документация должна быть подготовлена с использованием программного комплекса «Гранд-Смета» либо аналогичного программного продукта, который должен полностью поддерживать формат ПО Заказчика (программный комплекс «Гранд-Смета» версии не ниже 2025), с набором функций, не уступающих и схожим с ним интерфейсом.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1
	Требования к результату работ
	Вся рабочая документация должна соответствовать и разрабатываться в соответствии со следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативными, нормативно-техническими документами (НТД), включая, но не ограничиваясь:
· Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;
· Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";
· Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды";
· Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ  "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
· Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями);
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства";
· МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
· Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и календарных графиков в составе ППР;
· Пособие к СНиП 3.01.01-85 «Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства»;
· СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*»; 
· СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
· СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»; 
· СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; 
· СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»;
· СП 62.13330.2011* «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»; 
· СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства»;
· СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;
· СП 77.13330.2016 «Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»;
·  «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ изд. 7);
· Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";
· Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; 
· Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 15.06.2022) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; 
· Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) "Об утверждении свода правил "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"; 
· ГОСТ Р 55201-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства"; 
· СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
· Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· В рабочей документации использовать метрическую систему измерения (систему СИ).
Разделы РД должны предоставляться Подрядчиком на входной контроль в полном объеме, вместе с прилагаемыми документами. Выпускаемая документация должна иметь обязательный минимум подписей лиц, разрабатывающих документацию на этапе проверки.
Предусмотреть отдельным томом:
· проведение пуско-наладочных работ, включая проведение индивидуальных испытаний оборудования и функциональных испытаний отдельных систем, комплексного опробования линий электропередачи и основного электротехнического оборудования; пробных пусков и комплексных испытаний (включая комплексное опробование);
· Пояснительная записка;
· инженерно-технические вопросы гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
· опросные листы на оборудование, сводные спецификации оборудования, изделий и материалов с указанием основных технических характеристик;
· снос и демонтаж конструкций и сооружений, попадающих в зону реконструкции;
· перечень мероприятий по охране окружающей среды;
· оценка воздействия на окружающую среду (при нахождении объектов строительства/реконструкции на землях особо-охраняемых природных территорий);
·  проект санитарно-защитной зоны для строящихся и реконструируемых объектов;
· ведомость объема работ.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.1.2.
	Общие требования к сметной документации
	Требования к сметной документации изложены в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.

	
	
	

	2.1.3.
	При разработке рабочей документации предусмотреть:
	· исполнение требований, изложенных в техническом задании на проектирование, проектной документации, в настоящих технических требованиях;
· применение современных строительных материалов, изделий, конструкций и строительных технологий, отвечающих техническим регламентам с максимальным использованием номенклатуры материалов и изделий местной строительной индустрии;
соблюдение действующей нормативно-правовых актов и регламентов принятых в РФ и применимых к данной работе.
	
	
	

	2.1.4.
	При разработке рабочей документации обеспечить:
	· полный контроль изменений Российских нормативных документов в ходе разработки проектной продукции и информирование Заказчика об этих изменениях для принятия Заказчиком решения о необходимости внесения изменений в проектные решения и, соответственно, в рабочую документацию.
	
	
	

	2.1.5.
	Требования к соблюдению нормативной базы
	· Результаты работ должны быть достаточны для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
	
	
	

	2.2.
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	· Разделы рабочей документации разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями); ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
Документацию в полном объеме (включая расчеты) Подрядчик должен представить филиалу ПЭС «Лабытнанги» в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в редактируемых форматах docx, dwg, pdf, спецификацию на поставку оборудования и материалов в формате (.xlsx).
· Сметная документация.
Подрядчик обязан передать на бумажном носителе 2 (четыре) экземпляра сметной документации (сводного сметного расчета,  локальных и объектных смет, пояснительной записки к сметному расчету, ведомости объемов работ, коньюктурного анализ цен с комплектом коммерческих предложений и прайс-листов) и на электронном носителе: в формате (xls), (pdf); исходные файлы сметной документации в формате (gsfx) программного комплекса «ГРАНД-Смета».
Документация в электронном виде должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.
Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта выполнить в электронном виде в местной системе координат (с указанием применяемой системы координат), в Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.dwg, файлов, совместимых с программой AutoCAD Map 3D, а также *.dxf; текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Portable Document Format (PDF);
	Согласие с требованием
	-
	-




3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), а также приложение к нему «Перечень работ и стоимость за единицу» по форме Приложения № 4 к Техническим требованиям.
3.2. Коэффициент снижения служит только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующему ценовому (стоимостному) критерию оценки (в договоре закрепляются единичные расценки услуг, предложенные в заявке Победителем).
3.3. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
 
4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.
5. Приложения
- Приложение №1: Требования к оформлению и составлению сметной документации;
- Приложение №2: Требования к участникам.
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Приложение № 1 к ТТ 

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию
1.	Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ при новом строительстве.
2.	Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3.	Сметную документацию на строительство выполнить в программном комплексе РИК.
4.	При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее – Методика 2020 определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений.
5.	Определение сметной стоимости работ ресурсно-индексным методом - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен публикуемыми в письмах Минстроя РФ для ЯНАО (1 зона).
 Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен.
6.	При определении сметной стоимости ресурсно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
6.1.	Для ресурсно-индексного метода:
· индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);
· индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;
· индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;
· индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат.
7.	При отсутствии информации о сметных нормативах на отдельные виды работ (услуг) в ФГИС ЦС и ФРСН допускается их определение по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа, стоимости материальных ресурсов, оборудования и прочих затрат (услуг) включаются в сметную документацию.
8.	Реестр материалов и оборудования (конъюнктурный анализ), учтенных в сметных расчетах (отсутствующих в действующей сметно- нормативной базе, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов) должен быть оформлен, с разделением на реестр Оборудования и Реестр Материалов.
Предоставить актуализированные источники ценовой информации, обосновывающие материалы: прайс-листы, «скрин» экранов, счет –фактуры, транспортные накладные на материалы и оборудование, расценки на которые отсутствуют в сметно-нормативной базе, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов.
При этом предпочтительно применение информации о сметных нормативах на материально-технические ресурсы и оборудование, приведенной в классификаторе строительных ресурсов.
9.	Сметная цена материальных ресурсов и оборудования принимается на основании информации, размещенной в ФГИС ЦС и учитывает затраты, связанные с их приобретением (в том числе стоимость тары, упаковки, реквизита (при наличии таковых), для оборудования также –стоимости комплекта запасных частей на гарантийный срок эксплуатации), заготовительно-складские расходы, стоимость перевозки. 
10.	Стоимость материально-технических ресурсов (далее–МТР), не учтенных в расценках, определяется по сборнику сметных цен на материалы (далее – ССЦ), утвержденному в установленном порядке и внесенному в ФРСН. Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектом, «применительное» использование расценок сборника не допускается.
11.	Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.
12.	Транспортные затраты определяются следующими методами:
•	расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
•	по результатам конъюнктурного анализа с учетом данных о стоимости услуг, полученных не менее чем от 2-х (двух) поставщиков (производителей) таких услуг, либо на основании данных по 1 (одному) поставщику транспортных услуг, который является производителем или поставщиком материальных ресурсов или оборудования (при отсутствии информации в ФГИС ЦС);
•	в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.
Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
13.	Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:
•	2% - для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
•	0,75% - для металлоконструкций;
•	1,2% - для оборудования.
14.	При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
15.	При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
16.	Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
17.	При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). По решению заказчика дополнительно может быть разработан отдельный сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
18.	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в ТТ и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных ТТ. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.
19.	В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
20.	В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
21.	При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. 
Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:
•	суточные – 700 руб./сутки; 
· проживание – 700 руб./сутки; 
проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
22.	В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
•	при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;
23.	Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
•	на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации);
•	на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «РИК», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему бумажному варианту;
•	сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.


  Приложение № 2.1
ОБРАЗЕЦ                                                                                             
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению 
                                                                                                     Приложение №___                                                                                    к договору от_______№_____  
 
	СОГЛАСОВАНО:
______________(Подрядчик )
_______________(ФИО)

Заказчик:______________________
	УТВЕРЖДАЮ:
                                                                               _____________(Заказчик)
                  ______________(ФИО)

	(наименование организации)
	

	Утвержден: __ ______________202__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору__________            __ 20__ г.



	N п/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	     Руководитель
проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	[подпись (инициалы, фамилия)]


16

1




Приложение №2.2
к Требованиям к оформлению и составлению               
сметной документации на выполнение работ 
по программе ремонтов, реконструкции 
и техническому перевооружению 
ОБРАЗЕЦ

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"_____" _____________2021 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________2021 г

	Наименование редакции сметных нормативов
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2021"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

	

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
	соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	
	чел.час.

	
	оборудования
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	
	
	чел.час.

	
	прочих затрат
	
	
	тыс.руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


[bookmark: _Toc227656693]                                      Приложение № 2

[bookmark: _Toc227656694]Требования к Участнику закупки

1. Специальные требования
Таблица 1. Перечень специальных требований
	№ п/п
	Требования к Участникам

	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

	1. 
	В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ: 
Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц:
-  осуществляющих подготовку проектной документации..
     Участник должен иметь право выполнять работы в отношении объектов:
- капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
	В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в статью 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации проверка наличия сведений об участнике закупки, а также оценки соответствия уровня ответственности участника осуществляется по общедоступному ресурсу:
   -        Национальное объединение изыскателей и проектировщиков НОПРИЗ - сервис «Единый реестр членов СРО» (http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/).     
     Данные из реестра членов СРО, формируемые на вышеуказанном ресурсе проверяются на дату окончания срока подачи заявок, установленную в Извещении/Документации о закупке, должны включать в себя сведения об уровне ответственности участника:
- по компенсационному фонду возмещения вреда,
- по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
     Проверка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда будет осуществляться исходя из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС))):    
- подготовки проектной документации, каждого из указанных видов работ в отдельности.
      По компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС)):                                                - подготовки проектной документации, каждого из указанных видов работ в отдельности.
     Требование является обязательным, неисполнение которого повлечет отклонение заявки.



2. Квалификационные требования
Таблица 2. Перечень квалификационных требований
	№ п/п
	Требования к Участникам

	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям


	1. 
	Требования к наличию опыта:
Наличие у Участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров), за последние 5 лет, предшествующих дате подачи заявки.
	В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
· копии договоров, подписанных с обеих сторон;
· копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон.
К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника.






