Приложение № 2 к Техническому заданию.
Спецификация услуг и поставляемого оборудования
	№
п/п
	Наименование
	Модель/тип
	Кол-во
	Цена 
за ед. из., 
руб с НДС

	1
	Газопоршневая установка (ГПУ), в составе:
	JICHAI 4000GF70-T
	4
	

	1.1. 
	Газовый двигатель 
	CNPC Jichai 16V 26/32 T
	4
	Входит в стоимость ГПУ

	1.2. 
	Генератор 
	Leroy Somer 5000kVA/6.3kV/50Hz/0.8/1000rpm
	4
	

	1.3. 
	Муфта соед.эласт.
	Определяется на этапе разработки и согласования конфигурации оборудования и исходных данных по ГПУ
	4
	

	1.4. 
	Общая рама/ поддон/ виброопоры  
	
	4
	

	1.5. 
	Система пневматического запуска ГПУ
	
	4
	

	1.6. 
	Блок масляного насоса ГПУ
	
	4
	

	1.7. 
	Блок фильтрации и подогрева масла ГПУ
	
	4
	

	1.8. 
	Блок подогрева охлаждающей жидкости ГПУ
	
	4
	

	1.9. 
	Блок системы подачи газа ГПУ
	
	4
	

	1.10. 
	Компенсатор системы выхлопных газов
	
	4
	

	1.11. 
	Шкаф силовой ЩСН ГПУ (с модулем бесперебойного питания)
	
	4
	

	1.12. 
	Шкаф управления двигателем 
	
	4
	

	1.13. 
	Шкаф управления ГПУ
	
	4
	

	1.14. 
	Система охлаждения двигателя (градирни ВТК/НТК)
	
	4
	

	1.15. 
	Комплектные запасные части
	
	4
	

	1.16. 
	Комплектующие инструменты для эксплуатации ГПУ
	
	4
	

	1.17. 
	Специальные инструменты для обслуживания и ремонта ГПУ
	
	1
	

	1.18. 
	Специальное подъёмное устройство 
	
	1
	

	1.19. 
	Комплект разрешительной документации на ГПУ, включающий в себя: руководство по монтажу, ремонту и эксплуатации, Паспорт, ТС ТР, декларации и т.д. Единичная мощность ГПУ указывается 3,2 МВт.  (для всех ГПУ)
	
	4
	

	1.20. 
	Логистические услуги (доставка до места проведения установки, включая погрузо-разгрузочные работы и уплату всех сборов и пошлин)
	
	1
	

	1.21. 
	Комплект ЗИП ГПУ на 16000 м/ч.
	Определен в Приложение № 3 к Техническому заданию
	1
	

	2.
	Сборка ГПУ на объекте 
	4
	

	3.
	Пуско-наладочные работы ГПУ
	4
	

	4.
	Разработка SCADA-Системы (ПО CODESYS 3.5) энергоцентра и синхронизация с существующей SCADA-Системы энергоцентра 1 очереди
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