








Технические требования на оказания услуг

Перевозка груза смешанным сообщением для нужд Нижнеколымского РЭС







[bookmark: _Toc54643694]1. Общие сведения
[bookmark: _Toc54643696]1.1 Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]Перевозки ТМЦ смешанным транспортом для нужд Нижнеколымского РЭС.
[bookmark: _Toc54643697]1.2 Цель оказания услуг 
Выполнение перевозки смешанным транспортом по маршруту: Якутск – Сеймчан (Автомобильный транспорт, седельный тягач с полуприцепом не менее 12 метров, Сеймчан – Черский (Водный транспорт).
Перевозка осуществляется по Заявкам отправителя по маршруту Якутск - Сеймчан - Черский в период навигации 2025г.







[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702]2. Требования к продукции
1.2 Требования к объемам и срокам оказания услуг
«ОКПД2 - 50.40.19.000 Перевозка груза смешанным сообщением для нужд Зырянского РЭС»
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг.
	№ п/п
	Маршрут
	Наименование груза
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к началу срока доставки
	Требования к окончанию срока доставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Якутск — Сеймчан – Черский
	ТМЦ различного назначения
	тонн
	25
	С момента заключения договора
	до 01.07.2027




[bookmark: _Toc467435101][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc50125131](*) с учетом переходящих запасов и производственной программы Отправитель вправе скорректировать количество груза подлежащего к перевозке.

3. Требование к оказанию услуг
[bookmark: _Toc124501370][bookmark: _Toc124505114][bookmark: _Toc124506432][bookmark: _Toc124506712][bookmark: _Toc156219791]Таблица 2. Требования к оказанию услуг
Наименование продукции (позиция №1-3 Таблицы 1.): «Перевозка груза смешанным сообщением для нужд Зырянского РЭС».
	№
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам:

	1.1
	Вид смешанного транспорта для организации доставки грузов
	-Маршрут Якутск – Сеймчан: Седельный тягач с полуприцепом не менее 12 метров;
-Маршрут Сеймчан - Черский: Водный транспорт

	1.2
	Подача транспорта и груза к перевозке:
	По заявке Заказчика

	1.3
	Пункт погрузки:
	база АО «Сахаэнерго» (677004, г.Якутск, ул.Беринга, д.42)

	1.4
	Маршрут перевозки:
	Якутск - Сеймчан (Автотранспорт)

	1.5
	Перевалочный пункт
	пристань Сеймчан (686150, Магаданская область, Среднеканский р-н, с. Колымское, ул. Набережная, д. 14)

	1.6
	Маршрут перевозки:
	Сеймчан - Черский (Водный транспорт)

	1.7
	Пункт доставки (грузополучатель):
	Нижнеколымский РЭС (678830, Нижнеколымский улус, п.Черский, ул.Гагарина, д.37)


	1.8
	Перечень груза (ТМЦ) к перевозке:
	ТМЦ различного назначения, ориентировочный вес 25 тонн

	1.9
	Погрузо-разгрузочные работы в пунктах погрузки и доставки
	Погрузо-разгрузочные работы в пунктах погрузки/выгрузки и перевалки

	1.10
	Сроки обязательного приема груза к перевозке в навигацию
	До 15 сентября 2027г.

	2
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке:

	2.1
	Организация доставки грузов водным видом транспорта
	Руководствуются положениями настоящего Договора, Гражданским Кодексом РФ, Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 2200 от 21.12.2020 г., Правилами дорожного движения РФ, Федеральным законом № 257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Кодексом внутреннего водного транспорта российской федерации

	2.2
	Требования к приемке-передаче груза
	В соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6) (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997) и "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7) (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997)

	2.3
	Требования к Исполнителю оказания услуг
	Подача транспорта под погрузку по заявке «Отправителя».

	
	
	Транспортные средства задействованные в перевозке должны быть в исправном техническом состоянии, соответствующий всем установленным для него техническим требованиям, своевременного прохождения технического осмотра с оформлением всех установленных документов.

	
	
	Возможность корректировки маршрута и графика движения транспортных средств задействованных в перевозке, в связи с изменениями в производственном цикле.

	
	
	Срок принятия заявки на перевозку грузов и ее рассмотрения не должен превышать 48 часов (от подачи заявки Заказчиком).

	
	
	Исполнитель организует подачу автотранспорта в пункте погрузки на дату и в часы, указанные в заявке.

	
	
	Исполнитель обязан сообщить Заказчику не позднее 14:00 часов дня, текущего дня загрузки, информацию о водном транспорте, что подтверждается Исполнителем посредством отправки Заказчику факсимильной связью заявки, скрепленной печатью Исполнителя. С этого момента заявка считается принятой к исполнению.

	
	
	В случае отказа (срыва) от подтвержденной Исполнителем заявки на перевозку Исполнитель выплачивает неустойку согласно условиям Договора.

	
	
	Обеспечение своевременными средствами связи для контроля за работой транспортных средств и перевозкой грузов, с предоставлением ежедневных сводок по движению транспортных средств на всем пути движения на электронную почту.

	
	
	Исполнитель ежесуточно (не позднее 10:00 часов) предоставляет Заказчику и его Представителям информацию о фактах передвижения транспортных средств задействованных в перевозке в части погрузки, выгрузки на электронную почту – mail@rushydro.ru (копию petrovas@rushydro.ru), или факсимильной связи (4112) 49-72-49.

	2.4
	Требования к безопасности при оказании услуги:
	Заказчик определяет тип и количество транспортных средств, необходимых для выполнения заявок.

	
	
	Исполнитель своевременно обеспечивает в соответствии с заявками «Заказчика», подачу под погрузку транспортный средств.

	
	
	Исполнитель осуществляет контроль: за процессом погрузки (выгрузки), внешнего состояния упаковки, порядка погрузки (выгрузки), надежности крепления и правильности размещения груза.

	
	
	Исполнитель обязан обеспечить соблюдение и неукоснительное выполнение требований техники безопасности при перевозке грузов водным всеми транспортным средствами.

	2.5
	Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуги:
	Исполнитель отвечает за сохранность груза с момента принятия груза к перевозке от Заказчика до момента сдачи груза грузополучателю.

	
	
	Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность/порчу/утрату грузов во время перевозки согласно договору.

	
	
	Стоимость утраченных или поврежденных грузов определяется на основании отгрузочных документов.

	
	
	Исполнитель обязан обеспечить диспетчерский контроль за доставкой груза, при возникновении нештатной ситуации, немедленно принять меры для устранения факторов способных повлиять на не своевременную доставку груза в пункт назначения, незамедлительно информировать Заказчика обо всех случаях задержки транспортных средств задействованных к перевозке, которые повлекли или могут повлечь за собой нарушение срока доставки груза, или не обеспечение его сохранности с указанием причин возникновения.

	
	
	Исполнитель обязан обеспечить возможность оперативной замены транспортных средств задействованных в перевозке другим, в случае неисправности или повреждения.

	
	
	А также иные требования, предусмотренные действующим законодательством РФ.
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