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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc229490649]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc229490650]Обозначения и сокращения
	ГСМ
	Горюче смазочные материалы

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТУ
	Технические условия

	Продукция
	ГСМ (масла, жидкости, смазки)

	УПД
	Универсальный передаточный документ






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc229490651]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД 2: 19.20.29.230 Поставка ГСМ (масла, жидкости, смазки) для нужд Камчатского филиала АО "ТК РусГидро".
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc229490652]Цель использования закупаемой продукции
[bookmark: _Toc141715123][bookmark: _Toc143693870][bookmark: _Toc229490653]       Обеспечение проведения текущего ремонта и технического обслуживания с использованием моторных масел, смазочных материалов и жидкостей специального назначения для транспортных средств Камчатского филиала АО «ТК РусГидро, используемыми при проведении технического обслуживания и текущего ремонта.
1.4. [bookmark: _Toc229490654][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1. [bookmark: _Toc143693872][bookmark: _Toc143693875]Продукция поставляется Поставщиком партиями по заявкам Покупателя в течение всего срока действия договора.
1.4.2. Продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении. Продукция должна быть произведена не ранее 2026г. Не допускается поставка выставочных образцов.
1.4.3. Продукция (масла моторные, трансмиссионные, гидравлические; пластичная смазка; охлаждающая и тормозная жидкости) должна соответствовать требованиям ТР ТС 030/2012 «Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям». 
1.4.4. Комплектность поставки должна обеспечить возможность использования продукции по прямому назначению.
1.4.5. Качество и безопасность поставляемой продукции должно соответствовать действующим стандартам и условиям, утвержденными на данный вид продукции, оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc229490655]Требования к продукции
2.1 [bookmark: _Toc229490656]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc229490657]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc229490658]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество*

	Моторные масла:

	1. 
	Масло моторное 10W-30 CI-4
	литр
	733,00

	2. 
	Масло моторное 10W-40 CI-4
	литр
	5 434,00

	3. 
	Масло моторное 15W-40 CI-4
	литр
	1 385,00

	4. 
	Масло моторное 5W-30 SN 
	литр
	300,00

	Трансмиссионные масла:

	5. 
	Масло трансмиссионное 75W-80 GL-4
	литр
	450,00

	6. 
	Масло трансмиссионное 75W-90 GL-4/GL-5
	литр
	447,00

	7. 
	Масло трансмиссионное 80W-90 GL-4
	литр
	40,00

	8. 
	Масло трансмиссионное 80W-90 GL-5
	литр
	1 748,50

	9. 
	Масло трансмиссионное 80W-90 GL-5 LSD
	литр
	351,00

	10. 
	Масло трансмиссионно-гидравлическое 10W TO-4
	литр
	302,50

	11. 
	Жидкость трансмиссионная ATF MULTI
	литр
	422,50

	12. 
	Жидкость трансмиссионная Dexron III
	литр
	207,00

	Специальные  масла и жидкости:

	13. 
	Жидкость охлаждающая G11
	литр
	3 036,00

	14. 
	Жидкость охлаждающая G12
	литр
	38,75

	15. 
	Жидкость стеклоомывателя (-30С)
	литр
	4 470,00

	16. 
	Масло компрессорное Р100
	литр
	53,00

	17. 
	Масло компрессорное RS46
	литр
	47,00

	18. 
	Жидкость гидравлическая HVLP 32
	литр
	5 337,00

	19. 
	Жидкость гидравлическая HVLP 46
	литр
	151,00

	20. 
	Жидкость гидравлическая LT 22
	литр
	640,00

	21. 
	Жидкость гидравлическая ВМГЗ
	литр
	400,00

	22. 
	Масло индустриальное И-20А
	литр
	250,00

	Пластичные смазки:

	23. 
	Смазка Литол-24
	Килограмм
	741,23

	24. 
	Смазка пластичная ЕР-2
	Килограмм
	357,75

	25. 
	Смазка пластичная ЕР-2 с дисульфидом молибдена
	Килограмм
	97,40

	26. 
	Смазка Шрус-4М
	Килограмм
	144,90

	27. 
	Смазка графитная
	Килограмм
	64,90

	28. 
	Жидкость для системы SCR (Полимочевина)
	литр
	3 689,00



*Количество поставляемой продукции плановое, может корректироваться Покупателем в пределах общей цены договора, в зависимости от производственных потребностей, при этом цена единицы продукции корректировки не подлежит.
[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc229490659]Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc229490660][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 19.20.29.230 Поставка ГСМ (масла, жидкости, смазки) для нужд Камчатского филиала АО "ТК РусГидро"
	с даты подписания сторонами договора.
	«31» декабря 2027 года


[bookmark: _Toc46743510]
2.2 [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc229490661][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc229490662] Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (позиции №1-26 Таблицы 1.1): ОКПД 2: 19.20.29.230 Поставка ГСМ (масла, жидкости, смазки) для нужд Камчатского филиала АО "ТК РусГидро".
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1): Масло моторное 10w-30 CI-4
	---
	---
	

	1.1.1. 
	Класс вязкости по SAE
	10W-30
	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.1.2. 
	Классификация по API
	CI-4/SL
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3. 
	Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей
	PJSC "KAMAZ"
Cummins CES 20078
Mack EO-N
MB 228.3
VOLVO VDS-3
MTU Oil Category 2
ACEA E7
PJSC «Avtodizel» (YMZ)
Deutz DQC III-18
MAN M 3275-1
Renault VI RLD-2
Caterpillar ECF-2/1-a
JASO DH-1
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4. 
	Плотность при 20 °С, кг/м3
	858,2-858,6
	Указание характеристик
	
	

	1.1.5. 
	Температура вспышки в открытом тигле, °С
	не ниже 236
	Указание характеристик
	
	

	1.1.6. 
	Температура застывания, °С
	не выше -49
	Указание характеристик
	
	

	1.2. 
	Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1): Масло моторное 10w-40 CI-4
	---
	---
	

	1.2.1. 
	Класс вязкости по SAE
	10W-40
	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.2.2. 
	Классификация по API
	CI-4/SL
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.3. 
	Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей
	Cummins CES 20078
Mack EO-N
VOLVO VDS-3
MB 228.3
PJSC "KAMAZ"
Deutz DQC III-18
ACEA E7
JASO DH-1
Renault VI RLD-2
PJSC «Avtodizel» (YMZ)
Caterpillar ECF-2
MTU Oil Category 2
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.4. 
	Температура вспышки в открытом тигле, °С, 
	не ниже 236
	Указание характеристик
	
	

	1.2.5. 
	Температура застывания, °С, 
	не выше -44
	Указание характеристик
	
	

	1.2.6. 
	Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, 
	не ниже 11,5
	Указание характеристик
	
	

	1.3. 
	Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1): Масло моторное 15w-40 CI-4
	---
	---
	

	1.3.1. 
	Класс вязкости по SAE
	15W-40

	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.3.2. 
	Классификация по API
	CI-4/SL
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.3. 
	Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей
	MB 228.3
Renault VI RLD-2
VOLVO VDS-3
Deutz DQC III-18
JASO DH-1
Caterpillar ECF-2/1-a
ACEA E7
Cummins CES 20078
MTU Oil Category 2
Mack EO-N
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.4. 
	Температура вспышки в открытом тигле, °С
	не ниже 228
	Указание характеристик
	
	

	1.3.5. 
	Температура застывания, °С, 
	не выше -31
	Указание характеристик
	
	

	1.3.6. 
	Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, 
	не ниже 11.5
	Указание характеристик
	
	

	1.4. 
	Наименование продукции (позиция №4 Таблицы 1): Масло моторное  5W-30 SN
	---
	---
	

	1.4.1. 
	Класс вязкости по SAE
	5W-30

	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.4.2. 
	Классификация по API
	SN-RC, SN
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.3. 
	Классификация по ILSAC
	GF-6A, GF-5
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.4. 
	Температура вспышки в открытом тигле, °С, 
	не ниже 228
	Указание характеристик
	
	

	1.4.5. 
	Температура застывания, °С, 
	не выше -46
	Указание характеристик
	
	

	1.5. 
	Наименование продукции (позиция №5 Таблицы 1): Масло трансмиссионное 75W-80 GL-4
	---
	---
	

	1.5.1. 
	Класс вязкости по SAE
	75W-80
	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.5.2. 
	Классификация по API
	GL-4
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.3. 
	Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей
	MAN 341 Type Z4, Volvo 97307, ZF TE-ML 01L, TE-ML 02L, TE-ML 08, TE-ML 16K
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.4. 
	Температура вспышки в открытом тигле, °С, 
	не ниже 238
	Указание характеристик
	
	

	1.5.5. 
	Температура застывания, °С, 
	не выше -43
	Указание характеристик
	
	

	1.6. 
	Наименование продукции (позиция №6 Таблицы 1): Масло трансмиссионное 75W-90 GL-4/GL-5 
	---
	---
	

	1.6.1. 
	Класс вязкости по SAE
	75W-90
	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.6.2. 
	Классификация по API
	GL-4/GL-5
	Согласие с требованием
	
	

	1.6.3. 
	Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей
	DTFR 12B100 (MB 235.0)
Scania STO 1:0
SAE J2360
ZF TE-ML 02B/04G/05A/05B/07A/08/17B
	Согласие с требованием
	
	

	1.6.4. 
	Температура вспышки в открытом тигле, °С, 
	не ниже 215
	Указание характеристик
	
	

	1.6.5. 
	Температура застывания, °С 
	не выше -44
	Указание характеристик
	
	

	1.7. 
	Наименование продукции (позиция №7 Таблицы 1): Масло трансмиссионное 80W-90 GL-4
	---
	---
	

	1.7.1. 
	Класс вязкости по SAE
	80W-90
	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.7.2. 
	Классификация по API
	GL-4
	Согласие с требованием
	
	

	1.7.3. 
	Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей
	Scania STO 1:0
ZF TE-ML 5A
ZF TE-ML 8
ZF TE-ML 12E
ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 16C
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B
ZF TE-ML 21A
MAN 342 Type M1
VOLVO 97321
MIL-L-2105D
	Согласие с требованием
	
	

	1.7.4. 
	Температура вспышки в открытом тигле, °С, 
	не ниже 224
	Указание характеристик
	
	

	1.7.5. 
	Температура застывания, °С
	не выше -30
	Указание характеристик
	
	

	1.8. 
	Наименование продукции (позиция №7 Таблицы 1): Масло трансмиссионное 80W-90 GL-5
	---
	---
	

	1.8.1. 
	Класс вязкости по SAE
	80W-90
	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.8.2. 
	Классификация по API
	GL-5
	Согласие с требованием
	
	

	1.8.3. 
	Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей
	Scania STO 1:0
ZF TE-ML 5A
ZF TE-ML 8
ZF TE-ML 12E
ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 16C
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B
ZF TE-ML 21A
MAN 342 Type M1
VOLVO 97321
MIL-L-2105D
	Согласие с требованием
	
	

	1.8.4. 
	Температура вспышки в открытом тигле, °С, 
	не ниже 224
	Указание характеристик
	
	

	1.8.5. 
	Температура застывания, °С
	не выше -30
	Указание характеристик
	
	

	1.9. 
	Наименование продукции (позиция №8 Таблицы 1): Масло трансмиссионное 80W-90 GL-5 LSD
	---
	---
	

	1.9.1. 
	Класс вязкости по SAE
	80W-90
	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.9.2. 
	Классификация по API
	GL-5
	Согласие с требованием
	
	

	1.9.3. 
	Применимость
	Дифференциал повышенного трения (LSD)
	Согласие с требованием
	
	

	1.10. 
	Наименование продукции (позиция №9 Таблицы 1): Масло трансмиссионно-гидравлическое TO-4 10W
	---
	---
	

	1.10.1. 
	Класс вязкости по SAE
	10W
	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.10.2. 
	Классификация по API
	MT-1
	Согласие с требованием
	
	

	1.10.3. 
	Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей
	Caterpillar TO-4
New Holland 
Allison C-4
ZF TE-ML 03C
Komatsu KES 07.868.1
	Согласие с требованием
	
	

	1.10.4. 
	Температура вспышки, °С, 
	не ниже 235
	Указание характеристик
	
	

	1.11. 
	Наименование продукции (позиция №10 Таблицы 1): Рабочая жидкость АКПП Atf Multi
	---
	---
	

	1.11.1. 
	Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей
	GM Dexron IIIH
Ford Mercon
 JASO M315 1A
Nissan Matic D/J
Mazda ATF D-II/ATF M-3
Hyundai/Kia ATF SP-III
Ssang Yong DSIH 6P805
Allison C-4
JWS 3309
Toyota Type T-III/T-IV
Mitsubishi SP-II/SP-III
Honda Z-1
MOPAR ATF +2/+3/+4
	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.11.2. 
	Температура вспышки в открытом тигле, °С, 
	
не ниже 216
	Указание характеристик
	
	

	1.11.3. 
	Температура застывания, °С, 
	не выше -51
	Указание характеристик
	
	

	1.12. 
	Наименование продукции (позиция №11 Таблицы 1): Рабочая жидкость АКПП Dexron III
	---
	---
	

	1.12.1. 
	Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей
	GM Dexron IIIH 
 ZF TE-ML 05L/09L/21L  Ford WSS-M2C-138CJ/WSS-M2C-166H  Caterpillar TO-2 Volkswagen/Audi G 052 162 
RBAS TE-ML 09 
Ford Mercon Allison C-4 / TES-389B Sperry Vickers / Eaton M2950S
	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.12.2. 
	Температура вспышки в открытом тигле, °С, 
	не ниже 231
	Указание характеристик
	
	

	1.12.3. 
	Температура застывания, °С, 
	не выше -45
	Указание характеристик
	
	

	1.13. 
	Наименование продукции (позиция №12 Таблицы 1): Жидкость охлаждающая G11
	---
	---
	

	1.13.1. 
	Тип
	Антифриз
	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.13.2. 
	Температура начала кристаллизации, С, 
	

не выше -40
	Указание характеристик
	
	

	1.13.3. 
	Цвет
	Зеленый
	Согласие с требованием
	
	

	1.13.4. 
	Температура кипения, С, 
	не ниже 110,5
	Указание характеристик
	
	

	1.13.5. 
	Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей
	VW TL 774-C (G11)
MTU 5048
 MAN 324 NF
Ford ESD-M97B49-A
Fiat-Iveco 55523/1
 Renault / Nissan RNESB-00014 v.2.1
ASTM D3306
SAE J1034
ГОСТ 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия»
	Согласие с требованием
	
	

	1.14. 
	Наименование продукции (позиция №13 Таблицы 1): Жидкость охлаждающая G12
	---
	---
	

	1.14.1. 
	Тип
	Антифриз
	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.14.2. 
	Температура начала кристаллизации, С, 
	не выше -40
	Указание характеристик
	
	

	1.14.3. 
	Температура кипения, С, 
	не ниже 109,6
	Указание характеристик
	
	

	1.14.4. 
	Цвет
	Красный либо розовый
	Указание характеристик
	
	

	1.14.5. 
	Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей
	VW TL 774-D/F
(G12/G12+)
DAF MAT 74002
MTU MTL 5048
Fiat-Iveco 55523/1
Ford WSS-M97B44-D
Renault RVI 41-01-001
Deutz 0199-99-1115
ASTM D3306
ASTM D4985
 SAE J1034
 ГОСТ 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия»
ПАО «АВТОВАЗ»
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
ПАО «ГАЗ»
ПАО «КАМАЗ»
	Согласие с требованием
	
	

	1.15. 
	Наименование продукции (позиция №15 Таблицы 1): Жидкость стеклоомывателя (-30)
	---
	---
	

	1.15.1. 
	Соответствие ТУ
	ТУ 20.41.32-001-03550215-2018
	Согласие с требованием
	Соответствие ТУ
	

	1.16. 
	Наименование продукции (позиция №16 Таблицы 1): Масло компрессорное Р100
	---
	---
	

	1.16.1. 
	Класс вязкости по ISO
	VG100
	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.16.2. 
	Температура вспышки в открытом тигле, °C, 
	не ниже 266
	Указание характеристик
	
	

	1.16.3. 
	Температура застывания, °C, 
	не выше -20
	Указание характеристик
	
	

	1.17. 
	Наименование продукции (позиция №17 Таблицы 1): Масло компрессорное Р100
	---
	---
	

	1.17.1. 
	Класс вязкости по ISO
	VG100
	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.17.2. 
	Температура вспышки в открытом тигле, °C, 
	не ниже 266
	Указание характеристик
	
	

	1.17.3. 
	Температура застывания, °C, 
	не выше -20
	Указание характеристик
	
	

	1.18. 
	Наименование продукции (позиция №18 Таблицы 1): Жидкость гидравлическая HVLP 32
	
	
	

	1.18.1. 
	Тип
	HVLP
	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.18.2. 
	Класс вязкости по ISO
	
32
	Согласие с требованием
	
	

	1.18.3. 
	Индекс вязкости, 
	не ниже 149
	Указание характеристик
	
	

	1.18.4. 
	Температура вспышки в открытом тигле, °С, 
	не ниже 236
	Указание характеристик
	
	

	1.18.5. 
	Температура застывания, °С, 
	Не выше -40
	Указание характеристик
	
	

	1.18.6. 
	Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей
	Bosch Rexroth RDE 90235
Palfinger
Kopex Machinery
Amco Veba
METSO
DIN 51524-3 HVLP
ASTM D6158 HV
GM LS-2
AGMA 9005-E02
Fives Cincinnati Р-68
Mantsinen
Denison HF-0/HF-1/HF-2
Sulzer Pumps
SMT Scharf
Eaton Vickers 35VQ25
ThyssenKrupp Industrial Solutions
ISO 11158 HV
SAE MS 1004
AIST 126/127
Eaton Vickers E-FDGN-TB002-E
GB 11118.1 L-HV
	Согласие с требованием
	
	

	1.19. 
	Наименование продукции (позиция №19 Таблицы 1): Жидкость гидравлическая HVLP 46
	---
	---
	

	1.19.1. 
	Тип
	HVLP
	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.19.2. 
	Класс вязкости по ISO
	
46
	Согласие с требованием
	
	

	1.19.3. 
	Индекс вязкости, 
	не ниже 149
	Указание характеристик
	
	

	1.19.4. 
	Температура вспышки в открытом тигле, °С, 
	не ниже 236
	Указание характеристик
	
	

	1.19.5. 
	Температура застывания, °С, 
	Не выше -40
	Указание характеристик
	
	

	1.19.6. 
	Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей
	Bosch Rexroth RDE 90235
Ferrit
HAEUSLER
Kopex Machinery
Palfinger
SMT Scharf
ThyssenKrupp Industrial Solutions
ISO 11158 HV
SAE MS 1004
AIST 126/127
Mantsinen
GB 11118.1 L-HV
Denison HF-0/HF-1/HF-2
FURUKAWA UNIC
Joy Mining Machinery
METSO
Siemens
Sulzer Pumps
DIN 51524-3 HVLP
ASTM D6158 HV
GM LS-2
Eaton Vickers E-FDGN-TB002-E
Fives Cincinnati Р-70
AGMA 9005-E02 (EP)
	Согласие с требованием
	
	

	1.20. 
	Наименование продукции (позиция №20 Таблицы 1): Жидкость гидравлическая HVLP 22 
	---
	---
	

	1.20.1. 
	Тип
	HVLP
	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.20.2. 
	Класс вязкости по ISO
	22
	Согласие с требованием
	
	

	1.20.3. 
	Индекс вязкости, 
	не ниже 155
	Указание характеристик
	
	

	1.20.4. 
	Температура застывания, °С, 
	не выше -50
	Указание характеристик
	
	

	1.20.5. 
	Температура вспышки, °С, 
	не ниже 195
	Указание характеристик
	
	

	1.21. 
	Наименование продукции (позиция №21 Таблицы 1): Жидкость гидравлическая ВМГЗ
	---
	---
	

	1.21.1. 
	
	
	
	
	

	1.21.2. 
	
	
	
	
	

	1.21.3. 
	
	
	
	
	

	1.21.4. 
	
	
	
	
	

	1.21.5. 
	
	
	
	
	

	1.22. 
	Наименование продукции (позиция №22 Таблицы 1): Масло индустриальное И-20А
	---
	---
	

	1.22.1. 
	Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей
	ООО «Насосы ППД»
ПАО «Волгограднефтемаш»
	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.22.2. 
	Соответствие ГОСТ
	ГОСТ 20799-2022 «Масла индустриальные. Технические условия»
	Согласие с требованием
	
	

	1.23. 
	Наименование продукции (позиция №23 Таблицы 1): Смазка Литол-24
	---
	---
	

	1.23.1. 
	Соответствие допускам, спецификации и одобрениям производителей
	DIN 51 502 K 3 K -40
	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.23.2. 
	Работоспособность при температуре, °С
	от -40 до +120
	Указание характеристик
	
	

	1.24. 
	Наименование продукции (позиция №24 Таблицы 1): Смазка пластичная ЕР-2
	---
	---
	

	1.24.1. 
	Класс по NLGI
	2
	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.24.2. 
	Состав загустителя
	Литий
	Согласие с требованием
	
	

	1.24.3. 
	Состав базового масла
	Минеральное, полусинтетическое или синтетическое
	Указание характеристик
	
	

	1.24.4. 
	Кинематическая вязкость при 40°С, сст, 
	не выше 220
	Указание характеристик
	
	

	1.24.5. 
	Кинематическая вязкость при 100°С, сст, 
	не ниже 18
	Указание характеристик
	
	

	1.24.6. 
	Температура каплепадения, °С, 
	не ниже 190
	Указание характеристик
	
	

	1.25. 
	Наименование продукции (позиция №25 Таблицы 1): Смазка пластичная ЕР-2 с дисульфидом молибдена
	---
	---
	

	1.25.1. 
	Класс по NLGI
	2
	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.25.2. 
	Состав загустителя
	Литий-Кальций
	Согласие с требованием
	
	

	1.25.3. 
	Состав базового масла
	Минеральное, полусинтетическое или синтетическое
	Указание характеристик
	
	

	1.25.4. 
	Кинематическая вязкость при 40°С, сст, 
	не выше 220
	Указание характеристик
	
	

	1.25.5. 
	Кинематическая вязкость при 100°С, сст, 
	не ниже 18
	Указание характеристик
	
	

	1.25.6. 
	Температура каплепадения, °С, 
	не ниже 175
	Указание характеристик
	
	

	1.26. 
	Наименование продукции (позиция №26 Таблицы 1): Смазка пластичная ШРУС-4М
	---
	---
	

	1.26.1. 
	Температура каплепадения, °С
	не ниже 190
	Указание характеристик
	Техническое описание (TDS)
	

	1.26.2. 
	Коллоидная стабильность, % выделенного масла
	не выше 16,0
	Указание характеристик
	
	

	1.27. 
	Наименование продукции (позиция №27 Таблицы 1): Смазка графитная
	---
	---
	

	1.27.1. 
	Состав загустителя
	Литий-Кальций с добавлением графита
	Согласие с требованием
	
	

	1.27.2. 
	Состав базового масла
	Минеральное, полусинтетическое или синтетическое
	Указание характеристик
	
	

	1.27.3. 
	Работоспособность при температуре, °С
	от –20 °С до +70 °С
	Указание характеристик
	
	

	1.28. 
	Наименование продукции (позиция №26 Таблицы 1): Средство для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей (Полимочевина)
	---
	---
	

	1.28.1. 
	Соответствие требованиям
	Verband der Automobilindustrie, DIN 70070
	Согласие с требованием
	Техническое описание (TDS)
	

	1.28.2. 
	Массовая доля карбамида, %, 
	не выше 32.4
	Указание характеристик
	
	

	1.28.3. 
	Щелочность (в пересчете на свободный аммиак NH3), %, 
	не выше 0.005
	Указание характеристик
	
	

	1.28.4. 
	Биурета, %, 
	не выше 0,3
	Указание характеристик
	
	

	1.28.5. 
	Нерастворимые вещества, мг/кг, 
	не выше 20,0
	Указание характеристик
	
	

	1.28.6. 
	Альдегиды, мг/кг, 
	не выше 5,0
	Указание характеристик
	
	

	1.28.7. 
	Фосфаты (в пересчета на PO4), мг/кг, 
	не выше 0,5
	Указание характеристик
	
	

	1.28.8. 
	Металлы (Al, Ca, Fe, Cu, Zn, Cr, Ni, Mg, Na, K), 
	не выше 0,5
	Указание характеристик
	
	

	1.28.9. 
	Плотность при 20 °С, кг/м3
	1,090-1,093
	Указание характеристик
	
	

	1.28.10. 
	Коэффициент преломления при 20°С
	1,380-1,384
	Указание характеристик
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Степная, 50.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc133399015][bookmark: _Toc141715138][bookmark: _Toc143693885][bookmark: _Toc229490663]---
	

	2.2
	Маркировка и упаковка
	Упаковка продукции должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. В случае получения продукции в дефектной упаковке Покупатель имеет право не принимать такой товар и вернуть его Поставщику за счет Поставщика.
	Согласие с требованием
	---
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки.
	Согласие с требованием
	---
	

	3.2. 
	Требования к условиям гарантийного и послегарантийного обслуживания
	В случае выявления дефектов, в том числе скрытых, в течение гарантийного срока поставленная продукция заменяется Поставщиком за свой счет.
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Вместе с продукцией поставщик обязан предоставить оригиналы следующих документов: Счёт, Счёт-фактура + Товарная накладная или УПД.
	Согласие с требованием
	---
	

	5.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Доставка товара
	Доставка продукции осуществляется до места поставки силами, средствами и за счет Поставщика
	Согласие с требованием
	
	


3. [bookmark: _Toc229490664]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Toc169776257][bookmark: _Toc169776720][bookmark: _Toc196393729]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Приложение №4 Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]
3.2. [bookmark: _Toc229490665]Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы, пошлины и прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (приложение №2 к Документации о закупке).

[bookmark: _GoBack]

