ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка запасных частей для сортировщика посылок установленного в СПб РАСЦ для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Покупатель
	Управление Федеральной почтовой связи г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

	2
	Заказчик
	АО «Почта России»

	3
	Товар
	Товарно-материальные ценности в соответствии со спецификацией (п. 3.2)

	4
	ГОСТ
	Межгосударственный стандарт

	6
	ТУ
	Технические условия



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
Поставка запасных частей для сортировщика посылок установленного в СПб РАСЦ для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится на основании Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Цель закупки – выполнение оперативного ремонта и поддержание работоспособности сортировщика посылок установленного в СПб РАСЦ.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1 Требования к товару
Поставляемый Товар должен полностью соответствовать требованиям к параметрам, предъявляемым данным техническим заданием. 
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим процедуру восстановления, не являться выставочным образцом, быть свободным от прав третьих лиц.
Товар должен полностью соответствовать требованиям, указанным в пункте 3.3

3.2 Спецификация поставляемого товара
	№
	Наименование
	Количество
	Ед. изм.

	1
	Рама № 2 
	20
	шт.

	2
	Планка № 1
	20
	шт.

	3
	Планка № 2
	20
	шт.

	4
	Планка № 3
	20
	шт.



3.3 Основные характеристики товара
	№
	Наименование товара, размер

	1
	Рама № 2
[image: ]

	2
	Планка № 1
[image: ]

	3
	Планка № 2
[image: ]

	4
	Планка № 3
[image: ]

	Характеристики товара

	Материал изготовления ст. 3 (3мм.) с порошковым покрытием, цвет можно выбрать по таблице RAL



3.4 Комплектность товара 
Комплектность товара должна соответствовать комплектности, предусмотренной производителем товара.

3.5 Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару 
· Диагностирование изделий. Общие требования. ГОСТ 27518-87
· Дефекты соединений при сварке металлов плавлением. Классификация, обозначение и определения. ГОСТ 30242-97
· Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы. ГОСТ 2.601-2006
· Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы. ГОСТ 2.602-95
· Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования. ГОСТ 9.014-78
· Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения. ГОСТ 9.032-74
· Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации. ГОСТ 9.104-79
· Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Материалы полимерные и их компоненты. ГОСТ 9.049-91
· Конвейеры. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.022-80
· Конвейеры строительные передвижные ленточные. Общие технические условия. ГОСТ 31549-2012 
· Конвейеры ленточные. Наименование частей. ГОСТ 25722-83
· Конвейеры ленточные. Основные параметры и размеры (с Изменениями N 1, 2). ГОСТ 22644-77
· Коррозия металлов. Термины. ГОСТ 5272-68
· Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры. ГОСТ 15878-79
· Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы. ГОСТ 26877- 91
· Металлы. Метод испытания на ползучесть. ГОСТ 3248-81
· Металлы. Метод испытания на кручение. ГОСТ 3565-80
· Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах. ГОСТ 9454-78
· Металлы. Метод испытания на длительную прочность. ГОСТ 10145-81
· Обработка металлов давлением. Штампы. Термины и определения. ГОСТ 15830-84
· Обработка поверхностным пластическим деформированием. Термины и определения. ГОСТ 18296-72
· Обработка металлов давлением. Операции ковки и штамповки. Термины и определения. ГОСТ 18970-84
· Оборудование производственное. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. 
· Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Основные положения, допуски, отклонения и посадки. ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010)
· Профили стальные гнутые. Технические условия. ГОСТ 11474-76
· Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные. Технические условия. ГОСТ 25577-83
· Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия. ГОСТ 30245-2003
· Профили проката гнутые. Термины и определения. ГОСТ 14350-80
· Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения). ГОСТ 25.506-85
· Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытаний на мало цикловую усталость при термомеханическом нагружении. ГОСТ 25.505-85
· Редукторы и мотор-редукторы. Общие требования к методам испытаний. ГОСТ 29285-92
· Редукторы общемашиностроительного применения. Общие технические условия. ГОСТ Р 50891-96
· Сварные соединения. Методы определения механических свойств. ГОСТ 6996-66
· Сварка металлов. Классификация. ГОСТ 19521-74
· Сварка металлов. Термины и определения основных понятий. ГОСТ 2601-84
· Свариваемость. Определение. ГОСТ 29273-92
· Соединения сварные. Методы контроля качества. ГОСТ 3242-79
· Фторопласт-4.  Технические условия. ГОСТ 10007-80
· Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиена труда. предприятия отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. СанПиН 2.2.3.1385-03
· Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. СанПиН 2.2.2.1327-03
· Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.022-80
· Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.003-91
· Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84).
 
3.6 ОБЪЕМ ГАРАНТИЙ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента установки изделия на оборудование.


4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Изделия, подлежат обязательной маркировке, должны быть маркированы соответствующим образом, в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, либо европейских стандартов DIN и международных стандартов ISO.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Товар поставляется в специальной фирменной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки, с учетом перегрузок и длительного хранения. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя, а также маркировка с указанием номера Договора и наименования Покупателя.
Поставщик несет материальную ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товара, связанный с ненадлежащей упаковкой и/или маркировкой.

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1 Срок и место поставки 
Срок действия договора 6 (шесть) месяцев с момента заключения.
Срок поставки 30 (тридцать) рабочих дней.
Срок поставки начинает исчисляться со следующего календарного дня после подписания договора.
Товар поставляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Софийская ул., д. 81, корп. 1, литер А.

6.2 Условия поставки
Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком по адресу, указанному в п. 6.1 настоящего технического задания. Выбор способа доставки Товара определяется Поставщиком самостоятельно. Поставщик обязан известить Покупателя о времени доставки Товара не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до момента доставки Товара. Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами Поставщика.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1 Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара осуществляется Покупателем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента доставки Товара Покупателю.
При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие количеству, ассортименту, комплектности, упаковке, маркировке, оригинальности согласно условиям Договора, а также проверяет наличие документов на Товар.

7.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Товар поставляется с полным пакетом технической документации, предусмотренной заводом изготовителем (паспорта, сертификаты и т.д.). Заказчик оставляет за собой право использования полученной документации в своих целях.

8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Материалы, используемые при изготовлении Товара и вещества, которые могут выделяться при его эксплуатации и хранении, не должны вызывать у работников Заказчика заболеваний и (или) травм и не должны оказывать вредного воздействия на работающих.

9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Поставленный Товар должен соответствовать условиям по обеспечению безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте, допустимым уровням вибрационных и шумовых нагрузок в соответствии с действующими нормами и т.д. и отвечать требованиям следующих нормативных актов:
· Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.003-91
· СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
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