
Приложение № 1 
к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой» 
от                       №  


Технические требования 
на поставку СИЗ на объект строительства Федоровский гидроузел.

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
[bookmark: _Hlk220501813][bookmark: _Hlk220501791]ОКПД2: 14.12.11.120, 15.20.32.120, 32.99.11.160, 14.13.21.130 Поставка СИЗ на объект строительства Федоровский гидроузел.

2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА) 
АО «ЧиркейГЭСстрой».
Место нахождения: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево. 
Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина 2Н.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
3.1.  Целью закупки является поставка СИЗ (далее – Продукция) на объект строительства Федоровский гидроузел.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
4.1. Продукция должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.
4.2. Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице №1.
4.3. Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.
Таблица №1

	№ п/п
	Наименование
	Характеристики, ГОСТ, ТУ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Костюм летний от общих производственных загрязнений для рабочих
(р.44-46 (89-92/170-176)
	Костюм мужской / женский летний для рабочих состоит из куртки и полукомбинезона / брюк. Должен соответствовать ТР ТС 019/2011 и 
Костюм мужской летний рабочий предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – Ми З МП.  Состоит из куртки и брюк.  Выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый.
Куртка с центральной потайной застёжкой не менее чем на 4 петли, с втачными рукавами, с отложным воротником, с притачным поясом с настроченными патами в области боковых швов, фиксирующимися на контактную ленту.
Каждая полочка и спинка с притачной кокеткой василькового цвета. 
Полочки с нагрудными двойными и нижними накладными карманами с клапанами со скошенными уголками, фиксирующимися на контактную ленту: нагрудные – посередине клапана, нижние – по краям клапана. Верхние срезы клапанов нагрудных карманов входят в шов притачивания кокетки. Нижние карманы накладные с объемом по боковым сторонам. Нижние срезы карманов входят в шов притачивания пояса.
Спинка со складками в области лопаток по шву притачивания кокетки. 
Рукава втачные, двухшовные, с налокотниками, с накладными карманами по бокам, с манжетами, которые застегиваются на прорезную петлю и пуговицу. 
В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия в виде обметанных и прорубленных петель.
По шву втачивания верхнего воротника в горловину спинки расположена вешалка.
Внизу кокеток полочек и спинки проходит световозвращающая полоса шир. 60 мм.. 
Брюки прямого силуэта, с застежкой гульфика на тесьму – «молнию», с притачным поясом, с боковыми карманами, пятью шлевками и патами в области боковых швов для регулирования объема на одну петлю и пуговицы.
На передних половинках брюк карманы с отрезным бочком и наколенники. 
Задние половинки брюк с вытачками по линии талии и усилительными накладками в области среднего шва. 
Под наколенниками проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 60 мм. 
С изнаночной стороны на куртку и брюки настрочена лента ФИО.
Полукомбинезон с притачной нагрудной частью, на бретелях, регулирующихся по длине втачной эластичной тесьмой. Бретели фиксируются пряжками-трезубцами.  Полукомбинезон с застежкой гульфика на «тесьму-молнию» и боковой застежкой справа на петлю и пуговицу на поясе. 
На нагрудной части расположен накладной карман, разделенный двойной строчкой на два: справа – с клапаном, фиксирующийся на контактную ленту, слева – карман с отделением для карандаша.
Передние половинки с накладными карманами с наклонным входом, со скошенными уголками внизу.
Задние половинки с усилительными накладками в области среднего шва.  По линии талии задние половинки стянуты эластичной тесьмой. 
Низ полукомбинезона обработан швом в подгибку с закрытым срезом.
Детали из отделочной ткани василькового цвета: обтачка вверху задних половинок.
Ниже линии колена проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 60 мм. 
 С изнаночной стороны на куртку и полукомбинезона настрочена лента ФИО.
Отделочные строчки выполнены нитками белого цвета.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала ширина 50 мм.
Применяемые материалы:
Основная ткань: 
[bookmark: _GoBack]смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с масловодоотталкивающей отделкой, плотность не менее 350 г/кв.м.
Каждый костюм должен быть упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет.

Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011
Выполняются в корпоративном стиле с нанесением фирменной символики .
Обязательная форма подтверждения соответствия – декларирование на соответствие ТР ТС  ТР ТС 019/2011
	шт
	70

	2
	Костюм летний от общих производственных загрязнений для рабочих
(р.48-50 (96-100/170-176)
	
	шт
	70

	3
	Костюм летний от общих производственных загрязнений для рабочих
(р.48-50 (96-100/182-188)
	
	шт
	70

	4
	Костюм летний от общих производственных загрязнений для рабочих
(р.52-54 (104-108/170-176)
	
	шт
	70

	5
	Костюм летний от общих производственных загрязнений для рабочих
(р.52-54 (104-108/182-188)
	
	шт
	70

	6
	Костюм летний от общих производственных загрязнений для рабочих
(р.56-58 (112-116/182-188)
	
	шт
	70

	7
	Костюм летний от общих производственных загрязнений для ИТР (р.44-
46 (89-92/170-176)
	Костюм мужской / женский летний для руководителей и специалистов состоит из куртки и брюк, предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – Ми З Мп. Должен соответствовать ТР ТС 019/2011 
Выполнен из тканей двух цветов: основной – темно-синий, отделочный – флуоресцентного красного цвета. 
Куртка прямого силуэта, с фигурным низом , 
Центральная застежка на молнию. Воротник-стойка.
Вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин.
На спинке вставки из трикотажной сетки для свободы движения
Рукава анатомического кроя соответствуют основному положению рук при работе.
Манжеты с застежкой на липучке.
Карманы:
2 нагрудных с клапанами на кнопках, в левом – дополнительные отделения для карандашей,
2 нагрудных вертикальных на молнии,
2 нижних боковых на молнии,
1 на левом и на правом  рукаве на молнии и с двумя отделениями для карандашей или ручек.
Брюки прямого силуэта, с застежкой гульфика на тесьму – «молнию», с притачным «раздвижным» поясом со шлевками.
На передних половинках брюк 2 кармана, внутри правого кармана дополнительный маленький карман,  по 2 накладных кармана на боковых швах с клапаном на кнопках, и наколенники с трикотажными надставками сверху. 
Задние половинки брюк с 2 накладными карманами с поперечным членением под коленом.
Сигнальные элементы: световозвращающие вставки, кант.
С изнаночной стороны на куртку и брюки настрочена лента ФИО.
Все отделочные строчки выполнены белыми нитками. Цвет: темно-синий, отделка – красный. Места крепления карманов дополнительно укреплены автоматической закрепкой.

Применяемые материалы:
Основная ткань
смесовая (55% полиэфир, 45% хлопок) плотность не менее 350 г/кв.м,
Каждый костюм должен быть упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет.
Для маркировки готовых изделий должны применяться:
   - товарный ярлык;
   - контрольная лента;
   - инструкция по эксплуатации.
Выполняется в корпоративном стиле с нанесением фирменной символики.
Обязательная форма подтверждения соответствия – декларирование на соответствие ТР ТС 019-2011.
Обязательная форма подтверждения соответствия – декларирование на соответствие ТР ТС 019/2011
	шт
	10

	8
	Костюм летний от общих производственных загрязнений для ИТР (р.48-
50 (96-100/170-176)
	
	шт
	10

	9
	Костюм летний от общих производственных загрязнений для ИТР (р.48-
50 (96-100/182-188)
	
	шт
	10

	10
	Костюм летний от общих производственных загрязнений для ИТР (р.52-
54 (104-108/170-176)
	
	шт
	5

	11
	Костюм летний от общих производственных загрязнений для ИТР (р.52-
54 (104-108/182-188)
	
	шт
	10

	12
	Костюм летний от общих производственных загрязнений для ИТР (р.56-
58 (112-116/182-188)
	
	шт
	5

	13
	Полуботинки кожаные для рабочих р. 40
	
	пар
	70

	14
	Полуботинки кожаные для рабочих р. 41
	
	пар
	70

	15
	Полуботинки кожаные для рабочих р. 42
	
	пар
	70

	16
	Полуботинки кожаные для рабочих р. 43
	
	пар
	70

	17
	Полуботинки кожаные для рабочих р. 44
	
	пар
	70

	18
	Полуботинки кожаные для рабочих р. 45
	
	пар
	35

	19
	Полуботинки кожаные для рабочих р. 46
	
	пар
	35

	20
	Полуботинки кожаные для ИТР р. 40
	
	пар
	10

	21
	Полуботинки кожаные для ИТР р. 41
	
	пар
	10

	22
	Полуботинки кожаные для ИТР р. 42
	
	пар
	10

	23
	Полуботинки кожаные для ИТР р. 43
	
	пар
	10

	24
	Полуботинки кожаные для ИТР р. 44
	
	пар
	7

	25
	Полуботинки кожаные для ИТР р. 45
	
	пар
	5

	26
	Полуботинки кожаные для ИТР р. 46
	
	пар
	3

	27
	Костюм Сварщика (р.104-108/182-188)
	Защитные свойства – Тр. 3 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. 
Костюм мужской для сварщика со спилком. Костюм мужской летний состоит из куртки и брюк. Предназначен для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины.
Куртка удлиненная, прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с карманами в швах.
Спинка с кокеткой. По шву настрачивания кокетки обработаны вентиляционные отверстия.
Воротник отложной. На стойку воротника настрочена накладка из хлопчатобумажной ткани.
Рукава с внутренними х/б напульсниками. 
Брюки прямого силуэта, с откидывающейся передней частью, с притачным поясом, застегивающимся спереди, с карманами в боковых застежках брюк.
Передние половинки с притачным поясом, пристегивающимся к поясу задних половинок на петли и пуговицы. 
По шаговым швам расположены вентиляционные отверстия.
Костюм выполнен:
из брезента с огнезащитной отделкой, плотность не менее  650 г/м2;
полочки, кокетки полочек и спинки, верхние части рукавов и брюк выполнены из кожевенного спилка. Допускаются отклонения в конструктивном исполнении без снижения защитных характеристик.
	шт
	20

	28
	Костюм Сварщика (р.96-100/170-176)
	
	шт
	80

	29
	Защитная каска строительная, оранжевая
	
	шт
	400

	30
	Плащ-дождевик желтый ПВХ 3XL влагозащитный сигнальный на
молнии и кнопках SAMTOOLS
	
	шт
	200

	31
	Белая каска защитная с подбородочным ремнем
	
	шт
	50



5. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
5.1. Начало поставки – с даты, заключения договора.
5.2. Окончание поставки – в течении 90 дней с даты заключения договора поставки. Срок поставки по Заявке 5 рабочих дней.
6. ТРЕБОВАНИЕ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ
6.1. Гарантийный срок на Продукцию, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12. 
7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ
7.1. Место поставки/выполнения работ: Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, х. Екатериновский..   
7.2.  Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика
7.3. Указанный в таблице №1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.
7.4. Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика с отметкой фактического количества Продукции. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.
7.5. Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
8.1. Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.
8.2. Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре. 








