Техническое задание на поставку Аппарата телефонного проводного

[bookmark: _GoBack]Состав и технические требования к оборудованию.

К поставке требуется Аппарат телефонный проводной Texet TX-215, Texet TX-219 или аналог (см. табл. 2), соответствующий не ниже заявленным характеристикам. 

Таблица 1 Параметры АО
	Параметры
	Значения

	Поддержка работы с ТФОП
	наличие

	Состав
	Базовый блок и трубка соединённые витым шнуром

	Габариты базового блока, не более, мм
	205x86x42

	Габариты трубки, не более мм
	218x86x47

	Регулировка громкости вызывного сигнала
	Наличие

	Тональный способ набора номера в соответствии с ГОСТ 28384-89
	наличие

	Импульсный способ набора номера
	наличие

	Температура эксплуатации с диапазоне, °С
	+1 - +40

	Цвет
	Белый, светло-серый, серый, черный (в зависимости от заказа)

	Клавиатура номеронабирателя
	Не менее 12 кнопок

	Разъем RJ-11
	наличие

	Настольный способ размещения
	наличие

	Настенный способ размещения
	наличие



Таблица 2 Примеры и аналоги
	Код позиции
	Наименование позиции

	066.5620.5089
	Аппарат телефонный TeXet TX-219

	066.5620.5099
	Аппарат телефонный TeXet TX-236

	066.5620.5351
	Аппарат телефонный проводной teXet ТХ-215 белый

	066.5620.5301
	Аппарат телефонный проводной teXet ТХ-215 черный

	066.5620.0528
	Аппарат телефонный BBK BKT-104

	066.5620.5116
	Аппарат телефонный проводной BBK BKT-105

	066.5620.5139
	Аппарат телефонный проводной Ritmix RT-007

	066.5620.5208
	Аппарат телефонный проводной teXet TX-245

	066.5620.5294
	Аппарат телефонный проводной стационарный Ritmix RT-005

	066.5620.5404
	Аппарат телефонный проводной, стационарный Ritmix RT-005 белый

	066.5620.5456
	Аппарат телефонный проводной SANYO RA-S120W



