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1. [bookmark: _Toc167178986][bookmark: _Toc199411244]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc199411245][bookmark: _Toc167178987] 1.1 Обозначения и сокращения

	РД
	Рабочая документация.

	НТД
	Нормативно-техническая документация.

	СП
	Свод Правил.

	ТТ
	Технические требования.

	СМР
	Строительно-монтажные работы.

	АОСР
	Акт освидетельствования скрытых работ.

	ППР
	Проект производства работ.

	Заказчик
	Акционерное общество «Сервисная компания РусГидро (АО «СК РусГидро»).

	Подрядчик
	Сторона в Договоре, которая обязуется под свою Ответственность выполнить по заданию Заказчика определенную работу за вознаграждение.




[bookmark: _Toc199411246][bookmark: _Toc167178988]1.2 Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 41.10.10.000. Выполнение работ по восстановлению теплового контура и узлов крепления облицовки фасада на объекте АО «СК РусГидро»
[bookmark: _Toc199411247][bookmark: _Toc167178989]1.3 Цель выполнения работ 
Устранение причин промерзания (дефектов монтажа и эксплуатации) оконных и дверных заполнений, витражей, а также швов и примыканий кирпичных и бетонных конструкций административно-офисного здания для приведения их в состояние, обеспечивающее нормативный температурно-влажностный режим внутренних помещений и исключающее инфильтрацию холодного воздуха в холодный период года, в соответствии актуальным нормативным требованиям Российской Федерации по состоянию на 2026 год.
Задачи, требуемые к решению в рамках рабочей документации: 
- устранение причин промерзания;
- выполнение работ по устранению дефектов узлов крепления облицовки фасада;

[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc167178990][bookmark: _Toc199411248][bookmark: _Toc54646399]1.4 Существующее положение 

[bookmark: _Toc224636820]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	· 
	Административно-офисное здание

	п.п.1.4. проекта Договора

	Фасад административно-офисного здания
	Многоэтажный офисный центр с подземным паркингом и инженерным обеспечением. За относительную отметку 0 (ноль) принята отметка уровня чистого пола первого этажа. Высота здания от уровня земли до верха парапета составляет 53,95 м. Наружные стены здания выполнены: из кирпича лицевого сплошного глиняного обыкновенного толщиной 250 мм, на цементно-песчаном растворе М50; из монолитного железобетона толщиной 300 мм, 600 мм.
	В качестве утеплителя для основного объёма вентилируемого фасада предусмотрено использование минераловатных плит в два слоя: внутренний слой – 100 мм, наружный слой – 80 мм. Элементы облицовки наружных стен представляют собой систему вентилируемого фасада L-ВСт Краспан с использованием фасадных композитных кассет Краспанкомпозит-ST и плиток из природного (искусственного) камня.
Количество этажей: 15 (включая подвальный этаж). Этажность: переменная. Высота от перекрытия до перекрытия: 3.3м; Окна: алюминиевый профиль с двухкамерным стеклопакетом. Входные группы: двери из алюминиевого профиля со стеклопакетами. Оборудованы доводчиками. Витражи: алюминиевые профильная система СИАЛ КП50 с заполнением двухкамерными стеклопакетами.


[bookmark: _Toc224636822]1.5. Иные требования и сведения общего характера 
· Работы выполняются в условиях действующего офисного здания.
· Все строительно-монтажные решения должны быть направлены на минимизацию влияния на функционирующие зоны здания.

2. [bookmark: _Toc199411251][bookmark: _Toc167178991][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции

[bookmark: _Toc199411252][bookmark: _Toc54646404][bookmark: _Toc167178992][bookmark: _Toc54646405][bookmark: _Toc167178993][bookmark: _Toc199411253]2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. Требования к перечню и объемам выполнения работ

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc199411254]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Выполнение работ по восстановлению теплового контура и узлов крепления облицовки фасада на объекте АО «СК РусГидро»
	Усл.ед
	1






2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc167178994][bookmark: _Toc54646407][bookmark: _Toc199411255]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Выполнение работ по восстановлению теплового контура и узлов крепления облицовки фасада на объекте АО «СК РусГидро»
	С даты подписания Договора
	31.12.2026
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2. 
2.1. 
2.1.1. 
2.1.2. 
2.1.3. Требования к качеству работ

Таблица 4. ОКПД2: 41.10.10.000. Выполнение работ по восстановлению теплового контура и узлов крепления облицовки фасада на объекте АО «СК РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Общие требования к выполнению строительных работ
	Проведение строительно-монтажных работ должно быть осуществлено в соответствии с утвержденным ППР по восстановлению теплового контура в местах промерзания здания и узлов крепления облицовки фасада (устранение промерзания в местах оконных и дверных заполнений, витражей, герметизация швов и примыканий кирпичной кладки наружных стен к перекрытиям и колоннам ж/б каркаса; демонтаж/монтаж навесных панелей фасада, усиление узлов крепления подсистемы навесного фасада). Объем работ определяется Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям). Любое превышение фактических объемов Работ над объемами Работ, предусмотренными Договором, к оплате Заказчиком не принимается и считается включенным в Цену Договора.
При выполнении работ Заказчик требует строгого соблюдения строительных, санитарно-гигиенических и эксплуатационно-технических нормативов. Запрещается использование методов или технологий, которые могут привести к нарушению указанных требований.
Работы должны быть выполнены последовательно, с обязательным промежуточным контролем качества в соответствии с рабочим графиком выполнения работ, который включает конкретные даты начала и окончания последовательности работ. Рабочий график выполнения работ должен быть предварительно разработан Подрядчиком и утвержден Заказчиком до начала выполнения работ. Любые изменения в графике выполнения работ должны оперативно согласовываться.
Передать Заказчику в полном объеме лом черных и цветных металлов, образовавшийся в ходе выполнения Работ.
Подрядчик обязан организовать утилизацию строительного мусора за свой счет и своими силами. Процесс утилизации должен соответствовать действующим нормативам и законодательству Российской Федерации, регулирующему сферу обращения с отходами.
	Согласие с требованием
	-

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Требования к организации работ
	При выполнении работ руководствоваться следующей нормативно-технической документацией, но не ограничиваясь:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ;
· Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
· Приказ Минстроя РФ от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
· Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание;
· СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»; 
· СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
· СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
· СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»; 
· СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
· СП 63.13330.2018 «Бетонные железобетонные конструкции»;
· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
· СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
· СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»; 
· СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;
· СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
· Постановление Госстроя РФ №80 от 23.07.2001 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации 
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
· - Приказ Минтруд России №883н от 11.12.2020 «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· Приказ Минтруда России №782н от 16.11.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
· ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 14 июня 1991 г. N 875);
· ГОСТ 32017-2012 «Межгосударственный стандарт. Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к системам защиты бетона при ремонте»;
Если перечень документов, указанный выше, заменен (изменен), то при использовании следует руководствоваться действующими на этапе исполнения договора редакциями документов».
	Согласие с требованием
	-

	1.2.2. 
	Требования к пожарной безопасности и охране труда
	Пожарная безопасность при проведении строительно-монтажных работ по Договору должна обеспечиваться в соответствии с требованиями:
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 14 июня 1991 г. N 875)
- ГОСТ Р 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».
- ГОСТ Р 12.3.049-2017 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности»;
- Постановление Госстроя РФ №80 от 23.07.2001 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»
- Приказ Минтруд России №782н от 16.11.2020 Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
- Приказ Минтруд России №883н от 11.12.2020 «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; (утратит силу с 01.09.2026)
- СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; (актуален с 01.09.2026)
- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания;
- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда; (утратит силу с 01.09.2026)
- СП 2.2.4285-26 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда; (актуален с 01.09.2026)
- Приказ Минздравсоцразвития РФ № 477 от 16.07.2007 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».
Если перечень документов, указанный выше, заменен (изменен), то следует руководствоваться действующими версиями законодательства Российской Федерации и нормативно-технической документации, действующей на этапе исполнения договора.
Применяемые при строительно-монтажных работах по Договору строительные материалы и изделия, вошедшие в перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, должны иметь документ, подтверждающий их безопасность.
	Согласие с требованием
	-

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Общие требования
	При закупке материалов и оборудования в рамках исполнения Договора, в целях соблюдения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024г. №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.» следует отдавать приоритет продукции, имеющую запись в реестре российской промышленной продукции.
Качество используемых материалов и оборудования должно соответствовать требованиям действующих ГОСТ, ТУ. Все материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие требованиям соответствующих технических регламентов и нормативных документов.
Подрядчик должен обеспечить поступление материалов и запасных частей, включающих в себя:
- наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;
- наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий;
- комплектности поставляемых материалов.
	Согласие с требованием
	-

	     1.4.
	Требования к персоналу Подрядчика
	-//-
	-//-

	   1.4.1.
	1. Подрядчик обязан направлять на Объект Заказчика работников, имеющих оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2. Допускать к выполнению работ только аттестованных лиц, по соответствующим проводимым работам. Персонал должен быть аттестован по технике безопасности и пожарно-техническому минимуму персонала, задействованного на объекте.
3. До начала работ Подрядчик обязан предоставить в адрес Заказчика:
- полный список сотрудников, которые будут задействованы на объекте, с указанием их квалификации и уровня аттестации;
- копии паспортов и удостоверений работников, подтверждающих их право на выполнение соответствующих видов работ.
- Получить допуск на Объект.
Список должен быть предоставлен не позднее 3 рабочих дней до начала работ.
4. Все сотрудники Подрядчика обязаны соблюдать внутренний распорядок, согласно Приказу ПАО «РусГидро» от 10.06.2026 No 433 «Об утверждении Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в административном здании ПАО «РусГидро», включая:
- правила поведения на объекте;
- ограничения по времени проведения шумных работ (по согласованию с Заказчиком в будние дни, без ограничений в выходные дни);
- меры по обеспечению чистоты и порядка на рабочем месте.
5. Подрядчик обязан:
- обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты (каски, спецодежда, обувь и др.) в необходимом объеме;
- провести инструктаж по технике безопасности и охране труда для каждого сотрудника перед началом работ на объекте;
- назначить ответственного за соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности.
- в случае замены ранее согласованных сотрудников допускается только по согласованию с Заказчиком. Подрядчик должен предоставить информацию о новом сотруднике не позднее, чем за 2 рабочих дня до его выхода на объект.
	Согласие с требованием
	-

	   1.5.
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-

	    1.5.1.
	1. Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в
т. ч. по охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности относящейся к производству работ, выполняемых в ходе исполнения обязательств по Договору.
2. Подрядчик обязан направлять на Объект Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
3. Перед началом работ сотрудники Подрядчика обязаны пройти инструктаж для ознакомления с внутренним распорядком и согласованиями рабочих моментов.
4. Работы должны выполняться технически исправными и пожаробезопасными инструментами, оснасткой и спец приспособлениями. Охрана труда работников при выполнении Работ должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).
	Согласие с требованием
	-

	1.6.
	Требования к начальному этапу работ
	-//-
	-//-

	
	Допуск Подрядчика на Объект для производства работ осуществляется на основании следующих документов:
· Графика производства работ, согласованного с Заказчиком.
· Списка лиц, допущенных к выполнению работ, с отметкой Утверждено.
· Копии Приказов:
· О назначении ответственных за организацию производства работ и контроль качества выполняемых работ;
· О назначении ответственных за электрохозяйство;
· О назначении ответственных за пожарную безопасность и технику безопасности труда во время проведения работ;
Приказы должны быть оформлены с указанием сведений о договоре, месте проведения работ, ФИО полностью должностных лиц, указанных в приказе.
	Согласие с требованием
	-

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	   2.1.
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1.1.
	Результат работ
	Устранение причин промерзания (дефектов монтажа и эксплуатации) оконных и дверных заполнений, витражей, швов и примыканий кирпичных и бетонных конструкций, включая комплекс мероприятий по локальному демонтажу навесного фасада, усилению узлов его крепления и последующему монтажу (сборке), в соответствии с утвержденным ППР и действующей нормативно-технической документацией РФ, в надлежащем эксплуатируемом состоянии, обеспечивающем нормативный температурно-влажностный режим внутренних помещений и исключающем инфильтрацию холодного воздуха в холодный период года, в соответствии с актуальными нормативными требованиями Российской Федерации по состоянию на 2026 год.
	Согласие с требованием
	-

	2.1.2.
	Порядок приёмки ответственных конструкций и скрываемых работ.
	По мере готовности работ и конструкций, показатели качества, которые влияют на безопасность здания и сооружения и, если в соответствии с технологией строительства эти показатели не могут быть проконтролированы после выполнения последующих работ, Подрядчик, в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дня извещает Заказчика о сроках выполнения соответствующей процедуры оценки соответствия в виде оформления актов освидетельствования скрытых работ.
На момент осуществления процедуры освидетельствования ответственных конструкций и скрытых работ Подрядчик предоставляет Заказчику:
Акт освидетельствования скрытых работ (далее -  АОСР) оформленный в соответствии с приказом Минстроя РФ от 16.05.2023 №344/пр , с приложенными документами применённых строительных материалах, изделиях, конструкциях и оборудовании, подтверждающих их соответствие требованиям технических регламентов (оригиналы при наличии или копии заверенные надлежащим образом Подрядчиком) и исполнительные схемы отражающие факт освидетельствования работ с указанием их характеристик, размеров, объёмов, а также количественные показатели и фотоматериалы подтверждающие выполнение работ и применённых материалов. После положительной проверки документов, представители Подрядчика и Заказчика совместно сверяют объёмы, указанные в исполнительной схеме с натуральными (фактическими). При соответствии объёмов в исполнительной схеме натуральным (фактическим), Сторонами пописывается Акт освидетельствования скрытых работ. В случае если в ходе проверки был обнаружен факт недобросовестного выполнения работ, применения материалов не надлежащего качества или не соответствующий спецификации согласованной с Заказчиком и Подрядчик не может их устранить в ходе приёмки, вносится соответствующая запись в раздел №4 общего журнала работ, подписание АОСР откладывается до полного устранения Подрядчиком выявленного недостатка за свой счёт.
	Согласие с требованием
	-

	2.1.3.
	Порядок приемки результата работ
	До сдачи-приемки результатов работ Подрядчик в соответствии с условиями договора передает Заказчику Исполнительную документацию, в том числе подтверждающую соответствие требованиям нормативным документам, санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности.
Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимую экспертизу. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта об обнаруженных дефектах и недостатках Заказчик вправе провести независимую экспертизу. По итогам экспертизы составляется Акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок.
Выполненные работы оформляются Актом выполненных работ в установленном договором порядке, при этом должно быть выполнено и проверено:
- проведена послестроительная сухая и влажная уборка. Все поверхности очищены, отмыты;
- произведена помывка светопрозрачных конструкций (окна, двери) с двух сторон, включая рамы, отливы, откосы (с наружной стороны)
- в наличии должна быть исполнительная документация, предусмотренная договором (исполнительные схемы, акты скрытых и выполненных работ, паспорта, сертификаты, гарантийные талоны, руководства по эксплуатации и т. д.) в полном объёме;
	Согласие с требованием
	-

	2.2.
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-

	2.2.1.
	
	Состав исполнительной документации:
1. Акт сдачи -приемки места производства Работ
2. Акт сдачи-приемки технической и иной документации
3. Журналы общих работ, инструктажа по ТБ, спец журналы и прочее.
4. Акты демонтажных работ.
5. Акты освидетельствования скрытых работ (в приложениях исполнительные схемы, чертежи, эскизы, фактически выполненных объемов работ с подписью и печатью Подрядчика. Паспорта, сертификаты соответствия, иные нормативные документы, на материалы и изделия).
6. Акты о недостатках (при наличии).
7. Технические решения (при наличии).
8. Договор на вывоз мусора на объем, указанный в смете, копии талонов (при наличии видов работ).
9. Фото - отчёт начального этапа, скрытых и финишных работ.
10. Сопоставительная ведомость объёмов работ (при необходимости).
11. Акт выполненных работ.
Исполнительная документация предоставляется Заказчику:
- на бумажном носителе в 3 – х (трех) экземплярах;
- на электронном носителе – в формате текстовых и графических редакторов;
- текстовый материал: «*.doc», «*.xls», «*.pdf»;
- графический материал: «*.dwq» и «*.pdf» (Исполнительные схемы).
- Вся документация должна быть на русском языке.
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-

	3.1.
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок   по   Договору   составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки места производства Работ по форме Приложения №3.1. к Договору, либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
	Согласие с требованием
	-
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3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc199411261][bookmark: _Toc199254195_Копия_1][bookmark: _Toc230168488]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Toc230168489][bookmark: _Toc132899363]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
3.2. Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при выполнении работ, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренные Проектом договора.

4. [bookmark: _Toc54281228][bookmark: _Toc54643711][bookmark: _Toc230168491]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, предложенной Участником закупки, который был признан Победителем.

Приложение № 1 
к Техническим требованиям

[bookmark: _Toc199411265][bookmark: _Toc199254196_Копия_1]Ведомость объемов работ.


	[bookmark: _Hlk240439934]№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	Навеска и перенавеска альпинистского снаряжения (рабочий трос)
	шт
	7

	2
	Навеска и перенавеска альпинистского снаряжения (страховочный трос)
	шт
	7

	3
	Подъем и спуск люлек и опорных конструкций на крышу/с крыши
	подъём/спуск
	1

	4
	Монтаж и переустановка опорных конструкций и люлек на крышу и фасад
	1 установка
	40

	5
	Демонтаж металлоконструкций звукоизолирующих щитов
	мп
	70

	6
	Доставка лесов (вышка-тура)
	доставка
	1

	7
	Установка и разборка лесов (вышка-тура)
	м2
	160

	8
	Аренда лесов (вышка-тура)
	день
	7

	9
	Работа автовышки 17 м
	день
	30

	Раздел 2. Окна

	10
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий оконных блоков к проемам с использованием люлек (демонтаж), в том числе: 
- демонтаж отливов из оцинкованной стали с сохранением материала; 
- демонтаж откосов из оцинкованной стали с сохранением материала; 
- демонтаж облицовки навесного фасада с сохранением материала; 
- демонтаж утеплителя стен из минеральной ваты;
	мп
	1050

	11
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий оконных блоков к проемам с использованием люлек (монтаж), в том числе: 
- монтаж ранее демонтированных отливов; 
- монтаж ранее демонтированных откосов; 
- утепление стен минеральной ватой с креплением дюбелями;
- монтаж ранее демонтированной облицовки навесного фасада.
	мп
	1050

	12
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий оконных блоков к проемам с использованием лесов (демонтаж), в том числе: 
- демонтаж отливов из оцинкованной стали с сохранением материала; 
- демонтаж откосов из оцинкованной стали с сохранением материала; 
- демонтаж облицовки навесного фасада с сохранением материала; 
- демонтаж утеплителя стен из минеральной ваты.
	мп
	10

	13
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий оконных блоков к проемам с использованием лесов (монтаж), в том числе: 
- монтаж ранее демонтированных отливов; 
- монтаж ранее демонтированных откосов; 
- утепление стен минеральной ватой с креплением дюбелями;
- монтаж ранее демонтированной облицовки навесного фасада.
	мп
	10

	Раздел 3. Витражи

	14
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий ригелей и стоек с использованием альпинистского снаряжения (демонтаж), в том числе: 
- демонтаж прижимной планки с сохранением материала; 
- демонтаж уплотнителей прижимных планок.
	мп
	350

	15
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий ригелей и стоек с использованием альпинистского снаряжения (монтаж), в том числе: 
- замена саморезов на проектные (с шестигранной головкой); 
- установка уплотнителей прижимных планок; 
- монтаж ранее демонтированных прижимных планок.
	мп
	350

	16
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий ригелей и стоек с использованием люлек (демонтаж), в том числе: 
- демонтаж прижимной планки с сохранением материала;
- демонтаж уплотнителей прижимных планок;
	мп
	1766

	17
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий ригелей и стоек с использованием люлек (монтаж), в том числе: 
- замена саморезов на проектные; 
- установка уплотнителей прижимных планок; 
- монтаж ранее демонтированных прижимных планок.
	мп
	1766

	18
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий ригелей и стоек с использованием лесов (демонтаж), в том числе: 
- демонтаж прижимной планки с сохранением материала;
- демонтаж уплотнителей прижимных планок;
	мп
	190

	19
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий ригелей и стоек с использованием лесов (монтаж), в том числе: 
- замена саморезов на проектные; 
- установка уплотнителей прижимных планок; 
- монтаж ранее демонтированных прижимных планок.
	мп
	190

	20
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием люлек (демонтаж), в том числе: 
- демонтаж облицовки навесного фасада с сохранением материала; 
- демонтаж утеплителя стен из минеральной ваты; 
- демонтаж прижимной планки с сохранением материала; 
- демонтаж уплотнителей прижимных планок;
	мп
	1219

	21
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием люлек (монтаж), в том числе: 
- замена саморезов на проектные; 
- установка уплотнителей прижимных планок; 
- расшивка шва примыкания с заполнением монтажной пеной; 
- проклейка шва примыкания бутиловой паропроницаемой лентой; 
- монтаж ранее демонтированных прижимных планок; 
- утепление стен минеральной ватой с креплением дюбелями; 
- монтаж ранее демонтированной облицовки навесного фасада.
	мп
	1219

	22
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием лесов (демонтаж), в том числе: 
- демонтаж облицовки навесного фасада с сохранением материала; 
- демонтаж утеплителя стен из минеральной ваты; 
- демонтаж прижимной планки с сохранением материала; 
- демонтаж уплотнителей прижимных планок;
	мп
	105

	23
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием лесов (монтаж) в том числе: 
- замена саморезов на проектные; 
- установка уплотнителей прижимных планок; 
- расшивка шва примыкания с заполнением монтажной пеной; 
- проклейка шва примыкания бутиловой паропроницаемой лентой; 
- монтаж ранее демонтированных прижимных планок; 
- утепление стен минеральной ватой с креплением дюбелями; 
- монтаж ранее демонтированной облицовки навесного фасада.
	мп
	105

	Ремонт примыканий конструкций витражей конференцзала с разборкой фасада на ширину до 1,5 м

	24
	Комплекс дополнительных работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием люлек (демонтаж на ширину до 1,5 м), в том числе: 
- демонтаж облицовки навесного фасада с частичным сохранением материала; 
- демонтаж утеплителя стен из минеральной ваты; 
- демонтаж фасадной подсистемы (с кронштейнами) с частичным сохранением.
	м2
	19

	25
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием люлек (монтаж на ширину до 1,5 м), в том числе:
- монтаж фасадной подсистемы с частичной заменой;
- утепление примыканий металлокаркаса к кирпичной стене плитами  минераловатными и монтажной пеной;  
- утепление стен плитами минераловатными с креплением дюбелями; 
- монтаж ранее демонтированной облицовки навесного фасада с частичной заменой.
	м2
	19

	26
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием лесов (демонтаж на ширину до 1,5 м), в том числе: 
- демонтаж облицовки навесного фасада с частичным сохранением материала; 
- демонтаж утеплителя стен из минеральной ваты; 
- демонтаж фасадной подсистемы с частичным сохранением.
	м2
	17

	27
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием лесов (монтаж на ширину до 1,5 м), в том числе: 
- монтаж фасадной подсистемы с частичной заменой;
- утепление примыканий металлокаркаса к кирпичной стене плитами  минераловатными и монтажной пеной;  
- утепление стен плитами минераловатными с креплением дюбелями; 
- монтаж ранее демонтированной облицовки навесного фасада с частичной заменой.
	м2
	17

	Раздел 4. Ремонт фасада конференцзала

	28
	Монтаж и переустановка опорных конструкций и люлек на крышу и фасад
	1 установка
	1

	29
	Комплекс работ по ремонту навесного фасада с использованием люлек (демонтаж на ширину до 1,5 м), в том числе: 
- демонтаж облицовки навесного фасада с частичным сохранением материала; 
- демонтаж утеплителя стен из минеральной ваты (один слой); 
- демонтаж фасадной подсистемы (без кронштейнов) с частичным сохранением.
	м2
	7

	30
	Комплекс работ по ремонту навесного фасада с использованием люлек (монтаж на ширину до 1,5 м), в том числе:
- монтаж фасадной подсистемы с частичной заменой;
- утепление стен плитами минераловатными в один слой с креплением дюбелями; 
- монтаж ранее демонтированной облицовки навесного фасада с частичной заменой.
	м2
	7

	31
	Комплекс работ по ремонту навесного фасада с использованием лесов (демонтаж на ширину до 1,5 м), в том числе: 
- демонтаж облицовки навесного фасада с частичным сохранением материала; 
- демонтаж утеплителя стен из минеральной ваты (один слой); 
- демонтаж фасадной подсистемы (без кронштейнов) с частичным сохранением.
	м2
	14

	32
	Комплекс работ по ремонту навесного фасада с использованием лесов (монтаж на ширину до 1,5 м), в том числе: 
- монтаж фасадной подсистемы с частичной заменой;
- утепление стен плитами минераловатными в один слой с креплением дюбелями; 
- монтаж ранее демонтированной облицовки навесного фасада с частичной заменой.
	м2
	14

	Раздел 5. Ремонт фасадной подсистемы

	33
	Комплекс работ по ремонту участков фасадной подсистемы с использованием люлек (демонтаж), в том числе: 
- демонтаж облицовки навесного фасада с сохранением материала на ширину до 500мм;
- демонтаж утеплителя с сохранением материала;
- демонтаж элементов подсистемы с частичным сохранением материала;
- демонтаж кронштейнов с частичным сохранением материала.
	м2
	1343

	34
	Комплекс работ по ремонту участков фасадной подсистемы с использованием люлек (демонтаж), в том числе: 
- монтаж стоек и направляющих с частичной заменой деформированных, с установкой проектных крепежных элементов;
- монтаж кронштейнов, с частичной заменой деформированных, с установкой проектных крепежных элементов;
- монтаж ранее демонтированного утеплителя;
- монтаж ранее демонтированной облицовки фасада.
	м2
	1343

	35
	Комплекс работ по ремонту фасадной подсветки с использованием люлек, в том числе:
- регулировка неоновой подсветки фасадов;
- изоляция кабелей питания;
- монтаж неоновой подсветки.
	мп
	175

	Раздел 6. Завершающие работы

	36
	Монтаж металлоконструкций звукоизолирующих щитов
	мп
	70

	37
	Затаривание мусора в мешки, погрузка в транспортное средство, вывоз на полигон ТБО
	тн
	76,29

	38
	Утилизация мусора на полигоне ТБО
	м3
	121,6

	39
	Аренда автокрана для погрузки мусора
	день
	1

	Раздел 7. Материалы (основные и расходные)

	40
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, t=150 мм
	м2
	751

	41
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, t=100 мм
	м2
	22

	42
	Саморезы с шестигранной головкой
	шт
	14584

	43
	Саморезы по металлу d=16мм
	шт
	8611

	44
	Дюбель для теплоизоляции L=250-300 мм
	шт
	12978

	45
	Заклепки d=3,8 мм оцинкованные
	шт
	31253

	46
	Лента бутил-каучуковая
	мп
	3797

	47
	Уплотнитель резиновый для прижимных планок
	мп
	7594

	48
	Пена монтажная противопожарная
	шт
	74

	49
	Кронштейн фасадный усиленный цинк
	шт
	751

	50
	Профиль вертикальный цинк ПВ 65*21,5*20 мм
	мп
	1058

	51
	Профиль горизонтальный цинк ПГ 40*40 мм
	мп
	1173

	52
	Плитка фасадная Краспан, 200*400мм
	м2
	57

	Расходные материалы и изделия

	53
	Очиститель монтажной пены
	шт
	30

	54
	Буры для дюбелей L=360мм
	шт
	117

	55
	Биты крестовые
	шт
	22

	56
	Биты с торцевой головкой
	шт
	18

	57
	Сверла 4,2 мм
	шт
	181

	58
	Сверла 6 мм
	шт
	9

	59
	Перчатки х/б с латексным покрытием
	пара
	173

	60
	Мешки для строительного мусора
	шт
	311

	61
	Тент универсальный укрывной с люверсами 6x8 м, 75 г/кв.м, полипропилен
	шт
	1

	62
	Диски отрезные 125 мм
	шт
	49

	63
	Диски по камню 125 мм
	шт
	18

	64
	Альпинистская веревка
	мп
	89
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Приложение № 2
к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

	Расчёт стоимости составляется в виде калькуляции согласно ведомости объёмов работ (приложение № 1 к Техническим требованиям).











































