














Технические требования

ОКПД2 42.99.19.140 Поставка ограждения досмотрового шлюза для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»





СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения	3
1.1. Наименование закупаемой продукции	3
1.2. Цель использования закупаемой продукции	3
2. Требования к продукции	4
2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4
2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	11
Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции	11
2.2. Требования к качеству продукции	12
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.	13
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.	13




1. [bookmark: __RefHeading___Toc2560_4042686126][bookmark: _Toc164844462][bookmark: _Toc127778163][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2562_4042686126][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc127778164][bookmark: _Toc164844463]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 42.99.19.140 «Поставка ограждения досмотрового шлюза»

1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc2564_4042686126][bookmark: _Toc127778165][bookmark: _Toc164844464][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  


3
Продукция предназначена устройства автомобильного досмотрового шлюза поста охраны №8  Волжской ГЭС. 
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	№
п/п
	Наименование продукции
	артикул
	ед. изм
	кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	Ограждения досмотрового шлюза 

	1. 
	Опора линейная из треугольной профильной трубы 90х90х90 мм (поперечное сечение 80х80 мм)  с фланцем 220х220х10 мм, L=3500 антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	ГР4-3,5/0/90Фл
	шт.
	26

	2. 
	Опора подземной части, труба квадратного сечения 80х80х4 мм с фланцем 220х220х10 мм в комплекте с метизами: Болт М12х90 мм DIN 933 - 4 шт, Шайба гровер М 12 DIN 127-16 шт, Гайка М 12 DIN 934-12 шт.
	ГРСА.77437.3435-2077-10-02
	шт.
	24

	3. 
	Опора для наружного угла из треугольной профильной трубы 90х90х90 мм ( поперечное сечение 80х80 мм)  с фланцем 220х220х10 мм, L=3500 антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием
полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	ГРнн-3,5/0/90Ф-0,22/0,22/10
	шт.
	2

	4. 
	Панель ограждения В2000xШ 3020, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	РАН8-2/0/3,02
	шт.
	10

	5. 
	Панель ограждения В1500xШ 3020, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	РАН8-1,5/0/3,02
	шт.
	10

	6. 
	Панель ограждения В2000xШ 1700, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	РАН8-2/0/1,7
	шт.
	1

	7. 
	Панель ограждения В1500xШ 1700, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	РАН8-1,5/0/1,7
	шт.
	1

	8. 
	Панель ограждения В2000xШ 2250, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	РАН8-2/0/2,25
	шт
	2

	9. 
	Панель ограждения В1500xШ 2250, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	РАН 8-1,5/0/2,25
	шт
	2

	10. 
	Панель ограждения В2000xШ 1400, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	РАН 8-2/0/1,4
	шт
	3

	11. 
	Панель ограждения В1500xШ 1400, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	РАН 8-1,5/0/1,4
	шт
	3

	12. 
	Панель ограждения В2000xШ 1950, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ
6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	РАН8-2/0/1,95
	шт
	2

	13. 
	Панель ограждения В1500xШ 1950, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ
6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	РАН8-1,5/0/1,95
	шт
	2

	14. 
	Панель ограждения В2000xШ 950, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ
6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	РАН 8-2/0/0,95
	шт
	2

	15. 
	Панель ограждения В1500xШ 950, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ
6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	РАН 8-1,5/0/0,95
	шт
	2

	16. 
	Панель ограждения В2000xШ 2500, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	РАН8-2/0/2,5
	шт
	1

	17. 
	Панель ограждения В1500xШ 2500, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	РАН 8-1,5/0/2,5
	шт
	1

	18. 
	Панель ограждения В2000xШ 1500, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	РАН 8-2/0/1,5
	шт
	1

	19. 
	Панель ограждения В1500xШ 1500, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	РАН 8-1,5/0/1,5
	шт
	1

	20. 
	Панель ограждения В2000xШ 2000, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	РАН8-2/0/2
	шт
	1

	21. 
	Панель ограждения В1500xШ 2000, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	РАН8-1,5/0/2
	шт
	1

	22. 
	Панель ограждения В2000xШ 2850, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	РАН8-2/0/2,85
	шт
	1

	23. 
	Панель ограждения В1500xШ 2850, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	РАН8-1,5/0/2,85
	шт
	1

	24. 
	Панель ограждения В2000xШ 2050, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	РАН8-2/0/2,05
	шт
	2

	25. 
	Панель ограждения В1500xШ 2050, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006
	РАН8-1,5/0/2,05
	шт
	2

	26. 
	Фиксатор крепления панели ограждения
	ФП
	шт
	168

	27. 
	Скоба соединительная панели ограждения
	СС
	шт
	130

	28. 
	Шайба уширительная
	6.04.019 А2 NFE 25-514 L
	шт
	60

	29. 
	Шайба гровер
	6.04.019G-В А4 DIN127B ГОСТ 6402
	шт
	60

	30. 
	Винт
	М8-40 А2 ART 9121 ISO 7380
	шт
	60

	31. 
	Шайба уширительная
	8.04.019 А2 NFE 25-514 L
	шт
	224

	32. 
	Шайба гровер
	8.04.019G-В А4 DIN127B ГОСТ 6402
	шт
	224

	33. 
	Винт
	М8-40 А2 ART 9121 ISO 7380
	шт
	224

	34. 
	Болт М12х90 мм DIN 933,оцинкованный
	
	шт
	224

	35. 
	Шайба гровер М 12 DIN 127,оцинкованный
	
	шт
	448

	36. 
	Гайка М12 DIN 934,оцинкованный
	
	шт
	336

	37. 
	Кронштейн единый Y образный силовой ( отв. для крепления скобы СББ АКЛ ,толщина стали 3 мм), антикоррозийная защита TETEL PO: оцинкованно с последующим покрытием полимерных материалом, цвет RAL 9006
	ГАН-90Г/ГР силовой
	шт
	30

	38. 
	СББ диаметр 900 мм,( кол-во витков 50 шт./ бухта, шипы 0,5 мм, диаметр сердечника 2,5 мм, 5 скрепляющих клепок)
	СББ АКЛ -900 V
	Бух.
	7

	39. 
	Проволока для натяжения
	2,5-1 ц-I ГОСТ 3282-74
	м
	195

	40. 
	Проволока для вязания
	1,2-1 ц-I ГОСТ 3282-74
	м
	45

	41. 
	Калитка ( высота 2000мм, ширина 1000 мм, в комплекте с заполнением горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм ( до покрытия), ячейка не 50x150 мм, с рамой из профиля 80х80х4, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полимерным материалом, цвет RAL 9006
	ГРСА.77437.3435-2077-40
	шт
	2

	42. 
	Ворота распашные 3500х6000 ( в комплекте с верхним дополнительным ограждением и электроприводом) в составе:
	ГРСА.19.06.00-02-02.00.00 СБ
	компл.
	1

	42.1
	Створка левая
	ГРСА.19.06.00-02-02.00.01
	шт.
	1

	42.2
	Створка правая
	ГРСА.19.06.00-02-02.00.02
	шт.
	1

	42.3
	Колонна левая
	ГРСА.19.06.00-02-02.00.03
	шт.
	1

	42.4
	Колонна правая
	ГРСА.19.06.00-02-02.00.04
	шт.
	1

	42.5
	Колодка фиксации
	ГРСА.19.06.00-02-02.00.05
	шт.
	1

	42.6
	Фиксатор створки
	ГРСА.19.06.00-02-02.00.06
	шт.
	2

	42.7
	Кронштейн ГАН-95Г /ГР-1В силовой
	ГРСА.19.06.00-02-02.00.07
	шт.
	4

	42.8
	Опорный фланец
	ГРСА.19.06.00-02-02.00.08
	шт.
	2

	42.9
	Засов
	ГРСА.19.06.00-02-02.00.09
	шт.
	1

	42.10
	Панель РАН 8,0-2,22/0/0 2992Х2220
	ГРСА.19.06.00-02-02.00.10
	шт.
	2

	42.11
	Фиксатор ФК
	ГРСА.19.06.00-02-01.05.00
	шт
	8

	42.12
	Втулка
	ГРСА.19.06.00-02-02.00.15
	шт
	2

	42.13
	Соединительная пластина
	ГРСА.19.06.00-02-02.00.16
	шт
	4

	42.14
	Нащельник боковой 1
	ГРСА.19.06.00-02-02.00.171
	шт
	2

	42.15
	Нащельник боковой 2
	ГРСА.19.06.00-02-02.00.172
	шт
	2

	42.16
	Нащельник фасадный 1
	ГРСА.19.06.00-02-02.00.181
	шт
	2

	42.17
	Нащельник фасадный 2
	ГРСА.19.06.00-02-02.00.182
	шт
	2

	42.18
	Петля верхняя  ∅68
	Ролтэк код 886
	шт
	4

	42.19
	Болт M10-6gx50.58.019
	
	шт
	1

	42.20
	Шайба А10.01.019
	
	шт
	1

	42.21
	Шайба уширительная
	8.04.019 А2 NFE 25-514 L
	шт
	12

	42.22
	Шайба гровер
	8.04.019G-В А4 DIN127BГОСТ 6402
	шт
	12

	42.23
	Винт
	М8-40 А2 ART 9121 ISO 7380
	шт
	12

	42.24
	Шайба уширительная
	6.04.019 А2 NFE 25-514 L
	шт
	12

	42.25
	Шайба гровер
	6.04.019G-В А4 DIN127BГОСТ 6402
	шт
	12

	42.26
	Винт
	М6-20 А2 ART 9121 ISO 7380
	шт
	12

	42.27
	Винт самонарезающий М 6х10
	DIN 7500C ISO 7085
	шт
	20

	42.28
	Пластиковая заглушка трубы 80х80
	
	шт
	2

	42.29
	Анкер клиновой MTA из нержавеющей стали
	М 8 МТА А2
	шт
	12

	42.30
	Барьер безопасности типа " Егоза" плоский
	АКЛ ПББ 950/10
	бухта
	1

	42.31
	Проволока для натяжения
	2,5-1 ц-I ГОСТ 3282-74
	кг
	1

	42.32
	Проволока для вязания
	1,2-1 ц-I ГОСТ 3282-74
	кг
	0,2

	43. 
	Ворота откатные 3500х5000  ( в комплекте с верхним дополнительным ограждением и автоматикой для откатных ворот) в составе:
	ГРСА.2077.000-030
	компл
	1

	43.1
	Столб приемный сдвоенный 120х80х4 мм, L=3500 мм
	ГРСА.77437,3435-2077-10-60.01
	шт
	1

	43.2
	Столб приемный сдвоенный 120х80х4 мм, L=3500 мм
	ГРСА.77437,3435-2077-10-60.01
	шт
	1

	43.3
	Столб приемный сдвоенный 120х80х4 мм, L=3500 мм
	ГРСА.77437,3435-2077-10-60.03
	шт
	1

	43.4
	Столб приемный сдвоенный 120х80х4 мм, L=400 мм
	ГРСА.77437,3435-2077-10-60.04
	шт
	1

	43.5
	Створка ворот с панелью РАН - 8,0
	ГРСА.77437,3435-2077-10-60.05
	шт
	1

	43.6
	Электромеханический привод Rtech-2000
	
	шт
	1

	43.7
	Фотоэлементы PHOTOCELL-PRO
	
	шт
	1

	43.8
	Сигнальная лампа LAMP-PRO
	
	шт
	1

	43.9
	Пульт 4-х канальный
	
	шт
	2

	43.10
	Фиксатор ФК
	ГРСА.77437,3435-2077-10-60.06
	шт
	8

	43.11
	Фиксатор ФП
	ГРСА.77437,3435-2077-10-60.07
	шт
	12

	43.12
	АКЛ ПББ-900П/10
	ГРСА.77437,3435-2077-10-60.08
	бухта
	1

	43.13
	Болт М12х140, оцинк
	
	шт
	8

	43.14
	Шайба М 12, оцинк
	
	шт
	8

	43.15
	Шайба гровер М 12, оцинк
	
	шт
	8

	43.16
	Гайка М 12, оцинк
	
	шт
	8

	43.17
	Шайба увеличенная
	8.4-А2 DIN 9021
	шт
	12

	43.18
	Шайба гровер
	8.04.019G-B A4 DIN127B
	шт
	12

	43.19
	Винт
	М 8x50-4.8-A2 DIN 912
	шт
	12

	43.20
	Анкерная шпилька М 30х360, оцинк
	
	шт
	16

	43.21
	Анкерная шпилька М 16х170, оцинк
	
	шт
	8

	43.22
	Химический анкерный OKG TE 500, 450 мл
	
	шт
	2
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	Наименование
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	3
	4

	Таблица 1.1
	С даты подписания договора
	В течении 60 календарных  дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: «Ограждение досмотрового шлюза»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	    1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.

	-//-

	1.1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам  каждой позиции продукции указаны в Таблице 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	
	

	2
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	2.1.
	Горячее цинкование с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом толщиной не менее 400 мкм, цвет RAL 9006.  
	
	

	   3
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	3.1
	Место поставки
	Волжский филиал АО «Гидроремонт – ВКК», РФ, 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-т Ленина, д. 1А. Территория Волжской ГЭС 
	
	

	3.2
	Информация о транспорте
	Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	
	

	3.3
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	
	

	  4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	
	-//-

	4.1.
	Срок гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ – 12 (УПД)
	
	

	   5
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	[bookmark: _GoBack]-//-

	5.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом; сертификаты качества, технические паспорта, товарно - транспортные накладные, товарную накладную.
	
	

	6
	Прочие требования к продукции
	
	

	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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4. Приложение №1 к ТТ Комплект чертежей ограждение шлюза.






