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Техническое задание
на поставку технических средств оповещения населения 
с проведением монтажных и пуско-наладочных работ
Таблица №1
	№ п.п. 
	Наименование товара
	Количество,
шт.
	Характеристики и показатели товара

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. измерения характеристики
	

	1. 
	Техническое средство оповещения населения
	10
	Вид 
	Оконечное средство оповещения населения
	
	

	
	
	
	Возможность сопряжения с уже имеющимся и эксплуатируемым  оборудованием «МАРС-АРСЕНАЛ»
	да
	
	

	
	
	
	Выходная мощность
	200
	Ватт
	

	
	
	
	Автономность работы в режиме ожидания
	6
	Час
	

	
	
	
	Автономность работы в рабочем режиме
	1 
	Час
	

	
	
	
	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015
	IP65
	
	

	
	
	
	Нижняя граница рабочей температуры
	-20 
	Градус Цельсия
	

	
	
	
	Верхняя граница рабочей температуры
	50 
	Градус Цельсия
	

	
	
	
	Соответствие ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»
	да
	
	



1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. В комплект поставки включены все изделия и материалы, необходимые для монтажа оборудования и его дальнейшей эксплуатации, предустановленное программное обеспечения, комплект документации на русском языке.
1.2.  Поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц.
1.3. Адреса пунктов оповещения, в которые планируется поставка технических средств оповещения населения с проведением мероприятий по монтажу и пуско-наладке указаны в Приложении №1 к Техническому заданию.	
1.4. Срок поставки, включая проведение мероприятий по монтажу и пуско-наладке — 11.12.2026 г.

2. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ
2.1. Монтаж технических средств оповещения населения производиться с учетом требований предприятий-изготовителей технических средств оповещения населения, предусмотренных техническими условиями или инструкциями по монтажу и эксплуатации этого оборудования.
2.2. Смонтированное оборудование должно быть подготовлено к настройке и к безопасному проведению пуско-наладочных работ.
2.3. Монтажные работы проводиться квалифицированным и обученным персоналом. Поставщик не позднее, чем за 2 дня до начала выполнения монтажных работ передаёт Заказчику список сотрудников, задействованных в их проведении.
2.4. Монтажные работы выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, с соблюдением нормативных требований по охране труда, с учетом условий по обеспечению пожарной и электробезопасности, с соблюдением требований по безопасной эксплуатации здания на период проведения всех работ.
2.5. В случае повреждения элементов здания, оборудования, имущества, возникшего вследствие проведения монтажных работ Поставщиком, Поставщик за свой счет устраняет повреждения в согласованные с Заказчиком сроки. 
2.6. Монтаж технических средств оповещения должен осуществляться в рабочее время с понедельника по пятницу, поскольку установка оборудования предполагается объектах, с пятидневным графиком работы.
2.7. Помещения для бытовых нужд, складирования оборудования и инструментов не предоставляется. Хранение инструментов осуществляется Поставщиком собственными силами и за свой счет. Заказчик ответственности за сохранность инструментов не несет.
2.8. После окончания мероприятий по монтажу Поставщик убирает весь строительный мусор за свой счёт.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ ПО ПУСКО-НАЛАДКЕ
3.1. Мероприятия по пуско-наладке производиться в соответствии с требованиями, предусмотренными технологическими инструкциями, инструкцией по эксплуатации, другой эксплуатационной документацией предприятий-изготовителей и разработчиков на технические и программные средства, Правилами устройства электроустановок, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, производственно-отраслевыми нормативными документами по монтажно-наладочным работам систем автоматизации, а также с соблюдением норм безопасности труда в строительстве.
3.2. Мероприятия по пуско-наладке осуществляются в три этапа:
- подготовительные мероприятия; 
- автономная наладка; 
- комплексная наладка.
3.2.1. Подготовительные мероприятия включают в себя:
- изучение технической документации, паспортов оборудования, монтажных схем, спецификаций, чертежей;
- определение последовательности операций по монтажу;
- ознакомление персонала с правилами безопасности и инструктаж по охране труда
3.2.2. Мероприятия по автономной наладке включают в себя:
- проверку технических средств на соответствие требованиям инструкций предприятий - изготовителей оборудования; 
- проверку правильности маркировки, подключения и фазировки электрических проводок; 
- настройку логических и временных взаимосвязей систем сигнализации, защиты, мониторинга и управления; 
- проверку правильности прохождения сигналов;
- подготовку к включению и включение в работу системы для обеспечения индивидуального испытания объекта автоматизации и корректировку параметров настройки оборудования систем в процессе работы.
- оформление производственной и технической документации.
3.2.3. Мероприятия по комплексной наладке включают в себя: 
- определение соответствия порядка отработки устройств и элементов технических средств и программного обеспечения технической документации с выявлением причин отказа или «ложного» срабатывания; 
- подготовка к включению и включение в работу технических средств для обеспечения комплексного опробования технологического оборудования;
- уточнение статических и динамических характеристик объекта, корректировка значений параметров настройки систем с учетом их взаимного влияния в процессе работы;
- испытание и определение пригодности технических средств для обеспечения эксплуатации оборудования с производительностью, соответствующей нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ
4.1.	 Срок гарантии Поставщика на поставленные технические средства оповещения населения составляет не менее 12 месяцев, но не менее срока гарантии завода изготовителя.
4.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с даты подписания документа о приемке Заказчиком.
4.3.	Гарантийный срок на монтажные мероприятия составляет не менее 12 месяцев с даты заказчиком документа о приемке.
4.4.	Гарантийные обязательства Поставщика включают в себя: 
- бесплатные технические консультации Заказчика по вопросам эксплуатации и настройке оборудования пункта оповещения и программного обеспечения; 
- устранение неисправностей, некорректной работы, поломок оборудования входящего в состав технических средств оповещения. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
5.1. Поставщиком должна быть разработана исполнительная документация на каждый пункт оповещения, в комплект которой должны входить следующие документы:
- плана IP-адресации, VLAN и IP-подсетей с учетом выделенных Заказчиком сетей;
- схемы монтажа и размещения оборудования и кабельных линий связи в плане с учетом полученной модели зоны оповещения;
- монтажные схемы размещения оборудования с учетом полученной зоны оповещения;
- ведомость смонтированного и передаваемого оборудования и материалов, c указанием: 
· наименования оборудования, изделия и материала; 
· проектного обозначения оборудования, изделия и материала; 
· марки оборудования, изделия и материала; 
· серийного и/или заводского номера оборудования, изделия и материала, в случае его наличия; 
· места размещения оборудования, изделия и материала с привязкой к исполнительной схеме;
· сертификат соответствия;
· паспорт на оборудование;
· эксплуатационные документы на применяемое оборудование, изделия и материалы, с описью данных документов;
· иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнительная документация предоставляется в редактируемом исходном цифровом формате совместимом с MS Office и в формате PDF в одном экземпляре.



Приложение №1
к Техническому заданию



МЕСТА ПОСТАВКИ ТОВАРА, 
ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖНЫХ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

	№ п/п
	Пункт оповещения
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1. 
	Брянская область, Брасовский район, н.п Коммуна, ул. Молодежная, д.18 ФАП)
	шт.
	1

	2. 
	Брянская область, Жуковский МО, п. Красный Бор
	шт.
	1

	3. 
	Брянская область, Клинцовский район, дер. Рудня-Голубовка
	шт.
	1

	4. 
	Брянская область, Комаричский район, с. Избичня, ул. Огородная д.7 (ФАП)
	шт.
	1

	5. 
	Брянская область, Навлинский район, дер. Приволье
	шт.
	1

	6. 
	Брянская область, Навлинский район, дер. Алексеевка
	шт.
	1

	7. 
	Брянская область, Новозыбковский ГО, с. Деменка
	шт.
	1

	8. 
	Брянская область, Новозыбковский ГО, с. Новое Место
	шт.
	1

	9. 
	Брянская область, Севский район, с. Юрасов Хутор
	шт.
	1

	10. 
	Брянская область, Севский район, с. Новоямское
	шт.
	1


 


