







	






Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.70.13.000 Поставка оборудования охранного телевидения для нужд Кубанского филиала
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1. [bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc125476050]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc125476051][bookmark: _Toc125473241]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 26.70.13.000 Поставка оборудования охранного телевидения для нужд Кубанского филиала (далее продукция).
1.2. [bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc125476052]Цель использования закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc125476056]Исполнение обязательств по договору подряда № 5-ККГЭС-СМР-2026 от 05.06.26 г. выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между АО «УК ГидроОГК» «Управляющая компания ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции.

2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объёмам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc125476057]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Камера SV8185020-R4
	шт
	15

	2. 
	Камера SV8185016RBZ
	шт
	10

	3. 
	Камера SV81716DVZ
	шт
	6



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

	№ п/п
	Наименование продукции партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1. 
	ОКПД 2: 26.70.13.000 Поставка оборудования охранного телевидения для нужд Кубанского филиала
	с даты подписания договора
	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
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2.2. [bookmark: _Toc125476061][bookmark: _Toc125473255] Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125476062][bookmark: _Toc125473256]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические характеристики продукции
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям.
	

	1.1
	Камера SV8185020-R4
	
	

	1.1.1
	Исполнение камеры
	Поворотная
	
	

	1.1.2
	Дальность подсветки, м
	300
	
	

	1.1.3
	Макс. Разрешение, пикс.
	3840 x 2160
	
	

	1.1.4
	Рабочая температура, °C
	Не менее -40
	
	

	
	
	Не более +60
	
	

	1.1.5
	Объектив
	Моторизованный с АРД
	
	

	1.1.6
	Размер матрицы
	1/1.8"
	
	

	1.1.7
	Монтажная коробка STB-C43
	в комплекте
	
	

	1.1.8
	Адаптер НТ-2615U-01
	в комплекте
	
	

	1.1.9
	Питание В DC, Вт
	24 В 3 А (AC, DC), High PoE (802.3at) 30 Вт
	
	

	1.2
	Камера SV8185016RBZ
	
	

	1.2.1
	Исполнение камеры
	Цилиндрическая
	
	

	1.2.2
	Дальность подсветки, м
	65 м
	
	

	1.2.3
	Макс. Разрешение, пикс.
	3840 x 2160
	
	

	1.2.4
	Рабочая температура, °C
	Не менее -40
	
	

	
	
	Не более +60
	
	

	1.2.5
	Объектив
	Моторизованный, 3.6-10 мм, F1.4
	
	

	1.2.6
	Размер матрицы
	1/1.8''
	
	

	1.2.7
	Степень защиты IP
	67
	
	

	1.2.8
	Питание В DC, Вт
	12В (DC), PoE IEEE 802.3af
	
	

	1.2.9
	Адаптер НТ-2615U-01
	в комплекте
	
	

	1.3
	Камера SV81716DVZ
	
	

	1.3.1
	Исполнение камеры
	Купольная
	
	

	1.3.2
	Дальность подсветки, м
	50 
	
	

	1.3.3
	Макс. Разрешение, пикс.
	2592×1944
	
	

	1.3.4
	Рабочая температура, °C
	Не менее -40
	
	

	
	
	Не более +60
	
	

	1.3.5
	Объектив
	Моторизованный, 2.7-13.5 мм, F1.4
	
	

	1.3.6
	Размер матрицы
	1/2.8''
	
	

	1.3.7
	Монтажная коробка STB-C62
	 в комплекте
	
	

	1.3.8
	Питание В DC, Вт
	12В (DC), PoE IEEE 802.3af
	
	

	2
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия, не менее
	36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД).
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Технический паспорт на русском языке
	1 экземпляра
	
	

	3.2
	Сертификат страны происхождения (РФ)
	1 экземпляра
	
	

	3.3
	Упаковочный лист на продукцию
	1 экземпляра
	
	

	3.4
	иные документы предусмотренные п 3.3 договора
	2 экземпляра
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки
	357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА)
	
	

	4.2
	Условия поставки за счёт средств Поставщика
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	

	4.4
	Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.
	
	





