







	






Технические требования на поставку МТР
ОКПД 2: 26.51.44.000 Поставка коммуникационного оборудования для нужд Кубанского филиала.
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1. [bookmark: _Toc125476050][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125476051][bookmark: _Toc125473241]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 26.51.44.000 Поставка коммуникационного оборудования для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc125476052][bookmark: _Toc125473242]Цель использования закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc125476056][bookmark: _Toc125473249]Исполнение обязательств по договору подряда № 5-ККГЭС-СМР-2026 от 05.06.26 г. выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между АО «УК ГидроОГК» «Управляющая компания ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc125476057][bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Ethernet-коммутатор MES3508P, 8 портов, в комплекте: Продление гарантийного обслуживания ,MES3710P
	шт
	12

	2. 
	Модуль SM 2 волокна 2км, LC
	шт
	28

	3. 
	Ethernet-коммутатор MES2324P, 24 порта, в комплекте: Продление гарантийного обслуживания, MES2324P
	шт
	2

	4. 
	FH-SP551TCDL40, 40 км SFP+ 10G модуль, 2 волокна,1310 nm, LC, DDM
	шт
	8

	5. 
	Ethernet-коммутатор MES3710P, 8 портов, в комплекте: Продление гарантийного обслуживания ,MES3710P
	шт
	1



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1. 
	ОКПД 2: 26.51.44.000 Поставка коммуникационного оборудования для нужд Кубанского филиала
	с даты подписания договора
	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора


2.2. [bookmark: _Toc125476061][bookmark: _Toc125473255] Требования к качеству продукции










[bookmark: _Toc125473256][bookmark: _Toc125476062]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические характеристики продукции
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям.
	

	1.1
	Ethernet-коммутатор  MES3508P
	
	

	1.1.1
	Количество портов, шт.
	8
	
	

	1.1.2
	Пропускная способность, Гбит/с
	20
	
	

	1.1.3
	Объём буферной памяти, МБ
	1,5
	
	

	1.1.4
	Интерфейс 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ (RJ-45), шт.
	8
	
	

	1.1.5
	Интерфейс 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X, шт.
	2
	
	

	1.1.6
	Консольный порт RS-232 (RJ-45), шт.
	1
	
	

	1.1.7
	Рабочая температура окружающей среды, °С
	Не менее -40
	
	

	
	
	Не более +70
	
	

	1.1.8
	Продление гарантийного обслуживания
	EW-MES3508P-3Y
	
	

	1.2
	SFP 1.25 GE модуль 20 км
	
	

	1.2.1
	Тип
	FH-S3112CDL2S
	
	

	1.2.2
	Кол-во разъемов, шт.
	2
	
	

	1.2.3
	Расстояние передачи данных, м
	2000
	
	

	1.2.4
	Рабочая длина волны, нм
	1310
	
	

	1.2.5
	Тип волокна
	9/125
	
	

	1.3
	Ethernet-коммутатор MES2324P

	
	

	1.3.1
	Количество портов, шт.
	24
	
	

	1.3.2
	Пропускная способность, Гбит/с
	128
	
	

	1.3.3
	Объём буферной памяти, МБ
	1,5
	
	

	1.3.4
	Интерфейс 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ (RJ-45), шт.
	24
	
	

	1.3.5
	Интерфейс  1000BASE-X (SFP) / 10GBASE-R (SFP+), шт.
	4
	
	

	1.3.6
	Консольный порт RS-232 (RJ-45), шт.
	1
	
	

	1.3.7
	Рабочая температура окружающей среды, °С
	Не менее -00
	
	

	
	
	Не более +50
	
	

	1.3.8
	Продление гарантийного обслуживания
	EW- MES2324P-3Y
	
	

	1.4
	FH-SP551TCDL40, 40 км
	
	

	1.4.1
	Тип
	модуль SFP
	
	

	
	Кол-во разъемов, шт.
	2
	
	

	1.4.2
	Расстояние передачи данных, м
	40000
	
	

	1.4.3
	Рабочая длина волны, нм
	1310
	
	

	1.4.4
	Тип волокна
	одномодовое
	
	

	1.5
	Ethernet-коммутатор MES3710P
	
	

	1.5.1
	Количество портов, шт.
	8
	
	

	1.5.2
	Пропускная способность, Гбит/с
	24
	
	

	1.5.3
	Объём буферной памяти, МБ
	2
	
	

	1.5.4
	Интерфейс 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ (RJ-45), шт.
	8
	
	

	1.5.5
	Интерфейс 1000BASE-X/100BASE-FX (SFP), шт.
	4
	
	

	1.5.6
	Консольный порт RS-232 (RJ-45), шт.
	1
	
	

	1.5.7
	Рабочая температура окружающей среды, °С
	Не менее -40
	
	

	1.5.
	
	Не более +70
	
	

	1.5.8
	Продление гарантийного обслуживания
	EW-MES3710P-3Y
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия, не менее
	36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД).
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Технический паспорт на русском языке
	1 экземпляра
	
	

	3.2
	Сертификат страны происхождения (РФ)
	1 экземпляра
	
	

	3.3
	Упаковочный лист на продукцию
	1 экземпляра
	
	

	3.4
	иные документы предусмотренные п 3.3 договора
	2 экземпляра
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки
	357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА)
	
	

	4.2
	Условия поставки за счет средств Поставщика
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	

	4.4
	Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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